
1. 求参数
新建工程：工程→新建工程→输入工程名（可以用日期）→OK→选择椭球系名称→下一步→输入中央子午线（112.30）→下一步→确定

1. 求参数：移动站先到一已知点，看状态为固定解后往下做。“设置→求转换参数→增加→输入当前已知点的点名和点坐标→OK→把移动站立直在已知点上，点读取当前点→输入天线高（一般为2米）→OK→保存→选择要保存的位置，并输入文件名（可以与工程名相同）

移动站到第二个已知点上，看状态为固定解后往下做。“设置→求转换参数→增加→输入当前已知点的点名和点坐标→OK→把移动站立直在已知点上，点读取当前点→输入天线高（一般为2米）→OK→保存→选择上一步文件所保存到的位置，并选中上次文件→确定→OK覆盖此文件→OK保存成功→应用（一般用两个点应用求参数即可开始测量。如再往下还有第三个，第四个已知点需要求参数，就重复上一步骤，把所有需参于求参数的已知点增加到同一文件里并应用）。

　　　　　　完成后在已知点比一下坐标看是否正确，如正确就可以开始测量。

　　2.套用参数：如果已经求过参数，在状态达到固定解后“设置→求转换参数→打开，找到已存的参数文件，选中并确定→应用“，应用后即可进入下一步开始测量
2. 测量：把移动站拿到需测的点位上按A(第一次的时候需改一下点名为1，天线高为2米的杆高)，按ENTER键确定即可。再测下一个点时点名会自动累加，即重复按工，按ENTER即可。
3. 数据转换：在测量结束收工时先不关手薄，做数据转换：“工程→文件输出→选一下数据格式（默认为CASS数据格式）→点源文件（选中与工程名相同的DAT格式文件）→确定→转换→OK→“。退出，然后退出工程之星软件收工。
4. 数据往电脑里传：
把SD放入手薄，打开手薄：“我的电脑→Flash Ddisk→Jobs→找到测量时所建的工程（是个文件夹）打开→date→找到数据传输步骤中转换后的文件名，选中，点着屏幕不松开，出显菜单时选复制→退出”。打开我的电脑→打开SD MMC卡→在屏幕中点着不松开，出现菜单后选粘贴。粘贴后把卡拿出来，把读卡器插入电脑，文件复制到电脑上。
电脑上安装手薄的同步软件“Microsoft ActiveSync”,然后用传输电缆把电脑与手薄连接上。电脑上会自己连接主机，连上后在电脑的软件上点“浏览”看到就是手薄内部的文件，找到需要传输的文件复制到电脑上即可。

注意：如果手薄状态上提示无数据，表示蓝牙没有连上。点设置→连接仪器，看是不是选的CF蓝牙，要选中下面的输入模式：7再点连接，如果还连接不上可能是蓝牙占用，把工程之星软件关掉再重启动一下。

如果在测量中移动站主机或手薄没电，换上电池后开机回到正常状态即可接着测量（手薄中工程之星软件重新运行后会自动打开最后一次使用的工程）

