信手剖面自动生成操作说明

一 功能、原理及需求

功能：在数字填图桌面系统以及掌上机系统(Rgmap)中实现信手剖面自动生成功能。

原理：利用野外路线(Routing)切割数字高程网格数据(*.Grd文件，可根据等高线自动生成)绘制剖面线，并将地质点、样品、化石等采样过程全部投影到该剖面线上，同时地质界线按照视倾角投影。

要求：1可在掌上机运行；在桌面运行时仅限“野外手图”工程中。

2 路线数据应顺序输入。 

3 当前野外手图中只有一条设计路线的数据。

二 桌面操作步骤
(1) 生成数字高程模型数据(*.Grd)，操作步骤参见《数字地质填图Rgmapgis操作说明书》第35节“数字高程模型的制作”。

如，本例生成的数字高程数据的文件名为111.Grd。
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(2) 打开相应的野外手图工程。这是已经录入的路线数据。
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  按照下图选择“信手剖面自动生成”菜单。
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按照以下对话框输入成图参数：

标注偏移量：图中标注(例如坐标值)偏移坐标轴的常量，默认是实际长度的50米。

X、Y轴比例尺：X轴与Y轴可以选择不同的比例尺成图，默认是工程比例尺。
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  选择准备好的数字高程数据：
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  生成的图形如下：
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(3) 用户可以点击右键，选择“工具箱”功能，对“手工点线区”进行自定义的编辑。
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手工点线区图层的文件名与路线名称一致：
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(3) 选择“显示”功能浏览已经生成的剖面图：
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三 掌上机操作步骤

(1) 首先将桌面上生成的数字高程文件拷贝到掌上机的“My Documents”目录下。
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(2) 运行掌上机程序Rgmap2700，打开野外手图，选择菜单

编辑――信手剖面――自动生成，然后选择数字高程数据。
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(3) 生成剖面图后亦可对手工图层进行编辑。
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