一、拓扑检查处理

1、 保证地类图斑无拓扑错误
2、 保证坡度图无拓扑错误
3、 坡度图覆盖整个辖区
二.坡度图入库

1． 将坡度图的代码改为tools代码，36000000
2． 重新分层，会自动增加一个坡度图层
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3.入库
4．坡度图赋ID值

数据维护 –- 数据库维护工具 — 范围裁剪赋编号
根据数据库中的行政区（村）将坡度图按照行政区裁剪，并且赋入相应的ID 值 
注：如果数据量比较大，不要全选，几个乡镇来操作，加快反应速度
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三．图斑属性检查

1、 将地类图斑层中的耕地填写相应的地类代码、耕地类型、扣除类型（在系统设置下的其他字典中查询对应值
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根据各自的数据来填写相应的字段值耕地类型和扣除类型。
例如可以将三级分类中的0132耕地类型改为梯田（1）
0134耕地类型改为坡地（0）
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四．坡度级别维护
   数据维护--- 坡度维护工具—数据库图斑坡度级别维护
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 如果坡度图数据较大，可采用大数据量坡度维护。

1． 如果是老的数据库的话，请先做数据库标准化检查。系统将添加两个表：DJ_POLYGON_PDT_GRID,以及 DJ_POLYGON_BASEGRID。
2． 功能入口
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3． 首先执行 大数据量坡度预处理。 第一个功能：备份坡度图表：将我们原来的坡度数据备份到新的PDT_GRID的表中去。应为在后面的操作中需要对坡度图数据进行修改，会改变原始坡度图的形状。所以备份一个坡度数据，在后面的操作中可以不用修改原始的坡度数据。如果原始的坡度数据允许被修改，而且后面可以不参与导出的话，可以不执行这步功能。在后面的操作中，选择操作原始坡度表就可以了。
[image: image8.png]EiEEER

A ABIRGE LS REPS , FEIESE NP, ERREEE




4． 生成格网，指定一个高度和宽度，为后面的工作创建好格网数据。
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5． 临界面积：指的是坡度图层中面积超过多少的坡度需要被格网化，后面的单选是选择对那个表的坡度数据进行格网化。
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6． 完成以上步骤后，进入下个功能。进行坡度级别的维护，同样需要选择正确被格网化过以后的坡度表。
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五．田坎系数维护

   按照耕地类型坡地和梯田划分为下面的9个编号，如下对应为五级
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以及下发田坎系数计算
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六、椭球面积，平差面积都维护好的情况下，重新计算图斑面积
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坡地    Ⅱ     2（1）组    5.637     0.06

        Ⅲ     2（3）组    9.410     0.09

        Ⅳ     2（5）组    12.107    0.12

        Ⅴ     2（7）组    20.295    0.2

梯田    Ⅱ     2（2）组    9.267     0.09

        Ⅲ     2（4）组    13.399    0.13

        Ⅳ     2（6）组    17.270    0.17

        Ⅴ     2（8）组    20.295    0.21
上两张图为广河和和政县的田坎系数
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计算后，图斑属性中扣除地类图斑面积会有值
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