ArcGIS中的投影转换
在ArcGIS中打开图层，其layers当前的坐标系统默认为打开的第一个图层数据的坐标系统。很多时候打开不同坐标系统的数据时，坐标显示不对，不是数据有问题，而是显示问题，解决方法可以新建一个文件，或者关闭软件后重新加载数据。

      这段时间经常对数据进行投影转换，主要是将大地坐标转换为平面坐标，或平面坐标转换为大地坐标，即GCS_Krasovsky_1940与高斯的转换。开 始时利用Data Management Tools->Projections and Transformations->Define Projection，但是怎么转换都不成功。通过在网上的咨询和自己摸索，终于发现正确的转换方法。具体如下：

1、刚打开的图层如果没有坐标系统，需要按照原数据定义一个坐标系统。

说明：将高斯转为GCS_Krasovsky_1940，即平面坐标转为经纬度坐标。

方法如下图：
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2、再进行投影转换，方法如下图：
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从这个里面可以得的很多东东！

最主要的貌似是首先要赋予要素符合的坐标，或者说赋予要素，工具软件可以识别的坐标，这样才有参考对象，才可以进行下面的步骤~！

