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一、总  则

（一）目的

为查明我国地质灾害严重县(市)的地质灾害隐患，划定地质灾害易发区，健全群专结合的监测网络，有计划地开展地质灾害防治，建立地质灾害信息系统，减少灾害损失，保护人民生命财产安全，开展县（市）地质灾害调查与区划。

（二）名词解释
1、地质灾害：本细则所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

2、地质灾害隐患：本细则所称地质灾害隐患，包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3、灾情：本细则所称灾情为地质灾害的危害性，包括地质灾害造成的人员伤亡和直接经济损失。
4、险情：本细则所称险情为地质灾害隐患的潜在危害性，包括地质灾害隐患威胁的人数和威胁财产数（潜在经济损失）。
（三）任务

1、“以人为本”，对城镇、厂矿、村庄、风景名胜区、重要交通干线和重要工程设施分布区不稳定斜坡（变形斜坡）、泥石流潜在发育区以及潜在地面塌陷区进行调查，并对其稳定程度和潜在危害（险情）进行初步评价。

2、对已发生的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害点进行调查。查清其分布范围、规模、结构特征、影响因素、引发因素等，并对其稳定性、危害性（灾情）及潜在危害性（险情）进行评价。

3、划定地质灾害易发区。

4、协助当地政府建立地质灾害群测群防网络和编制特大型、大型地质灾害隐患点的防灾预案。

5、结合调查成果，对所属县(市)有关人员进行地质灾害防灾减灾知识培训，指导地质灾害的监测与预警工作。

6、开展地质灾害防治区划。

7、建立地质灾害信息系统。

（四）基本要求

1、地质灾害调查应在充分收集、利用已有资料的基础上进行。收集资料内容包括与地质灾害形成条件相关的气象水文、地形地貌、地质构造、区域构造、第四纪地质、水文地质条件、生态环境以及人类活动与社会经济发展计划等。

2、地质灾害调查的主要内容包括不稳定斜坡、滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降。根据工作区实际情况，可以增加其它种类的地质灾害调查内容。

3、地质灾害调查应充分发动群众，采取有关部门和群众报险与专业人员调查相结合的方式进行。对于前人文献已有记载的以及当地群众和有关部门报告的地质灾害点，必须逐一进行现场调查；对于主要的居民点，无论有无地质灾害分布，都必须进行现场调查；对于据地质条件判断可能遭受地质灾害威胁的一般居民点，也必须进行现场调查。

4、地质灾害调查必须做到“一点一卡”。按照卡片要求的内容逐一填写，对地质灾害的主要要素的描述不得遗漏。

5、地质灾害调查必须按照统一的格式要求建立相应的信息系统。

6、列入年度计划的县(市)，承担调查任务的单位须编制调查设计书。经省、自治区、直辖市国土资源行政主管部门审批后开展调查工作。

7、县（市）地质灾害调查与区划成果资料（含文字报告、图件、附件、附表和有关原始资料等）均以纸介质和电子文档（光、磁盘）两种形式汇交。所汇交的资料均应严格按照有关规定、标准复制。光（磁）盘数据资料，必须与纸介质成果资料内容一致。

8、每个县(市)地质灾害调查工作应在一年内完成。

（五）组织形式

1、成立由县(市)政府领导、承担调查任务的地勘单位领导及有关部门成员参加的项目协调领导小组。负责组织和协调项目的实施。

2、在协调小组领导下，由承担调查任务的地勘单位和县(市) 国土资源主管部门组成若干联合调查组开展工作。

3、每个县(市)调查组专业技术人员不应少于2人。其中，具有中、高级技术职称并且有经验的专业人员不应少于1人。

4、在开展调查工作前，专业调查组应协助当地政府举办地质灾害调查基层干部培训班。

（六）质量监控

1、县（市）地质灾害调查与区划项目应由具备地质灾害防治工程勘查资质的单位承担。

2、项目承担单位必须按照审批后的设计书要求组织实施，如需要对设计进行较大变更、调整，应报原审批部门备案或重新审批。

3、项目承担单位应按时开展对项目实施阶段的自检、互检、专检的质量控制措施。

4、在项目实施过程中，省及当地国土资源主管部门应组织有关专家对调查工作进行野外抽查和验收。质量不合格者，必须返工，直至质量合格。

5、项目承担单位提交的成果报告送审稿，经省（区、市）国土资源行政主管部门组织有关专家评审通过并经审批后，方可提供当地政府使用，并按规定进行资料归档。
二、设计编制

（一）基本要求

1、设计书应充分收集前人资料，尤其是收集省（自治区、直辖市）、市（州）、县三级地质灾害年度防治预案和应急防灾减灾工作资料，并进行综合研究，使设计书有充分的依据和可操作性，确保调查成果的质量。

2、设计书应充分了解地方国民经济建设与社会发展情况，以及对地质灾害防灾减灾的需求和要求，使工作目的明确，针对性强。

3、设计书应符合有关标准、规范、规定、条例及要求，内容完整，重点突出，附图附表齐全。

（二）设计书提纲

设计书提纲包括如下内容：

前言

一 目的任务

二 工作区范围和自然地理概况
三 以往工作程度及评述

第一章 区域环境地质条件和地质灾害现状

第一节 区域环境地质条件

第二节 地质灾害现状
第三节 影响地质灾害易发程度的地质条件分析

第二章 工作部署及进度安排

第一节 工作部署原则

第二节 工作部署
第三节 工作量与工作进度

第三章 工作方法及技术要求

第一节 工作方法

第二节 技术要求

第四章 组织管理

第一节 组织管理

第二节 项目组人员与分工

第五章 保障措施

第一节 项目全面质量管理措施

第二节 安全及劳动保护措施

第六章 经费预算

第七章 预期成果

第一节 成果报告
第二节 成果图件
第三节 附件

第四节 提交成果时间

附图：地质灾害调查与区划工作部署图，比例尺1/10万。

三、野外调查

（一）调查要点

1、不稳定斜坡调查要点

调查的内容包括：构成斜坡的地层岩性、风化程度、厚度、软弱夹层岩性及产状；断裂、节理、裂隙发育特征及产状；风化残坡积层岩性、厚度；山坡坡型、坡度、坡向和坡高；岩土体中结构面与斜坡坡向的组合关系。不稳定斜坡与建筑物的平面关系（如：房屋与高陡边坡的距离）。调查斜坡周围，特别是斜坡上部暴雨、地表水渗入或地下水对斜坡稳定的影响、人为工程活动对斜坡的破坏情况等。对可能构成崩塌、滑坡的结构面的边界条件、坡体异常情况等进行调查分析，以此判断斜坡发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的危险性及可能的影响范围。
有下列情况之一者，应视为该斜坡具备失稳条件：
（1）各种类型的危岩体；

（2）斜坡岩体中有倾向坡外、倾角小于坡角的结构面存在；

（3）斜坡被两组或两组以上结构面切割，形成不稳定棱体，其底棱线倾向坡外，且倾角小于斜坡坡角；

（4）斜坡后缘已产生拉裂缝；

（5）顺坡走向卸荷裂隙发育的高陡斜坡或凹腔深度大于裂隙带；

（6）岸边裂隙发育、表层岩体已发生蠕动或变形的斜坡；

（7）坡足或坡基存在缓倾的软弱层；

（8）位于库岸或河岸水位变动带，渠道沿线或地下水溢出带附近，工程建成后可能经常处于浸湿状态的软质岩石或第四系沉积物组成的斜坡；

（9）其它根据地貌、地质特征分析或用图解法初步判定为可能失稳的斜坡。

斜坡稳定性调查表（附表1）中有关栏目填写要求如表1：
表1  《斜坡稳定性调查表》填写说明
	条  目
	填    写    内    容

	名称
	以距离调查点最近的地名命名。

	地理位置
	详细到乡、村、组(社)，地理坐标以调查范围的中心点为准，在地形图上量取。

	野外编号
	以所在县(市)名称汉语拼音的声母加上调查表的顺序号作为野外编号。如：巴东县BDl、BD2、……，攀枝花市PZHl、PZH2、……。

	室内编号
	按邮政编码方式（地质灾害信息系统建设数据编码要求）编码。

	成因时代
	第四系地层时代代号加成因代号，如第四系全新统坡积物代号为Q4dl；基岩标注到组，如侏罗系蓬莱镇组代号为J3p。

	产状
	用倾向、倾角表示，如：倾向125º、倾角30º，表示为125º∠30°。

	地震烈度
	可用国家地震局1990年编制的50年内超越概率为10%的地震烈度区划数据。

	微地貌
	＞60°为陡崖，25°～60°为陡坡，8°～25°为缓坡，≤8°为平台。

	坡形
	指斜(边)坡剖面形态，分为凸形、凹形、线形、阶状等形态。

	坡向
	指主体坡面倾向，用方位角表示。

	构造部位
	指与调查点附近主要构造的关系，如某断层的上盘、下盘或断裂带上；某背斜、向斜的某翼、轴部或倾伏端等。

	土地使用
	填写调查点及其附近的土地使用现状。

	结构类型
	分为块体状、块状、层状和软弱基座等4种基本类型；层状斜坡结构根据岩层(或其他结构面)倾角大小及与坡面的关系可再分为顺向坡、逆向坡、斜向坡、横向坡和近水平岩层斜坡等5个亚型；顺向坡还可再细分为缓倾顺向坡和陡倾顺向坡。

	控滑结构

面类型
	分为层理面、片(劈)理面、节理裂隙面、松散盖层与基岩接触面、泥化夹层、层内错动带、构造错动带、断层、老滑坡面等。

	密实度
	分为密实、中密、稍密、松散4级。


2、滑坡调查要点

（1）调查的范围应包括滑坡区及其邻近稳定地段，一般包括滑坡后壁外一定距离（滑坡滑动会影响和危害的区域），滑坡体两侧自然沟谷和滑坡舌前缘一定距离或江、河、湖水边；

（2）注意查明滑坡的发生与地层结构、岩性、断裂构造（岩体滑坡尤为重要）、地貌及其演变、水文地质条件、地震和人为活动因素的关系，找出引起滑坡或滑坡复活的主导因素；

（3）调查滑坡体上各种裂缝的分布特征，发生的先后顺序、切割和组合关系，分清裂缝的力学属性，如拉张、剪切、鼓胀裂缝等，藉以作为滑坡体平面上分块、分条和纵剖面分段的依据，分析滑坡的形成机制；
（4）通过裂缝的调查，藉以分析判断滑动面的深度和倾角大小。滑坡体上裂缝纵横，往往是滑动面埋藏不深的反映；裂缝单一或仅见边界裂缝，则滑动面埋深可能较大；如果基础埋深不大的挡土墙开裂，则滑动面往往不会很深；如果斜坡已有明显位移，而挡土墙等依然完好，则滑动面埋深较深；滑坡壁上的平缓擦痕的倾角，与该处滑动面倾角接近一致；滑坡体的差速裂缝两壁也会出现缓倾角擦痕，同样是下部滑动面倾角的反映；

（5）对岩体滑坡应注意调查缓倾角的层理面、层间错动面、不整合面、假整合面、断层面、节理面和片理面等，若这些结构面的倾向与坡向一致，且其倾角小于斜坡前缘临空面倾角，则很可能发展成为滑动面。对土体滑坡，则首先应注意土层与岩层的接触面构成的滑带形态特征及控制因素，其次应注意土体内部岩性差异界面；

（6）调查滑动体上或其邻近的建、构筑物（包括支挡和排水构筑物）的裂缝，但应注意区分滑坡引起的裂缝与施工裂缝、填方基础不均匀沉降裂缝、自重与非自重黄土湿陷裂缝、膨胀土裂缝、温度裂缝和冻胀裂缝的差异，避免误判；

（7）调查滑带水和地下水情况，泉水出露地点及流量，地表水自然排泄沟渠的分布和断面，湿地的分布和变迁情况等；

（8）围绕判断是首次滑动的新生滑坡还是再次滑动的古（老）滑坡进行调查。古（老）滑坡的识别标志见表2。
表2  古（老）滑坡的识别标志
	标      志
	内          容
	等级

	类别
	亚类
	
	

	形态
	宏观形态
	1．圈椅状地形
	B

	
	
	2．双沟同源地貌
	B

	
	
	3．坡体后缘出现洼地
	C

	
	
	4．大平台地形（与外围不一致、非河流阶地、非构造平台或风化差异平台）
	C

	
	
	5．不正常河流弯道
	C

	
	微观形态
	6．反倾向台面地形
	C

	
	
	7．小台阶与平台相间
	C

	
	
	8．马刀树或醉汉林
	C

	
	
	9．坡体前方、侧边出现擦痕面、镜面（非构造成因）
	A

	
	
	10．浅部表层坍滑广泛
	C

	地层
	老地层

变动
	11．明显的产状变动（排除了别的原因）
	B

	
	
	12．架空、松弛、破碎
	C

	
	
	13．大段孤立岩体掩覆在新地层之上
	A

	
	
	14．大段变形岩体位于土状堆积物之中
	B

	
	新地层

变动
	15．变形、变位岩体被新地层掩覆
	C

	
	
	16．山体后部洼地内出现局部湖相地层
	B

	
	
	17．变形、变位岩体上掩覆湖相地层
	C

	
	
	18．上游方出现湖相地层
	C

	变形等
	19．古墓、古建筑变形
	C

	
	20．构成坡体的岩土结构零乱、强度低
	B


	
	21．开挖后易坍滑
	C

	
	22．斜坡前部地下水呈线状出露、湿地
	C

	
	23．古树等被掩埋
	C

	历史记载访问材料
	24．发生过滑坡的记载和口述
	A

	
	25．发生过变形的记载和口述
	C


注：属A级标志，可单独判别为属古、老滑坡；二个B级标志或一个B级、二个C级，或4个C级标志可判别为古、老滑坡。迹象愈多，则判别的可靠性愈高。
（9）当地整治滑坡的经验和教训。

(10) 调查滑坡已经造成的损失，滑坡进一步发展的影响范围及潜在损失。
填表见附表2。

3、崩塌调查要点

崩塌调查包括危岩体调查和已有崩塌堆积体调查。

危岩体调查应包括下列内容：

（1）危岩体位置、形态、分布高程、规模。

（2）危岩体及周边的地质构造、地层岩性、地形地貌、岩(土)体结构类型、斜坡组构类型。岩土体结构应初步查明软弱(夹)层、断层、褶曲、裂隙、裂缝、临空面、侧边界、底界(崩滑带)以及它们对危岩体的控制和影响。

（3）危岩体及周边的水文地质条件和地下水赋存特征。

（4）危岩体周边及底界以下地质体的工程地质特征。

（5）危岩体变形发育史。历史上危岩体形成的时间，危岩体发生崩塌的次数、发生时间，崩塌前兆特征、崩塌方向、崩塌运动距离、堆积场所、崩塌规模、引发因素，变形发育史、崩塌发育史、灾情等。

（6）危岩体成因的动力因素。包括降雨、河流冲刷、地面及地下开挖、采掘等因素的强度、周期以及它们对危岩体变形破坏的作用和影响。在高陡临空地形条件下，由崖下硐掘型采矿引起山体开裂形成的危岩体，应详细调查采空区的面积、采高、分布范围、顶底板岩性结构，开采时间、开采工艺、矿柱和保留条带的分布，地压现象(底鼓、冒顶、片帮、鼓帮、开裂、压碎、支架位移破坏等)、地压显示与变形时间，地压监测数据和地压控制与管理办法，研究采矿对危岩体形成与发展的作用和影响。

（7）分析危岩体崩塌的可能性，初步划定危岩体崩塌可能造成的灾害范围。 
（8）危岩体崩塌后可能的运移斜坡，在不同崩塌体积条件下崩塌运动的最大距离。在峡谷区，要重视气垫浮托效应和折射回弹效应的可能性及由此造成的特殊运动特征与危害。

（9）危岩体崩塌可能到达并堆积的场地的形态、坡度、分布、高程、地层岩性与产状及该场地的最大堆积容量。在不同体积条件下，崩塌块石越过该堆积场地向下运移的可能性，最终堆积场地。

（10）调查崩塌已经造成的损失，崩塌进一步发展的影响范围及潜在损失。

已有崩塌堆积体调查应包括下列内容：

（1）崩塌源的位置、高程、规模、地层岩性、岩(土)体工程地质特征及崩塌产生的时间。

（2）崩塌体运移斜坡的形态、地形坡度、粗糙度、岩性、起伏差，崩塌方式、崩塌块体的运动路线和运动距离。

（3）崩塌堆积体的分布范围、高程、形态、规模、物质组成、分选情况、植被生长情况、块度、结构、架空情况和密实度。

（4）崩塌堆积床形态、坡度、岩性和物质组成、地层产状。

（5）崩塌堆积体内地下水的分布和运移条件。

（6）评价崩塌堆积体自身的稳定性和在上方崩塌体冲击荷载作用下的稳定性，分析在暴雨等条件下向泥石流、崩塌转化的条件和可能性。

填表见附表3。

4、泥石流调查要点

泥石流沟谷在地形地貌和流域形态上往往有其特殊反映，典型的泥石流沟谷，形成区多为高山环抱的山间盆地。流通区多为峡谷，沟谷两侧山坡陡峻，沟床顺直，纵坡梯度大。堆积区则多呈扇形或锥形分布，沟道摆动频繁，大小石块混杂堆积，垄岗起伏不平。对于典型的泥石流沟谷，这些区段均能明显划分，但对不典型的泥石流沟谷，则无明显的形成区、流通区与堆积区。研究泥石流沟谷的地形地貌特征，可从宏观上判定沟口是否属泥石流沟谷，并进一步划分其区段。调查范围应包括沟谷至分水岭的全部地段和可能受泥石流影响的地段，主要包括泥石流的形成区、流通区、堆积区。应调查下列内容：

（1）冰雪融化和暴雨强度、前期降雨量、一次最大降雨量，一般及最大流量，地下水活动情况；

（2）地层岩性、地质构造、不良地质现象、松散堆积物的物质组成、分布和储量；

（3）沟谷的地形地貌特征，包括沟谷的发育程度、切割情况、坡度、弯曲、粗糙程度。划分泥石流的形成区、流通区和堆积区，圈绘整个沟谷的汇水面积；

（4）形成区的水源类型、水量、汇水条件、山坡坡度、岩层性质及风化程度，断裂、滑坡、崩塌、岩堆等不良地质现象的发育情况及可能形成泥石流固体物质的分布范围、储量；

（5）流通区的沟床纵横坡度、跌水、急湾等特征，沟床两侧山坡坡度、稳定程度，沟床的冲淤变化和泥石流的痕迹；

（6）堆积区的堆积扇分布范围、表面形态、纵坡，植被，沟道变迁和冲淤情况；堆积物的性质、层次、厚度、一般和最大粒径及分布规律。判定堆积区的形成历史、划分古泥石流扇和新泥石流扇，新泥石流扇的堆积速度,估算一次最大堆积量；

（7）泥石流沟谷的历史。历次泥石流的发生时间、频数、规模、形成过程、爆发前的降水情况和爆发后产生的灾害情况。区分正常沟谷还是低频率泥石流沟谷。

（8）开矿弃渣、修路切坡、砍伐森林、陡坡开荒及过度放牧等人类活动情况；

（9）当地防治泥石流的措施和建筑经验。

(10) 调查泥石流已经造成的损失，泥石流进一步发展的影响范围及潜在损失。

泥石流沟堵塞程度分级如表3：

表3  泥石流沟堵塞程度分级

	堵塞程度
	特    征

	严重
	沟槽弯曲，河段宽窄不均，卡口、陡坎多。大部分支沟交汇角度大。形成区集中，沟槽堵塞严重，阵流间隔时间长。

	中等
	沟槽较顺直，河段宽窄较均匀，陡坎、卡口不多。主支沟交角多数小于60度。形成区不太集中，河床堵塞情况一般。

	轻微
	沟槽顺直均匀，主支沟交汇角小，基本无卡口，陡坎。形成区分散，阵流间隔时间短而少。


泥石流综合评判部分各因素评分按《泥石流沟严重程度(易发程度)数量化评分表(附表5)

泥石流（潜在泥石流）调查表（附表4）中有关栏目填写要求如表4：
表4  《泥石流（潜在泥石流）调查表》填写说明

	条 目
	填 写 内 容

	水系名称
	指黄河、长江、珠江等入海河流或下游消失的内陆河流。

	泥石流沟泄入主河道名
	指按所用地形图上的名称填写，地形图上无河名者按地方习惯名称填入。

	泥石流沟至主河道距离
	现场直接量测或在地形图上量测，要注明河道水位标高。

	流域面积
	在1／5万地形图上量测。

	相对高差
	在地形图上量测。

	山坡坡度
	可在地形图上量测，但以现场实测为主。

	植被覆盖率
	指林、灌木植被的覆盖率。现场调查或收集资料。

	主沟纵坡
	一般采用山口以上河段平均坡降，以现场实测为主，也可用近期航片或地形图上的量测资料。分段统计时按加权平均值计算。

	冲淤变幅
	应在流通区或形成区实际量测。冲淤变幅按附表4中第7项因素综合判定。

	沟口扇形地状况
	应现场实地调查判别，按山口扇形地特征规定调查的内容量测填表。

	补给段长度比*
	同一河段两岸同时存在几个不同补给源，只取其中最长的一段长度计入累计长度。泥沙沿程补给长度比主要按现场调查结果计算确定，也可根据航片资料确定。

	堵塞程度
	现场调查确定，判定标准见下表。

	松散物贮量
	通过现场调查测算或用航片资料的计算成果。

	不良地质现象发育程度
	一般按总贮量划级。

	产沙区松散物平均厚度
	现场调查量测。


*泥沙沿程补给长度比是指泥沙沿程补给长度与主沟长度之比。泥沙沿程补给长度是沿主沟长度范围内两岸及沟槽底部泥沙补给段(如崩坍、滑坡、沟蚀等)的累计长度。

易发程度(严重程度)，综合评判总分确定见表5：

表5  泥石流易发程度分级

	易发程度
	总 分

	高易发(严重)
	＞114

	中易发(中等)
	84～114

	低易发
	40～84 

	不易发
	≤40


5、地面塌陷调查要点

地面塌陷主要调查岩溶地面塌陷和采空地面塌陷，包括发育在黄土等地区的土洞型地面塌陷。
岩溶塌陷在我国90％以上发生在可溶岩上有松散土层覆盖的岩溶区。塌陷主要产生在土层中，所以也称为“土层塌陷”。一般下列地段易产生岩溶塌陷：

（1）浅部岩溶发育强烈，可溶岩顶面起伏较大，并有洞口或裂口，岩溶洞穴空间无充填或充填物少，且充填物为砂、碎石和亚粘土的地段；

（2）采、排地下水点附近和地下水位降落漏斗范围内（特别是地下水的主要补给方向上），以及地下水位变动明显的区域（浸没导致水位上升）；

（3）构造断裂带、背、向斜轴部、可溶岩与非可溶岩的接触部位；

（4）岩溶洼地、积水低地和池塘；

（5）第四纪土层为砂、轻亚粘土、亚粘土，且厚度小于10米的地段；

因此，调查过程中首先要依据已有资料进行综合分析，在基本掌握区内岩溶发育、分布规律及岩溶水环境的基础上，查明岩溶塌陷的成因、形态、规模、分布密度、引发因素、土层厚度与下伏基岩岩溶特征。地表、地下水活动动态及其与自然和人为因素的关系。调查岩溶塌陷对已有建筑物的破坏损失情况，圈定可能发生岩溶塌陷的区段。
采空塌陷应通过搜集资料，调查访问等工作查明：
（1）采空区和巷道的具体位置、大小、埋藏深度、开采时间和回填塌落、充水等情况；

（2）矿层的分布、层数、厚度、深度、埋藏特征和开采层的岩性、结构等；

（3）矿层开采的深度、厚度、时间、方法、顶板支撑及采空区的塌落、密实程度、空隙和积水等；
（4）地表变形特征和分布规律：包括地表陷坑、台阶、裂缝等的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与采空区、地质构造、开采边界、工作面推进方向等的关系；
（5）地表移动盆地的特征，划分中间区、内边缘和外边缘区，确定地表移动和变形的特征值；
（6）采空区附近抽、排水情况及对采空区稳定的影响；
（7）搜集建筑物变形及其处理措施的资料等。 

填表见附表6。

6、地裂缝调查要点

本调查所指地裂缝为区域性地裂缝，与滑坡、崩塌、地面塌陷相伴生的地裂缝不在此调查范围内中。地裂缝调查内容主要为：

（1）单缝特征和群缝分布特征及其分布范围；

（2）形成的地质环境条件(地形地貌、地层岩性、构造断裂等)；

（3）地裂缝成因类型和引发因素；

（4）发展趋势预测和现有灾害评估及未来灾害预测；

（5）现有防治措施和效果。

填表见附表7。

7、地面沉降调查要点

主要调查由于常年抽汲地下水引起水位或水压下降而造成的地面沉降，不包括由于其它原因所造成的地面下降。主要通过搜集资料、调查访问来查明地面沉降原因、现状和危害情况。着重查明下列问题：

（1）综合分析已有资料查明第四纪沉积、地貌单元，特别要注意冲积、湖积和海相沉积的平原或盆地及古河道、洼地、河间地块等微地貌分布。第四系岩性、厚度和埋藏条件，特别要查明硬土层和软弱压缩层的分布；

（2）查明第四系含水层水文地质特征、埋藏条件及水力联系；搜集历年地下水动态、开采量、开采层位和区域地下水位等值线图等资料；

（3）根据已有地面测量资料和建筑物实测资料，同时结合水文地质资料进行综合分析，初步圈定地面沉降范围和判定累计沉降量，并对地面沉降范围内已有建筑物损坏情况进行调查。

填表见附表8。

8、其它
参照国家有关技术要求进行。

（二）、野外调查记录要求

1、每个调查居民点、地质灾害点和地质灾害隐患点的地质环境条件，地质灾害特征，应根据设计书中规定的技术要求和布点的目的进行详细记录和填表。做到目的明确、内容全面、重点突出、数据无误、词语准确、字迹工整清楚。

2、对各类地质灾害形成条件、影响因素、引发因素的描述应分清主次。特别是引发因素的分析，应用数据说明。如降雨引发，应尽量搜集灾害发生前的降雨时间、雨量数据；如人工切坡引发，应访问切坡的时间，测量切坡后的坡度、高度；如采矿引发，应尽量搜集开采起始时间、年开采能力、矿石总产量、坑道位置、采矿工艺、采空区分布及面积等资料；如抽、排水引发，应尽量搜集抽排井孔布置、抽排时间、抽排水量、抽排前后地下水位及变化等资料。

3、各类地质灾害的规模划分标准，参照表6、表7、表8。

表6  滑坡、崩塌（危岩体）、泥石流规模级别划分标准
	级  别
	滑  坡（104m3）
	崩  塌（104m3）
	泥石流（104m3）

	巨型
	≥1000
	≥100
	≥50

	大型
	100～1000
	10～100
	20～50

	中型
	10～100
	1～10
	2～20

	小型
	＜10
	＜1
	＜2


                         表7  地裂缝规模分级标准 

	级  别
	规      模

	巨型
	地裂缝长＞1km，地面影响宽度＞20m

	大型
	地裂缝长＞1km，地面影响宽度10～20m

	中型
	地裂缝长＞1km，地面影响宽度3～10m，或长≤1km，宽10～20m    

	小型
	地裂缝长＞1km，地面影响宽度3m，或长≤1km，宽<10m


表8  地面塌陷分级标准 

	级  别
	塌陷或变形面积（km2） 

	巨型
	≥10

	大型
	1～10

	中型
	0.1～1

	小型
	＜0.1


4、滑坡和斜坡的稳定性分为三级，即稳定性好、稳定性较差、稳定性差。滑坡和崩塌稳定性野外判别标准见表9和表10。岩溶塌陷体的稳定性分为稳定性好、稳定性较差、稳定性差三级。塌陷体和土洞稳定性评价标准见表11、表12。

5、对已进行勘查与治理的地质灾害，应搜集勘查程度、治理措施、治理效果及效益。

6、对重要的斜坡变形和地质灾害点，都必须绘出平面图、剖面图，必要时附素描图。并拍摄照片或录象。所有照片均应统一顺序编号，并注明在相应的观测点记录表上，如BD1－2，表示巴东县第1卷第2张。

表9  滑坡稳定性野外判别表 
	滑坡
要素
	稳定性差
	稳定性较差
	稳定性好

	滑坡
前缘
	滑坡前缘临空或隆起，坡度较陡且常处于地表径流的冲刷之下，有发展趋势并有季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水。
	前缘临空，有间断季节性地表径流流经，岩土体较湿
	前缘斜坡较缓，临空高差小，无地表径流流经和继续变形的迹象，岩土体干燥

	滑体
	坡面上有多条新发展的滑坡裂缝，其上建筑物、植被有新的变形迹象
	坡面上局部有小的裂缝，其上建筑物、植被无新的变形迹象
	坡面上无裂缝发展，其上建筑物、植被未有新的变形迹象

	滑坡
后缘
	后缘壁上可见擦痕或有明显位移迹象，后缘有裂缝发育
	后缘有断续的小裂缝发育，后缘壁上有不明显变形迹象
	后缘壁上无擦痕和明显位移迹象，原有的裂缝已被充填

	滑坡
两侧
	有羽状拉张裂缝或贯通形成滑坡侧壁边缘裂缝
	形成较小的羽状拉张裂缝，未贯通
	无羽状拉张裂缝


表10  崩塌（危岩体）稳定性野外判别表

	环境条件
	稳定性差
	稳定性较差
	稳定性好

	地形地貌
	前缘临空甚至三面临空，坡度>55º,出现“鹰咀”崖，顶底高差>30m,坡面起伏不平，上陡下缓。
	前缘临空，坡度>45º,坡面不平。
	前缘临空，坡度<45º，坡面较平，岸坡植被发育。

	地质结构
	岩性软硬相间，岩土体结构松散破碎，裂缝裂隙发育切割深，形成了不稳定的结构体，不连续结构面。
	岩体结构较碎，不连续结构面少，节理裂隙较少。岩土体无明显变形迹象，有不规则小裂缝。
	岩体结构完整，不连续结构面少，无节理、裂隙发育。岸坡土堆较密实，无裂缝变形。

	水文气象
	雨水充沛，气温变化大，昼夜温差明显。或有地表径流、河流流经坡角，其水流急，水位变幅大，属侵蚀岸。
	存在大－暴雨引发因素
	无地表径流或河流水量小，属堆积岸，水位变幅小。

	人类活动
	人为破坏严重，岸坡无护坡。人工边坡坡度>60°，岩体结构破碎
	修路等工程开挖形成软弱基座陡崖，或下部存在凹腔，边坡角40°-60°
	人类活动很少，岸坡有砌石护坡。人工边坡角<40°


表11  塌陷体稳定性定性评价

	稳定性分级
	塌陷微地貌
	堆积物性状
	地下水埋藏及

活动情况
	说   明

	稳定性差
	塌陷尚未或已受到轻微充填改造，塌陷周围有开裂痕迹，坑底有下沉开裂迹象
	疏松，呈软塑至流塑状
	有地表水汇集入渗，有时见水位，地下水活动较强烈
	正在活动的塌陷，或呈间歇缓慢活动的塌陷

	稳定性较差
	塌陷已部分充填改造，植被较发育
	疏松或稍密，呈软塑至可塑状
	其下有地下水流通道，有地下水活动迹象
	接近或达到休止状态的塌陷，当环境条件改变时可能复活

	稳定性好
	已被完全充填改造的塌陷，植被发育良好
	较密实，主要呈可塑状
	无地下水流活动迹象
	进入休亡状态的塌陷，一般不会复活


表12  土洞稳定性定性评价

	稳定性分级
	土洞发育状况
	土洞顶板埋深（H）或其与安全临界厚度比（H／H0）
	说   明

	稳定性差
	正在持续扩展
	
	正在活动的土洞，因促进其扩展的动力因素在持续作用，不论其埋深多少，都具有塌陷的趋势

	
	间歇性地缓慢扩展
	
	

	稳定性较差
	休止状态
	H＜10m或

H／H0＜1.0
	不具备极限平衡条件，具塌陷趋势

	
	
	10m＜H＜15或

1.0＜ H／H0＜1.5
	基本处于极限平衡状态，当环境条件改变时可能复活

	
	
	H≥15m或

H／H0≥1.5
	超稳定平衡状态，复活的可能性较小，一般不具备塌陷趋势

	稳定性好
	消亡状态
	
	一般不会复活


（三）野外调查记录形式

1、野外调查记录必须按规定的调查表认真填写，要用野外调查记录本作沿途观察记录，并附示意性图件（平面图、剖面图、素描图等）和影像资料等。对于调查的地质灾害点及地质灾害隐患点，填写相应灾种的野外调查表（附表1-8）；对于调查的居民点，填写《村（居民点）地质灾害调查情况统计表》（附表9）。
2、灾情或险情以及规模属中型及其以上的地质灾害点必须进行详细调查；对灾情或险情以及规模属小型者可视具体特征和分布位置做控制性定点调查（灾情和险情分级标准见表13）。

表13  地质灾害灾情和险情分级标准
	
	死亡人数

（人）
	受威胁人数

（人）
	直接经济损失

（万元）
	潜在经济损失

（万元）

	小型
	＜3
	＜10
	＜100
	＜500

	中型
	3～10
	10～100
	100～500
	500～5000

	大型
	10～30
	100～1000
	500～1000
	5000～10000

	特大型
	≥30
	≥1000
	≥1000
	≥10000


注：①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价；

②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。
3、对属同一类型的地质灾害，不论灾害体规模大小、是单体还是群体，都应一点一表，不允许在同一灾害体上定两个以上的观测点，也不允许将相邻两个灾害体合定一个观测点。同一地点存在几种地质灾害或其它环境地质问题时，可以只定一点，但应分类填表。

4、对于乡、镇及村委会，都应进行调查，如无地质灾害分布，可不布设观测点，但应作好访问记录；对于一般居民点，只要可能受到地质灾害危害，均应布设观测点进行调查评价。

5、野外记录应采取图文互补方式进行调查记录，用图客观地反映出地形形态、滑坡裂缝、隆起等变形现象的空间展布，地下水出露或所测水位埋深等部位，人工边坡分布位置，受威胁对象与潜在灾害体相对空位置，土体厚度、岩层节理断层产状测量位置，照像位置和镜头方向等等。用文字客观地补充记录地形坡度，边坡高度，裂缝特征和形成时间，威胁户数人口等，保证野外记录客观全面。野外记录要严格注意区分主观判断的客观存在的现象，并判断可能的成灾范围。

（四）工作手图和清图填绘要求

1、采用数字化地形地质或工程地质底图做工作手图。在未获得上述图件情况下，以1/5万地形图作为工作手图，并据己有资料将各类地质灾害点及地质界线透绘到地形底图上供野外调查期间使用。

2、工作手图上的各类观测点和地质界线，在野外应用铅笔绘制。转绘到清图上后应及时上墨。

3、工作手图上观测点符号用×表示。灾害体若规模较小，无法表示其轮廓线时，用不依比例尺的符号表示。当规模较大，应按比例尺圈定其边界线。

4、工作手图上观测点定位应遵循以下原则：

滑坡点定在滑坡后缘中部，泥石流点定在堆积区中部，地面塌陷点定在塌陷中心点，地裂缝点定在主干裂缝的中点， 斜坡、边坡点定在变形区中部。

5、清图（比例尺一般采用1：10万），各类地质灾害和地质界线应按规定图例绘制，不再表示观测点符号。

四、地质灾害群测群防网络建设
调查过程中和调查基本结束后，联合调查组要协助当地政府进行地质灾害群测群防预警体系建设。初步建立起群众监测网络和群专结合的预报预警系统。

（一）群众监测网络建设

1、监测点选定原则：

（1）危险性大、稳定性差、成灾概率高，灾情严重的；

（2）对集镇、村庄、工矿及重要居民点人民生命安全构成威胁的；

（3）造成严重经济损失的；

（4）威胁公路、铁路、航道等重要基础设施的（由相关部门和业主负责实施）；

（5）威胁重大基础建设工程的（由相关部门和业主负责实施）。

2、监测点的建设

根据上述原则确定需要监测的地质灾害隐患点后，调查组应及时提出监测方案报当地政府，同时协助搞好监测点的建设。

（1）监测范围确定：除对地质灾害隐患点和不稳定斜坡本身的变形迹象进行监测外，还应把该灾害点威胁的对象和可能成灾的范围，纳入监测范围。

（2）监测方法与要求：对当前不宜进行治理及暂时不能进行治理的隐患点，危害大的应因地制宜，建立简易监测为主，结合宏观地面变形观察的群测网点。

（3）一般采用设桩、设砂浆贴片和固定标尺进行滑坡体地面裂缝相对位移监测，并结合人工巡视滑坡体内的微地貌、地表植物和建筑物标志的各种微细变化。对危害大的隐患点（属特大型）应建议纳入国家建立的监测网络，如有条件也可用视准线法测量监测点的位移变化动态。以定期巡测和汛期强化监测相结合的方式进行。定期巡测一般为半月或每月一次，汛期强化监测将根据降雨强度，每天或24小时值班监测。

3、监测网点的管理与运行

（1）监测责任落实到具体的单位与个人。被监测的地质灾害隐患点所在的乡、镇、村和有关单位为监测责任人，在他们的领导下，成立监测组，监测组由受危害、威胁的居民点或有关单位的群测人员组成。

（2）建立岗位责任制，县、乡（镇）、村应逐级签定责任书。

（3）宣传与培训，调查过程中，采取多种方式进行宣传与培训，教会监测责任人、监测组成员和群众，如何监测、如何判断灾害可能发生的各种迹象和灾情速报及有关应急防灾救灾的方法。

（4）监测信息反馈与处理。县市国土资源主管行政部门负责监测资料与信息反馈的收集汇总，上报到市（地、州）国土资源行政部门（或地质环境监测站）进行综合整理与分析，省国土资源厅地质环境处（或省地质环境总站）将上报的资料与信息录入省地质灾害空间数据库，进行趋势分析，同时对下一步监测工作提出指导性意见。

（5）经监测有重大险情发生时，当地政府和有关单位应立即采取应急防灾减灾措施，同时应立即报告省、市、县政府和国土资源厅主管部门，派出专业人员赴现场协助监测和指导防灾救灾。

（6）建立地质灾害速报制度，按国土资发[2004]86号文附件。
4、监测数据

（1）监测数据包括地质灾害点基本资料、动态变化数据、灾情等。

（2）所有监测数据均应以数字化形式储存在信息系统中，同时，必须以纸介质形式备份保存。

（3）监测点必须进行简易定量监测，并须整理成有关曲线、图表等。应编制有关月报、季报和年报，同时，对今后灾害发展趋势进行预测。

（4）监测数据应按有关程序逐级汇交。

（5）加强监测数据的综合分析和对监测人员的培训，使监测资料得到及时的应用。

（二）群专结合的预报预警系统建设

1、县（市）国土资源主管部门归口管理和指导群众监测网络建设，负责监测资料与信息反馈的收集汇总；

2、县（市）国土资源主管部门的地质环境职能部门应根据气象、水文预报和监测资料进行综合分析，预测地质灾害危险点，并及时向有关乡镇、村和矿山及负有对重要设施管理的有关部门发出预警通知；

3、县（市）国土资源主管部门负责组织各乡镇、矿山、重要设施主管部门编制汛期地质灾害防灾预案。编制全县（市）汛期地质灾害防灾预案，报同级人民地方政府批准后，负责组织实施；

4、县（市）国土资源主管部门负责组织地质灾害防治科普宣传活动和基层干部培训工作。

五、室内资料分析整理

(一)基本要求

1、必须结合信息系统的建设进行，所有报告及图件必须数字化，并运用计算机编图。

2、地质灾害调查成果分析整理采用定性分析为主，定量化评价为辅的方法进行。阐明地质灾害分布规律、发育特征及危害，作出正确的评价与预测。

3、地质灾害调查成果主要为规划、决策人员服务，应力求通俗易懂，简洁美观。但必须体现地质规律。结合地方政府需求与经济社会发展规划，提出合理、有效的防治建议，体现调查工作的防灾减灾效益。

(二)地质灾害易发区划分

地质灾害易发区指具备地质灾害发生的地质构造、地形地貌和气候条件，容易或者可能发生地质灾害的区域。地质灾害易发区主要依据地质环境条件，参考地质灾害现状和人类工程活动划定。地质灾害易发区分为高易发区、中易发区、低易发区三类（见表14）。
地质灾害易发区划分的原则：定性分析为主、定量分析为辅，定性分析可以参考表14。

表14  地质灾害易发区主要特征简表
	灾种
	易发区划分
	非易发区

	
	高易发区
	中易发区
	低易发区
	

	
	G＝4
	G＝3
	G=2
	G＝1

	滑坡、
崩塌
	构造抬升剧烈，岩体破碎或
软硬相间；黄土垄岗细梁地
貌、人类活动对自然环境影
响强烈。暴雨型滑坡。规模
大，高速远程。
	红层丘陵区、坡积层、构
造抬升区，暴雨久雨。中
小型滑坡，中速，滑程远。

	丘陵残积缓坡地带，冻
融滑坡。规模小。低速
蠕滑。植被好，顺层滑
动。
	缺少滑坡形成的
地貌临空条件，
基本上无自然滑
坡，局部溜滑。

	泥石流
	地形陡峭，水土流失严重，
形成坡面泥石流；数量多，
10条沟／20km以上，活动强，超高频，每年暴发可达10次以上。沟口堆积扇发育明显完整、规模大。排泄区建筑物密集。

	坡面和沟谷泥石流，6—10

条沟／20km；强烈活动：
分布广，活动强，掩没农
田，堵塞河流等。沟口堆积扇发育且具一定规模。排泄区建筑物多。
	坡面和沟谷泥石流均有
分布，3—5条沟／20km；
中等活动。沟口有堆积扇，但规模小，排泄区基本通畅。

	以沟谷泥石流为
主，物源少，排
导区通畅：1—2

条沟／20km，多年
活动一次。沟口堆积扇不明显，排泄区通畅。

	续表14

	灾种
	易发区划分
	非易发区

	
	高易发区
	中易发区
	低易发区
	

	
	G＝4
	G＝3
	G=2
	G＝1

	岩溶塌陷和采空区塌陷
	碳酸盐岩岩性纯，连续厚度
大，出露面积较广。地表洼
地、漏斗、落水洞、地下岩
溶发育。多岩溶大泉和地下
河，岩溶发育深度大。

灾害点密度≥1个/km2，地面塌陷或地裂缝破坏面积≥1000m2/km2
	以次纯碳酸盐岩为主，
多间夹型。地表洼地、漏
斗、落水洞、地下岩溶发
育。岩溶大泉和地下河不
多，岩溶发育深度不大。

灾害点密度为0.1-1个/km2，地面塌陷或地裂缝破坏面积为 500-1000 m2/km2
	以不纯碳酸盐岩为主，多间夹型或互夹型。地表洼地、漏斗、落水洞、地下岩溶发育稀疏。
灾害点密度为0.05-0.1个/km2，地面塌陷或地裂缝破坏面积为100-500 m2/km2
	以不纯碳酸盐岩为主，多间夹型或互夹型。地表洼地、漏斗、落水洞、地下岩溶不发育。

灾害点密度为0-0.05个/km2，地面塌陷或地裂缝破坏面积为＜100m2/km2

	地裂缝
	构造与地震活动非常强烈，第四系厚度大。
	构造与地震活动强烈，第四系厚度大，形成断陷盆地，超采地下水。
	构造与地震活动较为强烈，形成拉裂构造。
	第四系覆盖薄，差异沉降小。



定量分析可以参考下列“地质灾害综合危险性指数法”。
地质灾害综合危险性指数法：

    1、单元网格划分

   将县市行政区划图进行网格剖分。运用栅格数据处理方法对调查区进行剖分，每个单元面积为1km×lkm～3km×3km。对于地质条件变化不大的地区，单元面积可取高限，地质条件复杂，或需详细研究的地区，单元面积可取低限。

2、计算方法

地质灾害综合危险性指数的计算方法：

Z = Zq·r1 +  Zx·r2                       
式中：Z——地质灾害综合危险性指数

Zq——潜在地质灾害强度指数
r1 ——潜在地质灾害强度权值

Zx——现状地质灾害强度指数

r2 ——现状地质灾害强度权值

3、潜在地质灾害强度指数计算
潜在地质灾害强度指数（Zq）按以下公式计算：


[image: image1.wmf]å

×

=

i

i

A

T

Zq



 =  D·AD + X·Ax + Q·AQ + R·AR                    

式中：Ti分别为控制评价单元地质灾害形成的地质条件(D)、地形地貌条件(X)、气候植被条件(Q)、人为条件（R）充分程度的表度分值，各评价指标的选取与评判标准依据具体情况而定。Ai分别为各形成条件的权值，根据实际情况分配。
4、现状地质灾害强度指数计算

现状地质灾害强度指数（Zx）可以用灾害点密度、灾害面积密度以及灾害体积密度来求得。
（1）崩塌、滑坡、泥石流强度指数（Zx）：R＝a＋b＋c
（2）地面塌陷和地裂缝强度指数（Zx）：  R＝a＋b

其中：a－归一化处理后的灾害个数密度系数
  b－归一化处理后的灾害面积密度系数  
c－归一化处理后的灾害体积密度系数

5、地质灾害综合危险性指数

根据各单元的地质、地形地貌、气候以及人类工程活动等条件（上述判别方法），利用MAPGIS空间分析功能，求取评价单元的潜在地质灾害强度指数与现状地质灾害强度指数，分级赋值进行换算叠加，获得评价单元的地质灾害综合危险性指数。
6、地质灾害易发区划分

依据地质灾害综合危险性指数，合并相同单元格，划定地质灾害易发区。
上述定性和定量的分析标准和方法仅供参考试用，不作硬性要求。各地可以结合自身的实际情况，采用合适的方法划分地质灾害易发区。但无论采用何种方法，都应当做到易发区的内涵清晰，评价单元选择合理，指标选取和赋值依据充分，划分结果层次分明，体现地质环境条件对于地质灾害形成和发展的控制规律和地质灾害发育的基本特点。
（三）重点防治区的确定
地质灾害重点防治区根据地质灾害现状和需要保护的对象确定。

通过对地质灾害易发区内人口密集居住区（城市、集镇、村庄）、重要基础设施（交通干线、通讯工程、水利工程、电力工程）、重要经济区（支柱产业开发区、大中型工矿区）、风景名胜区（自然景点、文化遗存、地质遗迹）、重要农业区（基本农田保护区、特色农业区）等所涉区域的调查，对存在危险的区域划定为地质灾害重点防治区。
(四)成果图件编制

    1、实际材料图编制

    以所属县市行政区划图为底图，将地质灾害野外调查的工作路线，己调查的学校、集镇、居民点、交通线、厂矿等调查点等投入的实物量标在图上。

2、地质灾害分布与易发区图编制
    比例尺：一般采用1：10万。

该图是以区内地质灾害形成发育的地质环境条件为背景，主要反映地质灾害分布和地质灾害易发区划分及其危害等。图面内容：

第一层次：主要表示简化地理、行政区划要素与地质灾害相关的地质环境要素。

第二层次：各类地质灾害的位置、类型、成因、规模、稳定性与危害性等，分门别类地用不同颜色的点状或面状符号表示，规模大者应以实际边界表示。

第三层次：各种地质灾害易发区分区等级及分区界线。

图面中应配置必要的镶图与说明表。镶图用于地质环境条件或地质灾害成因、引发因素的说明，如降水量等值线图、暴雨等值线图和地震烈度分区图等；说明表主要反映重要地质灾害隐患点的编号、地理位置、类型、规模、稳定性和危害性预测等。图面中应配置必要的地质灾害易发程度说明表，主要内容包括：分区代号、分区名称、等级、位置、面积、地质灾害发育特征及危害等。

3、地质灾害防治区划图编制

    比例尺：一般采用1:10万。

    属防治对策性图件。图面内容：

    第一层次：主要表示简化地理要素。简化行政区划要素，应表示到乡、镇及重要居民点(100人以上或20户以上)；标明风景名胜区及已建和拟建的重要建设工程，如城建工程、水利水电工程、矿业工程、交通工程、地下水供水工程等。

第二层次：防治分区类别及分区界线。依据地质灾害形成的地质环境条件、易发区特征，结合当地经济与社会发展规划等因素，进行综合分析，对遭受地质灾害威胁的上述区域划出重点防治区。
第三层次：防治措施。表示所有地质灾害隐患点的防治措施(群测群防、专业监测、避让、治理等)，特大型和大型地质灾害隐患点标示为专业监测点。用不同颜色的点状、线状符号或代号表示。
    图面中应配置必要的镶图与防治区划说明表。如有必要可做重点防治地段或重点防治城镇等的镶图，比例尺适当放大。防治区划说明表主要反映：重点防治区的名称、位置、面积，主要地质灾害类型、特征及危害、重点防治(包括应急治理)的地质灾害、防治对策、措施、方法等内容。

（五）成果报告编制

1、基本要求

地质灾害调查与区划报告是项目工作的最终成果，也是工作质量的全面体现。

（1）综合利用、充分反映前人资料和调查所取得的成果。

（2）阐明地质灾害主要类型、分布规律、发育特征、主要控制影响因素及危害，作出正确的评价与发灾条件预测。

（3）结合地方政府需求与经济社会发展规划，提出合理、有效的防治建议，体现调查工作的防灾减灾效益。

（4）内容简明扼要、重点突出、依据充分、结论明确、附图规范、附件齐全，便于地方政府和主管部门阅读与使用。

（5）成果报告与附图均以纸质和数字两种形式表示。

2、报告的章节及主要内容

序言
    主要内容：目的任务；交通位置与经济社会发展概况；地质灾害灾情；以往调查工作程度；本次调查工作部署、方法、完成的工作量及质量评述；附《县市地质灾害调查情况统计表》（附表10）。

第1章 自然地理与地质环境
主要内容：地形地貌；气象与水文特征；地层岩性、地质构造；新构造活动与地震；岩土体工程地质基本特征，地下水类型与补、径、排特征；人类工程活动等（自然地理与地质环境的论述必须紧紧围绕地质灾害的成生条件）。

第二章  地质灾害分布与特征

主要内容：已发生的地质灾害发育类型、分布、规模、特征、危害程度、形成条件及影响因素。 
第三章  地质灾害隐患点危险性评价
地质灾害隐患点的类型、分布、稳定状态、潜在危害程度；对于特大型和大型地质灾害隐患点进行危险性评价。
第四章  地质灾害易发区划分
    主要内容：分区的原则、方法、要求和分区评价。

第五章  地质灾害经济损失评估

主要内容：评估原则、要求与方法；各灾种（或主要灾种）经济损失现状评估与预测评估；地质灾害及其隐患的灾情与险情分级评价标准见表13。
    现状评估是指已发生地质灾害所造成的人员伤亡数和直接经济损失数的统计。直接经济损失评估采用统一价格折价法，即各省（市、自治区）采用经访问的大部分县（市）物价的算术平均值作为本省（市、自治区）经济损失评估的统一计算单价，据此进行统一计算。参与统计的经济因子包括土地（包括农田、林地、果地、牧场等），牲畜，房屋，公路、铁路、桥梁、管道、渠道、涵洞、输电线路，电站，厂矿，学校、机关及公共设施等。

预测评估要在概要论述地质灾害危险性初步评价的基础上，对各区地质灾害隐患点所威胁人数和潜在经济损失数的分析预测。

第六章  地质灾害防治建议

主要内容：防治目标与要求（包括总体与分期）；防治分区的划分与评价；重点防治的灾害种类和重点防治的城镇、重要居民点及重要工程设施；地质灾害隐患点的监测、搬迁避让和治理的分期安排建议，特大型和大型地质灾害隐患点的专业监测建议；群专结合的群测群防系统建设与运行方案和地质灾害防治管理方面的建议等。

第七章  结论

主要内容：本次调查工作的主要成果；工作质量综述；防灾减灾效益评述；合理利用地质环境，防治地质灾害的措施建议；下一步工作建议等。
（六）报告附件

1、地质灾害防治区划
编制提纲：
第一章  地质灾害现状、发展趋势预测与防治工作进展
主要内容：地质灾害的分布、规模、数量、影响；地质灾害威胁的对象；未来一段时期地质灾害的发展变化规律；地质灾害防治工作取得的主要成绩和存在的突出问题。
第二章  地质灾害的防治原则和目标

主要内容：当地国民经济建设与社会发展对地质灾害防治的要求；防治原则；防治目标。

第三章  地质灾害易发区和重点防治区
主要内容：易发区划分的原则和方法，易发区分区评述；重点防治区划分原则和方法，重点防治区分区评述。

第四章  地质灾害防治方案
主要内容：总体部署和主要任务；地质灾害隐患点防治分期安排建议；宜避让搬迁的方案；需工程治理的方案；群测群防网络与专业监测建设方案；群测群防系统建设方案。

第五章  预期效果

主要内容：期望达到的地质灾害防灾减灾水平与效益。
第六章  实施防治规划的保证措施

主要内容：加强法制建设和行政管理工作；加强科普教育宣传工作；建立稳定的资金投入机制；坚持群专结合及采取综合防治措施等。

2、地质灾害群测群防建设及特大型和大型地质灾害隐患点防灾预案（建议稿）

地质灾害群测群防建设包括以下内容：

（1）选点原则；

（2）网络总体情况；

（3）责任落实情况；

（4）宣传与培训情况；

（5）监测信息反馈渠道建设情况。

地质灾害隐患点防灾预案包括以下内容：

（1）灾害体基本特征：名称、位置、灾害类型、规模、环境地质条件、发展历史、稳定性分析、潜在危害等；
（2）监测方案：监测责任人、监测方法、监测周期、临灾状态预测等；

（3）应急方案：报警人、报警方法、报警信号、人员撤离路线等；

（4）防治建议：群测群防、专业监测、搬迁避让、工程治理等。
每个预案点需填写《地质灾害隐患点防灾预案表》（见附表11）。
3、地质灾害信息系统建设报告。

4、地质灾害调查表、有关照片和录像片等。

六、地质灾害信息系统建设

见专门报告。
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