跨带投影_20061008

首先将MAPGIS平台的工作路径设置为“…..\跨带投影演示数据”文件夹下。

下面来讲解跨带投影的操作方法和步骤，共分为两部分：

1、 演示数据的生成和说明：

在“投影变换”模块下分别生成3幅1：50万的标准框，并在“输入编辑”模块中将其改成不同的颜色（“FRAM_50_左.W~“表示“FRAM_50_左.WL”和“FRAM_50_左.WT”）：

名称              起始经度（DDMMSS）   起始纬度（DDMMSS）   中央经线（DDMMSS）
FRAM_50_左.W~    1140000               280000                1170000

FRAM_50_中.W~    1170000               280000                1170000

FRAM_50_右.W~    1200000               280000                1230000

因为在投影过程中采用的是“高斯—克吕格投影”，且1：50万的标准图框的经线跨度为3°，所以当同时打开这三幅标准图框时，会发现“FRAM_50_左.W~”和“ FRAM_50_右.W~”二者重叠在了一起,如图1所示：
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图1

如果想实现三个标准框连续排列，则需要经过跨带投影。

2、 跨带投影的操作步骤

启动“投影变换”模块，单击“文件”菜单下“打开文件”命令，将“FRAM_50_左.W~”、“FRAM_50_中.W~”、“FRAM_50_右.W~”三个标准框添加进来，如图2所示：
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图2

1、 单击“投影转换”菜单下“MAPGIS文件投影/选转换线文件”文件命令，系统弹出“选择文件”对话框，选择“FRAM_50_右.WL”，单击“确定”按钮，如图3所示：
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图3

2、 设置文件的Tic点，因为在生成标准图框时MAPGIS自动为其添加4个Tic点，所以这里不再作详细的说明； 

3、 单击“投影转换”菜单下“编辑当前投影参数”命令，系统弹出“输入投影参数”对话框，如图4所示：

坐标系类型：投影平面直角坐标系

椭球参数：西安80

投影类型：高斯－克吕格投影

比例尺分母：500000

坐标单位：毫米

投影中心点经度（DMS）：1230000

通常情况下，因为是标准框，所以系统会自动的读取其各项参数，所以只需检查各项参数设置是否有错即可；
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图4
4、 单击“投影转换”菜单下“设置转换后参数”命令，系统弹出“输入投影参数”对话框，如图5所示：

坐标系类型：投影平面直角坐标系

椭球参数：西安80

投影类型：高斯－克吕格投影

比例尺分母：500000

坐标单位：毫米

投影中心点经度（DMS）：1170000（注意前后中央经线发生了变化）
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图5

5、 单击“投影转换”菜单下“进行投影变换”命令，系统弹出“输入转换后位移值”对话框，单击“开始转换”按钮，系统开始按照设定的参数转换线文件，如图6所示：
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图6

以同样的操作步骤和参数设置，将FRAM_50_右.WT文件进行投影转换；

6、 单击鼠标右键，选择“复位”命令，系统弹出“选择文件名”对话框，可以看到系统生成了两个新的文件：“NEWLIN.WL”、“NEWPNT.WT”，依次选中“FRAM_50_左.W~”、“FRAM_50_中.W~”及两个新生成的文件，然后单击“确定”按钮，如图7所示：
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图7

最终结果如图8所示：
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图8
补充：中央经线的设置方法

跨带投影的过程中涉及到一个很重要的参数就是中央经线，因为“高斯－克吕格投影”采用的是分带的思想，所以在每个投影带都会有一个中央经线，中央经线设置错误，则投影变换的结果就会有问题，尤其是跨带投影的情况下。

那如何查阅一个标准框的中央经线呢？

我们国家规定：高斯－克吕格投影，1：2.5万～1：50万地形图均采用6度分带；1：1万及更大比例尺采用3度分带，所以上述3幅标准图框都采用6度分带。

由标准框的起始经纬度，如“FRAM_50_左.W~”的起始经纬度“1140000”，我们可以查阅出其对应的中央经线。

单击“投影变换”模块“帮助”菜单下“帮助目录”命令，在系统弹出的对话框中，选择“索引”页，找到“6度分带表”，单击“显示”按钮，如图9所示：
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图9

则6度分带表如图10所示：
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6度分带表

根据标准框的起始经纬度，可以分别查阅到“FRAM_50_左.W~”的中央经线为：1170000、

“FRAM_50_中.W~”的中央经线为：1170000、“FRAM_50_右.W~”的中央经线为：1230000。

