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地质图空间数据库建设工作指南
（征求意见稿2.0版）

1 适用范围
    地质图空间数据库建设工作指南（以下简称指南）适用于1:250000—1:50000地质图按图幅进行数据采集、存储管理、检索、输出和共享，其它比例尺地质图建立空间数据库可参照使用。
2 引用标准
本工作指南主要引用如下标准。

 GB2260-98  中华人民共和国行政区划代码
GB958-99   区域地质图图例（1:50000）
GB2808-81  全数字式日期表示法
GB6390-86  地质图用色标准及用色原则（批准稿）（1:50000）
GB9649-88  地质矿产术语分类代码
GB/T13923-92 国土基础信息数据分类代码
GB/T13989-92 国家基本比例尺地形图分幅编号
DZ/T0001-91  区域地质调查总则（1:50000）
DZ/T0157-95  1:50000地质图地理底图编绘规范
DZ/T0160-95  1:200000地质图地理底图编绘规范及图式
DDB9702     GIS图层描述数据内容标准
DDZ9701     资源评价工作中地理信息系统工作细则

DZ/T 0179－1997 地质图用色标准及用色原则

3 术语定义
    图元  图面上表示空间信息特征的基本单位，分为点、弧段、多边形三种类型。
图层  由一类图元组成的空间数据集合，以及用于描述这些图元特征的属性数据构成一个图层。

数据项  属性数据中不可再分的最小的单元。

数据类型  定义数据项所表现的数据属性，如：字符型C、数值型N、日期型D。

属性表  描述图元实体基本属性的数据集合。
4  图元及TIC点编号规则
4.1图元编号    
   图元编号是以图幅为单位的各图层的图元（点、弧段、多边形）自然顺序编号，图元编号采用5位整型数字，并确保图幅内各图层的图元编码唯一。

4.2 TIC点编号规则
   图幅角点的TIC点是图幅的经纬度坐标控制点，它能将不同图层的要素配准到同一个坐标系统上。此外，在同一地区不同的专题图件，可以使用相同的TIC点作为经纬度来建立它们之间的空间关系。

TIC点的编号采用该点坐标的DM格式经纬度数值，用9位数字表示，前五位为经度，后四位为纬度。如某幅图的其中一个TIC点的坐标为115°00′00″、37°15′00′，则该点的TIC点编号为115003715。

5、图层及属性表命名规则
5.1 图层命名规则
　　数字化地质图以图幅为单位进行管理，划分的图层在不同图幅中都是一致的。建立GIS系统以图层为单元进行管理。为保证多幅图拼接后每个图形信息及相应属性信息的独立性，防止图层名重复出现，图层名编码结构如下：
    △ × △△△  ××
    ┬ ┬ ─┬─   ─┬─
    │ │   │       │
    │ │   │       └──某一图类中划分的图层数字编号
    │ │   │     

    │ │   └──图名的汉语拼音首字母缩写，三位
    │ │
    │ └──比例尺代码 (A-1:1000000, B-1:500000, C-1:250000, D-1:100000

    │                  E-1:50000，F-1:25000，G-1:10000, R-1:200000）
    │
    └──图类代码(如D:地质,L:地理)

    其中，若图名超过3个汉字，则取前两个字和最后一个字的汉语拼音的首字母。若图名出现重名时，则前两位不变，第三位改为数字顺序编号，不够三位时在第三位补F。图类代码为相关专业术语的汉语拼音的首字母，如首字母与已有图类代码相同，则为专业术语第二个字拼音的首字母。每一图类还可分若干图层，由编码结构中最后两位数字顺序编码。其中图名编码部份当有需要时,可直接采用国标分幅编码，并编制与上述方案中三位代码的对照表，以实现数据交换。
5.2 属性表命名规则
　　每个图层的点、弧段或多边形有不同属性表，每种属性表需确定名称。其编码结构如下：
    △ × △△△  ××  △
    ┬ ┬ ─┬─ ─┬─ ┬
    │ │   │     │   └──图层属性表的识别码
    │ │   │     │
    │ │   │     └──图层数字编号
    │ │   │     

    │ │   └──图名的汉语拼音首字母缩写，三位
    │ │
    │ └──比例尺代码(A-1:1000000, B-1:500000, C-1:250000, D-1:100000

    │                  E-1:50000，F-1:25000，G-1:10000，R-1:200000)

    │
    └──图类代码(如D:地质,L:地理)

    识别码采用字符，取属性表主要含义的一个汉语拼音的首字母。如1:50000将军庙幅地质图中地层图层有地层界线和地层单位二种属性表,分别取界线(J)、地层(D), 即用DEJJM01J、DEJJM01D表示。具体属性表名见属性表格式。
5.3 数据项名及代码
　　数据项名及代码按GB/T 9649规定填写，具体见各图层属性表及数据项说明。
6 图层划分
    地质图内容包括地理要素、地质要素和图面整饰三部分，根据需要将三者分别划分为如下图层：
	类别
	图 层 内 容
	图层名称
	图层分项
名   称
	图 层 含 义
	图 层
类 型
	备  注

	地理图层
	基本信息图层
	LX△△△01
	LX△△△01T
	图幅角点TIC
	
	

	
	
	
	LX△△△01J
	图幅基本信息（以标准图框赋基本信息图层属性）
	弧段
	

	
	水系图层
	LX△△△02
	LX△△△02H
	单线河流（含季节性河流和干沟）、海岸线等
	弧段
	

	
	
	
	LX△△△02S
	双线河、湖泊、水库、沼泽地、雪线等
	多边形
	参与拓扑

	
	交通图层
	LX△△△03
	LX△△△03J
	铁路、公路等
	弧段
	

	
	居民地图层
	LX△△△04
	LX△△△04J
	居民地和各级政府驻地
	多边形
	

	
	境界图层
	LX△△△05
	LX△△△05X
	行政区划
	多边形
	

	
	
	
	LX△△△05J
	境界线
	弧段
	

	
	地形图层
	LX△△△06
	LX△△△06D
	地形等高线
	弧段
	

	
	
	
	LX△△△06G
	各级控制点、山峰高程点
	点
	

	地

质

图

层

地

质

图

层
	地层图层
	DX△△△01
	DX△△△01J
	所有地质界线(包括地层界线、变质地层界线、火山岩性界线、非正式地层单位界线、侵入岩界线及水体界线和断层界线等) 
	弧段
	

	
	
	
	DX△△△01D
	沉积地层单位和火山沉积地层单位
	多边形
	参与拓扑

	
	
	
	DX△△△01B
	变质岩系地层单位
	多边形
	参与拓扑

	
	火山岩岩性图层
	DX△△△02
	DX△△△02H
	火山岩岩性
	多边形
	不参与拓扑

	
	非正式地层单位图层
	DX△△△03
	DX△△△03D
	非正式地层单位
	多边形
	参与拓扑

	
	侵入岩图层
	DX△△△04
	DX△△△04N
	侵入岩年代单位
	多边形
	参与拓扑

	
	
	
	DX△△△04P
	侵入岩谱系单位
	多边形
	参与拓扑

	
	脉岩图层
	DX△△△05
	DX△△△05M
	脉岩
	多边形
	参与拓扑

	
	围岩蚀变图层
	DX△△△06
	DX△△△06S
	各种围岩蚀变带
	多边形
	不参与拓扑

	
	混合岩化带、变质相带图层
	DX△△△07
	DX△△△07H
	各种混合岩化带
	多边形
	不参与拓扑

	
	
	
	DX△△△07B
	变质相带
	多边形
	不参与拓扑

	
	断层图层　　
	DX△△△08
	DX△△△08D
	断层
	弧段
	

	
	构造变形带图层    
	DX△△△09
	DX△△△09G
	构造变形带
	多边形
	参与拓扑

	
	矿产图层
	DX△△△11
	DX△△△11K
	矿产地
	点
	

	
	产状符号图层　　
	DX△△△12
	DX△△△12C
	产状符号
	点
	

	
	其它图元图层
	DX△△△13
	DX△△△13H
	化石采样点
	点
	

	
	
	
	DX△△△13T
	同位素年龄采样点
	点
	

	
	
	
	DX△△△13K
	钻孔点
	点
	

	
	
	
	DX△△△13S
	各类火山口
	点
	

	
	
	
	DX△△△13Q
	泉点
	点
	

	
	
	
	DX△△△13P
	剖面线
	弧段
	

	整

饰

图

层
	图内整饰图层（整体整饰）
	ZX△△△01
	ZX△△△01N
	图面内容的图内整饰
	
	

	
	图内整饰图层（分层整饰）
	ZX△△△
	ZX△△△
	图面内容的图内整饰按分层进行整饰，其整饰图层的名称命名方法同地层图层的命名方法，只需将首字母D改为Z即可。如DX△△△04N改为ZX△△△04N。
	
	

	
	图外整饰图层（整体整饰）
	ZX△△△02
	ZX△△△02W
	图面内容的图外整饰
	
	

	
	图外整饰图层（分层整饰）
	ZX△△△02
	ZX△△△02Z
	图廓外的柱状图
	
	

	
	
	ZX△△△02
	ZX△△△02P
	图切剖面图
	
	

	
	
	ZX△△△02
	ZX△△△02T
	图例
	
	


注明:  1、围岩蚀变、混合岩化带、变质相带等均以独立多边形图层表示（原图用点、符号表示的，以点或符号的范围做多边形）。上述图层均不参与地质图层的拓扑。

       2、所有的脉岩均按原图表示的范围做多边形，参与其它地质图层的拓扑。

3、地层中若有标志层，标志层同样参与拓扑。

4、侵入岩中的包体以多边形表示，并参加整体拓扑。
5、图廓外的柱状图、图切剖面图、图例及图面整饰分别以图内整饰图层(ZX△△△01)和图外整饰图层(ZX△△△02)处理。图面内容的图内整饰和图外整饰可以分别按整体整饰，也可按图层的划分分层整饰，分层整饰的图层命名见上表。所有整饰文件以MAPGIS格式编辑存储，以供输出。
6.1 图幅基本信息图层(LX△△△01)

    数字化地质图的总体描述，内容包括角点坐标、图幅号、比例尺、调查单位、完成时间及出版年代等。
6.2 水系图层(LX△△△02)

　　包括河流、湖泊、水库、沼泽地、海岸线、雪线等及其类别和名称。
6.3 交通图层(LX△△△03)

　　包括铁路、公路及其类别和名称。
6.4 居民地图层(LX△△△04)

　　包括乡镇及以上各级政府驻地和居民地名称。
6.5 境界图层(LX△△△05)

　　包括县以上（含县）各级行政区划界线和其它特殊地区、自然保护区界线。
6.6 地形等高线图层(LX△△△06)

　  包括地形等高线及高程、各类测量控制点、山峰高程点。
6.7地层图层(DX△△△01)

　　包括所有的地质界线及地层的主要特征。
6.8火山岩岩性图层(DX△△△02)

    包括各种火山岩岩性特征。 

6.9非正式地层单位图层(DX△△△03)

　　包括各种特殊成分、标志、形态、成因含义的非正式沉积、变质、火山地层单位主要特征。
6.10侵入岩图层(DX△△△04)

    包括侵入岩及变质变形侵入岩(体)主要特征。
6.11 脉岩图层(DX△△△05)

　　包括各类脉岩及其主要特征。
6.12 围岩蚀变图层(DX△△△06)

　　包括各种围岩蚀变及其主要特征。
6.13 混合岩化带、变质相带图层(DX△△△07)

　　包括各类混合岩化带、变质相带及其主要特征。
6.14 断层图层(DX△△△08)

　　包括各类断层线及其主要特征。
6.15 构造变形带图层(DX△△△09)

    包括各类脆、韧构造变形带（如碎裂岩、糜棱岩带等）及其主要特征。
6.16 矿产图层(DX△△△11)

    包括矿产地(矿床、矿点、矿化点)的矿种、矿床成因类型、矿床规模、矿石品位、成矿时代及地质工作程度等主要信息。 

6.17 产状符号图层(DX△△△12)

　　包括地层产状和片理、片麻理、劈理、线理、流面及裂隙等产状及其主要特征。
6.18 其它图元图层(DX△△△13)

包括化石采样点、同位素年龄采样点、钻孔、火山口、泉及图切剖面线等。

7．属性表格式与说明
7.1 图幅基本信息图层
7．1．1  图幅角点属性表(LX△△△01T)

表1 图幅角点属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图幅角点编号
	IDTIC
	N9
	

	2
	角点X坐标
	XTIC
	N13.3
	              m

	3
	角点Y坐标
	YTIC
	N12.3
	m


    数据项定义或说明
7.1.1.1图幅角点编号
    按本指南4.2规定填写。

7.1.1.2 角点X、Y坐标
按理论计算值，以米为单位填写。如果不作投影变换,直接输入角点的经纬度坐标值,但必须转换成十进制的秒，以秒为单位。
7.1.2 图幅基本信息属性表(LX△△△01J)
表2 图幅基本信息属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度 
	单 位

	1
	地形图编号
	CHAMAC
	C12
	

	2
	图  名
	CHAMAA
	C30
	

	3
	比例尺
	CHAMDB
	N7
	

	4
	坐标系统
	CHAG
	C1
	

	5
	高程系统
	CHAI
	C1
	

	6
	左经度
	DDAEBE
	C7
	 °′″

	7
	右经度
	DDAEBF
	C7
	°′″

	8
	上纬度
	DDAEBG
	C6
	°′″

	9
	下纬度
	DDAEBH
	C6
	°′″

	10
	成图方法
	QDAQ
	C1
	

	11
	调查单位
	QDAE
	C30
	

	12
	图幅验收单位
	QDYGG
	C30
	

	13
	评分等级 
	QDYH
	C1
	

	14
	完成时间
	QDAF
	C6
	YYYYMM

	15
	出版时间
	DDAEED
	C6
	YYYYMM

	16
	资料来源
	PKIGJ
	C60
	

	17
	数据采集日期
	SDAFAF
	C6
	YYYYMM


    数据项定义或说明
7.1.2.1地形图编号
　　按GB/T 13989规定填写。
7.1.2.2 图名
　　按原地质图的汉字名填写。
7.1.2.3 比例尺
　　指地形图比例尺，填写比例尺分母值。
7.1.2.4 坐标系统
　　指地形图采用的坐标系统，按GB/T 9649 CHAG项下所列代码填写。
7.1.2.5 高程系统
　　指地形图采用的高程系统标准，按GB/T 9649 CHAI项下所列代码填写。
7.1.2.6 左经度、右经度、上纬度、下纬度
　　指地形图四个图廓角点的经纬度坐标值，填写精确到秒，精度值小于100°的前面补空，如“92°32′00″”应填为“  923200”。
7.1.2.7成图方法
    指区域地质调查的工作方法，按下列代码填写：
1.实测     2.修测     3.编图
7.1.2.8 调查单位
　　指图幅的区域地质调查承担单位，填写汉字名称。
7.1.2.9 图幅验收单位
    指组织图幅验收单位，填写汉字名称。 

7.1.2.10 评分等级
    指图幅成果验收时评定的质量等级，按下列代码填写：
1.优秀     2.优良     3.良好     4.及格
7.1.2.11 完成时间

    指区调工作完成的时间，按GB 2808规定填写到月。

7.1.2.12 出版时间
　　指地质图注明的出版日期，按GB 2808规定填写到月。
7.1.2.13资料来源
    指地形图资料来源，填写汉字。
7.1.2.14数据采集日期
    指图幅数据采集完成日期，按GB 2808规定填写到月。
7.2 水系图层
7．2．1  河流、海岸线属性表(LX△△△02H)

表3 河流、海岸线属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C24
	


    数据项定义或说明
7.2.1.1 图元编号
　　指对单线河流（含季节性河流和干沟）、海岸线弧段的编号，按4.1规定填写。
7.2.1.2 图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.2.1.3 图元名称
　　填写河流（含季节性河流和干沟）、海岸线的汉字名称，无名者不填。
7． 2。2  水体属性表(LX△△△02S)

表4 水体属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C24
	


    数据项定义或说明
7.2.2.1图元编号
     指对双线河、湖泊、水库、沼泽地、雪线等多边形的编号，按4.1规定填写。
7.2.2.2图元类型
　　 按GB/T 13923规定填写代码。
7.2.2.3图元名称
     填写双线河、湖泊、水库、沼泽地、雪线等的汉字名称，无名者不填。  

7.3 交通图层
7．3．1  交通图层属性表(LX△△△03J)

表5 交通图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C24
	


    数据项定义或说明
7.3.1.1 图元编号
　　指对铁路、公路等弧段的编号，按4.1规定填写。
7.3.1.2 图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.3.1.3 图元名称
　　填写铁路或公路汉字名称，无名者则填写其在图幅内起点、终点汉字名称。
    说明：数字化铁路、公路等弧段取中线。 

7.4 居民地图层
7．4．1  居民地图层属性表(LX△△△04J)
表6 居民地图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码 
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C24
	


     数据项定义或说明
7.4.1.1 图元编号
　　指对居民地和各级政府驻地多边形的编号，按4.1规定填写。
7.4.1.2 图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.4.1.3 图元名称
　　填写居民地和各级政府驻地的汉字名称。
7.5 境界图层
7.5.1 行政区划属性表(LX△△△05X)

表7 行政区划属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C30
	


     数据项定义或说明
7.5.1.1 图元编号
  　指对行政区划多边形的编号，按4.1规定填写。
7.5.1.2 图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.5.1.3 图元名称
    填写县、市、省（区）等的汉字名称。
7.5.2  界属性表(LX△△△05J)

表8 境界属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单  位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	图元名称
	CHFCAD
	C30
	


     数据项定义或说明
7.5.2.1图元编号
    指对境界线弧段的编号，按4.1规定填写。
7.5.2.2图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.5.2.3图元名称
    填写境界的汉字名称。 

7.6 地形等高线图层
7.6.1 地形等高线属性表(LX△△△06D)

表9 地形等高线属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	高    程
	CHAJ
	N4
	m


    数据项定义或说明
7.6.1.1 图元编号
　　指对地形等高线弧段的编号，按4.1规定填写。
7.6.1.2 图元类型
按GB/T 13923规定填写代码。补充代码如下:

71011.首曲线   71012.计曲线   71013.间曲线   71014.助曲线
7.6.1.3 高程
　　指每条地形等高线代表的海拔高程。以米为单位填写。
7.6.2高程点属性表(LX△△△06G)

表10 高程点属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图元类型
	CHFCAA
	C5
	

	3
	点    名
	CHAMBC
	C20
	

	4
	高    程
	CHAJ
	N7.2
	m


    数据项定义或说明
7.6.2.1图元编号
指对各级控制点、山峰高程点的编号。按4.1规定填写。
注：特殊地物点可放在该图层。
7.6.2.2图元类型
　　按GB/T 13923规定填写代码。
7.6.2.3点名
    填写各级控制点、山峰高程点等的汉字名称。无名者不填。
7.6.2.4高程
    指各级控制点、山峰高程点的海拔高程，以米为单位按图中高程注记填写。
7.7 地层图层
7.7.1地质界线属性表(DX△△△01J)

表11 地质界线属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	接触关系
	GZBD
	C2
	


    数据项定义或说明
7.7.1.1 图元编号
　  指对所有地质界线(包括地层界线、变质地层界线、火山岩性界线、非正式地层单位界线、侵入岩界线及水体和断层界线等)弧段的编号，按4.1规定填写。
7.7.1.2 接触关系
按GB/T 9649 GZBD 项下所列代码及下列补充代码填写，其中：

· 地层的接触关系是指新老地层单位间的接触关系，补充代码为：
            15.实测整合     16.推测整合         17.实测不整合
18.推测不整合   19.实测平行不整合   20.推测平行不整合

· 火山岩的接触关系是指火山地层单位内岩性、岩相间的接触关系，补充代码：
22.陆相火山岩的岩性界线   23.陆相火山岩的岩相界线
· 非正式地层单位的接触关系是指非正式地层单位与正式地层单位间的接触关系。补充代码：

21.非正式地层单位界线
· 侵入岩的接触关系是指侵入岩与围岩、侵入岩与侵入岩及侵入岩内部接触关系，补充代码：
25.渐变接触           26.超动型侵入接触
27.脉动型侵入接触     28.涌动型侵入接触

29.脉岩接触           30.水体接触

31.沉积相变接触

7.7.2 沉积地层单位或火山沉积地层单位属性表(DX△△△01D)

表12 沉积地层单位或火山沉积地层单位属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	*N5
	

	2
	地层单位名称
	DSN
	*C40
	

	3
	地层单位符号
	DSO
	*C20
	

	4
	岩石名称
	YSEB
	*C17
	

	5
	岩石颜色
	YSHB
	*C11
	

	6
	岩石结构
	YSC
	C14
	

	7
	岩石构造
	YSD
	C14
	

	8
	生物组合
	GSAF
	C100
	

	9
	地层厚度
	QDFCF
	C14
	 m

	10
	矿    种
	KCC
	C14
	


    以地质图中表示的最小沉积地层、火山沉积地层单位为属性表的记录单位。地层中若有标志层，标志层同样参与拓扑。
    数据项定义或说明
7.7.2.1 图元编号
　　指对地层单位多边形的编号，按4.1规定填写。
7.7.2.2 地层单位名称
　　年代地层单位分为界、系、统、阶四级。岩石地层单位分为群、组、段、层四级。
    按地质图中该地层单位(填图单位)汉字名称填写，如×××群、×××组、×××段、×××层。

若为标志层，则填写×××组的×××标志层或×××段的×××标志层。如：高于庄组含锰灰岩标志层。

7.7.2.3 地层单位符号
按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写。若按地层清理结果套改，则按清理后确定的代码填写。地层单位属性代码出现上下标时分别用上、下、右箭头表示上标、下标和还原，如Ar3Pt1Da1表示为Ar↓3→Pt↓1→Da↑1。

注：在以后的数据项中出现上下标时同样处理。

7.7.2.4 岩石名称
　　指构成该地层单位主要岩性的岩石名称，填写1-3种岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写，代码间以“-”分隔开。
    注：在后面的数据项定义中，如果某数据项可填若干个代码，代码间皆以“-”分隔开，不再说明。
7.7.2.5 岩石颜色
　　指构成该地层单位主要岩石的颜色，一种岩石只填写一种主要颜色，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSHB项下所列代码填写。
7.7.2.6 岩石结构
  　指构成该地层单位主要岩石的结构，一种岩石只填写一种主要结构，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSC项下所列代码填写。
7.7.2.7 岩石构造
　　指构成该地层单位主要岩石的构造，一种岩石只填写一种主要构造，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSD项下所列代码填写。
7.7.2.8生物组合
　　指该地层单位所含的生物组合带、顶峰带、延时带或标准化石分子，直接填写拉丁文或汉字名称。无生物组合者不填。
7.7.2.9 地层厚度
    按实测厚度，以米为单位填写，可填写区间值。
7.7.2.10 矿种
　　指该地层单位所含主要矿种，填写1-3种与岩石地层密切相关的矿产种类，按GB/T 9649 KCC项下所列代码填写。
7.7.3变质地层单位属性表(DX△△△01B)

表13 变质地层单位属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	地层单位名称
	DSN
	C40
	

	3
	地层单位符号
	DSO
	C20
	

	4 
	地层单位时代
	DSP
	C7
	

	5
	岩石组合
	YSZH
	C20
	

	6
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	7
	岩石颜色
	YSHB
	C11
	

	8
	岩石结构
	YSC
	C14
	

	9
	岩石构造
	YSD
	C14
	

	10
	包体岩性
	YKBIE
	C17
	

	11
	包体特征
	YKBIC
	C20
	 

	12
	生物组合
	GSAF
	C100
	

	13
	变质矿物组合
	KWBFN
	C30
	

	14
	原    岩
	KCAAM
	C17
	

	15 
	地层厚度
	QDFCF
	C14
	m

	16
	矿    种
	KCC
	C14
	


    以地质图中表示的最小的变质岩地层单位及各种混合岩为属性表的记录单位。
    数据项定义或说明
7.7.3.1 图元编号
    指对变质岩地层单位及各种混合岩多边形的编号，按4.1规定填写。
7.7.3.2 地层单位名称
    变质岩系地层单位中原岩为火山-沉积岩，经浅变质作用,层状有序者,仍按群、组、段、层填写；经中浅变质作用，层状无序者分为岩群、岩组、岩段、岩层四级；经中深变质作用，块状无序者分为副片麻岩群、副片麻岩组、表壳岩、表壳岩组合。以及其他片岩、片麻岩、混合岩。可按地质图中该地层（岩石）单位标注的汉字名称填写。

若为标志层，则填写×××组的×××标志层或×××段的×××标志层。如：高于庄组含锰灰岩标志层。

7.7.3.3 地层单位符号
    填写同7.7.2.3。
7.7.3.4 地层单位时代
    按附录A填写，如地层单位符号能反映其时代，则此栏可不填。
7.7.3.5 岩石组合
    指构成该地层单位主要岩石类型的组合，填写1-3种岩石类型，按GB/T 9649 YSEA 项下所列代码填写。 

7.7.3.6 岩石名称
    指构成该地层单位主要岩石名称，填写1-3种岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写。 

7.7.3.7 岩石颜色
    指构成该地层单位主要岩石的颜色,一种岩石只填一种主要颜色,其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSHB 项下所列代码填写。
7.7.3.8 岩石结构
    指构成该地层单位主要岩石的结构，一种岩石只填一种主要结构，其顺序与岩石名称对应。按 GB/T 9649 YSC项下所列代码填写。
7.7.3.9 岩石构造
    指构成该地层单位主要岩石的构造，一种岩石只填一种主要构造，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSD项下所列代码填写。
7.7.3.10 包体岩性
    指该地层单位中包体的主要岩石名称，按GB/T 9649 YSEB 项下所列代码填写。 

7.7.3.11 包体特征
    指该地层单位中包体的形状、大小等特征，填写汉字。
7.7.3.12生物组合
指该地层单位所含的生物组合带、顶峰带、延时带或标准化石分子，直接填写拉丁文或汉字名称。无生物组合者不填。

7.7.3.13变质矿物组合


指该变质地层中变质矿物的矿物组合。
7.7.3.14 原岩
    指该地层单位变质、变形前的原岩岩石名称，按GB/T 9649 YSEB 项下所列代码填写。
7.7.3.15 地层厚度
    层状有序变质地层以米为单位填写实测厚度，也可填写区间值。层状无序变质地层厚度为视厚度。
7.7.3.16 矿种
指该变质地层单位所含主要矿种，填写1-3种与岩石地层密切相关的矿产种类，按GB/T 9649 KCC项下所列代码填写。

7.8 火山岩图层
7.8.1火山岩岩性属性表(DX△△△02H)

表15 火山岩岩性属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	地层单位符号
	DSO
	C20
	

	3
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	4
	火山岩相
	HSFB
	C2
	


    以最小的火山地层单位的岩性为属性表的记录单位。
    数据项定义或说明
7.8.1.1图元编号
    指对火山岩岩性多边形的编号，按4.1规定填写。
7.8.1.2地层单位符号
    指该火山岩所属地层单位的符号，填写同7.7.2.3。
7.8.1.3岩石名称
    指该岩性的岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写。

7.8.1.4火山岩相
指各种火山地层中岩相名称, 如熔岩相、次火山岩相等。按GB/T 9649 HSFB项下所列代码填写。

7.9 非正式地层单位图层
7.9.1非正式地层单位属性表(DX△△△03D)

表18 非正式地层单位属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	地层单位符号
	DSO
	C20
	

	3
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	4
	岩石成因类型 
	YSAH
	C1
	 

	5
	矿   种
	KCC
	C14
	


    数据项定义或说明
7.9.1.1图元编号
    指对非正式地层单位多边形的编号, 按4.1规定填写。
7.9.1.2地层单位符号
    指该非正式地层单位所属地层单位符号, 填写同7.7.2.3。
7.9.1.3岩石名称
    指非正式地层单位的主要岩石名称, 如风暴岩、岩楔、隐爆角砾岩、礁滩等，填写1-3种岩石名称。按GB/T 9649 YSEB项下代码填写。
7.9.1.4岩石成因类型
    指非正式地层单位岩石的成因类型, 按下列代码填写:

1.沉积成因    2.岩浆成因    3.变质成因    4.构造成因    5.成因不明  

7.9.1.5矿种
    指该非正式地层单位所含的矿种, 填写同7.7.2.10。
7.10侵入岩(包括变质变形侵入体)图层
7.10.1侵入岩年代单位属性表(DX△△△04N)

表20 侵入岩年代单位属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	统一编号
	PKIAA
	N6
	

	3
	岩体名称
	QDHN
	C30
	

	4
	岩体符号
	QDHAH
	C20
	

	5
	岩石类型
	YSEA
	C6
	

	6
	岩相分带 
	QDHD
	C1
	

	7
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	8
	岩石颜色
	YSHB
	C11
	

	9
	岩石结构
	YSC
	C14
	

	10
	岩石构造
	YSD
	C14
	

	11
	火成岩产状
	YSJA
	C2
	

	12
	侵入时代
	QDHO
	C7
	

	13
	侵入体就位机制
	QDHX
	C1
	

	14
	矿    种
	KCC
	C14
	


    以岩体为属性表的记录单位，若岩体划分相带则以岩相为属性表的记录单位。
    数据项定义或说明
7.10.1.1 图元编号
　　指对岩体（或相带）多边形的编号，按4.1规定填写。
7.10.1.2 统一编号
　　按侵入岩数据库中对全省岩体的统一编号填写，设此项的目的是作为关键字和侵入岩数据库相联。未建此库者不填。
7.10.1.3 岩体名称
　　填写岩体汉字名称，无名者不填。
7.10.1.4 岩体符号
　　侵入岩年代单位分为期(代)、阶段、次三级，按地质图标注的该岩体符号填写。
7.10.1.5岩石类型
    指侵入体按SiO2百分含量比例而划分的岩石大类，按GB/T 9649 YSEA项下所列代码填写。
7.10.1.6岩相分带
    指该岩体根据岩性变化规律而划分的相带，按GB/T 9649 QDHD项下所列代码填写。
7.10.1.7 岩石名称
    指构成该相带(岩体)主要岩性的岩石名称，填写1-3种岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写。
7.10.1.8 岩石颜色
    指构成该相带(岩体)主要岩石的颜色，一种岩石只填一种主要颜色，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSHB项下所列代码填写。
7.10.1.9 岩石结构
    指构成该相带(岩体)主要岩石的结构，一种岩石只填一种主要结构，其顺序与岩石名称相对应。按GB/T 9649 YSCA项下所列代码填写。
7.10.1.10 岩石构造
    指构成该相带(岩体)主要岩石的构造，一种岩石只填一种主要构造，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSDA项下所列代码填写。
7.10.1.11 火成岩产状
　　按GB/T 9649 YSJA项下所列代码填写。
7.10.1.12 侵入时代
    指该岩体侵入的时代，按附录A规定填写。

7.10.2.13 侵入体就位机制
指深成岩体就位机制的主要类型，按下列代码填写：
1.穹隆   2.底辟   3.气球膨胀   4.顶蚀   5.破火山口沉陷   6.断裂扩张  

7.10.1.14 矿种
指该相带(岩体)所含主要矿种，填写同7.7.2.10。
7.10.2 侵入岩谱系单位属性表(DX△△△4P)

表21 侵入岩谱系单位属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度 
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2    
	超单元组合
	QDHAA
	C20
	

	3
	超单元/序列
	QDHAB
	C20
	


	4
	单    元
	QDHAC
	C20
	

	5 
	侵入体名称
	QDHAF
	C20
	

	6
	侵入体符号
	QDHAG
	C8
	

	7
	岩石类型
	YSEA
	C6
	

	8
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	9
	岩石颜色
	YSHB
	C11
	

	10
	岩石结构
	YSC
	C14
	

	11
	岩石构造
	YSD
	C14
	

	12
	侵入岩产状
	YSJC
	C2
	

	13
	侵入体就位机制
	QDHX
	C1
	

	14
	侵入时代
	QDHO
	C7
	

	15
	矿    种
	KCC
	C14
	


    以单元为属性表的记录单位，有独立侵入体或杂岩体等存在时，则以岩体为属性表的记录单位。
    数据项定义或说明
7.10.2.1 图元编号
　　指对侵入体或侵入杂岩体多边形的编号，按4.1规定填写。
7.10.2.2超单元组合
    指该单元所属的超单元组合，填写汉字名称。未归属超单元组合者不填。
7.10.2.3超单元/序列
    指该单元所属的超单元/序列，填写汉字名称。未归属超单元/序列者不填。
7.10.2.4单元
    填写该单元的汉字名称。
7.10.2.5 侵入体名称
　　如为独立侵入体、侵入杂岩体等则在此填写其汉字名。
7.10.2.6 侵入体符号
　  填写该单元或独立侵入体、侵入杂岩体等的符号。
7.10.2.7岩石类型
    指单元或独立侵入体、侵入杂岩体等按矿物组份含量比例而划分的岩石大类，按GB/T 9649 YSEA项下所列代码填写。如为包体，则填写捕虏体、析离体、残留体。
7.10.2.8岩石名称
    指构成该单元或独立侵入体、侵入杂岩体等主要岩性的岩石名称，填写1-3种岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写，如为包体，则直接填写包体的岩石名称。
7.10.2.9岩石颜色
    指构成该单元或独立侵入体、侵入杂岩体等主要岩石的颜色，一种岩石只填写一种主要颜色，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSHB项下所列代码填写。
7.10.2.10岩石结构
    指构成该单元或独立侵入体、侵入杂岩体等主要岩石的结构，一种岩石只填写一种结构，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSCA项下所列代码填写。
7.10.2.11 岩石构造
    指构成该单元或独立侵入体、侵入杂岩体等主要岩石的构造，一种岩石只填写一种构造，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSDA项下所列代码填写。
7.10.2.12 侵入岩产状
　　按GB/T 9649 YSJA项下所列代码填写。
7.10.2.13 侵入体就位机制
指深成岩体就位机制的主要类型，按下列代码填写：
1.穹隆   2.底辟   3.气球膨胀   4.顶蚀   5.破火山口沉陷   6.断裂扩张

7.10.2.14 侵入时代
    指该岩体侵入的时代，按附录A规定填写。
7.10.2.15 矿种
　　指单元侵入体或独立侵入体、侵入杂岩体等所含主要矿种，填写同7.7.2.10。
7.11 脉岩图层
7.11.1脉岩图层属性表(DX△△△05M)

表22 脉岩图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2    
	岩石类型
	YSEA
	C6
	

	3
	岩石名称
	YSEB
	C5
	

	4
	脉岩符号
	YSEAGE
	C14
	

	5
	岩石颜色
	YSHB
	C3
	

	6
	岩石结构
	YSC
	C9
	

	7
	岩石构造
	YSD
	C9
	

	8
	侵入时代
	QDHO
	C7
	

	9
	矿    种
	KCC
	C14
	


    以单个脉岩为属性表的记录单位。
     数据项定义或说明
7.11.1.1 图元编号
　　指对脉岩多边形的编号，按4.1规定填写。
7.11.1.2岩石类型
    指该脉岩按SiO2含量比例划分的岩石大类，按GB/T 9649 YSEA项下所列代码填写。
7.11.1.3 岩石名称
    指构成脉岩的岩石名称，按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写。
7.11.1.4 脉岩符号
　　按GB 958规定填写。
7.11.1.5 岩石颜色
    指构成脉岩岩石的主要颜色(1-2种)，按GB/T 9649 YSHB项下所列代码填写。 

7.11.1.6 岩石结构
    指构成脉岩岩石的结构，按GB/T 9649 YSC项下所列代码填写。
7.11.1.7 岩石构造
    指构成脉岩岩石的构造，按GB/T 9649 YSD项下所列代码填写。
7.11.1.8 侵入时代
　　按附录A规定填写。时代不明者不填。
7.11.1.9 矿种
指脉岩所含主要矿种，填写同7.7.2.10。

7.12 围岩蚀变图层

7.12.1  围岩蚀变图层属性表(DX△△△06S)

表23 围岩蚀变图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	围岩蚀变
	KCAJ
	C8
	

	3
	矿物名称
	KWBH
	C26
	


    数据项定义或说明
7.12.1.1 图元编号
  　指对各种围岩蚀变多边形的编号，按4.1规定填写。
7.12.1.2 围岩蚀变
　　按GB/T 9649 KCAJ项下所列代码填写。如多种蚀变叠加，按实际蚀变类型填写，最多填写三种。

新增添代码如下：

73.长英质角岩化   74.堇青石角岩化   75.红柱石角岩化   76.黑钨矿化    77.堇青石化78.次闪石化79.红柱石化

7.12.1.3 矿物名称
    指蚀变矿物名称，按GB/T 9649 KWBH 项下所列代码填写，最多填写三种矿物。
7.13 混合岩化带、变质相带图层
7.13.1  混合岩化带属性表(DX△△△07H)

表24 混合岩化带属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	混合岩化带类型
	QDIMC
	C8
	

	3
	岩石名称
	YSEB
	C17
	

	4
	岩石颜色
	YSHB
	C11
	

	5
	岩石结构
	YSC
	C14
	

	6
	岩石构造
	YSD
	C14
	


    数据项定义或说明
7.13.1.1 图元编号
　　指对各种混合岩化带多边形的编号，按4.1规定填写。
7.13.1.2 混合岩化带类型
混合岩化带类型按GB/T 9649 QDIMC项下新增代码填写:

           01.局部混合岩化带      02.各种混合岩化带     03.混合花岗岩化带
7.13.1.3 岩石名称
    指构成该混合岩化带的主要岩石名称，填写1-3种岩石名称。按GB/T 9649 YSEB项下所列代码填写。
7.13.1.4 岩石颜色
    指构成该混合岩化带主要岩石的颜色，一种岩石只填一种主要颜色，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSHB项下所列代码填写。
7.13.1.5 岩石结构
    指构成该混合岩化带主要岩石的结构，一种岩石只填一种主要结构，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSC项下所列代码填写。
7.13.1.6 岩石构造
    指构成该混合岩化带主要岩石的构造，一种岩石只填一种主要构造，其顺序与岩石名称对应。按GB/T 9649 YSD项下所列代码填写。
7.13.2  变质相带属性表(DX△△△07B)

表25 变质相带属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	 数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	变质作用类型
	YSVA
	C3
	

	3
	变质相
	YSWA
	C2
	

	4
	变质带
	YSWE
	C2
	

	5
	变质建造
	YSX
	C3
	

	6
	矿物共生组合
	KWBED
	C44
	

	7
	变质作用温度
	YSVC
	C9 
	℃

	8
	变质作用压力
	YSVD
	C7
	GPa


    数据项定义或说明
7.13.2.1 图元编号
　　指对变质相带多边形的编号，按4.1规定填写。
7.13.2.2 变质作用类型
　　按GB/T 9649 YSVA项下所列代码填写。
7.13.2.3 变质相
　　按GB/T 9649 YSWA项下所列代码填写。
7.13.2.4 变质带
　　按GB/T 9649 YSWE项下所列代码填写。
7.13.2.5 变质建造
　　按GB/T 9649 YSK项下所列代码填写。
7.13.2.6 矿物共生组合
    按GB/T 9649 KWBH项下所代码填写，最多填写5种矿物组合。
7.13.2.7 变质作用温度
    指变质作用的温度条件，以℃为单位填写，也可填写区间值。
7.13.2.8 变质作用压力
    指变质作用的压力条件，以GPa为单位填写，也可填写区间值。
7.14 断层图层
7.14.1  断层图层属性表(DX△△△08D)

表26 断层图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	断层类型和性质
	GZEE
	C3
	

	3
	断层名称
	GZEAB
	C40
	

	4
	断层线走向
	GZECA
	C7
	°

	5
	断层面倾向
	GZECD
	C7
	°

	6
	断层面倾角
	GZECE
	C5
	°

	7
	估计断距 
	GZEGBN
	C13
	m

	8
	断层岩类型
	GZEHA
	C11
	

	9
	断层期次和时代 
	GZEK
	C7 
	


     数据项定义或说明
7.14.1.1 图元编号
　　指对断层弧段的编号，按4.1规定填写。
7.14.1.2 断层类型和性质
　　几何分类和变形层次分类断层性质按GB/T 9649 GZEE项下所列代码填写；力学性质分类断层性质按GB/T 9649 DDIA项下所列代码填写。需补充代码如下：

932.性质不明断层

7.14.1.3 断层名称
　　填写汉字名称，无名者不填。
7.14.1.4 断层线走向
　　指断层整体走向。有具体值时，填写具体值；无具体值时，可填写如下字符：NNE、NE、NEE、EW、SN、NNW、NW、NWW。
7.14.1.5 断层面倾向
    指断层面总体倾向。有具体值时，填写具体值；无具体值时，按7.14.1.4规定填写。

7.14.1.6 断层面倾角
    按实测倾角填写，亦可填写区间值。
7.14.1.7 估计断距
    指断层在水平或垂直方向的估计断距，以米为单位填写，也可填写区间值。 

7.14.1.8 断层岩类型
    指断层带内经断层作用产生的岩石，如角砾岩、糜棱岩等。按GB/T 9649 GZEHA 项下所列代码填写。 

7.14.1.9断层期次和时代
    指断层形成的期次和时代，按附录A填写。
7.15构造变形带图层
7.15.1构造变形带图层属性表(DX△△△09G)

表27 构造变形带图层属性表(破碎带)
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单  位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	变形带名称
	GZCI
	C40
	

	3
	岩石名称
	GZEHA
	C17
	

	4 
	矿物名称
	KWBEH
	C44
	

	5
	组构特征
	GZMF
	C40
	

	6
	变形机制
	GZSE
	C1
	

	7
	形成期次或时代
	GZAFJ
	C7
	

	8 
	矿    种
	KCC
	C14
	


     数据项定义或说明
7.15.1.1图元编号
    指对构造变形带多边形的编号，按4.1规定填写。
7.15.1.2变形带名称
    指构造变形带的名称，按报告中的名称填写汉字，如强变形带、糜棱岩带等。
7.15.1.3岩石名称
指构造变形带内因构造变形而形成的构造岩石，如糜棱岩、千糜岩等。按 G B 9649 YSEB项下所列代码填写，最多填写3种岩石名称。

7.15.1.4 矿物名称
    指构造变形带内因构造变形而形成的新生矿物，按GB/T 9649 KWBEH项下所列代码填写，最多填写5种矿物。
7.15.1.5 组构特征
    指构造变形带中岩石与矿物变形组构特征，填写汉字。
7.15.1.6 变形机制
指构造变形带的变形机制，按下列代码填写：
1.推覆型        2.滑覆型      3.走滑型
7.15.1.7 形成期次或时代
    指构造变形带的形成期次或时代，按附录A填写。
7.15.1.8矿种
    指构造变形带内因构造变形而形成的矿产，填写同7.7.2.10。
7.16 矿产图层
7.16.1矿产图层属性表(DX△△△11K)

表29 矿产图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	矿产地名
	JJDAJ
	C40
	

	3
	矿    种
	KCC
	C4
	

	4
	矿产组合
	KCAAW
	C1
	

	5
	共 生 矿
	KCAAI
	C19
	

	6
	伴 生 矿
	KCAAH
	C19
	

	7
	矿床成因类型
	KCBA
	C10
	

	8
	矿 体 数
	PKGKI
	C2
	

	9
	矿床规模
	PKGKB
	C1
	

	10
	组分名称
	PKGKPL
	C30
	

	11
	矿石品位
	PKCDD
	C30
	

	12
	计量单位
	HXGAH
	C10
	

	13
	成矿时代 
	KCAOC
	C7
	

	14
	地质工作程度
	PKD
	C2
	


    以矿产地(矿点、矿床)为属性表的记录单位。
    数据项定义或说明
7.16.1.1图元编号
    指对矿产地的编号，按4.1规定填写。
7.16.1.2矿产地名
    指矿产所在地名，填写汉字名称。
7.16.1.3 矿种
    按GB/T 9649 KCC项下所列代码填写。
7.16.1.4 矿产组合
    指同一矿产地中多种矿产，按下列代码填写:

1.单一矿产    2.共生矿产    3.伴生矿产
7.16.1.5 共生矿
    指两种以上有用矿产的组合，如铅、锌、银矿床。按GB/T 9649 KCC项下所列代码填写，最多填写4种矿。
7.16.1.6 伴生矿
    指以一种矿产为主，伴生其它有用组分，如铜矿床以铜为主，伴生金、银等。伴生矿填写可以回收利用的矿。按GB/T 9649 KCC项下所列代码填写，最多填写4种矿。
7.16.1.7 矿床成因类型
    指矿产地主要矿种依据成矿作用划分的成因类型，按GB/T 9649 KCBA项下所列代码填写。
7.16.1.8 矿体数
    指矿体个数，填写数字。
7.16.1.9 矿床规模
指矿产的储量大小。按GB/T 9649 PKGKB项下所列代码填写。补充下列代码：
5.矿点      6.矿化点
7.16.1.10 组分名称
    指矿石中有用组分名，按GB/T 9649 DHAA、HXDA及PKJ项下所列内容填写。
7.16.1.11 矿石品位
    指整个矿区中有用组份或有用矿物的总平均值。
7.16.1.12 计量单位
    指与组分名称相对应的计量单位，按GB/T 9649 HXGAH项下所列代码填写。
7.16.1.13 成矿时代
    按附录A规定填写。
7.16.1.14 地质工作程度
    指矿区地质矿产特征工作的程度，按GB/T 9649 PKD项下所列代码填写，固体燃料矿产工作程度代码按GB/T 9649 MDBA项下所列代码填写。
7.17 产状符号图层
7.17.1  产状符号图层属性表(DX△△△12C)

表30 产状符号图层属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	产状类型
	GZBBGA
	C2
	

	3 
	倾    向
	GZBBAC
	C3
	°

	4
	倾    角
	GZBBAD
	N2
	°


    数据项定义或说明
7.17.1.1 图元编号
　　指对产状符号点的编号，按4.1规定填写。
7.17.1.2 产状类型
按下述代码填写：
          1.岩层产状   2.片理产状   3.片麻理产状   4.劈理产状
          5.线理产状   6.流面产状   7.裂隙产状  8.岩层倒转产状

          9.侵入接触产状  10.假流动产状 11.节理产状 12.页理产状 

13.多期褶皱轴产状  14.多期片麻理褶皱轴产状  15.砾石长轴产状

16.页理产状 

7.17.1.3倾向
    指各种产状的倾向，填写SE、N、NW等字符。
7.17.1.3 倾角
　　按地质图标记的倾角度数填写。
7.18其它图元图层
本图层包括化石采样点、同位素年龄采样点、钻孔、火山机构、泉、震中、图切剖面等属性表，分别记录其基本属性数据。
7.18.1化石采样点属性表(DX△△△13H)

表31 化石采样点属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码 
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	化    石
	GSAB
	C2
	

	3
	产出层位
	DSB
	C50
	

	4
	地层单位符号
	DSO
	C20
	


    数据项定义或说明
7.18.1.1图元编号
指对化石采样点的编号，按4.1规定填写。
7.18.1.2化石
指在该点采集的化石，按GB/T 9649 GSAB项下所列代码及下列补充代码填写。
50. 植物   51.孢粉   52.藻类   53.微体植物   60.动物   61.脊椎动物 

      62.无脊椎动物   63.鱼   64.人体骨骼   65.浮游生物   66.微体动物 

7.18.1.3 产出层位


指化石产出的具体地层层位，以汉字描述。

7.18.1.4地层单位符号
指化石采样点所属地层单位的符号，按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写。若按地层清理结果套改，则按清理后确定的代码填写。

7.18.2  同位素年龄采样点属性表(DX△△△13T)

表32 同位素年龄采样点属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码 
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	 

	2
	样品编号
	PKHFB
	C16
	

	3
	样品名称
	HXGIE
	C8
	

	4
	年龄测定方法种类
	DHBIA
	C2
	

	5
	同位素地质年龄
	DHBHAB
	C14
	

	6
	分析单位
	HXGG
	C40
	

	7
	分析日期
	HXGB
	C8
	YYYYMMDD


    数据项定义或说明
7.18.2.1图元编号
    指对同位素年龄采样点的编号，按4.1规定填写。    

7.18.2.2样品编号
    指图幅内对同位素年龄采样点的编号，填写数字。无此编号不填。 

7.18.2.3样品名称


指所测样品的岩性名称或矿物名称。

7.18.2.4年龄测定方法种类
    按GB/T 9649 DHBIA项下代码填写。
7.18.2.5同位素地质年龄
    以百万年为单位，按测定数值填写。
7.18.2.6分析单位
    指同位素年龄样品的测定单位，填写汉字名称。 

7.18.2.7分析日期 

    指同位素年龄样品的测定时间。
7.19.3 钻孔属性表(DX△△△13K)

表33 钻孔属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	图面编号
	GCJCBO
	N3 
	

	3
	钻孔编号
	GCJCBN
	C10
	

	4
	钻孔类型
	TKAA
	C2
	

	5
	地层厚度
	QDFCF
	C80
	m

	6
	终孔深度
	TKACCA
	N7.2
	m

	7
	矿    种
	KCC
	C14
	


    据项定义或说明
7.18.3.1图元编号
    指对钻孔的编号，按4.1规定填写。  

7.18.3.2图面编号
    指图幅内对钻孔的编号，填写数字。如无此编号则不填。
7.18.3.3钻孔编号
    指施工单位对钻孔的编号，填写原编号。如无编号则不填。
7.18.3.4钻孔类型
    按GB/T 9649 TKAA项下代码填写。
7.18.3.5地层厚度
    指钻孔钻遇各地层（钻孔地质综合表上合并后之层位）符号及其视厚度，之间用“,”分隔。厚度以米为单位。
7.18.3.6终孔深度
    指钻孔终孔时的深度，以米为单位填写。
7.18.3.7 矿种
    填写所钻遇矿种。最多填写三种矿物，填写同7.7.2.10。
7.18.4 火山口属性表(DX△△△13S)

表34 火山口属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码 
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	火山口类型
	HSDE
	C2
	

	3
	火山口名称
	HSDI
	C30
	


    数据项定义或说明
7.18.4.1图元编号
　　指对各类火山口点的编号，按4.1规定填写。
7.18.4.2火山口类型
　　指火山口的类型，按GB/T 9649 HSDD项下所列代码填写。
7.18.4.3火山口名称
指该火山口的地理名称，填写汉字。 

7.18.5 泉属性表(DX△△△13Q)

表35 泉属性表
	序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N7
	

	2
	泉类型
	SWBGAD
	C2
	

	3
	泉水流量
	SWBGAF
	N3
	t/s

	4
	泉水温度
	SWBGAO
	N3
	℃


    数据项定义或说明
7.18.5.1图元编号
    指对泉点的编号，按4.1规定填写。   

7.18.5.2泉水类型
    指泉的类型，如上升泉、下降泉、温泉等，按GB/T 9649 SWBGAD项下所列代码填写。
7.18.5.3泉水流量
    指泉单位时间内的涌水量，以升/秒为单位填写数值。
7.18.5.4泉水温度
    指泉水的温度，以℃为单位填写数值。
7.19.6  图切剖面属性表(DX△△△13P)

表37 图切剖面属性表
	 序号
	数据项名
	数据项代码
	数据类型及长度
	单   位

	1
	图元编号
	CHFCAC
	N5
	

	2
	剖面起点编号
	QDYGK 
	C2
	

	3
	剖面转折点编号
	QDYGM
	C5
	

	4
	剖面终点编号
	QDYGL
	C2
	

	5
	剖面方位
	QDYGD
	C15
	


    数据项定义或说明
7.18.6.1图元编号
    指对剖面线的编号，按4.1规定填写。
7.18.6.2剖面起点编号
    按地质图中标注的字符填写。
7.18.6.3剖面转折点编号
    按地质图中标注的字符填写。
7.18.6.4剖面终点编号
    按地质图中标注的字符填写。
7.18.6.5剖面方位
指剖面的方位，填写NE、NW字符。如剖面有转折点，则分段填写。
8 元数据文件格式

   按中国地质调查局发布的元数据格式标准执行。

9 工作流程

工作流程主要用于对建库程序、方法和过程进行指导。见空间数据库建库工作流程。
空间数据库建库工作流程图

9.1 项目组织

9.1.1 项目设计编写


接受任务，签定项目合同并编写项目设计，项目设计编写提纲见附件1

9.1.2 项目设计审查


项目设计审查按中国地质调查局2000年4月颁发的《中国地质调查局地质调查项目管理制度汇编》有关要求执行，由省局地调院或项目实施单位组织初审，中国地质调查局组织设计认定。

9.1.3 项目组织


根据项目任务和设计组织项目组，并进行项目实施。

9.2 资料准备

9.2.1  收集资料
 完整、齐全而又有效的第一手资料是建立地理信息空间数据库的前提，也是对地理信息空间数据进行空间分析的基础。因此，要根据所选图幅，全面收集有关资料（包括图形报告、数据、野外原始记录卡片、记录本等），以满足建库需求。资料收集主要有以下两类：
① 图形资料：包括相同比例尺的地理底图、地形图、地质图、矿产图等。
   ② 文字资料：主要是有关的地质报告、科研专题报告、有关规范和标准等。

9.2.2 建库文档准备


建库文档主要是指对建库工程中所需的文档进行准备。包括工作日志、作业指导书、自互检表、属性填卡表；MAPGIS出图的花纹符号库、线型库、颜色库等。
9.2.3  图件预处理
    图件预处理就是在全面收集资料的基础上，对资料进行系统的分析研究、综合整理及筛选等。
9.2.3.1地理内容
 该部分主要包括水系、交通、境界、居民点、地形等高线（也可采用原地质图中经抽稀的地形等高线）等地理图层。

     ① 地理部分应采用原图地理内容或采用最新版的同比例尺地形图或地理底图。

② 对于不同年代制图所使用的坐标参数不一致的问题，可在矢量化以后进行统一坐标转换。

③ 湖泊、海洋、水库、双线河流、雪线等多边形图层要素放入地质内容的多边形图层中一同处理，并统一参加拓扑。

④ 城镇及居民点的标识按相应比例尺的地理底图编图规范执行，如果居民点不依比例尺则用

点表示,如果居民点依比例尺用面则以面表示。

⑤ 北方地区的季节性河流（干沟）作为水系处理。
9.2.3.2 地质内容：

1 数据采集的最小单位按图上实际图元单位采集。
2 断层或脉岩切穿地层，则两边的地层按两个图元处理，其断层或脉岩作为两个地质体的公

共界线。

3 断层被断层切割或断层被脉岩切割，则两边的断层或脉岩作为两个图元处理。

4 脉岩被脉岩切割，则两边的脉岩作为两个图元处理。
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断层切穿地层            脉岩切穿地层          断层被断层切割        断层被脉岩切割

9.3 图件扫描


为确保数据精度，要求全部采用扫描矢量化，而不采用数字化仪矢量化。图件扫描可采用彩色扫描，也可采用黑白扫描，彩色扫描必须在150DPI以上，而黑白扫描必须在300DPI以上。扫描原图要尽可能使用新图。


扫描图件要进行精度检查，如果扫描精度超差，则要进行重新扫描。

9.4 图形矢量化


扫描图件，并按实体要素进行矢量化，一般采用自动矢量或交互矢量，矢量化软件可采用VPMAX、Vpstutio、MAPGIS等，矢量化方式采用中心线跟踪矢量化。

采集校正控制点，并确保校正控制点在13个点以上，除四个角点以外，其余各控制校正点要均匀分布在图内各方里网的交汇点上。

9.5 点线编辑

在图形矢量化的基础上，对点线进行编辑。图面的点线编辑要注意以下几个方面：

    ① 图形数字化的方向
    水系数字化的方向一定要从上游到下游，铁路和双线公路沿数字化方向的右首线向前录入，复杂线型如不整合线沿主线向前录入。
    ② 图层数字化录入的顺序
    图形数字化既不能丢失也不能重复录入图形要素，所有要素在一个综合图层中按一定的图层顺序进行数字化录入。
河流、海岸线─水库─断层─脉岩─地层─侵入岩体

9.6 图面检查

对编辑的图形喷出素图进行图面检查，主要检查是否丢失图元和内容，要确保与原图完全一致才能转入下道工序，否则返回9.4进行修补。

9.7 图形校正


在图形数字化的过程中，由于手工操作的误差、数字化设备和扫描仪精度、原图图纸变形等因素，使得输入的图形与理论上的图形位置会有一定的误差，虽经编辑修改仍难达到要求，必须经过误差校正，消除误差，才能满足精度要求。
1 利用软件生成标准的理论图框；

2 通过采集的控制校正点，利用系统的误差校正功能进行校正。

9.8 建立拓扑

对综合图层进行整体拓扑处理，并进行拓扑错误检查，如果发现拓扑错误，则返回9.4进行修

补。

参与整体拓扑的图层为：

· 双线河、湖泊、海洋、水库、沼泽地、雪线等多边形水体图层；

· 地层图层（包括火山和沉积地层、变质岩系地层单位及混合岩）；

· 侵入岩图层（包括侵入岩年代单位、侵入岩年代单位）

· 脉岩图层（以多边形图层处理）

不参与整体拓扑的图层为：

· 火山岩岩性及火山岩岩相图层

· 围岩蚀变图层

· 混合岩化带、变质相带图层

· 构造变形带图层  
9.9 建立分层文件


按照图层划分要求对综合图层进行剥离，并建立分层文件。对建立的分层文件要进行喷素图检查，如果发现错误，则返回重新分层。

9.10 属性编辑


根据图面内容，按照属性采集表对属性进行采集，在属性采集中要注意：

1 地质术语代码中不存在的代码，可往大类靠，如果无法靠的也可新增，但必须备案上报。

2 岩石地层的上下角标按统一方式进行，即：上标用↑表示；下标用↓表示；还原用→表示。如：C12则表示为C↓1↑2→。

9.11 属性录入


属性录入可在MAPGIS中录入，也可在ARC/VIEW中录入。

9.12 属性一致性检查


进行图元和属性的一致性检查。 对原图和属性表及属性库进行检查，如果发现漏图元或属性紊乱则要进行重新处理。

9.13 图面整饰


图面整饰主要是指在MAPGIS中对出图的整饰，图面整饰原则上分两个图层，即图内整饰图层和图外整饰图层。图面整饰图层要根据原图内容，按有关区调图幅的出版格式和要求进行整饰。

9.14 投影转换


投影转换需多种格式：即








北京  （坐标以毫米为单位）


             高斯投影    

MAPGIS格式              西安  （坐标以毫米为单位）

                 经纬度 （坐标以秒为单位）

ARC/INFO格式   经纬度 （坐标以度为单位）

· 在MAPGIS向PC ARCINFO数据转换过程中，为避免图元丢失或拓扑不一致性问题，可考虑
先在MAPGIS中先把度转换为以秒为单位，然后向PC ARCINFO数据转换。转换后再在ARCINFO中改为度。
· 在PC ARCINFO中使用CLEAN 命令时应注意两个容限参数的选取。

a. 第一个参数为Dangle Length(悬挂长度)，一段悬挂线段，其左右两边是同一个多边
形。用CLEAN 命令使任何短于该长度的悬挂线段都删去。建议用0.000001。

b. 第二个参数为Fuzzy Tolerance（坐标距离容限）,弧段坐标之间的最小距离。用CLEAN 
时，间距小于坐标距离容差的两个或两个以上的坐标点就合并成一个（包括VERTEX、NOTE及弧段之间）。 建议用0.000001

· MAPGIS向ARCINFO转换后，对可能出现的错误要进行全面检查。

· 在数字化过程中，应注意结点关系的建立（自然线段），结点关系的建立应尽量少用或不用
剪断处理的办法，否则，在MAPGIS不同版本转换过程中或结点平差中非常容易引起拓扑不一致性问题。
9.15 成果输出


成果图件按全要素彩图喷出。

10 质量监控

10.1质量监控体系

要建立完善的质量监控制度：

1、 建立工作日志制度：建立完整的工作日志表，每个作业人员每天必须按要求填写工作日志，

将每天的工作内容全面、完整的记录下来，并由作业组长签名认可。

2、 建立自互检制：建立完整的自互检表，每个作业人员作一幅图都要进行100%的自检，并将

自检结果和修改处理结果如实、完整的记录下来，由作业组长签名认可。在自检的基础上，由项目负责人安排其他作业人员进行60%以上的互检，并将互检结果和修改处理结果如实、完整的记录下来，由作业组长签名认可。

3、 抽检制度：每幅图完成后，由项目负责抽取10%进行检查，并确保检查内容全部符合质量

要求。

4、 阶段性检查制度：对建库的每个阶段性成果要进行严格检查把关，如图件扫描矢量化后的

图元检查；属性录入后的图元、属性一致性检查等。

10.2 数据质量监控
10.2.1 数据质量检查


数据质量检查主要是对空间数据库的入库数据进行质量检查，检查分MAPGIS和ARC/INFO图层数据，要分别对MAPGIS和ARC/INFO格式的所有图层进行逐项检查，检查的重点是图层套合精度、拓扑一致性（重点是公共界线的重合性，如断层与地层、地层与侵入体等）、TIC点精度、命名的标准化程度、分层的正确性、数据的完整性、水系方向、图元与属性的对应性、属性代码的准确性等。其主要内容见数据精度检查表和空间数据检查表：

数据精度检查表

           省             图幅编号                         图幅名称           
	序号
	检查项目
	检查内容
	严重缺陷
	重缺陷
	轻缺陷

	1
	扫描原图精度
	图廓点点位
	误差≥0.2mm      严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	图廓边边长
	误差≥0.2mm      严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	图廓对角线长度
	误差≥0.3mm      严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	坐标网线间距
	误差≥0.2mm      严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	2
	栅格图象精度
	图廓点点位
	误差≥0.2mm      重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	图廓边边长
	误差≥0.2mm      重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	图廓对角线长度
	误差≥0.3mm      重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	
	
	坐标网线间距
	误差≥0.2mm      重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	3
	数学基础
(ARCINFO中的)
	控制点≤12 与≥ 9   轻缺陷[  ]

控制点≤8 与≥ 4    重缺陷[  ]

控制点小于4        严重缺陷[  ]


	[  ]
	[  ]
	[  ]

	4
	TIC点精度
	误差≥0.1mm精确到10-6   
 ±0.003严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	5
	数据采集精度
	误差≥0.1mm        错误（   ） 

  ≥5%                严重缺陷[  ]

  ≤5% 与 ≥3%      重缺陷[  ]
≤3%与≥1%        轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	6
	图元参数设置

（MAPGIS）
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	缺陷数总数
	
	
	


注: 严重缺陷、重缺陷、轻缺陷 在[  ]打勾为记数一次。如严重缺陷累计5次已上属不合格产品。

专家签名：                        组长签字：              日期：    年   月   日

空间数据检查表

           省             图幅编号                         图幅名称           
	序号
	检查项目
	检查内容
	严重缺陷
	重缺陷
	轻缺陷

	1
	标准化准确

（图层名、属性文件名、数据项名）
	 有严重缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	2
	图元录入质量
(圆滑程度、实体吻合)
	错误（   ）

≥5% 严重缺陷[  ]

≤5% 与 ≥3% 重缺陷[  ]
≤3%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	3
	图元拓扑关系

（结点关系、图层套合关系）
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	4
	图形分层正确性
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	5
	数据完整性

（图层不能缺、属性表正确、输出图）
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	6
	水系录入方向
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	7
	属性格式正确性
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	8
	属性代码正确性
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	9
	图元编号正确性
	错误（   ）

≥3% 严重缺陷[  ]

≤3% 与 ≥1% 重缺陷[  ]
≤1%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	10
	属性与图元对应
	错误（   ）

≥5% 严重缺陷[  ]

≤5% 与 ≥3% 重缺陷[  ]
≤3%  轻缺陷[  ]
	[  ]
	[  ]
	[  ]

	缺陷总数
	
	
	


注: 严重缺陷、重缺陷、轻缺陷 在[  ]打勾为记数一次。如严重缺陷累计8次已上属不合格产品。

专家签名：                        组长签字：              日期：    年   月   日
10.2.2 图面质量检查


图面检查是指对用MAPGIS喷出的全要素彩色喷墨地质图进行质量检查，检查要求按1：20万地质图出版图有关要求执行。

    1、1：20万数字地质图空间数据库地质图成果验收，地质图地质部分质量审查，主要依据数字化使用的地质图与全要素彩色喷墨地质图之间对比检查进行评述。
   提供地质图件审查资料有：

   ★数字化使用的地质图包括：(a)正式出版地质图，(b)经审查的地质图编稿原图；

   ★数字化使用的地质图其它过程图件，如分层原图等；

   ★数字化工作相关文档，如属性表、工作日志等；

   ★数字化使用的地质图质量审查相关文档等。

   2、重点审查全要素彩色喷墨地质图中各类地质要素与数字化使用的地质图之间的一致性，即一一对应、准确、齐全与正确程度。 

· 审查数字化地质图中各地质体间新老关系处理是否得当，有无错漏地质体；

· 地质界线压盖合理及处理正确与否，地质界线有无错、漏画现象；

★审查数字化地质图的地质代号、相关注记准确、正确、规范与否；

★地质体、线划、图示、图例、各种花纹、代号、符号及着色等是否符合地质图编图、制图
相关标准和技术要求；

★数字化地质图是否有其它遗漏现象。

   3、地质图抽查比例：大省（区）一般审查全部图幅的10—15%；图幅数量在20—30幅左右的省（区）一般抽查20%。

   4、数字化地质图地质部分审查只检查数字化地质图图廓内的内容，对图廓外部分的内容，如综合地质柱状图、图切剖面图、图例、责任表等，不做为本次验收的质量评述的依据。但有明显不足或错误的，可提出来作为承担单位数据修改的参考依据。

   对原正式出版地质图或编制的地质图中存在的地质问题，也不做为验收的质量评述的依据。但有明显不足或错误的，可提出来作为承担单位数据修改的参考依据。

具体检查内容和标准见地质图图面检查表：

全要素喷墨彩色地质图质量检查表
           省（区）             图幅编号                   图幅名称                 
	序号
	审查科目
	错误内容简述
	错误量

	1
	地质体、地质界线及压盖关系
	
	

	2
	地质代号、符号、注记、标注
	
	

	3
	图式、图例
	
	

	4
	花纹
	
	

	5
	矿产符号
	
	

	6
	颜色设置
	
	

	7
	线型设置
	
	

	错误数总计
	


出错率计算: （错误总数/图幅各图元总数）*100%,按等级划分办法评述质量。

专家签名：                     组长签字：                  日期：2001年   月   日

10.2.3 资料文档检查


资料文档检查主要是检查项目所要求的资料文档是否齐全，文档内容是否合乎要求，具体内容和要求参见文档资料检查表。

文档资料检查表

           省（区）      图幅编号                     图幅名称                
	序号
	检查项目
	检查内容
	分值
	实际得分

	1
	项目任务书
	无[   ]；有[   ]。
	5
	

	2
	项目设计书
	无[   ]；有[   ]。
	5
	

	3
	设计审查意见书
	无[   ]；有[   ] 。设计审查意见书合理性。

合理（6）、较合理（5）、一般（4）、差（2）
	6
	

	4
	项目报告书
	无[   ]；有[   ] 。章节齐全、内容完整性。

好（9-10）、较好（8-7）、一般（6）、差（2）
	10
	

	5
	项目初审意见书
	无[   ]；有[   ] 。初审意见合理性。

合理（8-7）、较合理（6）、一般（4）、差（2）
	8
	

	6
	工作日志
	无[   ]；有[   ]。

好（7-6）、较好（5-4）、一般（4）、差（2）
	7
	

	7
	自检记录表
	无[   ]；有[   ]。

好（6-5）、较好（4）、一般（3）、差（2）
	6
	

	8
	互检记录表
	无[   ]；有[   ]。

好（6-5）、较好（4）、一般（3）、差（2）
	6
	

	9
	抽检记录表
	无[   ]；有[   ]。

好（7-6）、较好（5）、一般（4）、差（2）
	7
	

	10
	属性库卡片
	无[   ]；有[   ]。

好（8-7）、较好（6）、一般（4）、差（2）
	8
	

	11
	文档编录、整饰程度，是否符合归档要求
	好（6-5）、较好（4）、一般（3）、差（2）
	6
	

	12
	编稿原图
	无[   ]1分；有[   ]满分。
	6
	

	13
	彩色喷墨地质图
	无[   ]；有[   ]。图件质量是否能满足与编稿原图对比审查的使用要求。

清晰，能满足（10-9）、尚可，基本满足（8-6）、勉强可以使用，极一般（5-3），太差多数要素无法对比（2）
	10
	

	14
	地质报告及说明书
	无[   ]1分；有[   ]满分。
	3
	

	15
	光盘数据
	无[   ]2分；有[   ]满分。
	7
	

	
	小 计
	
	满分100分
	

	综述
	


注:①为“无、有”项时在[  ]内打勾，“无”得0-2分，“有”满分。

 ②其它根据检查按“合理、较合理、一般、差”及“好、较好、一般、差”括号中的实际分数给分。

11 成果汇交

11.1 成果汇交内容

11.1.1 数据汇交格式：

  提交MAPGIS和ARC/INFO两种数据格式。

（1） MAPGIS格式为高斯投影和经纬度无投影数据。高斯投影坐标以毫米为单位，保持原

图比例尺，并且能添加拼图。经纬度无投影坐标选择秒为单位。

 （2）ARC/INFO格式为经纬度无投影数据，坐标单位选择度。

11.1.2 彩色喷墨图：

（1）全要素图彩色喷绘地质图一张(按区调出版图规范要求)。

 　　（2）喷绘图件按地质图归档要求叠装袋。

11.1.3 其它资料文档

   （1）任务书、设计书、设计书审查意见、建库所用编稿原图、属性表格等原始资料（供检查用）。属性表必须是原始填卡的卡片，不能用从属性表数据库打印输出的卡片替代。

   （2）建库工作报告（5份）、工作日志、自检表、互检表、元数据文件（数据库）、项目初审意见书（任务书指定的项目实施单位）等。

(3)本省该比例尺的图幅接图表（含图幅代码，图名）

11.2 汇交数据文件格式

汇交的数据文件按以下物理路径存储（存储介质一律采用光盘）：

	一级

目录
	二级目录文件名及内容
	三级目录文件名约定及内容

	
	名称
	路径名
	内容
	文件名

	图幅

代码


	栅格文件
	RASTER
	扫描栅格文件及校准前控制点文件
	…00A.TIF

…00A.WL OR 00A.WT

	
	
	
	
	

	
	全要素图形文件
	MAP
	输出的全要素图形数据和工程文件以及图外整饰文件
	文件路径为D:\图幅代码\map

按图幅命名

	
	MAPGIS文件


	MAPGIS
	高斯
	北京
	MAPGIS 各图层文件
	按规范

	
	
	
	
	西安
	
	

	
	
	
	经纬度
	
	

	
	ARCINFO 文件
	ARCINFO
	ARCINFO 各图层文件
	按规范

	
	
	
	
	

	
	E00 文件


	E00
	高斯
	北京
	E00 文件
	主文件名按规范

	
	
	
	
	西安
	
	

	
	
	
	经纬度
	
	

	
	属性库
	DBF
	各图层属性文件
	按规范

	
	元文件
	METALFILE
	工作日志
	DAILY_RECO

	
	
	
	自互检
	CHECK

	
	
	
	元数据:图幅

图层

属性


	MAP

LAYER

ATTRIBUTE

	
	说明文件(WORD 文件)

	README
	图式图例库说明
	LEGEND

	
	
	
	为制图要求添加注释图层说明
	ADD_LAYER

	
	
	
	修改字段说明
	FILED_CHANG


11.3 成果质量检查验收内容 

	一级质量特征
	二级质量特征
	检 查 项 目

	空间精度
	数字基础精度
	图廓点、公里网、经纬网交点、控制点坐标值正确。

	
	平面与综合精度
	与原图套合、成果图件精度。

	
	数据采集精度（扫描、数字化）
	TIF图框、对角线与标准图框误差、扫描线数》=300，数字化仪录入精度

	
	TIC点精度
	TIC点精度

	
	校正精度
	校正后精度参数

	
	
	

	属性精度
	属性与图元对应
	各图层属性与图元对应（各图层抽查10-30%）

	
	代码一致性
	属性代码一致性（各图层抽查10-30%）

	
	图层名称
	各图层命名标准化

	
	属性结构
	各属性字段命名标准化、字段类型和长度一致性

	
	属性数据完整性
	属性记录的内容正确、不缺项

	
	
	

	逻辑一致性
	拓朴一致性
	不同图层共用图元（界线）一致性、空间实体的点线面类型定义正确、多边形封闭（注意注释层在不同图层的掺杂）

	
	结点关系正确
	线状要素相交处都应建立结点

	
	实体相关位置
	不同地质体的压盖关系、邻接关系

	数据的正确性与完备性
	数据分层
	图层完整。

	
	注记完整、正确性
	注释正确、可读

	
	数据文件齐全性
	图层文件（投影、MAPGIS、ARCINFO）、栅格文件、EOO、文档文件

	图形质量
	线划质量
	线划圆滑、线型表示正确

	
	图饰质量
	符号图形完整、设色合理、压盖合理、图廓整饰符合规定

	
	
	

	文档资料
	工作日志自互检表
	工作日志、自互检表等记载内容完整、实时性

	
	属性卡片
	属性编辑填写卡片完整、准确

	
	元数据
	元数据记载内容完整

	
	精度控制文件
	精度控制文件完整（栅格文件、校正前后控制点文件）

	
	报告
	报告内容完整，符合要求  

	
	图件
	图件喷绘质量、图面质量符合要求


11.4 成果汇交注意事项

1、数据字段长度改动与说明，如果现行的属性表数据字段长度不够录入要求，允许各省进行修改，但必须在报告和readme中加以说明
2、统一图式图例库，并提交相应的符号库、线型库代码。

3、空间实体的点线面类型定义必须正确。特别强调的是，产状图层用点类型，断层性质及产状不能采用线元方式与断层一同录入。注释（地质代号、名称等）不能用子图形式，脉岩、围岩蚀变、混合岩化带、变质相带、韧性变形带用面类型。
4、保证多边形空间实体的封闭性。除了必须保证组成不同地质体（面）图层多边形空间实体的封闭性外，地层界线、火山岩岩性、岩相界线、侵入岩界线也必须保证空间实体的封闭性。

5、保证线状空间实体的连续性。如被水系割断断层还应保持连续。

6、保证组合实体、基础图形要素的编码都不重复。即保证图元编码的唯一性。

7、保证符合组合实体间和基础图形要素之间的关系原则或制约，即连接、相交、共享、落于、包含。如地质体的新老压盖关系、断层与地质体的关系等。

8、保证不出现不正确的悬挂结点和伪结点，所有线状要素相交处，都应建立结点。如水系支流与干流的相交部位、不同地质界线相交部位都必须建立结点；必须去掉不影响围成多边形及线的连通关系的伪结点（超过500点的线除外）；必须去掉围成多边形的悬挂弧段；必须去掉各种界线相交部位上的多余的悬挂弧段。

9、提供的全要素图必须与采集数据原图投影参数相同。

11.5 验收数据检查方法


数据检查将分别对全要素彩色喷墨地质图图面内容和空间数据库数据部分进行检查。

全要素彩色喷墨地质图图面检查的检查方法及内容见10.2.2。

空间数据库数据检查将分别对MAPGIS数据和ARC/INFO数据进行检查，具体检查内容和格式见10.2.1。

检查流程如下：


11.5.1 地质图MAPGIS数据检查过程

1、利用检查软件检查

    ★利用检查软件对数据进行检查，检查是否存在重复图元和微小图元，并判断其正确性。

    ★检查图层划分、属性字段的正确性。

2、人工抽查

    基本信息图层、地层、岩体、断层、水系图层是必须检查的图层，其它图层按一定比例进行抽查。

· 基本信息图层检查
主要检查各种数据格式的数据精度和投影正确性，相邻图幅拼接正确性，属性正确性。

★ 图层套和检查，

   检查内容：同一图层弧段和界线的套和，不同图层间的套和，主要是水系和地层，断层和地层，断层和岩体，地层和岩体界线之间的套和关系。

检查方法：将主要图层，如地层的线颜色改为浅灰色，填加另外一个图层的线，放大检查，10000倍以上两个图层线能套和在一起即为合理。

    

★拓扑关系检查

检查内容：主要是检查水系、地层、岩体、地质界线等的拓扑关系。

检查方法：线的拓扑关系检查利用陕西青鸟公司的软件进行检查；区的拓扑关系检查利用MAPGIS软件的拓扑检查功能进行检查。

    ★水系方向的检查，利用软件显示方向进行检查。

    ★属性结构检查，各图层的属性结构对照《图层划分及属性文件格式标准》进行检查，主要检查字段类型和字段长度。

    ★属性内容检查，根据手写属性表内容，依据图元编号的一一对应关系，对图元的属性进行检查。采用抽查的方法，一般抽查10%。也可以利用空间检索的方法进行检查，主要检查具有方向性的图元，如断层，看属性数据和图元方向的一致性。

     ★综合输出图形检查，对MAP目录下的综合输出工程文件进行检查，检查是否和输出的全要素图形一致。
     ★数据精度检查，抽查各个图层的部分数据，检查其空间位置的正确性，图元相互关系的正确性。抽查比例为20%。

     ★图幅拼接检查，主要检查图幅的空间位置，经过编制的图幅图元拼接关系。

11.5.2 ARC/INFO软件检查

    1、坐标系统精度检查

         ★图廓精度检查：利用ARCVIEW（在VIEW中），将每个省所有图幅的基本信息（L4XXX01）图层调出并显示，将显示比例尺放大到1:10000，检查图框接缝处，看是否有不完全重叠的地方，如果有不完全重叠，甚至线有离开现象，即为错误。注意查看是哪一个图框的问题，记下图幅号。

          ★TIC坐标精度检查，利用ARCVIEW（在TABLES中），调出每一图幅各图层的TIC.DBF，对照理论值检查。有错误记下错误图幅名及图层名以及TIC编号。对于以ARC/INFO为主要图形校正编辑流程的，TIC点必须多于13个；对于以MAPGIS为主要图形校正编辑流程的，ARC/INFO数据的TIC点可以为4个及以上，但绝对不允许少于四个。

          ★投影系统，利用ARC/INFO中的DESCRIBE命令，检查是否定义有COORDINATE SYSTEM DEFINED，如果没有只作为缺陷提出，记录下图幅号与图层名。

          ★COVERAGE BOUNDARY检查，利用ARC/INFO中的DESCRIBE命令，检查COVERAGE BOUNDARY内容，看最大、最小坐标值是否超过图框。

    2、内容精度检查

          ★简单拓朴关系检查，利用PC ARCINFO 的ARC模块中的NODEERRO进行结点错误检查，LABELERR命令进行标记点错误检查。也可以用ARCEDIT模块，进行结点（NODE）错误和标记点（LABEL POINT）错误检查。伪结点不作为错误，缺失LABEL POINT 只作为缺陷处理。记录有问题的图幅名、图层名及出错ID。

          ★图层套合精度检查，利用ARCVIEW将所有图层调出，检查各图层边界线之间的套合误差。重点检查断层与地层、断层与侵入岩、侵入岩与地层、双线河与地层、双线河与侵入岩、河流与湖泊（水库）。在ARCVIEW中将显示比例尺放大到1:10000，检查边界线是否不完全重合，对于河流与湖泊（水库），检查河流流入流出口与湖泊（水库）是否接上。发现错误记录下图幅名、图层名以及ID号（两个图层的都要记），对于所有图层，检查和图框是否吻合

          ★水系方向检查，利用ARCVIEW，打开图形窗口，使用  ARROW线型确定显示ARC方向的水系流向，检查流向是否错误，特别是水系流向相对立的地方，对于水系流向混乱的地方，需要查看原图。记录图幅名、图层名和出错水系ID号

          ★属性表与图形联结检查
   3、其他检查

          ★图层命名规则检查。对照《地质图空间数据库建设工作指南》检查图层命名，记录出错的图幅与图层名。

          ★图层状态检查，在DESCRIBE命令中检查STATUS，看是否有The coverage has not been Edited since the last BUILD or CLEAN，如果不是，即在上一次编辑后，没有作拓朴处理。
          ★图面注记与符号 是否也混合到图元中来，记录错误图幅名、图层名以及错误的图面位置。

   4、利用NT ARC/INFO MAPLIBRARIAN 建库功能全面检查边界超界、数据结构、图层属性命名标准、投影方式、数据完整性等数据质量。

11.6 检查评分方法 

11.6.1 地质图图面检查计分方法与原则

  1、单幅图差错率的计算：

① 差错率n%=（单幅差错图元总数÷单幅图元总数）×100%

② 单幅图图元总数=地质界线图元数+断层线图元数+所有地质区图元数+所有地质点图元数+地质图层注记和引线数

③ 依据图幅的差错率（n%）所确定的质量级别，分别按下列公式计算分数。

    优秀图幅（n≤1）：   单幅得分=90+10(1-n)
    良好图幅（1＜n≤2）：单幅得分=75+15(2-n)
    合格图幅（2＜n≤3）：单幅得分=60+15(3-n)
    不合格图幅（n＞3）： 单幅得分=60×(100-n)/(100-3)
2、图面检查得分计算：

   ① S2=各单幅得分总和÷所检查图幅数

   ② P=（不合格图幅数÷所检查图幅数）×100%

      当P≥30%时，图面检查为不及格

       当P＜30%且S2≥60时，图面检查为及格。

11.6.2 计算机数据检查计分方法与原则

    ① 每个缺陷所扣分值的计算：

   n=100÷(14×总图幅数量)

    ② 缺陷总数的计算：

缺陷总数=严重缺陷数×5+重缺陷数×3+轻缺陷数

    ③ 缺陷率的计算：m=14×总图幅数量
    严重缺陷率=（严重缺陷数÷m）×100%

    重缺陷率=（重缺陷数÷m）×100%

    轻缺陷率=（轻缺陷数÷m）×100%

    ④数据检查得分的计算：

  S3=100－缺陷总数×n
11.6.3 空间数据库成果评分

1 总分计算：  S=S1×20%+S2×40%+S3×40%

（S1为空间数据库文档得分；S2为空间数据库地质图图面得分；S3为空间数据库计算机检查得分）

②  成果分级

 当S2、S3都大于或等于60且完成任务书下达工作量时

    S≥90         优秀

    75≤S＜90     良好

    60≤S＜75     及格

    S＜60         不及格

 当S2、S3、任务完成情况三者之中有一个不及格，则整个成果为不及格。即地质、计算机及任务完成情况三者都可“一票否决”。

11.7数据复核

通过验收，专家对项目实施单位提交的1∶20万数字地质图空间数据库的数据质量问题提出具体意见。为确保数据库的质量，要求项目实施单位对存在的问题要进行全面的检查、修改、补充、完善，并提交中国地质调查局复核。由于参加验收的项目，可能有些通过了验收，有些没有通过项目验收，还有些数据通过了验收，但工作量没有完成，所以整体项目没有通过验收。因此，根据验收情况，对下一步的数据提交要进行审查、复核等，其具体办法如下：
1、 重新验收办法
对没有通过验收的（包括数据质量不合格或数据质量合格但工作量没有完成）项目，要求限期修改后重新提请验收，验收办法如下：
⑴ 按中国地质调查局项目审查认定书的时间和要求限期整改完成，并按时提交中国地质调查局重新组织验收。
⑵ 重新组织验收的时间、地点、方法由中国地质调查局确定，验收所形成的费用由项目实施单位承担。
⑶ 重新组织验收的方法、流程及标准与第一次验收要求一致。
⑷ 如果重新组织验收仍不合格者，中国地质调查局将取消该项目实施单位的信息工程项目承担资格。
2、 数据复核验收办法
对验收项目已经通过，但数据质量仍存在部分问题的项目实施单位，中国地质调查局要求实施单位针对存在的问题进行全面的检查、修改、补充、完善，提交中国地质调查局复核。具体复核方法如下：
⑴ 项目实施单位必须按中国地质调查局项目审查认定书要求的时间、工作量和要求按期提交数据。
⑵ 中国地质调查局将组成一个1∶20万数字地质图空间数据库数据质量复核工作组，并建立复核专家库和工作人员数据库，对每次提交复核的数据，由数据质量复核工作组从复核专家库和工作人员数据库中抽取5-7名组成复核小组（包括地质和计算机专家，其中地调局监审专家不得少于40%）。
⑶ 复核检查的内容和标准仍然执行验收标准，但重点是检查验收时存在的主要问题。
⑷ 复核检查采取100%的检查方式。

⑸ 检查合格率标准：

全要素彩喷图的图面出错率：≤0.5%

计算机数据不能有严重陷率和重缺陷，且总分≥85分

⑹ 如果检查合格率不达标，则整批数据返工，并承担再次复核的工作费用。

12 1:25万和1：5万野外区调成果的空间数据库的建库方法


1∶25万和1∶5万野外区调成果的空间数据库的建库方法主要是针对已通过1∶25万或1∶5万野外区域地质调查，但尚未形成印刷或出版的1∶25万或1∶5万地质图成果阶段的空间数据库的建库方法（已形成印刷或出版的1∶25万或1∶5万地质图产品的空间数据库的建库方法同上）。该阶段的建库方法在图层划分、属性结构和采集、文件命名等方面与前面所述的方法和原则完全一致，所不同的就是建库原图和部分工作流程有所不同。

12.1 建库原图


根据1∶25万或1∶5万区域地质调查野外作业规程的要求，1∶25万区域地质调查野外填图所用工作手图为1∶10万地形图，或为1∶5万地形图；而1∶5万区域地质调查野外填图所用工作手图为1∶2.5万地形图，或为1∶1万地形图。因此，本阶段建库所依据的编稿原图为：


1∶25万建库所用编稿原图为：1∶10万或1∶5万野外手图（依实际手图）。


1∶5万建库所用编稿原图为：1∶2.5万或1∶1万野外手图（依实际手图）。

12.2 主要工作流程


由于该阶段空间数据库的建库方法和工作流程与前面基本相同，只是由于所依据的编稿原图有所不同，所以在部分工作流程和工作方法上有所区别。为了便于建库，下面就建库工作方法和工作流程所不同的部分进行重点阐述，以便达到高质量的建库目的。

12.2.1 资料准备

1、 1∶25万的资料准备

· 地理部分可直接利用1∶25万地理底图（国家测绘局建立），包括地形、行政区、交通、河流等图层。

· 野外作业手图（1∶10万或1∶5万）。

· 各种野外记录

2、 1∶5万的资料准备

· 地理部分收集1∶5万地理底图。

· 野外作业手图（1∶2.5万或1∶1万）。

· 各种野外记录

12.2.2 主要流程


1、扫描矢量化：按野外作业手图分幅扫描，并按实体要素分幅矢量化。

3、 图形编辑：

· 分幅进行图面编辑；

· 分幅采集校正控制点，每幅作业手图采集13个控制点，除四个角点外，其余要均匀分布在图内各方里网的交汇点上。

4、 图面检查：喷出图元分幅检查。

5、 图形校正：

· 利用软件生成标准理论图框（1∶25万或1∶5万）；

· 通过分幅采集的校正控制点，将每幅作业手图校正到标准理论图框内；

· 对校正后的分幅作业图进行分幅内容的接边等内容的处理；

· 对处理后的图元进行喷出，并进行全面检查。

6、 建立拓扑：对分幅校正并进行处理的1∶25万或1∶5万地质图，进行综合图层整体拓扑处理，并进行拓扑错误检查。

7、 其它各环节的处理与前面的方法相同，此处不再赘述。

附录A          地质年代单位符号及代码

	编号
	代号
	名称
	编号
	代号
	名称
	编号
	代号
	名称

	
	宙
	402
	Qp
	更新世
	435
	∈2
	中寒武世

	101
	 PN
	显生宙
	403
	Q3
	上更新世
	436
	∈1
	下寒武世

	102
	PT
	元古宙
	404
	Q2
	中更新世
	437
	Z2
	上震旦世

	103
	AR
	太古宙
	405
	Q1
	下更新世
	438
	Z1
	下震旦世

	104
	HD
	冥古宙
	
	
	
	
	
	青白口纪

	
	代
	
	
	
	439
	Qn2
	上世

	201
	Kz
	新生代
	
	
	上第三纪
	440
	Qn1
	下世

	202
	Mz
	中生代
	406
	N2
	上新世
	
	
	蓟县纪

	203
	Pz
	古生代
	407
	N1
	中新世
	441
	Jx2
	上世

	204
	Pz2
	上古生代
	
	
	下第三系
	442
	Jx1
	下世

	205
	Pz1
	下古生代
	408
	E3
	渐新世
	
	
	长城纪

	206
	Pt3
	上元古代
	409
	E2
	始新世
	443
	Ch2
	上世

	207
	Pt2
	中元古代
	410
	E1
	古新世
	444
	Ch1
	下世

	208
	Pt1
	下元古代
	411
	K2
	上白垩世
	
	
	

	209
	Ar3
	上太古代
	412
	K1
	下白垩世
	
	期的符号

	210
	Ar2
	中太古代
	413
	J3
	上侏罗世
	501
	K2m
	马斯特里赫特期

	211
	Ar1
	下太古代
	414
	J2
	中侏罗世
	502
	K2kf
	坎潘期

	212
	An∈
	前寒武纪
	415
	J1
	下侏罗世
	503
	K2sd
	三冬期

	213
	AnZ
	前震旦纪
	416
	T3
	上三叠世
	504
	K2k
	康尼亚克期

	
	
	
	417
	T2
	中三叠世
	505
	K2t
	土仑期

	
	纪的符号
	418
	T1
	下三叠世
	506
	K2s
	赛诺曼期

	301
	Q
	第四纪
	419
	P2
	上二叠世
	507
	K1ar
	阿尔比期

	302
	R
	第三纪
	420
	P1
	下二叠世
	508
	K1a
	阿普第期

	303
	N
	上第三纪
	421
	C3
	上石炭世
	509
	K1bl
	巴列姆期

	304
	E
	下第三纪
	422
	C2
	中石炭世
	510
	K1o
	欧特里期

	305
	K
	白垩纪
	
	
	壶天世
	511
	K1f
	凡兰吟期

	306
	J
	侏罗纪
	423
	C1
	下石炭世
	512
	K1b
	贝里阿斯期

	307
	T
	三叠纪
	
	
	丰宁世
	513
	J3t
	提塘期

	308
	P
	二叠纪
	424
	D3
	上泥盆世
	514
	J3j
	基末里期

	309
	C
	石炭纪
	425
	D2
	中泥盆世
	515
	J3n
	牛津期

	310
	D
	泥盆纪
	426
	D1
	下泥盆世
	516
	J2k
	卡洛期

	311
	S
	志留纪
	427
	S3
	上志留世
	517
	J2bt
	巴通期

	312
	O
	奥陶纪
	428
	S2
	中志留世
	518
	J2b
	巴柔期

	313
	∈
	寒武纪
	429
	S1
	下志留世
	519
	J1t
	托尔期

	314
	Z
	震旦纪
	430
	O4
	钱塘江世
	520
	J1p
	普林斯巴期

	315
	Qn
	青白口纪
	431
	O3
	上奥陶世
	521
	J1x
	辛涅缪尔期

	316
	Jx
	蓟县纪
	
	
	艾家山世
	522
	J1h
	赫塘期

	317
	Ch
	长城纪
	432
	O2
	中奥陶世
	523
	T3r
	瑞替期

	
	
	
	
	
	杨子世
	524
	T3n
	诺利期

	
	
	
	433
	O1
	下奥陶世
	525
	T3k
	卡尼期

	
	世的符号
	
	
	宜昌世
	526
	T2l
	拉丁期

	401
	Qh Q4
	全新世
	434
	∈3
	上寒武世
	527
	T2a
	安尼期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	代号
	名称
	编号
	代号
	名称
	编号
	代号
	名称

	528
	T1s
	斯帕斯期
	侵入岩构造旋回分期，以花岗岩为例
	侵入体按世表示，以花岗岩为例

	529
	T1n
	那马尔期
	601
	γ6
	喜马拉雅期
	
	
	全新世

	530
	T1g
	哥里斯巴赫期
	602
	γ64
	第四纪
	
	
	更新世

	531
	P2c
	长兴期
	603
	γ63 
	晚期
	
	
	上更新世

	532
	P2l
	龙潭期
	604
	γ62 
	中期
	
	
	中更新世

	533
	P1m
	茅口期
	605
	γ61
	早期
	
	
	下更新世

	534
	P1q
	栖霞期
	606
	γ5
	燕山期
	710
	N2γ
	上新世

	
	
	
	607
	γ53 
	晚期
	711
	N1γ
	中新世

	536
	C2m
	马平期
	608
	γ52 
	早期
	712
	E3γ
	渐新世

	537
	C2d
	达拉期
	609
	γ51
	印支期
	713
	E2γ
	始新世

	538
	C2h
	滑石板期
	610
	γ4
	华力西期
	714
	E1γ
	古新世

	539
	C1dw
	德坞期
	611
	γ43 
	晚期
	715
	K2γ
	上白垩世

	540
	C1d
	大塘期
	612
	γ42
	中期
	716
	K1γ
	下白垩世

	541
	C1y
	岩关期
	613
	γ41
	早期
	717
	J3γ
	上侏罗世

	
	
	
	614
	γ3
	加里东期
	718
	J2γ
	中侏罗世

	543
	D3x
	锡矿山期
	615
	γ33
	晚期
	719
	J1γ
	下侏罗世

	534
	D3y
	佘田桥期
	616
	γ32 
	中期
	720
	T3γ
	上三叠世

	545
	D2d
	东岗岭期
	617
	γ31
	早期
	721
	T2γ
	中三叠世

	546
	D2y
	应堂期
	618
	γ1+2
	前寒武纪
	722
	T1γ
	下三叠世

	547
	D1s
	四排期
	619
	γ2
	元古代
	723
	P2γ
	上二叠世

	548
	D1y
	郁江期
	620
	γ23 
	晚元古代
	724
	P1γ
	下二叠世

	549
	D1n
	那高岭期
	621
	γ22 
	中元古代
	725
	C3γ
	上石炭世

	550
	D1l
	莲花山期
	622
	γ21
	早元古代
	726
	C2γ
	中石炭世

	551
	S3m
	妙高期
	623
	γ1
	太古代
	727
	C1γ
	下石炭世

	552
	S3g
	关底期
	624
	γ13 
	晚太古代
	728
	D3γ
	上泥盆世

	553
	S2x
	秀山期
	625
	γ12 
	中太古代
	729
	D2γ
	中泥盆世

	554
	S2b
	白沙期
	626
	γ11
	早太古代
	730
	D1γ
	下泥盆世

	555
	S1s
	石牛栏期
	
	
	
	731
	S3γ
	上志留世

	556
	S1l
	龙马溪期
	
	
	
	732
	S2γ
	中志留世

	557
	O4w
	五峰期
	
	
	
	733
	S1γ
	下志留世

	558
	O4l
	临湘期
	侵入体按纪或代表示，以花岗岩为例
	734
	O3γ
	上奥陶世

	559
	O3b
	宝塔期
	640
	Qγ
	第四纪
	735
	O2γ
	中奥陶世

	560
	O3m
	庙坡期
	641
	Nγ
	晚第三纪
	736
	O1γ
	下奥陶世

	561
	O2g
	牯牛潭期
	642
	Eγ
	早第三纪
	737
	∈3γ
	上寒武世

	562
	O2d
	大湾期
	643
	Kγ
	白垩纪
	738
	∈2γ
	中寒武世

	563
	O1h
	红花园期
	644
	Jγ
	侏罗纪
	739
	∈1γ
	下寒武世

	564
	O1l
	两河口期
	645
	Tγ
	三叠纪
	740
	Z2γ
	上震旦世

	565
	∈3 f
	凤山期
	646
	Pγ
	二叠纪
	741
	Z1γ
	下震旦世

	566
	∈3 c
	长山期
	647
	Cγ
	石炭纪
	742
	Qb2γ
	上青白口世

	567
	∈3 g
	固山期
	648
	Dγ
	泥盆纪
	743
	Qb1γ
	下青白口世

	568
	∈2 z
	张夏期
	649
	Sγ
	志留纪
	744
	Jx2γ
	上蓟县世

	569
	∈2 x
	徐庄期
	650
	Oγ
	奥陶纪
	745
	Jx1γ
	下蓟县世

	570
	∈2 m
	毛庄期
	651
	∈γ
	寒武纪
	746
	Ch2γ
	上长城世

	571
	∈1 l
	龙王庙期
	652
	Pt3γ
	晚元古代
	747
	Ch1γ
	下长城世

	572
	∈1 cl
	沧浪铺期
	653
	Pt2γ
	中元古代
	
	
	

	573
	∈1 c
	筇竹寺期
	654
	Pt1γ
	早元古代
	
	
	

	574
	∈1 m
	梅树村期
	655
	Ar3γ
	晚太古代
	
	
	

	575
	Z2dy
	灯影峡期
	656
	Ar2γ
	中太古代
	
	
	

	576
	Z2d
	陡山沱期
	657
	Ar1γ
	早太古代
	
	
	

	577
	Z1n
	南沱期
	
	
	
	
	
	

	578
	Z1l
	莲沱期
	
	
	
	
	
	


附件1：空间数据库工作日志表
表1                              （    ）幅基本概况表

	图幅名
	
	图幅编号
	

	编图单位
	

	电子邮件信箱
	

	地址
	

	联系人
	
	电话
	
	邮政编码
	

	行政负责人
	
	总工程师
	
	项目负责
	

	主要填（编）图者
	

	

	GIS起止日期
	 年   月   日——年   月   日

	数字化制图者
	
	属性表编制人
	
	校对
	

	数字化制图单位
	
	联系人
	

	电子邮件信箱
	


表2                           原始资料收集记录表

	序号
	资料名称
	比例尺
	原稿介质
	原稿类型
	输入方式
	数字化要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


组长签名                                                日期        年   月   日                                                                     

表3                             精度误差列表
	控制

点号
	扫描控制点值
	实际值
	理论值
	误差

	
	X
	Y
	X
	Y
	XP
	YP
	ΔX
	ΔY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


组长签名                                                日期        年   月   日   

表4      （       ）幅GIS图层说明及工作进度表

	机内层号
	图层号
	图层

文件名
	内容
	进度
	备注

	
	
	
	
	图形
	属性
	修改
	校正
	联结
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 作业员：                        完成时间：     年  月  日

表5        数字地质图空间数据库工作日志表 

	序号
	日期
	工作内容
	存在问题及处理方法

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   数据采集人：               完成时间：     年  月  日             
表6      (     )幅数字地质图空间数据库自(互)检表

	图层名
	

	检查内容
	存在问题及处理意见
	签名

	图形数据

1.图元参数设置

2.图元录入质量

3.拓扑关系质量

4.图形平面位置及图层套合正确

5.图层数据完整
	
	

	属性数据

1. 属性格式正确

2. 属性表数据项内容正确完整

3. 标准引用得当,代码符合要求

4. 属性表记录完整
	
	

	属性联结

1. 图元编号正确完整

2. 属性联结准确无误

3. 属性与图元一一对应
	
	


组长签名：                           日期：   年    月    日 

表7    (     )幅数字地质图空间数据库图面自(互)检表

	检查内容
	存在问题及处理意见
	签名

	数据精度

1.扫描原图精度

2.栅格图像精度

3.成果图精度

4.TIC点精度
	
	

	图面质量

1.图面内容正确

2.图形平面位置

3.图层套合正确
	
	

	图外整饰

1. 图示

2. 图例

3. 标注


	
	


组长签名：                           日期：   年    月    日 

	表8  （    ）幅数字地质图空间数据库质检组检查表

	检查内容
	存在问题
	质量综述及处理建议

	数据精度
	数学基础(投影和

高程)及数据格式
	
	

	
	图形精度(图框,对

角线,控制点)
	
	

	
	数据精度(TIC点等)
	
	

	空间数据质量
	图面内容正确性
	
	

	
	图形分层完整性
	
	

	
	图形拓扑关系正确性
	
	

	
	图形平面位置及图

层套合正确性
	
	

	
	图形参数(点、线、

面)选择正确性
	
	

	
	图形元素(点、线、

面)质量
	
	

	
	图示、图例、标注

正确性等
	
	

	属性数据
	属性文件格式正确性
	
	

	
	属性表内容正确性
	
	

	
	属性与图元对应一致性
	
	

	其它
	原始资料
	
	

	
	工作日志
	
	

	
	元数据文件
	
	

	
	文件命名、管理
	
	


图形部分检查人：     数据检查人：     日期：   年   月   日

附件2 

空间数据库建库工作报告编写提纲

1、基本要求
本报告由项目实施单位编写，主要表述本项目的工作成果及实施工作情况。所有图幅的工作情况，可在同一报告中表述。

2、格式要求

	报告格式
	
	以WORD97格式存储

	文件名称
	
	Report<省名称>.doc

	目录
	
	以标题方式自动生成目录列表

	报告页面大小
	A4纸
	21cmX29.7cm标准

	字体字号要求
	主标题
	3号黑体

	
	一级标题
	4号仿宋  加粗

	
	次级标题
	小4号仿宋  加粗

	
	正文
	小4号仿宋

	
	英文符号及数字
	TIMES  NEW  ROMAN字体

	各级标题形式
	    以WORD内置标题加载标题格式，自动生成标题及编号，标题编号如（1.1.1）

	页码
	
	页面底端居中

	报告装订
	正规装订
	封面、内封面、目录、附件等齐全


3、报告编写提纲

	主标题
	XXXX地质图空间数据库（<省名>）

	一级标题
	二级标题
	主要内容

	1.项目概况
	1.1.项目基本情况
	    说明任务来源、任务书编号等项目基本信息。

	
	1.2.目标任务
	    按地调局的任务书实际说明。

	
	1.3.提交成果
	    说明本项目实际提交的图幅数及本报告实际提交的资料成果。按照提交资料目录表填写。

	2.工作方法及流程
	2.1.项目组织与实施
	    说明参加项目实施单位的基本情况，及各图幅具体工作分工情况。说明项目组工作成员的基本情况（年龄、职称、年龄及学历及岗位工作时间，具体说明在本项目中承担的工作）

	
	2.2.原始资料概况
	①资料来源

    说明原始资料的基本情况

②以示意图方式表达完成图幅的分布。
③整理情况

    尤其是对原报告图件、薄膜图件等要提供详细质量情况背景报告

	
	2.3.工作方法及流程
	    详细描述建库工作的方法和流程。

	
	2.4.专业分层
	    描述根据“建库标准”结合本省实际情况所分专业图层的方法。（适用于水文地质空间数据库建设，需详细说明。）

	
	2.5.完成的实物工作量
	    按照图幅说明各图幅的开始工作时间和结束时间及各图幅的图元数，同时估算出实际工作日。 

	
	2.6.质量监控
	    说明组织保证、监控体系及自检互检体系。

	3.数据质量评述
	3.1.数字化图型质量
	    说明数字化精度、图面精度、校正精度，包括地质水文的专业要求质量。

	
	3.2.属性卡片质量
	    说明数据卡片的填写方法和过程，详细描述质量保证方法。

	
	3.3.属性数据库质量
	    说明数据库的录入方法和质量检查方法，重点说明检查结果。

	4.补充说明
	
	    在本章节中要说明实际工作中执行“地质图空间数据库建设工作指南”所存在的问题及在本图幅所作的修改或补充内容须列表说明（图幅内容、数据库属性结构及代码）。

	5.经费使用情况
	
	   按照地调局经费管理办法填报。如设计预算有出入应加以说明。

	6.结束语
	
	   说明主要成绩，重点说明存在的问题及存在问题的原因和今后解决问题的方法及建议。
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图外部分矢量化：
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图形扫描





出现错误
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彩喷成果图
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彩色喷墨图
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误差校正





全面检查





拓扑错误检查





全面检查





分层错误检查





属性表检查





图元属性一致性检查





扫描精度检查





中国地质调查局对验收意见进行认定





形成1：20万数字地质图空间数据库项目验收意见书





专家对整体项目成果进行质量评述，并进行质量总评分





专家对数据质量进行评述，并进行质量评分





专家对审查情况进行汇总、对存在问题进行归类





水系方向





数据文件内容





属性结构、内容、精度





投影转换





图层套合、拓扑关系





数据文件命名





数据文件完整性





数据文件存储格式





TIC点和图框精度





基本信息检查





数据内容检查





数据质量缺陷记录





数据文件检查





计算机数据质量检查组





图面质量检查组





分组审查





专家听取各省地调院成果汇报





组成项目评审委员会





编制验收系列文档（验收标准、数据检查方法及流程、数据检查内容、评分标准和办法，检查记录表及评分表等）





1：20万数字地质图空间数据库验收前期准备





专家讨论有关的检查评审标准、检查方法及评分标准
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