    0 0x0000 作业完成。  
　　1 0x0001 不正确的函数。  
　　2 0x0002 系统找不到指定的档案。  
　　3 0x0003 系统找不到指定的路径。  
　　4 0x0004 系统无法开启档案。  
　　5 0x0005 拒绝存取。  
　　6 0x0006 无效的代码。  
　　7 0x0007 储存体控制区块已毁。  
　　8 0x0008 储存体空间不足，无法处理这个指令。  
　　9 0x0009 储存体控制区块位址无效。  
　　10 0x000a 环境不正确。  
　　11 0x000b 尝试载入一个格式错误的程式。  
　　12 0x000c 存取码错误。  
　　13 0x000d 资料错误。  
　　14 0x000e 储存体空间不够，无法完成这项作业。  
　　15 0x000f 系统找不到指定的磁碟机。  
　　16 0x0010 无法移除目录。  
　　17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁碟机。  
　　18 0x0012 没有任何档案。  
　　19 0x0013 储存媒体为防写状态。  
　　20 0x0014 系统找不到指定的装置。  
　　21 0x0015 装置尚未就绪。  
　　22 0x0016 装置无法识别指令。  
　　23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)  
　　24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。  
　　25 0x0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。  
　　26 0x001a 指定的磁碟或磁片无法存取。  
　　27 0x001b 磁碟机找不到要求的磁区。  
　　28 0x001c 印表机没有纸。  
　　29 0x001d 系统无法将资料写入指定的磁碟机。  
　　30 0x001e 系统无法读取指定的装置。  
　　31 0x001f 连接到系统的某个装置没有作用。  
　　32 0x0020 the process cannot access the file because it is being used by another process.  
　　33 0x0021 档案的一部份被锁定， 现在无法存取。  
　　34 0x0022 磁碟机的磁片不正确。 请将 %2 (volume serial number: %3) 插入磁碟机 %1。  
　　36 0x0024 开启的分享档案数量太多。  
　　38 0x0026 到达档案结尾。  
　　39 0x0027 磁碟已满。  
　　50 0x0032 不支援这种网路要求。  
　　51 0x0033 远端电脑无法使用。  
　　52 0x0034 网路名称重复。  
　　53 0x0035 网路路径找不到。  
　　54 0x0036 网路忙碌中。  
　　55 0x0037 the specified network resource or device is no longer available.  
　　56 0x0038 the network bios command limit has been reached.  
　　57 0x0039 网路配接卡发生问题。  
　　58 0x003a 指定的伺服器无法执行要求的作业。  
　　59 0x003b 网路发生意外错误。  
　　60 0x003c 远端配接卡不相容。  
　　61 0x003d 印表机伫列已满。  
　　62 0x003e 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。  
　　63 0x003f 等候列印的档案已经删除。  
　　64 0x0040 指定的网路名称无法使用。  
　　65 0x0041 拒绝存取网路。  
　　66 0x0042 网路资源类型错误。  
　　67 0x0043 网路名称找不到。  
　　68 0x0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。  
　　69 0x0045 超过网路 bios 作业阶段的限制。  
　　70 0x0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。  
　　71 0x0047 由于连线数目已达上限，此时无法再连线到这台远端电脑。  
　　72 0x0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。  
　　80 0x0050 档案已经存在。  
　　82 0x0052 无法建立目录或档案。  
　　83 0x0053 int 24　失败  
　　84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。  
　　85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。  
　　86 0x0056 指定的网路密码错误。  
87 0x0057 参数错误。  
　　88 0x0058 网路发生资料写入错误。  
　　89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。  
　　100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。  
　　101 0x0065 属于其他行程专用的 semaphore 。  
　　102 0x0066 semaphore 已经设定，而且无法关闭。  
　　103 0x0067 无法指定 semaphore 。  
　　104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。  
　　105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。  
　　106 0x006a 请将磁片插入 %1。  
　　107 0x006b 因为代用的磁片尚未插入，所以程式已经停止。  
　　108 0x006c 磁碟正在使用中或被锁定。  
　　109 0x006d pipe 已经中止。  
　　110 0x006e 系统无法开启指定的 装置或档案。  
　　111 0x006f 档名太长。  
　　112 0x0070 磁碟空间不足。  
　　113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。  
　　114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。  
　　117 0x0075 由应用程式所执行的 ioctl 呼叫 不正确。  
　　118 0x0076 写入验证参数值不正确。  
　　119 0x0077 系统不支援所要求的指令。  
　　120 0x0078 此项功能仅在 win32 模式有效。  
　　121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。  
　　122 0x007a 传到系统呼叫的资料区域 太小。  
　　123 0x007b 档名、目录名称或储存体标签语法错误。  
　　124 0x007c 系统呼叫层次不正确。  
　　125 0x007d 磁碟没有设定标签。  
　　126 0x007e 找不到指定的模组。  
　　127 0x007f 找不到指定的程序。  
　　128 0x0080 没有子行程可供等待。  
　　129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 win32 模式下执行。  
　　130 0x0082 attempt to use a file handle to an open disk partition for an  
　　operation other than raw disk i/o.  
　　131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。  
　　132 0x0084 无法在指定的装置或档案，设定档案指标。  
　　133 0x0085 join 或 subst 指令 无法用于 内含事先结合过的磁碟机。  
　　134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机，使用 join 或 subst 指令。  
　　135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机，使 用 join 或 subst 指令。  
　　136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。  
　　137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。  
　　138 0x008a 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。  
　　139 0x008b 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。  
　　140 0x008c 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。  
　　141 0x008d 系统尝试将磁碟机 subst 成已结合的磁碟机 目录。  
　　142 0x008e 系统此刻无法执行 join 或 subst。  
　　143 0x008f 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。  
　　144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。  
　　145 0x0091 目录仍有资料。  
　　146 0x0092 指定的路径已经被替换过。  
　　147 0x0093 资源不足，无法处理这项 指令。  
　　148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。  
　　149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录，是已经替换过的的目标。  
　　150 0x0096 config.sys 档未指定系统追踪资讯，或是追踪功能被取消。  
　　151 0x0097 指定的 semaphore事件 dosmuxsemwait 数目不正确。  
　　152 0x0098 dosmuxsemwait 没有执行；设定太多的 semaphore。  
　　153 0x0099 dosmuxsemwait 清单不正确。  
　　154 0x009a 您所输入的储存媒体标 元长度限制。  
　　155 0x009b 无法建立其他的执行绪。  
　　156 0x009c 接收行程拒绝接受信号。  
　　157 0x009d 区段已经被舍弃，无法被锁定。  
　　158 0x009e 区段已经解除锁定。  
　　159 0x009f 执行绪识别码的位址不正确。  
　　160 0x00a0 传到 dosexecpgm 的引数字串不正确。  
　　161 0x00a1 指定的路径不正确。  
　　162 0x00a2 信号等候处理。  
　　164 0x00a4 系统无法建立执行绪。  
　　167 0x00a7 无法锁定档案的部份范围。  
　　170 0x00aa 所要求的资源正在使用中。  
　　173 0x00ad 取消范围的锁定要求不明显。  
　　174 0x00ae 档案系统不支援自动变更锁定类型。  
　　180 0x00b4 系统发现不正确的区段号码。  
　　182 0x00b6 作业系统无法执行 %1。  
　　183 0x00b7 档案已存在，无法建立同一档案。  
　　186 0x00ba 传送的旗号错误。  
　　187 0x00bb 指定的系统旗号找不到。  
　　188 0x00bc 作业系统无法执行 %1。  
　　189 0x00bd 作业系统无法执行 %1。  
　　190 0x00be 作业系统无法执行 %1。  
　　191 0x00bf 无法在 win32 模式下执行 %1。  
　　192 0x00c0 作业系统无法执行 %1。  
193 0x00c1 %1 不是正确的 win32 应用程式。  
　　194 0x00c2 作业系统无法执行 %1。  
　　195 0x00c3 作业系统无法执行 %1。  
　　196 0x00c4 作业系统无法执行 这个应用程式。  
　　197 0x00c5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。  
　　198 0x00c6 作业系统无法执行 %1。  
　　199 0x00c7 作业系统无法执行 这个应用程式。  
　　200 0x00c8 程式码的区段不可以大于或等于 64kb。  
　　201 0x00c9 作业系统无法执行 %1。  
　　202 0x00ca 作业系统无法执行 %1。  
　　203 0x00cb 系统找不到输入的环境选项。 \r  
　　205 0x00cd 在指令子目录下，没有任何行程有信号副处理程式。  
　　206 0x00ce 档案名称或副档名太长。  
　　207 0x00cf ring 2 堆叠使用中。  
　　208 0x00d0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确， 或指定太多的通用档名字元。  
　　209 0x00d1 所传送的信号不正确。  
　　210 0x00d2 无法设定信号处理程式。  
　　212 0x00d4 区段被锁定，而且无法重新配置。  
　　214 0x00d6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。  
　　215 0x00d7 can’’’’’’’’t nest calls to loadmodule.  
　　230 0x00e6 the pipe state is invalid.  
　　231 0x00e7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。  
　　232 0x00e8 the pipe is being closed.  
　　233 0x00e9 no process is on the other end of the pipe.  
　　234 0x00ea 有更多可用的资料。  
　　240 0x00f0 作业阶段被取消。  
　　254 0x00fe 指定的延伸属性名称无效。  
　　255 0x00ff 延伸的属性不一致。  
　　259 0x0103 没有可用的资料。  
　　266 0x010a 无法使用 copy api。  
　　267 0x010b 目录名称错误。  
　　275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。  
　　276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。  
　　277 0x0115 延伸属性表格档满。  
　　278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。  
　　282 0x011a 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。  
　　288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。  
　　298 0x012a semaphore 传送次数过多。  
　　299 0x012b 只完成 read/writeprocessmemory 的部份要求。  
　　317 0x013d 系统找不到位于讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。  
　　487 0x01e7 尝试存取无效的位址。  
　　534 0x0216 运算结果超过 32 位元。  
　　535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。  
　　536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。  
　　994 0x03e2 存取延伸的属性被拒。  
　　995 0x03e3 由于执行绪结束或应用程式要求，而异常终止 i/o 作业。  
　　996 0x03e4 重叠的 i/o 事件不是设定成通知状态。  
　　997 0x03e5 正在处理重叠的 i/o 作业。  
　　998 0x03e6 对记忆体位置的无效存取。  
　　999 0x03e7 执行 inpage 作业发生错误。  
　　1001 0x03e9 递回太深，堆叠满溢。  

1002 0x03ea 视窗无法用来传送讯息。  
　　1003 0x03eb 无法完成这项功能。  
　　1004 0x03ec 旗号无效。  
　　1005 0x03ed 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动程式，而且该储存媒体并未毁损。  
　　1006 0x03ee 储存该档案的外部媒体发出警告， 表示该已开启档案已经无效。  
　　1007 0x03ef 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。  
　　1008 0x03f0 an attempt was made to reference a token that does not exist.  
　　1009 0x03f1 组态系统登录资料库毁损。  
　　1010 0x03f2 组态系统登录机码无效。  
　　1011 0x03f3 无法开启组态系统登录机码。  
　　1012 0x03f4 无法读取组态系统登录机码。  
　　1013 0x03f5 无法写入组态系统登录机码。  
　　1014 0x03f6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。 已经还原成功。  
　　1015 0x03f7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对记忆体 内容毁损、会是档案无法复原。  
　　1016 0x03f8 系统登录起始的 i/o 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新，其中的一个档案 内含系统登录在记忆体中的内容。  
　　1017 0x03f9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中， 但是，指定档案的格式不是系统登录档的格式。  
　　1018 0x03fa 尝试在标示为删除的系统登录机码，执行不合法的操作。  
　　1019 0x03fb 系统无法配置系统登录记录所需的空间。  
　　1020 0x03fc 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。  
　　1021 0x03fd 无法在临时机码下建立永久的子机码。  
　　1022 0x03fe 变更要求的通知完成，但资讯 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案，找出变更的地方。  
　　1051 0x041b 停止控制已经传送给其他服务 所依峙的一个服务。  
　　1052 0x041c 要求的控制对此服务无效  
　　1053 0x041d the service did not respond to the start or control request in a timely fashion.  
　　1054 0x041e 无法建立服务的执行绪。  
　　1055 0x041f 服务资料库被锁定。  
　　1056 0x0420 这种服务已经在执行。  
　　1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。  
　　1058 0x0422 指定的服务暂停作用，无法启动。  
　　1059 0x0423 指定循环服务从属关系。  
　　1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。  
　　1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。  
　　1062 0x0426 服务尚未启动。
