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数字
10/100/1000/10GBASE：【第3章】，IEEE 802.3定义的以太网标准

3Com：国外著名网络公司

3G（Third Generation Wireless Communication，第三代移动通信）

4B/5B：【第2章】，100BASE-TX以太网编码方案

64B/66B：【第2章】，10GBASE-R以太网编码方案

8B/10B：【第2章】，100BASE-TX以太网编码方案

A
A/D（模拟信号/数字信号转换）

AAA（Authentication Authorization Accounting，认证、授权、记账）：【第7章】
ABM（Asynchronous Balanced Mode，异步平衡方式）

ABR（Area Border Router，区域边界路由器）：【第4章】，
ACK（确认）：网络控制信号

ACL（Access Control List，访问控制列表）：【第7章】
Ad-Hoc（无线对等网）【第3章】
ADO（ActiveX数据对象）【第6章】
ADSL（Asynchronous Digital Subscriber Line，非对称数字用户线）【第8章】
ADSL Modem（非对称数字用户线环路调制解调器）：【第2章】
AES（Advanced Encryption Standard，高级加密标准）：【第7章】
AM（Amplitude Modulation，调幅）【第2章】
ANSI（美国国家标准协会）

AP（Access Point，接入点）：【第3章】，无线局域网接入设备。
API（应用程序接口）

APNIC（亚洲地区因特网信息中心）。

APON（ATM无源光纤网络）

AppleTalk：美国苹果公司网络标准

ARM（Asynchronous Response Mode，异步响应模式）
ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）：【第4章】
ARPANET（阿帕网）：早期因特网

ARQ（Auto Repeat Request，自动重传请求）
AS（Autonomous System，自治系统）：【第4章】，OSPF、BGP路由概念

ASBR（Autonomous System Border Router，自治系统边界路由器）：【第4章】，OSPF、BGP路由概念

ASCII（American Standard Code for Infomation Interchange，美国信息交换标准码）
ASK（Amplitude Shift Keying，幅移键控）：【第2章】，一种信号幅度调制方式

ASP（Active Server Pages，动态服务器主页）：【第6章】，一种动态网页设计技术

ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式）：一种面向连接的网络。
B
Baud（波特）：【第2章】
BBS（Bulletin Board System）网络论坛
BDR（Backup Designated Router，备用指定路由器）：【第4章】
BER（比特误码率）：【第2章】，一种网络性能指标

BGP（Border Gateway Protocol，边界网关协议）：【第4章】，路由协议

BGP+（IPv6下的边界网关协议）：【第8章】，路由协议

BITNET（美国大学网）。

Bluetooth（蓝牙）：一种无线网络技术

BPDU（Bridge Protocol Data Unit，网桥协议数据单元）

BS（Base Station，基站）：【第3章】，无线通信设备

BSS（Basic Service Set，基本服务集）：【第3章】，无线通信概念

C
C-2、C-3、C-4、C-11、C-12：【第2章】，SDH网络中的标准容器

C/S（Client/Server，客户/服务器）：【第6章】
Cable Modem（电缆调制解调器）：【第2章】，有线电视上网设备

CAD（Computer Aided Design，计算机辅助设计）
CAI（计算机辅助教学）

CANET（中国计算机科技网）

CAT6/CAT7（6类/7类线缆）：【第2章】，双绞线分类 标准

Catalyst：思科公司交换机产品命名

CATV（有线电视）

CDMA（Code Division Multiple Access，码分多址复用）：【第2章】，一种信道复用技术

CDPD（蜂窝数字分组数据）

CERNet（中国教育和科研计算机网）

CERNet2（第2代中国教育科研网）

CERNIC（中国教育和科研计算机网络信息中心）：在清华大学

CGI（Common Gateway Interface，公共网关接口）

CGWNet（中国长城网）

CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol，挑战握手认证协议）：【第3章】
Check Point：【第7章】，以色列软件防火墙产品公司

ChinaGrid（中国教育科研网格）

ChinaNet（中国公用计算机网）

CIDR（Classless Inter Domain Routing，无类别域间路由）：【第4章】，一种IP地址分类方法

CIETNet（中国国际经济贸易互联网）

CISC（Complex Instruction Set Computer复杂指令集计算机）：【第4章】，一种计算机结构

Cisco：美国著名计算机网络公司

CMIP（Common Management Information Protocol，公共管理信息协议）：【第7章】，OSI网络管理标准

CMIS（Common Management Information Service，公共管理信息服务）：【第7章】，OSI网络管理标准

CMNet（中国移动互联网）

CNCNet（中国网通宽带网）

CNGI（中国下一代互联网）

CNNIC（China Internet Network Information Center，中国互联网信息中心）：在中科院计算所

COM（通信）：一种网络接口

Console：网络设备专用调试端口

CPU（中央处理单元）：计算机核心部件

CRC（Cyclical Redundancy，循环冗余校验码）：【第2章】，一种错误检测码

CRS（思科电信级路由系统）

CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance，载波侦听多路存取/冲突避免）：【第3章】，WLAN工作方式

CSMA/CD（Carrier Sense Multi-Access/Collision Detection，载波监听多路访问/冲突检测）：【第3章】，以太网工作方式

CSNET（美国计算机科学网）

CSNet（中国卫星集团互联网）

CSS（Cascading Style Sheets，层叠样式表）：网页设计技术

CSTNet（中国科技信息网）

D
D/A（数字信号/模拟信号转换）

DBS（直播卫星系统）
DCE（Data Communication Equipment，数据通信设备）

DCF（Distributed Coordination Function，分布式协调功能）：一种无线网络工作方式

DDN（Digital Data Network，数字数据网）

DECT（欧洲数字无绳电话技术）

DES（Data Encryption Standard，数据加密标准）：【第7章】
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）

DHTML（Dynamic HTML，动态超文本标记语言）：【第6章】
DiffServ（区分业务）：一种QOS模型

Dijkstra（迪杰斯特拉算法）：【第4章】，一种最短路径算法

DLC（Data Link Control，数据链路控制）

DMZ（Demilitarized Zone，非军事区也称为“隔离区”）：【第7章】，一种防火墙在网络中的应用方式

DNA（Distributed Network Architecture，分布式网络体系结构）：【第1章】，早期美国DEC公司网络体系结构。
DNS（Domain Name System，域名服务）：【第6章】
DOM（文件目标模块）

domain（域）

DOS（Denial of Service，拒绝服务）：【第7章】，一种黑客攻击方法

Down（断开）

DR（Designative Router，指定路由器）：【第4章】，OSPF路由设备
DS（Distribution System，分布式系统）：【第3章】，WLAN概念

DTE（Data Terminal Equipment，数据终端设备）

DWDM（Dense Wavelength Division Multiplexing，密集波分复用）：【第2章】，高性能光纤传输技术

E
Echo（回声）：网络信号

EDCF（增强分布式协同功能）：【第3章】，WLAN概念
EIA（Electronic Industries Association，美国电子工业协会）
EIA/TIA（美国电子工业协会/电信工业协会）

EIA/TIA-568：【第2章】，美国电子工业协会电缆、模块插头、插座标准。

EIGRP：Cisco路由协议

E-mail（电子邮件）

EPON（以太无源光纤网络）

ERP（ESS（Extended Service Set，扩展服务区）：【第3章】，WLAN概念

ESSID（扩展服务区标志码）：【第3章】，WLAM中AP的MAC地址

Ethernet（以太网）：【第3章】
Exchange Server：【第6章】，微软公司大型邮件服务器

F
FC（Fiber Channel，光纤通道）：一种存储区域网技术。
FCS（帧校验序列）：网络数据校验字段

FDDI（Fiber Distributed Data Interface，光纤分布式数据接口）：早期光纤网络技术

FDM（Frequency Division Multiplex，频分复用）

FEC（Forward Error Correction，前向纠错）：一种信号纠错技术

Fiber Channel（光纤通道）：SAN存储网络技术

Flood（洪泛）：一种路由扩散算法

FM（Frequency Modulation，调频）：信号频率调制方式
FR（Frame Relay，帧中继）：一种窄带接入网

Frame（帧）：网络数据封装格式

FreeBSD：美国伯克利大学开发的免费UNIX系统

FSK（Frequency Shift Keying，频移键控）：信号频率调制方法

FSO（自由空间光通信）：无线接入网络技术

FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）：

G
GE（Gigabit Ethernet，千兆以太网）
GEANT（欧盟网络）

GEC（Gigabit EtherChannel，千兆以太网端口聚合）：Cisco端口聚合技术

GMII（Gigabit Media Independent Interface，吉比特媒体无关接口）：1000M以太网接口

GPRS（General Packet Radio Service，通用分组无线业务）：无线移动通信技术

GSM（全球通）：无线移动通信技术

H
Hamming（海明码）：一种纠错编码方式

HCF（混合协同功能）：WLAM概念

HDLC（High-level Data Link Control Procedures，高级数据链路控制规程）：一种数据链路层协议

HDSL（高比特率数字用户线路）：一种接入网技术

HFC（Hybrid Fiber Coaxial，光纤同轴电缆混合网络）：一种接入网技术

HomeRF（家庭无线通信）

hop（跳）：路由距离度量值

HP：美国著名计算机公司

HSRP（Hot Standby Router Protocol，热备份路由器协议）
HTML（Hyper Text Mark-up Language，超文本标记语言）

HTTP（Hyper Text Transfer Protocol，超文本传输协议）

Hub（集线器）

I
IA（Intel Architecture，英特尔架构）：一种计算机结构体系
IAR（Internal Area Router ，区域内路由器）：OSPF路由概念
IATF（Information Assurance Technical Framework，信息保障技术框架）：美国国家安全局网络安全标准

IBM：美国著名计算机公司

ICA（中国兵器工业计算机应用研究所）
ICMP（Internet Control Message Protocol，因特网报文控制协议）
ICP（Internet Content Provider，因特网内容提供商）
IDEA（International Data Encryption Algorithm，国际数据加密算法）
IDF（分配线架）：综合布线设备

IDS（Intrusion Detection Systems，入侵检测系统）

IEEE（国际电子电气工程师协会）

IETF（国际因特网工程小组）

IGMP（Internet Group Management Protocol，因特网组管理协议）

IGRP：Cisco路由协议

IIS（Internet信息服务）：微软公司Web、FTP服务器软件

IM（Instant Messaging，即时通信）：聊天软件
IMAP4（Internet Message Access Protocol，因特网信息访问协议）
Intel：美国著名计算机公司

Internet（因特网）

Internet 2（下一代因特网）

InterNIC（北美地区因特网信息中心）

Intranet（内部网）

IntServ（集成业务）：一种QOS模型

IP over SDH（在SDH上运行IP）

IP（Internet Protocol，网际协议）

IPS（Intrusion Prevention System，入侵防御系统）

IPSec（IP安全协议）

IPX/SPX：

IrDA（红外线数据传输）

ISA Server：微软公司软件防火墙产品

ISDN（Integrated Services Digital Network，综合业务数字网）：窄带接入网技术

IS-IS（中间系统—中间系统）：ISO路由协议

ISL（Interior Switching Link，交换机间链路）：Cisco公司VLAN标准

ISM（Industrial Scientific Medical，工业、科学、医学）：无线通信频段

ISO（国际标准化组织）

ISP（Internet Service Provider，因特网服务提供商）

ITU-T（国际电信联盟标准化部门）

J

J2SDK（Java 2开发工具包）
Java Script：一种脚本语言
JDK（Java Development Kit，Java开发工具包）
JRE（Java Runtime Envirnment，Java运行环境）
JSP（Java Server Pages，Java服务器主页）
Juniper（杰科）：美国著名网络公司

JVM（Java虚拟机）

L

LAN（Local Area Network，局域网）

LAP（Link Access Procedure，链路接入规程）
LAPB（Link Access Procedure Balanced，平衡链路接入规程）
LCP（Link Control Protocol，链路控制协议）

LD（半导体激光器）

LED（发光二极管）
LDAP（Lightweight Directory Access Protocol，轻量目录访问协议）
LDPC（Low Density Parity Check Code，低密度奇偶校验编码）
LinkTrust（安氏）：美国著名网络安全公司

LLC（Logic Link Control，逻辑链路控制）

LMDS（本地多点分配系统）：一种固定无线接入网络技术

LSA（LSA（Link State Advertisement，链路状态通告））：OSPF路由概念

LSDB（Link State Data Base，链路状态数据库）：OSPF路由概念

M
MAC（Media Access Control，介质访问控制）

MAN（Metropolitan Area Network，城域网）

Manchester（曼彻斯特编码）

MIB（Management Information Base，管理信息库）

MII（Media Independent Interface，媒体无关接口）：主要用于100M以太网，1000M以太网的MII接口为GMII，10G以太网的MII为XGMII

MIME（Multipurpose Internet Email Extension，多功能Internet邮件扩展）
MIS（管理信息系统）

MLT-3（3级电平传输）：一种100BASE以太网编码方法

MMDS（多点多信道分配系统）：无线接入网络技术

MMF（多模光纤）

Modem（调制解调器）

MPLS

MTBF（Mean Time Between Failure，平均无故障时间）

MTU（Maximum Transmission Unit，最大数据传输单元）

N
NAP（Network Access Point，NAP，网络接入点）

NAT（Network Address Traslation，网络地址转换）

NBMA（Non Broadcast Multiple Access，非广播多路访问）：OSPF路由概念
NCP（Network Control Protocol，网络控制协议）

NDIS（Network Driver Interface Specification，网络驱动程序接口规范）

NetBIOS

NEXT（Near End cross Talk，近端串扰）：双绞线之间的干扰信号
NFS（美国科学基金会）

NGI（Next Generation Internet，下一代因特网）。

NIC（Network Interface Card，网络适配器）：网卡

NIC（网络信息中心）

NOS（网络操作系统）

NRM（Normal Response Mode，正常响应方式）
NRZ（NRZ（Non Return to Zero，不归零）：一种网络编码方式

NRZI（差分不归零）：一种网络编码方式

NSA（美国国家安全局）

NSF（美国国家科学基金会）

NSFNET（美国国家科学基金会教育科研网）

Nyquist（奈奎斯特）

O
OA（Office Automation，办公自动化）

OAM＆P（Operation Administration, Maintenance and Provisioning，运行、管理、维护和提供）：网络管理
OC：一种光网速率标准

ODBC（Open Database Connectivity，开放式数据库互连）
OLTP（On Line Transaction Processing，联机事务处理）
OS（操作系统）

OSA（Open Service Authentication，开放服务认证）

OSI/RM（Open System Interconnection Reference Model，开放系统互连参考模型）：ISO制定的网络体系结构

OSPF（Open Shortest Path First，开放式最短路径优先）：路由协议

P
PA（前导码）：数据帧字段

PACS（美国个人接入通信系统）
PAP（Password Authentication Protocol，密码认证协议）
PAT（网络地址端口转换）：也称为NAPT

PCF（Point Coordination Function，点协同功能）：一种无线网络工作方式

PCI Express：一种计算机串行总线标准

PCI：一种计算机并行总线标准

PCS（Physical Coding Sublayer，物理编码子层）：以太网物理子层概念

PDH（Plesiochronous Digital Hierarchy，准同步数字系列）：早期传输网技术

PHS（日本数字无绳电话技术）

物理层（Physical，PHY）：以太网物理子层

PLC（电力线通信网络）

PLS（物理信令子层）：以太网物理子层概念

PM（Phase Modulation，调相）：信号相位调制方式

PMA（物理介质组件）：以太网物理子层概念

PMD（Physical Medium Dependent，物理介质相关子层）以太网物理子层概念

Pooled NAT（动态NAT）

POP3（Post Office Protocol，邮局协议）

Port Address Translation（端口地址PAT）

POSIX（Portable Operating System Interface，可移植操作系统接口）
PPP（Point to Point Protocol，点对点协议）

PPP CHAP（点对点的CHAP认证）

PPP PAP（点对点的PAP认证）

PPPoE（PPP over Ethernet，以太网上的点对点协议）

PSK（Phase Shift Keying，相移键控）：一种信号相位调制方式

PSTN（Public Switched Telephone Network，公共交换电话网）

PVC（）：综合布线塑料管

PVST（Per-VLAN Spanning Tree，Cisco基于VLAN的生成树协议）
Q
QoS（Quality of Service，服务质量）。

R
RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service，远程用户拨号认证系统）：AAA协议
RAID（Redundant Array of Independent Disk，独立冗余磁盘阵列）

RARP（Reverse Address Resolution Protocol，反向地址解析协议）
RC4（RSA算法三人组中的头号人物Ron Rivest设计的密钥长度可变的流加密算法簇）
Red Hat Linux（红帽子Linux）

RF（无线电波）

RFC（Request For Comments，请求评议）：因特网标准文档

RIP（Routing Information Protocol，路由信息协议）：路由协议

RIPENIC（欧洲地区因特网信息中心）

RISC（Reduced Instruction Set Computer，精简指令集计算机）：计算机体系结构

RJ-11：美国西部电子公司开发的电话接口企业标准

RJ-45：IEC 60603-7国际标准规定的网络接口标准

RMON（Remote Monitoring，远程监视）

RPC（Remote Procedure Call Protocol，远过程调用协议）
RPR（Resilient Packet Ring，弹性分组环）：以太环网技术

RS（适配子层）：以太网物理子层概念

RS-232：EIA制定的物理层接口标准，它符合ITU-T V.24标准

RS-449：EIA制定的物理层接口标准，它符合ITU-T V.35标准

RSA（Ron Rivest、AdiShamir、和Leonard Adleman，算法以发明者的名字命名）：以三位发明者的名字命名的加密算法

RTS/CTS（Request To Send/Clear To Send，请求发送/允许发送）：WLAN概念

S
S/MIME（Secure Multipurpose Internet Mail Extensions多用途网际邮件扩充）
SAN（Storage Area Network，存储区域网络）

SAP（Service Access Point，服务访问点）
SATA（Serial AT Attachment，串行ATA）
SC：光纤接口

SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字系列）：光纤传输网技术

SDLC（Synchronous Data Link Control，同步数据链路控制）
Serial ATA（串行ATA）：一种硬盘串行接口
SGML（Standard Generalized Markup Language，标准通用标记语言）
Shannon（香农）

SKA（Shared Key Authentication，共享密钥认证）

SLIP（Serial Line Internet Protocol，串行线路网际协议）

SMF（单模光纤）

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传送协议）

SNA（Systems Network Architecture，系统网络体系结构）：IBM公司早期网络体系结构。
SNMP（简单网络管理协议）

Socket API（套接字应用程序接口）

Socket（套接字）

SONET（Synchronous Optical Network，同步光纤网络）：

SPF（最短路径优先）算法

SSL（安全套接子协议）

ST：光纤接口

Static NAT（静态NAT）

STM-N（Synchronous Transmission Module level N，同步传输模块-N）：一种SDH帧

STP（屏蔽双绞线）

STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）

STS-1（Synchronous Transport Signal level 1，同步传输信号-1）：一种SONET帧

Super Net（超网）

SYN（同步位）：网络同步信号

T
TACACS+（Terminal Access Controller Access Control System，终端访问控制器访问控制系统）：Cisco公司专有的AAA协议
TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）
TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol，传输控制协议/网际协议）

TDI（Transmission Data Interface，传输数据接口）

TDM（Time Division Multiplex，时分复用）
Telnet（远程登录）

TFTP（简单文件传送协议）

TLD（Top Level Domain，顶级域名）

TOS（服务类型）

TP（双绞线）

TPC-C：一种考察服务器联机事务处理的基准测试

TPDU（Transport Protocol Data Unit，传送协议数据单元）
Trunk：VLAN信号中继

TTL（Time to Live，生存时间）

TUnet（清华大学校园网）

U
UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）
UNINet（中国联通计算机互联网）

Up（接口链路连通）

UPS（Uninterruptible Power Supply，不间断电源）
URL（Uniform Resource Locator，统一资源定位器）

USB（Universal Serial BUS，通用串行总线）

UTP（Unshielded Twisted Paired，非屏蔽双绞线）

V
VB（Visual Basic）

VC（Virtual Container，虚容器）
VDSL（超高速数字用户线路）

VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）

VLSM（Variable Length Subnet Mask，可变长子网掩码）

VOD（视频点播）

VoIP（网络IP电话）

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网）

VSAT（甚小口径地球站系统）

W
W3C（World Wide Web Consortium，万维网联盟）
WAN（Wide Area Network，广域网）

WAP

WDM（Wavelength Division Multiplex，波分复用）：一种信道复用方式

Web网页
WEP（Wired Equivalent Privacy，有线等效加密）：WLAN加密算法

Werner Zorn（维纳·措恩）：德国卡尔斯鲁大学（Karlsruhe University）教授
Wi-Fi（Wireless Fidelity，无线保真）：IEEE 802.11b无线局域网标准
Windows Sockets（Windows套接字）：Windows下的网络编程接口

Winsock：Microsoft公司建立的Windows Sockets规范
WIS（Wide Interface Sublayer，广域网接口子层））

WLAN（Wireless LAN，无线局域网）

WRAN（固定无线区域网络）

WUSB（Wireless USB，无线通用串行接口）

WWW（World Wide Web，万维网）

X
X.25（分组交换网）

XML（eXtensible Markup Language，扩展标记语言）
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