山西省兴义寨金矿考察报告
山西省兴义寨金矿是山西省最大的一座黄金矿山，于1986年开工建设，1988年建成投产。先后隶属于省冶金厅、省企业办管理。2003年逐级下放到繁峙县管理。2005年9月10日，兴义寨金矿变更为山西紫金矿业有限公司，成为紫金集团的全资子公司。该矿于1988年建成投产后，主要从事黄金矿山开采、选矿工作，是一座集采、选于一体的综合性矿山。设计规模为200 t / d ，年产黄金375公斤（1200两），副产品还有白银，矿区面积5.31平方公里，占地面积370.5亩。 目前提升能力1250吨∕天，采矿能力为900吨∕天，矿山主要采矿区域为矿体的中下部。采矿方式为地下开采，设计开拓方式为明竖井开拓，矿山经过多年的生产，目前的开拓方式为明竖井＋多级倒段盲竖井开拓，生产规模最大可达1000t/d。采矿方法主要为小竖井+天井分层采矿法，采矿方法比较落后。
1、主要开拓井筒

矿山目前采用竖井+盲竖井开拓，矿山已经开凿三条主要提升井，分别是新、旧明竖井、南盲井，三条措施井分别是南斜井、南盲斜井、北盲井。目前生产能力为出矿900吨∕天，出渣300吨∕天，合计1200吨∕天,提升能力最大为新井600吨∕天，旧井450吨∕天，南斜井200吨∕天，合计1250吨∕天,生产已基本达到最大提升能力。
新旧两条明竖井均布置在矿脉西侧矿体走向的中央位置，两井相距130米。

旧竖井井口座标X= 4359070.000，Y= 38465382.000，Z=1344.000米，最低中段标高1070米，井深274米，井筒直径φ净=3.5米，φ掘=4.1米，掘进断面13.2米2，采用混凝土支护，支护厚度300毫米，采用2#a双层罐笼单罐平衡锤提升，提升矿车型号YFC0.5-6型翻转式矿车，提升设备选用2JK—2/20型提升机，电机功率155千瓦，这条井主要担负井下矿石、岩石的提升以及材料、设备提升和下放，不提升人员。

新竖井井口座标X= 4358942.600，Y= 38465355.500，Z=1343.250米，最低中段标高830米，井深514米，井筒直径φ净=5.0米，掘进断面23.76米2，采用混凝土支护，支护厚度250毫米, 采用3#双层双罐提升，提升设备选用JKMD-2.25×4（Ⅰ）E型落地式多绳摩擦提升机，电机功率500千瓦。这条井主要担负井下矿石、岩石的提升以及人员、材料、设备提升和下放。

南盲井位于新竖井东北方向100米处，井口座标X= 4358976.917，Y= 38465448.845，Z=1070.000米，最低中段标高830米，提升高度240米，井筒直径φ净=2.8米，掘进断面6.16米2，不支护，采用2号单层削角铝合金罐笼带防坠器，单端提升的方式，不设梯子间。提升设备采用Φ1.6×1.2—24.5型单卷筒单绳缠绕式提升绞车，电机功率155千瓦。该井主要担负井下矿石的提升以及材料、设备提升和下放。

北盲井位于南盲井以北240米处，井口座标X= 4359213.963，Y= 38465416.707，Z=1070.000米，最低中段标高950米，井深120米，井筒直径φ净=2.6米，掘进断面5.31米2，不支护，该井目前矿山主要做为措施工程使用。

南斜井和南盲斜井位于5号矿体下盘，距离新竖井约130米，两个斜井的倾角均为26°，南斜井井口座标X= 4358608.000，Y= 38465437.000，Z=1294.000米，最低中段标高1110米，方位1°10′12″，井筒斜长420米，掘进断面5.00米2。南盲斜井井口标高1110米，最低中段标高1030米，方位182°56′53″，井筒斜长185米，掘进断面5.00米2。这两条井在目前为矿山措施井，主要提升1070中段渣及一部分矿石。

矿体深部设计采用盲竖井开拓，830盲竖井井口座标X= 4358918.128，Y= 38465395.759，Z=830.000米，最低中段标高510米, 井深320米，井筒直径φ净=3.5米，φ掘=3.7米，采用喷射混凝土支护，支护厚度100毫米, 采用2#双层单罐配平衡锤提升，采用2JK-2/11.5E型双卷筒单绳缠绕式提升机，卷筒直径2.0 米，电机功率250千瓦。该井主要担负井下矿石、废石的提升以及人员、材料、设备提升和下放。
2、采矿方法

该矿因开拓严重滞后，没有三级矿量，采矿方法采用小竖井+天井分层采矿法。该方法优点是开拓工程量少，贫化率低，缺点是用人多，成本大，安全性差。具体方法是在探明有矿段运输平巷往上布置天井，运输平巷往下布置竖井，以布置竖井为例说明，在探明有矿段中央布置小竖井，深度40——120米左右，开门穿脉后，沿脉拉底（一般左右拉底各100多米），然后沿脉上掘两条天井，天井高度5米左右，其中一条上人，一条下矿，然后继续拉第二层底，接着上第三层，依次类推，直到与上中段或采空区接通，然后从上往下一层层回采，蛇皮袋出矿，通过斗车转运至小竖井旁，再由人工转运至吊桶内，由小竖井提升上来，最下部采场需要三条小竖井接力提升。井下空气污浊，全赖压缩空气通风。每个日出矿能力60吨左右。目前1070中段有7个竖井，日出矿400——500吨，830中段有采矿竖井5个，日出矿300吨左右。该矿根据生产需要增加出矿竖井个数，增加产量。
小竖井布置：一般布置在探明有矿段中央、运输平巷以下，深度40—120米左右，井筒直径φ净=2.0米，除井口约10米长不稳固段用松木支护外，其他段不支护。提升容器为自制的0.35m3挂钩式吊桶，提升设备为JD-1.6型调度绞车，井架为用直径约250mm的松木搭成，高约5米。井筒内安装有两根18.5NAT6*7+FC1770钢丝绳，用作吊桶上下运行的稳绳。钢丝绳上端用3吨手拉葫芦固定在松木井架上，下端固定在井窝的钢梁上。提升钢丝绳为18.5NAT6*7+FC1770。井口设有井盖门，井盖门用L75*8角钢作框架，松木板铺板，上面铺设轨道。井盖门的开闭为人工操作。吊桶提出井口时，关闭井盖门，将架子车推进，然后下放吊桶至架子车上运出，再将空吊桶推进挂起提升，移出架子车，打开井盖门，下放吊桶，如此 循环提升。吊桶上制作有罐帽，兼作滑架用。竖井人员、材料上下也是通过乘坐吊桶。此种作业方式需配备人员7人，其中上下装卸工各三人，绞车工一人。日出矿约60吨左右。这种小竖井，义兴寨金矿是采取承包方式给工程队施工，承包单价为1700元/米，矿方负责将电源铺设到井口，只提供绞车，架子车、吊桶和排水设备等由施工队负责。
3、承包方式
目前矿山有三个工队承包作业，分别是陕西一队、陕西二队、浙江工队。陕西一工队作业范围为830中段和950中段，陕西二工队作业范围为1070中段、浙江工队作业范围为830m中段盲竖井以下各中段。据采矿场厂长赵杰介绍，承包采用销售收入分成方式，分成比例每年根据矿石品位、开采难易可适当调整，目前分成比例3: 7左右，承包队仅承担采场采矿、出矿及采场小竖井提升、中段转运等工作。主要竖井提升任务由业主承担，基础性建设、设备投资等由业主完成。采用该种方式，由于利益捆绑，业主减轻了采场日常的生产性管理工作，如贫化损失管理则交给了承包队，另采场安全管理由承包队负责，业主采矿安全风险转移。
兴义寨金矿销售收入分成承包方式，我们认为可提高承包队生产的积极性与管理的自觉性，减轻业主日常生产管理工作量，精简管理人员，降低管理成本，对于辰州矿业子公司有借鉴作用。
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