
一张图的制作过程

一、图像制作

1、扫描文件，选取分辨率为300，TIFF或JPEG保存，用JPEG时质量因子选75以上（PS保存时，品质8以上）。

2、转换扫描文件格式为msi。
图像处理/图像分析，数据输入，选数据类型、添加文件、转换。

（转换不成功的原因：ie升级为8.0版）。
二、图框和坐标网的制作

1、实用服务/投影变换，打开投影变换子系统。
A、以下针对比例尺小于等于1:5000的非标准图框

1、投影变换子系统/投影转换/绘制投影经纬网/角度单位，坐标类型为地理坐标系（默认），坐标单位改为DDDMMSS.SS。
2、投影变换子系统/投影转换/绘制投影经纬网/投影参数，坐标类型填入投影平面直角（默认），比例尺分母中填入所作图的比例尺分母（如1/1万的图填入10000）、坐标单位为毫米。填好投影带类型、投影序列或投影中心点经度为中央子午线经度、任意纬度。
3、投影变换子系统/投影转换/绘制投影经纬网/点参数，注释高度和宽度都选1.5。

4、投影变换子系统/投影转换/绘制投影经纬网，填入起始经纬度（格式为1012330或324550），如只绘经纬网则输入经纬度间隔（单位为秒，如1/1万的图为30）。
一般都要选选绘制公里网，纵横向网选10厘米对应的公里数（如1:5000选0.5, 1:10000选1，……而1:20万的图选填10km）
5、确定后，弹出对话框，勾选底边水平，不勾选绘制数字、直线比例尺，确定。

6、按1:1,选中三个文件。

7、另存为，取名字（图框.wl\图框.wt\图框.wp）。
B、以下针对比例尺大于等于1:2000的图框
1、投影变换子系统/系列标准图框/键盘生成矩形图框，
矩形分幅方法选任意公里矩形分幅，
填入横向起始公里值经X（如34530.1）、纵向起始公里值Y（如2907.2），
填入横向结束公里值（如34530.5）、纵向结束公里值（如2907.8），
填入网起始值[可以是横向起始公里值（如34530.1）、纵向起始公里值（如2907.2）]，填入网间隔dx dy（如1:1000为0.1，1: 500为0.05）,
填入网线类为绘制实线坐标线，

勾选比例尺并填入数值（如1 :1000则填入1000），

标注公里值或米值

点参数，注释高度宽度都选 3。
三、影像校正

A.标准分幅影像校正
1、图像处理/图像分析，打开影像（msi类型）.

2、镶嵌融合/DRG生产/图幅生成控制点.

3、单击“输入图幅信息”按钮，输入图幅号（图幅号示意：1:100万为H-50，1:50万为H-50-A，1:20万和1:25万为H-50-（1），1:10万为H-50-1，1:5万为H-50-1-A，1:2.5万为H-50-1-A-1，1:1万为H-50-1-（1），1:5千为H-50-1-（1）-a）。

4、依次确定四个内图廓点：单击“左上角”单选按钮，然后单击标准图幅中相应的内图廓交叉点，余者依次类推；
5、单击“生成GCP”按钮，同意删除原控制点。

6、镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“顺序修改控制点”，依次修改，按空格键确认，按ESC键删除不要的控制点。

7、单击“镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“逐格网校正”命令，保存校正后的结果文件，单击“确定”按钮即可；
B.非标准分幅影像校正

1、图像处理/图像分析，打开影像（msi类型）
2、镶嵌融合/删除所有控制点。

3、镶嵌融合/打开参照文件 / 参照线文件。

4、将两幅图放大，点添加控制点工具。

5、点左侧图上坐标交叉点，使红十字对正，按空格键；再点右侧图对应点，使红十字对正，按空格键。弹出添加控制点，选是。

重复上述，添加所有坐标交叉点为控制点，至少有图幅四角点。

6、镶嵌融合/校正预览，放大检查，不对的可以进行修改。

7、镶嵌融合/校正参数 一般选“一阶多项式几何校正”。
8、镶嵌融合/影像校正或镶嵌融合/影像精校正，保存校正图像msi。

注意：将jpg转换msi图像，再转换为jpg时，图像进行了放大，转换后分辨率为72。
将校正后的图像msi转换为 jpg，插入cad后，需画直角坐标最小和最大的的横坐标（或纵坐标），再测量二者的垂直距离S1，计算二者的理论垂直距离S2，用缩放工具将插入图像缩小S1 /S2倍，即可在cad矢量化了。
四、底图校正
以木里鞍滚沟地质图用1:20万放大到1万作底图为例。

3、用铅笔或在以AutoCAD中初步确定工作区在20万图中的位置，以此为中心划定1:1万图的范围（以小于A0图幅，并工作区占全图幅2/3为宜），设定纵横坐标的起始数（最好以分为单位）。
4、用设定纵横坐标的起始数作图框与坐标网。

5、在Photoshop中打开1:20万底图。
前景色选用的R为255、G为0,B为0红色（或R为0、G为0,B为255蓝色）。

选用直线工具，粗细选默认的1 px，填充像素。
根据底图边框的经纬度标尺和设定纵横坐标的起始数（最好以分为单位），画出四条交叉的直线（其四个交点连线就是作图区域）。
存储。

6、将Photoshop画出作图区的1:20万图转换为msi格式。

7、用标准分幅影像校正方法进行校正，得20万校正底图msi。

8、用非标准分幅影像校正方法将作图区进行校正，得1万校正底图msi。
五、作图（矢量化）

1、在电脑非C盘（如D）选一位置新建文件夹，文件夹取名为所作图名。

2、 mapgis主菜单，设置，工作目录设置为刚建的文件夹。

3、图像处理/ 输入编辑，新建工程，不生成可编辑项。
4、左侧的窗口右键，添加项目，加入早前生成的1:1 万图框文件（ wt、wl、wp ）。
5、矢量化/装入光栅图像，将1万校正底图msi打开。

6、左侧的窗口右键，点、线、区文件（如文字.wt、地质界线.wl、地形线.wl 等）。

7、图例制作：

7.1左侧的窗口右键/新建工程图例/编辑分类，分类码填1、分类名称填注释，添加类型；分类码填2、分类名称填界线，添加类型；分类码填3、分类名称填上色，添加类型。确定。
7.2图例类型/点类型，名称填入文字，编码填入101,分类按钮选注释，添加。双击加入的“文字”，图形参数按钮进行修改。
图例类型/线类型，…….

图例类型/区类型，…….

全部保存按钮、确定，取名图例。
7.3关联图例文件。

7.4左侧的窗口右键/打开图例板，在图例板上右键，点“标题为图例编码”。

7.6点图例板出错、内存………，编辑、点每个图例，找出是哪个有问题，删除，重新做此图例。

8、输入线

8.1在左侧窗口将相应的线文件前打勾，如要输入地形线，就将地形线.wl前打上勾，就可输入地形线了。线型选折线。
8.2点击输入线工具，再在图例板上点击计曲线或首曲线。

功能键：

 F5键(放大屏幕)：以当前光标为中心放大屏幕内容。 
 F6键(移动屏幕)：以当前光标为中心移动屏幕。 
 F7键(缩小屏幕)：以当前光标为中心缩小屏幕内容。
 F8键(加点)：用来控制在输入线或矢量跟踪过程中需要加点的操作。按一次F8键，就在当前光标处加一点。
 F9键(退点)：用来控制在造线或矢量跟踪过程中需要退点的操作，每按一次F9键，就退一点。
 F11键(改向)：用来控制在造线或矢量跟踪过程中改变跟踪方向的操作。按一次F11键，就转到矢量线的另一端进行跟踪。
F12键(抓线上点)：在输入或矢量化一条线开始或结束时，可用F12功能键来捕捉需相连接的线头或线上点或靠近线。
 Shift键(抓线上最近点)：在输入或矢量化一条线开始或结束时，按住Shift键用鼠标来捕捉需相连接的线上最近点。
Ctrl键(封闭线)：在输入或矢量化一条封闭线结束时，按住Ctrl键右击鼠标可使该线的首尾封闭。 
8.3光滑线

线编辑/光滑线/光滑线,拖出一个框，选中全部要圆滑的线。

8.4抽稀线
当一条光滑后拐点太多，要抽稀线。
9、关于图层前置与插入jpg图的输出
9.1左侧框在上的文件，显示在下层。

9.2在矢量化/装入光栅图像，只能用于矢量化，不能打印输出；只能在左侧框右键/添加项目，文件类型选图像文件msi，才能输出插入图。
10、造区（填充颜色）

10.1在工程文件夹中复制图框.wl文件改名为坐标.wl。

10.2输入编辑中添加坐标.wl到左侧窗口，在坐标.wl删除内外图框，在图框.wl删除坐标网，只保留内外图框。保存项目。

10.3关闭左侧窗口所有项目，只打开图框.wl、地质界线.wl，都处于编辑状态, 地质界线.wl前打勾，用F12（或按住shift点鼠标左键）捕捉线头沿内图框画封闭线，结束时按住Ctrl右键自动闭合,关闭开图框.wl。
10.4工具栏/其它

1、执行“自动剪断线”。
2、执行“清除微短线”，注意不同区间分隔的微短线是不能清除的。
3、执行“清除线重叠坐标及自相交”。
4、执行“拓补查错”，利用线编辑中的联接线、延长线、靠近线等工具实现一一纠错。
5、重复以上几步，直至不再报错为止。
6、执行“线转弧段”，保存为地层上色.wp。

7、左侧窗口添加地层上色.wp。

8、“拓补重建”完成自动填充区。
9、编辑指定区，修改合适的颜色。

10、删除10.3沿内图框画的封闭线。

11、将左侧窗口中地层上色.wp面文件拖动到最上方，置底。

