如何将MAPGIS的图形数据成功转换为MAPINFO的图形数据？
这是我在网上查出来的结果：

在数据转换中，将MAPGIS的点、线、面文件转换到MAPINFO时，系统会提示“您的MAPGIS数据没有经过投影转换，建议转入MAPINFO之前先转换成有意义的坐标系”。那么，在将MAPGIS数据转换到MAPINFO之前；究竟需转换成什么样的投影坐标系呢？只需要满足以下两个条件就行了。

(1) 将图形坐标单位转换为米。

(2) 坐标单位转换为米后的图形，部分参数也会直接影响转换效果。

① 在MAPGIS5.32中，其当前地图参数的地图类型不能为用户自定义类型，必须为大地直角坐标；当前地图参数的投影参数中，必须有椭球参数。否则，要通过“编辑当前地图参数”进行编辑并保存编辑结果。

② 在MAPGIS6.0中，在当前地图参数中设置其坐标系类型时，坐标系类型必须为“投影平面直角”，椭球参数必须有效，即：必须有椭球参数

但转换后坐标不对了。到欧洲去了。这是为什么呀？？？
本转后是这样的：图层也对了，这是一面（转后的一个层）：

但加载在图层中变成这样了，没有在中国内，大概在欧洲去了，这是为什么呀？

原来是这样回事：

这是网上说的：我把它提出来，请大家帮我看看了。

GIS中基准面的定义与转换

    虽然现有GIS平台中都预定义有上百个基准面供用户选用，但均没有我们国家的基准面定义。假如精度要求不高，可利用前苏联的Pulkovo 1942基准面(Mapinfo中代号为1001)代替北京54坐标系；假如精度要求较高，如土地利用、海域使用、城市基建等GIS系统，则需要自定义基准面。
    
    GIS系统中的基准面通过当地基准面向WGS1984的转换7参数来定义，转换通过相似变换方法实现，具体算法可参考科学出版社1999年出版的《城市地理信息系统标准化指南》第76至86页。假设Xg、Yg、Zg表示WGS84地心坐标系的三坐标轴，Xt、Yt、Zt表示当地坐标系的三坐标轴，那么自定义基准面的7参数分别为：三个平移参数ΔX、ΔY、ΔZ表示两坐标原点的平移值；三个旋转参数εx、εy、εz表示当地坐标系旋转至与地心坐标系平行时，分别绕Xt、Yt、Zt的旋转角；最后是比例校正因子，用于调整椭球大小。

    MapX中基准面定义方法如下：
  
   Datum.Set(Ellipsoid, ShiftX, ShiftY, ShiftZ, RotateX, RotateY, RotateZ, ScaleAdjust, PrimeMeridian) 

其中参数： Ellipsoid为基准面采用的椭球体；
           ShiftX, ShiftY, ShiftZ为平移参数；
           RotateX, RotateY, RotateZ为旋转参数；
           ScaleAdjust为比例校正因子，以百万分之一计；
           PrimeMeridian为本初子午线经度，在我国取0，表示经度从格林威治起算。

    美国国家测绘局(National Imagery and Mapping Agency)公布了世界大多数国家的当地基准面至WGS1984基准面的转换3参数(平移参数)，可从 http://164.214.2.59/GandG/wgs84dt/dtp.html 下载，其中包括有香港Hong Kong 1963基准面、台湾 Hu-Tzu-Shan 基准面的转换3参数，但是没有中国大陆的参数。

    实际工作中一般都根据工作区内已知的北京54坐标控制点计算转换参数，如果工作区内有足够多的已知北京54与WGS84坐标控制点，可直接计算坐标转换的7参数或3参数；当工作区内有3个已知北京54与WGS84坐标控制点时，可用下式计算WGS84到北京54坐标的转换参数(A、B、C、D、E、F)：x54 = AX84 + BY84 + C，y54 = DX84 + EY84 + F，多余一点用作检验；在只有一个已知控制点的情况下(往往如此)，用已知点的北京54与WGS84坐标之差作为平移参数，当工作区范围不大时精度也足够了。
   
    从Mapinfo中国的URL(http://www.mapinfo.com.cn/download)可下载到包含北京54、西安80坐标系定义的Mapinfow.prj文件，其中定义的北京54基准面参数为：(3,24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1,0)，西安80基准面参数为：(31,24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1,0)，文件中没有注明其参数的来源，我发现它们与Mapinfo参考手册附录G"定义自定义基准面"中的一个例子所列参数相同，因此其可*性值得怀疑，尤其从西安80与北京54采用相同的7参数来看，至少西安80的基准面定义肯定是不对的。因此，当系统精度要求较高时，一定要对所采用的参数进行检测、验证，确保坐标系定义的正确性。

3. GIS中地图投影的定义
     
    我国的基本比例尺地形图(1:5千，1:1万，1:2.5万，1:5万，1:10万，1:25万，1:50万，1:100万)中，大于等于50万的均采用高斯-克吕格投影(Gauss-Kruger)，又叫横轴墨卡托投影(Transverse Mercator)；小于50万的地形图采用正轴等角割园锥投影，又叫兰勃特投影(Lambert Conformal Conic)；海上小于50万的地形图多用正轴等角园柱投影，又叫墨卡托投影(Mercator)，我国的GIS系统中应该采用与我国基本比例尺地形图系列一致的地图投影系统。  

    在MapX中坐标系定义由基准面、投影两部分参数组成，方法如下：
  
    CoordSys.Set(Type, [Datum], [Units], [OriginLongitude], [OriginLatitude], 
                  [StandardParallelOne], [StandardParallelTwo], [Azimuth], [ScaleFactor], 
                  [FalseEasting], [FalseNorthing], [Range], [Bounds], [AffineTransform])  

其中参数：Type表示投影类型，Type为1时地图坐标以经纬度表示，它是必选参数，它后面的参数都为可选参数；
          Datum为大地基准面对象，如果采用非地球坐标(NonEarth)无需定义该参数；
          Units为坐标单位，如Units为7表示以米为单位；
          OriginLongitude、OriginLatitude分别为原点经度和纬度；
          StandardParallelOne、StandardParallelTwo为第一、第二标准纬线；
          Azimuth为方位角，斜轴投影需要定义该参数；
          ScaleFactor为比例系数；
          FalseEasting, FalseNorthing为东伪偏移、北伪偏移值；
          Range为地图可见纬度范围；
          Bounds为地图坐标范围，是一矩形对象，非地球坐标(NonEarth)必须定义该参数；      
          AffineTransform为坐标系变换对象。

     相应高斯-克吕格投影、兰勃特投影、墨卡托投影需要定义的坐标系参数序列如下：

     高斯-克吕格：投影代号(Type)，基准面(Datum)，单位(Unit)，
                  中央经度(OriginLongitude)，原点纬度(OriginLatitude)，
                  比例系数(ScaleFactor)，
                  东伪偏移(FalseEasting)，北纬偏移(FalseNorthing)

     兰勃特: 投影代号(Type)，基准面(Datum)，单位(Unit)，
             中央经度(OriginLongitude)，原点纬度(OriginLatitude)，
             标准纬度1(StandardParallelOne)，标准纬度2(StandardParallelTwo)，
             东伪偏移(FalseEasting)，北纬偏移(FalseNorthing)

     墨卡托: 投影代号(Type)，基准面(Datum)，单位(Unit)，
             原点经度(OriginLongitude)，原点纬度(OriginLatitude)，
             标准纬度(StandardParallelOne)

     在城市GIS系统中均采用6度或3度分带的高斯-克吕格投影，因为一般城建坐标采用的是6度或3度分带的高斯-克吕格投影坐标。高斯-克吕格投影以6度或3度分带，每一个分带构成一个独立的平面直角坐标网，投影带中央经线投影后的直线为X轴(纵轴，纬度方向)，赤道投影后为Y轴(横轴，经度方向)，为了防止经度方向的坐标出现负值，规定每带的中央经线西移500公里，即东伪偏移值为500公里，由于高斯-克吕格投影每一个投影带的坐标都是对本带坐标原点的相对值，所以各带的坐标完全相同，因此规定在横轴坐标前加上带号，如(4231898,21655933)其中21即为带号，同样所定义的东伪偏移值也需要加上带号，如21带的东伪偏移值为21500000米。

    假如你的工作区位于21带，即经度在120度至126度范围，该带的中央经度为123度，采用Pulkovo 1942基准面，那么定义6度分带的高斯-克吕格投影坐标系参数为：(8，1001，7，123，0，1，21500000，0)。

    那么当精度要求较高，实测数据为WGS1984坐标数据时，欲转换到北京54基准面的高斯-克吕格投影坐标，如何定义坐标系参数呢？你可选择WGS 1984(Mapinfo中代号104)作为基准面，当只有一个已知控制点时(见第2部分)，根据平移参数调整东伪偏移、北纬偏移值实现WGS84到北京54的转换，如:(8，104，7，123，0，1，21500200，-200)，也可利用 AffineTransform坐标系变换对象,此时的转换系数(A、B、C、D、E、F)中A、B、D、E为0，只有X、Y方向的平移值C、F ；当有3个已知控制点时，可利用得到的转换系数(A、B、C、D、E、F)定义 AffineTransform坐标系变换对象，实现坐标系的转换，如：(8，104，7，123，0，1，21500000，0，map.AffineTransform)，其中AffineTransform定义为AffineTransform.set(7，A、B、C、D、E、F)(7表示单位米)；当然有足够多已知控制点时，直接求定7参数自定义基准面就行了。

