溆浦辰州龙王江金矿上向水平分层充填采矿法
1、开采技术条件
矿块厚度在1－2m，平均1.2m，矿脉平均地质品位3g/t，沿走向长约150－160m，倾角在74°－83°，为破碎带类型成矿，在矿体的上、下盘大约有0.2－2m不等的不稳固泥层，矿石和不稳固层遇水泥化，上、下盘围岩稳固。
2、采矿方法
采矿方法为有底柱上向水平分层干式充填法，中段垂高25m，矿房沿走向长35m，每采、充分层高度为1－1.2m，用直径600－800mm的铁筒（壁厚3－4mm）构筑顺路溜井做人行通道和溜矿井，采场人工出矿、充填。
3、中段运输
从中段开拓（矿区为上盘开拓）井筒向矿体施工穿脉，穿过矿脉后施工下盘中段主运输巷道（距矿体3－5m，规格为2.2×2.3m）。
4、采准切割

从下盘脉外运输巷道向矿体施工斗口、人行道高度为4m见矿后施工切巷，切巷的宽度与脉厚一致，高度一般为3m（减少一次扩刷和支护）。从切巷中矿体下盘施工天井通上中段运输平巷做采场充填井、通风井。出矿溜井下部安装木斗口。
5、切巷砼底板

切巷两边施工锚杆，（直径18m、距底板高度约0.3m、一边一排间距为1m、深度为1.5m－2m）Ф6m的钢筋做成网状与锚杆连成体,利用施工充填井的废石加水泥胶结充填0.8m。在采场中央部位胶结体中架设两个铁溜筒做人行通道和出矿溜井。在采矿开始之前先进行一次充填，将空区高度控制在1－1.5m范围。
6、采矿

待以上工作完成后即开始采矿，以人行道为中心向两翼推进，每一采、充分层为1－1.2m，每放一次炮支护一次，支护完后人工装矿，由小斗车（容约400kg）倒入铁溜井。当一分层采完后加高人行和出矿铁溜筒，扩刷一次充填井与采场相连的位置和装临时斗口，从上部倒废石入充填井，后将废石从充填井放斗中转至采场充填。
采至上中段切巷砼底板，上中段平巷以上不充填。

7、施工要求
（1）矿石溜井：布置在矿块中间，两边布置充填溜井和人行天井，矿石溜井与切巷相通，下部设置放矿斗口。切巷上部用直径500－600mm的铁筒构筑；

（2）人行天井：布置在矿石溜井旁，间距约5m，切巷上部用直径700－800mm的铁筒（每隔0.3－0.4m焊一根扶手）构筑，用作行人和通风；
（3）切巷：在矿体边界部位切巷要超前探矿，以指导脉外运输平巷的施工。
（4）充填溜井：充填溜井从切巷内脉外向上掘进，与上部运输道相通，用作充填、通风、紧急安全出口。
8、技术经济指标

    采场一般定员4人，出矿能力300～450吨/月，总损失率低于4%，采场出矿贫化率低于2%。
9、采矿方法的优点

（1）回采完一个采场后，采场内的溜筒井可以作为矿区的通风井使用；

（2）溜筒人行井与溜矿井经过改造后可储存下一个中段的充填废石；

（3）该采矿方法对龙王江金矿适用、安全、有效，回采贫化、损失率低。

10、存在的问题

（1）采矿基本以人工为主，劳动强度大，采场出矿能力低，每一次采充周期长（约15天）；

（2）未注意间壁的保护，造成矿柱损失；

（3）人行铁溜筒太小，人行不方便，采场一旦发生安全事故施救困难。
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