
光栅文件坐标配准流程
王勇毅
一、原始纸质图扫描光栅文件
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上图为河北西郝庄铁矿区一张纸质1:2000储量估算图扫描后的jpg格式光栅文件（也可为tif、jpg、bmp格式），要在Mapgis中进行光栅文件坐标配准
二、光栅文件坐标配准。

1、生成标准图框。

1）“实用服务”模块→投影变换→系列标准图框→用键盘生成矩形图框，出现以下对话框：
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2）以光栅图内图廓左下角X及Y值作为起始公里值，以内图廓右上角X及Y坐标值作为结束公里值，单位为公里。
原图左下角X及Y坐标值为：
X=527.65；Y=4084.6；
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原图右上角X及Y坐标值为：
X=528.60；Y=4085.90；













