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一、项目简介

1.项目由来

根据我国煤炭资源发展战略和内蒙古自治区人民政府《关于促进煤炭工业健康发展的意见》（内政字［2005］209号），在晋、陕、蒙“能源黑三角”建立新型能源工业基地。自2005年起，内蒙古自治区加快了对煤矿的整改力度。本着“关小建大”，形成生产规模的建设方案，自治区政府批准如下：原XX煤矿和XX煤矿进行资源整合、企业重组、扩能改造。整合后的企业为：查干淖XXX露天煤矿，形成年150万吨的生产能力（附件1），服务年限43年。

2.项目承建单位

查干淖XXX露天煤矿

3.项目的市场展望

一到二年内煤炭市场的综合分析：

（1）、供给预测
随着国家煤炭产业的调整，从2006年到2007年底将有13000多个小煤矿关闭，预测一次性降低煤炭供给5000万吨左右。但近几年许多煤矿在整合过程中，部分形成了生产能力，由此导致的增产约8000万吨。预计今年总产提高5%左右。

（2）、需求预测
首先，受国家投资增幅回落的影响，煤炭需求将有所减弱；其次，产业结构继续改善，国家发改委限制和淘汰高耗能企业，抑制了煤炭需求；第三，节能降耗企业与产品不断增加，技术含量提高会促使煤炭需求的降低。二零零六年中国GDP能耗指标出现三年来的首度下降。但我国作为世界第二大能源消费国，近年来国民经济保持平稳快速的发展，国内生产总值增速继续处于10%左右的高增长区间，全社会对煤炭的需求将继续增长。预计今后两年会保持在5.5%的增长速度，比前几年增长回落2%左右。

近年内全社会对煤炭的需求基本保持平衡态势。受到铁路运输、安全生产整治等因素的影响，会出现区域性、时段性的供需矛盾。

随着全球能源消费总量的继续扩大，今后的煤炭供应仍赶不上快速增长的能源需求。由于煤炭属于不可再生资源，储量再大数量也有限。因此煤炭的供应也会像石油那样影响和制约着全球经济的发展，价格也必然呈上升趋势。目前储备了煤炭资源就等于储备了地下“黑金”。

4.项目机遇

在“十一五”期间，国务院要求所有露天煤矿需达到年产300万吨以上，才能发放各种有效证件。此项目为“十一五”期间的旧帐，也是最后的末班车，以后不再允许个人和民营资金经营露天煤矿。

二、煤矿概况

1.矿区符合开采要求

矿区无植被、居民和其他因素干扰。现有地磅、住房、伙房、办公室、库房、油罐、变压器等设施设备，供电电源来自原创新煤矿和原得益煤矿电源引自的得胜220千瓦变电所，线路采用10kv架空线路，供电稳定，可满足生产和生活需求。同时，本区沟壑纵横，土地贫瘠，干旱少雨，发展农业“先天不足”，因此农村劳动力资源丰富。矿区位于查干淖煤田北部，具有露天开采的条件，煤炭资源丰富，地质构造简单，开采自然条件优良。

2.资源储藏丰富，煤质中等，地质采掘条件良好

我矿由内蒙古自治区煤田地质局勘探队进行详细勘探，地质结构简单，全区煤层类型以较稳定煤层为主。可采煤层为5、6上、6、8、9号五层煤层，累计平均厚度37.61m,含煤系数29.83%；煤层利用厚度累计平均27.97m，可采含煤系数22.18% 。5号煤层平均覆盖层为0.1m,总厚度为0～6.35m，平均2.24m,利用厚度0～6.35m，平均1.72m，拨采比为0.06。6上煤层间距20.26～22.67m，平均21.08m；总厚度为0～14.82m，平均9.25m，利用厚度0～11.29m，平均6.01m，拨采比为3.51。6号煤层间距1.93～14.23m，平均7.30m；总厚度为2.30～35.36m，平均18.73m，利用厚度2.30～25.63m，平均14.65m，拨采比为0.5。8号煤层间距2.93～21.56m，平均12.14m；总厚度为0～3.99m，平均1.77m，利用厚度0～3.79m，平均1.29m，拨采比为9.41。9号煤层间距2.43～10.78m，平均6.03m；总厚度为0～8.86m，平均5.62m，利用厚度0～8.54m，平均4.30m，拨采比为1.4。覆盖层平均总厚度为0.1+21.08+7.30+12.14+6.03=46.65m，煤层可利用厚度为1.72+6.01+14.65+1.29+4.30=27.97m，总的拨采比为46.65/27.97=1.67,矿区面积为9.5842平方公里,此为投影面积,本区煤层倾角平缓，一般小于10度，在此忽略不计，按实际面积为9.5842平方公里计算，则实际储量为27.97X9584200 X 1.4=37529.81036万吨。我矿为合理避让资源费,请专家做了14931万吨的储量报告（地质资料见附件2）。

我矿宏观煤岩类型：主要可采煤层煤岩组成成分以亮煤为主，夹有境煤、暗煤及丝炭条带，煤岩类型为半暗淡型，9号煤层以暗煤为主，为暗淡型。显微煤岩组成成分：区内煤层以丝质组为主，含量大于37.1%；稳定组成成分约占5%，以大小孢子为主，未发现低等植物的残迹，应属高等植物生成的腐植煤类；条带状丝炭化组成成分发育。境煤平均最大反射率为0.5784%，属Ⅰ级变质阶段。

本区原煤水分不高，各煤层平均值在4.13～6.06%之间；原煤灰分平均值为26.01～36.41%，以一种高灰分煤为主；洗煤挥发分平均值为39.06～42.09%，属于高挥发分煤。5号煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）18.19～22.29MJ/kg,平均20.38 MJ/kg，属中热值煤；6上煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）16.93～22.92MJ/kg,平均20.34 MJ/kg，属中热值煤；6号煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）17.78～28.22MJ/kg,平均22.76 MJ/kg，属中高热值煤；8号煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）17.97～27.80MJ/kg,平均21.33 MJ/kg，属中高热值煤；9号煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）17.11～30.89MJ/kg,平均20.79 MJ/kg，属中热值煤。本区胶质层最大厚度为0～6mm，焦渣类型1～5，表明本区煤的粘结性弱，结焦性差。根据中国煤炭分类国家标准（GB5751-86),结合原报告和周围矿区，确定矿区煤层属低硫～中硫、低磷煤，煤类为长烟煤（CY42）。

3.各种手续齐全，符合国家产业政策

我矿是经过内蒙古自治区政府批准的改、扩建项目，符合中央的资源整合、企业重组的指示精神。小淖煤矿有完整的政府批准建设计划以及其它证照等原件资料（营业执照、采矿证等）。

4.地理位置优越，交通便利

我矿距查干淖XXX镇东南方向约7公里，三级公路相通。其间有公路相通，其间有呼（和浩特）-乌海公路相通。丰铁路从XXX镇通过，该线路是地方煤炭资源外运的专用线。煤矿至XX铁路集装站4公里。生活、交通十分便利。

5.生产环境已通过评审

矿区环境进行了综合评估，其中排放污染物的种类、数量、主要途径等指标，均达到了国家规定的排放标准，对周边居民生活无影响，符合施工要求。

6.财务状况

本矿无任何债权、债务等法律关系。

三、市场营销

我矿从事煤炭开采、销售多年，有比较稳固的客户群体。基本供不应求。

四、风险分析及对策

1．政策的影响

相关环境保护的法律、法规不完善，露天开采受到的制约比较大，不可预见因素多。在这种形势下，我们有计划地将采矿土、石堆加以平整、复土，进行植树造林和恢复绿色植被，最大程度降低环境政策对企业生产、经营带来的负面影响。

2.行业竞争的影响

由于煤炭行业自身发展的局限性，使得内部竞争激烈，情况严重时可导致销售不畅、价格回落。因此，我们针对这种情况采取了调控生产数量的方法，如加大生产或限制产量，使有限资源实现价值最大化，并树立团队成员的忧患意识，提高整体的服务质量等一系列措施，使得我们在煤炭行业中以产品质优、价廉、供应适度、服务一流等优势，站稳坚实的脚跟。

3.安全生产的影响

尽管是露天煤矿，在安全生产上也存在隐患。一是在高度差较大的环境中进行作业；二是存在火工品的使用与管理，事关生命与财产的安全。因此，我们首先加强了对所有员工的安全教育，树立安全第一的思想，并为每位员工上齐人身保险；其次火工品的使用与管理，采取军事化管制体制；第三，安排专职安全巡查员，时时检查，杜绝人为因素造成安全事故的发生。

五、转让价格和原因

我矿按目前煤储量市场价格10元/吨测算，保有资源储量为14931万吨，价值14.931亿元。由于资金转让困难，欲全部转让，转让价格为10亿元

六、综合效益分析

（一）、经济效益分析

通过本次核实，共获得煤炭保有资源储量14931万吨。根据规划矿井生产能力150万吨/年、回采率按75%计算，推断的资源/储量按70%折算，预测资源储量按60%折算，预计煤矿服务年限61年。计算公式如下：

矿井服务年限=保有资源储量X回采率X折算率/年生产能力。

（二）、主要技术经济指标

1、产品销售：吨煤120元（含税）

2、产品成本：吨煤成本66.54元

3、相关税额

�增值税额：年应交税为（18000÷1.13）×13%-12.2×150×17%=2070.80-311.10=1759.70万元。

②城建税及教育费附加：1759.70×（1%+3%）=70.39万元。

③资源税2.30×150=345万元。

4、投资构成

依据2000年国家煤炭行业颁发的现行各类工程计算指标、基础定额、费用定额估算建设投资，经计算矿井建设投资为9000万元。

（三）、经济效益评价

根据静态法计算财务指标如下：

1、销售总收入：120×150=18000万元；

2、生产成本：66.54×150=9981万元；

3、年利润：年销售-生产成本-增值税额-城建税及教育费用附加-资源税额=18000-9981-1759.70-70.39-345=5843.91万元；

4、所得税：利润总额×所得税率=5843.91×33%=1928.49万元;

5、投资收益率（年销售收入-年成本）÷总投资=8019÷9000=89.1%；

6、投资利润率：利润总额÷总投资5843.91÷9000=64.93%；

7、投资回收期：总投资/（利润总额-所得税+折旧与摊销费）≈2年（不含建设期）。

（四）、社会效益分析

煤矿投产后，首先是增加了劳动就业机会；其次也刺激了运输、服务业的发展；最关键的一点是使得社会总的能源量增加，即社会总财富增加，必然带动人民生活水平的提高。因此，本项目具有显著的社会效益。

七、结论

此矿是内蒙古自治区重点改造的项目，真实、可靠、方案可行，且利润率高，投资回收快，有显著的社会及经济效益。

最后，欢迎投资者前来我矿考察、指导、投资。

附件：1.《内蒙古自治区查干淖XXX沟XXX区XXX煤矿煤炭资源储量核实报告》。

2.XXX煤矿74号钻孔综合柱状图、

沟勘探区430、839号钻孔柱状图。
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第一章 绪论

第一节 目的与任务

内蒙古自治区查干淖煤田三道沟露天XX区原XXX煤矿和原XXX煤矿按内蒙古自治区国土资源厅的要求进行煤炭资源开发利用整合,并对整合后的煤矿进行资源储量核实,为其申请《采矿许可证》、采矿权评估、价款处理及矿井设计、建设、生产经营管理等需要，提供基础地质依据，于2006年2月25日委托内蒙古自治区煤田地质局117勘探队编制《内蒙古自治区查干淖煤田三道沟露天精查区XXX煤矿煤炭资源储量核实报告》。

依据煤炭资源储量核实的有关规程、规范要求，报告主要完成以下地质任务：

１、概述矿区位置，交通状况，自然地理，地形地貌特征，矿区及周边经济概况；

２、叙述矿区的地层及地质构造特征；

３、详细叙述矿区含煤层的地质时代，含煤地质特征，主要可采煤层的发育和赋存情况、煤质特征及煤类；

４、评价矿区水文地质特征及其它开采技术条件；

５、核实矿区内可采煤层的煤炭资源储量，已采消耗煤炭资源储量及保有煤炭资源储量；

６、初步分析矿山开采的经济技术条件，对煤矿开采进行可行性概略研究；

７、根据以上任务，按照《固体矿产资源/储量分类》、《煤、泥炭地质堪查规范》、《资源/储量核实报告编制提纲》及煤田地质行业的规范、规程编制本煤矿煤炭资源储量核实报告。

第二节 位置与交通

一、位置

XXX煤矿位于查干淖煤田东部，内蒙古自治区鄂托克旗市查干淖内，行政区划隶属查干淖上湾镇管辖，距上湾镇东南方向7公里。

地理坐标：

　东经：XXX°XX＇XX＂~ XXX°XX ＇XX＂

北纬: XX°XX ＇XX＂~ XX°XX＇XX＂

XXX煤矿由内蒙古自治区国土资源厅于2006年2月6日以“内国土资采划字[2006] XXX号”文划定矿区范围，矿区范围由9个拐点圈定，

矿区面积9.5842平方千米，开采深度由1086M~1013M标高，规划生产能力150万吨/年。

整合后的XXX煤矿包括原XXX煤矿和原XXX煤矿。

原XXX煤矿采矿许可证于2004年3月11日由内蒙古自治区国土资源厅颁发。证号XXXXXXXX，有效期至2005年11月。

原XXX煤矿采矿许可证于2005年7月31日由内蒙古自治区国土资源厅颁发，证号XXXXXXXX，有效期到2006年3月。

原XX煤矿面积1.0142平方千米，原XX煤矿面积0.7801平方千米，本次核实范围与三道沟精查区范围见附件一，整合后的XXX煤矿与原XX煤矿、XX煤矿相对位置关系见附件二。

二、交通

XXX煤矿距查干淖旗府XXX镇东南方向约7公里，其间有砂石简易公路相通。

XXX镇至鄂托克旗市榆林145KM，其间有~东（胜区）、公路相通。

神府铁路从XXX镇通过，是承担地方煤矿煤炭外运的专线，煤矿至神府铁路XXX集装站4KM。煤矿对外交通较为便利，见交通位置图1-1。

第三节 自然地理及经济简况

一、地形、地貌、水文

查干淖煤田位于鄂托克旗高原东北缘，属陕、甘、宁、晋、蒙黄土高原的一部分，地貌具典型的黄土高原梁、峁特征，沟谷发育，地形复杂。矿区基本位于峁梁之上，其北侧为三道沟、南侧为龙王沟，地形中部较高、南北两侧较低，最高点位于矿区5号边界拐点附近，地名为王三窑子一带峁顶上，海拔标高1266.7M；最低点位于矿区南界与泥槽沟交点处，海拔标高1048m；相对高差218.7m。

伊金霍洛河从矿区东侧流过。

二、气候

本区属于典型的大陆性干旱气候。具体特点是：太阳辐射强烈、日照丰富、干燥少雨、蒸发量远大于降水量、风大沙多、无霜期短、昼夜温差大、冬季漫长而寒冷、夏季短暂而温热、春季回暖升温快、秋季气温下降显著。

根据《伊克昭盟国土资源》记载,查干淖的最高气温可达38.3度(1961年6月1日),最低气温-30.9度(1971年1月20日),年平均气温7.2度.年降水量较小且时间比较集中,降雨一般集中在七、八、九三个月份。年降水量142.5~636.5mm，平均397.4mm。一日最大降水量可达96mm，区内平均相对湿度小于50%，以春季最低，夏季和秋季相对湿度大于52%；蒸发量远远大于降水量，年蒸发量1792~2115mm。查干淖多风，风向主要受季节的影响，夏季多为偏南和偏东风，冬春两季受蒙古气旋控制，多为西北风。年平均大风天可达21.3天，最大风速28m/s。区内无霜期短，历年来最长208天，最短133天，平均170.7天；初霜日为每年的9月30日左右。冰冻期从每年的10月下旬至翌年的4月上旬，最大冻土深度1.5m以上，积雪厚度20~150mm。

进入上世纪九十年代，查干淖的气候有所变化，气温有逐年增高的趋势。季节性温差逐年减小，形成夏季高温少雨，持续干旱现象，受此影响地区性扬沙天气和沙尘暴次数增多，最为严重的是2000年沙尘暴达12次之多，扬沙天气7次。

三、地震

本区位于鄂托克旗台向斜东北缘，鄂托克旗台向斜被认为是目前中国现存最完整、最稳定的构造单元。根据地震部门的划分，本区地震动峰值加速度（g）为0.10，对照地震烈度为7度区，属于弱震预测区。

四、泥石流、滑坡

区内属于丘陵沟壑区，地表一般被第四系黄土层覆盖且厚度较大。受流水的作用和重力作用，区内及周边沟深坡陡，沟的切割深度可超过百米。因此本区以水蚀为主，重力侵蚀为辅，陷穴、滑塌、泻涌等现象常发生；冰融也可以见到；面蚀和沟蚀都比较严重。各种营力的作用结果使沟底下切，沟岸扩张、沟头延伸，沟蚀剧烈，土壤的侵蚀模数在7000~18300吨/平方公里.年。在沟谷两侧和沟掌易于形成黄土滑坡，但规模较小，一般小于50平方米。

五、经济概况

查干淖在改革开放前是一个以农牧业为主体的贫困旗县，由于土壤贫瘠，气候恶劣，种植业沿袭广种薄收的耕作习惯，牧业靠天养畜，至上世纪八十年代中期农牧业总产值占工业总产值的53.85%。

随着查干淖煤田的大规模开发，查干淖的经济结果发生了翻天覆地的变化，同时也带动了其它相关产业的蓬勃发展，查干淖煤田丰厚的资源优势正在转化为强劲的经济优势。

位于矿区仅7公里的xxx镇是查干淖集文化、经济为一体的重镇。镇内随着查干淖煤田的开发，煤炭资源加工利用及坑口电厂等一系列项目随之建成。随着坑口电厂的扩建，尽可能满足矿区开发和民用电的电力供应。随着西部大开发的进一步深入，查干淖煤田将在能源、电力等方面扮演着更为重要的角色，发挥着更加重要的作用。

第四节 煤矿建设及生产

一、煤矿生产及生产简介

1、原xx煤矿

xx煤矿前身为1963年始建的村办集体煤矿，年生产能力约2万吨，主采6号煤层，回采率10~20%；1990年转为集体股份分制企业。1997年委托内蒙古煤矿设计院对煤矿进行了技术改造，矿井生产能力15万吨/年。主井坐标X=xxxxxxx，Y= xxxxxxx；副井坐标X= xxxxxxx，Y= xxxxxxx；风井坐标X= xxxxxxx，Y= xxxxxxx。煤矿沿走向布置了两条开拓巷道，回采工作面以条带状布置在大巷两侧。开采方式为区段前进、工作面后退、房柱式开采。通风方式为中央并列机械抽出式通风，井下矿车运输，主井绞车提升。

煤矿经过四十多年的开采，到2004年第一次储量核实时消耗资源量已达811万吨，由于开采历史悠久，已难统计历年煤炭产出量。

2、原XX煤矿

XX煤矿始建于1965年，为一集体联办煤矿。原自行设计、施工斜井一对，井下使用畜力车运输，主斜井用绞车提升，房柱式采煤。1973年办理采矿证，对煤矿进行技术改造。

矿井改造后生产能力为9万吨/年。主井坐标X= xxxxxxx，Y= xxxxxxx；副井坐标X= xxxxxxx，Y= xxxxxxx。分水平区段前进，工作面后退式开采，采煤方法为房柱式。中央并列机械抽出式通风。井下矿车运输、调度绞车编组，主井绞车提升。

煤矿经四十余年的开采，至2004年第一次储量核实时消耗资源/储量545万吨，由于开采时间很长，且缺少文字记载，难以准确统计煤矿历年产量。

以上两煤矿在生产过程中均未发现涌、突水、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等事故，开采技术条件简单。

两煤矿使用的电源引自XXX湾220kw变电所，线路采用10kv架空线路，可满足生产、生活用电需要。

二、周边煤矿

矿区内原XX煤矿与XX煤矿相邻，据以往资料，未发现其它老窑的存在。

第二章 地质工作简述

第一节 以往地质工作

矿区大部分位于查干淖煤田三道沟露天精查范围之内，现将与矿区有关的地质工作简述如下：

1、1956~1957年，华北地质局普查队在查干淖煤田进行普查初堪工作，将煤田分为XXX矿区、XX矿区、XXX矿区、XXXX矿区、XXX矿区、XXX矿区等六个矿区，对XX及XXX矿区的煤层埋藏情况及分布规律有较为详细的了解。在煤田普查中施工了少量钻探、硐探工作，编有《查干淖煤田XXX年年终报告》。

2、1957~1958年，内蒙古地质局查干淖地质队在三道沟矿区进行详细勘探，施工钻孔87个，钻探工程量18822.82m，于1959年提交《内蒙古XXXX查干淖煤田三道沟矿区东露天、西露天及XXX田详细勘探报告》。1960年1月13日全国储委以XXX号决议书批准报告。批准各级储量77138.74万吨。

3.1975~1976年，内蒙煤田地质勘探公司组织所属的队在三道沟矿区进行详查工作。1976年底由队提交《内蒙古自治区XXX查干淖煤田三道沟矿区（露天）详查地质报告》。投入实物工作量：钻探91个钻孔，工作量17359.87m；抽水一段；6号煤层煤质大样五套；岩石物理试验样6个钻孔，76组；土样10组；航空地形地质测量232平方千米。获得各级储量171921.1万吨。

4、1977年内蒙煤田地质勘探公司117队在三道沟矿区详查的基础上开展精查勘探，同年7月提交《内蒙古自治区XXX查干淖煤田三道沟矿区露天精查（最终）地质报告》。投入实物工作量：钻探96个孔，工程量20450.21m；工程地质钻孔5个，工程量1008.45m；水文孔1个，工程量242.41m。获得各级储量92643.6万吨。1978年12月，经内蒙煤炭工业管理局组织审查，以“内革（XX）煤基字XX号文”批准。

5、2004年7月，查干淖XX乡XX煤炭有限责任公司委托内蒙古自治区煤田地质局153勘探队编制《内蒙古自治区查干淖煤XXX沟露天XX区XX煤矿煤炭资源储量核实报告》,于2004年10月10日交送内蒙古自治区矿产资源储量评审中心申报评审。经专家评审通过，于2005年1月14日以“内国土资储备字[2005]XXX号文”下达备案证明，批准资源储量2241万吨，其中保有资源储量1696万吨，消耗资源量545万吨。

6、2004年8月，准旗XX煤炭有限责任公司委托内蒙古煤田地质局153勘探队编制《内蒙古自治区查干淖煤XX沟XX区XX煤矿煤炭资源储量核实报告》，于2004年11月25日送交内蒙古自治区矿产资源储量评审中心申报评审。经专家评审通过，于2004年12月24日以“内国土资储备字[2004]XXX号文”下达备案证明，批准资源储量2848万吨，其中保有资源储量2037万吨，消耗资源量811万吨。

第二节 资源储量核实地质工作

一、核实报告编制的主要地质依据

1、内蒙古自治区国土资源厅2006年2月6日给予XXX煤炭有限责任公司的划定矿区范围批复（内国土资采划[2006]XXXX号文）。

2、1976年内蒙煤田地质勘探公司XXX队编制的《内蒙古自治区XXX查干淖煤XX沟矿区（露天）详查地质报告》。

3、1977年内蒙煤田地质勘探公司XXX队编制的《内蒙古自治区XXX查干淖煤XX沟矿区露天精查（最终）地质报告》。

4、2004年7月，内蒙古自治区煤田地质局XXX勘探队编制的《内蒙古自治区查干淖煤XX沟露天XX区XX煤矿煤炭资源储量核实报告》。

5、2004年8月，内蒙古煤田地质局XXX勘探队编制的《内蒙古自治区查干淖煤XX沟XX区XXX煤矿煤炭资源储量核实报告》。

6、鄂托克旗市矿山地质测量检查站实测，并由旗、市两级国土资源局签字、盖章确认的“XXX煤矿6#煤层采掘工程平面图”。

二、核实报告的技术标准

1、《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766-1999；

2、《固体矿产堪查/矿山闭坑地质报告编写规范》DZ/T0033-2002；

3、《煤、泥炭地质堪查规范》DZ/T0215-2002；

4、《矿山资源储量核实编写提纲格式》内储发[2002]第X号文。

三、本次核实工作内容：

1、技术路线：充分收集汇总核实区内的各种地质堪查资料，在分析、研究原有资料的基础上，依据煤矿提供的矿山地质资料和开采资料进行探采分析对比。

2、工作方法：在原有资料基础之上，按煤矿范围重新编图，并重新进行煤炭资源/储量估算。

3、报告编写：遵循客观公正、内容真实、数据可靠的原则，按现行规范及核实报告编制提纲进行编写。

第三章 矿区地质

第一节 区域地质

一、地层

查干淖煤田位于鄂托克旗台向斜东部，地层沉积序列基本可以与华北地台其它石炭二叠纪煤田相对比，现将区域地层由老至新分述如下：

1、奥陶系中~下统(O1+2)

上部为浅灰黄色、棕灰色薄层泥质灰岩，厚层状石灰岩夹薄层结晶灰岩，局部为豹皮灰岩；中部为浅灰、灰黄色中厚层白云岩及泥质白云岩；下部为灰白、黄褐色中厚层结晶白云岩及白云质灰岩，含动物化石：临城角石未定种、塞角石未定种等。该地层厚度115~226m，广泛出露于查干淖煤田东部沿伊金霍洛河西岸地区。

2、石炭系上统本溪组（C2b）

上部为灰白、灰、灰黑色砂岩、泥岩、夹两层灰岩，偶含不稳定的薄煤层；下部为铝土岩或铝土质泥岩；底部为鸡窝状的山西式褐铁矿。本组含丰富的动物化石，其中蜒类化石有蚂蚁纺锤蜒、松蜒小纺锤等，贝类化石有线纹长身贝未定种、羊虎沟分缘石燕、马丁贝未定种等。本组地层厚6.59~35.47m，与下伏地层奥陶系假整合接触，零星出露在煤田东部各大沟谷之中。

3、石炭系上统太原组（C3t）

为本区主要含煤地层

上部由灰白、灰黄色粗粒砂岩、粘土岩和6号煤层组成；中下部由灰白、灰黄色砂岩、深灰色泥岩及黑色砂质泥岩和8、9、10号煤层组成，煤田南部中夹1~2层薄层石灰岩。本组含丰富的植物化石，有芦木未定种、脉羊齿未定种、节羊齿未定种、猫眼鳞木等。本组地层厚度12.31~95.00m，与下伏地层本溪组呈现整合接触，出露地点主要在煤田东部个大沟谷中。

4、二叠系下统山西组（P1s）

由灰白、灰黄色粗粒砂岩、灰黑色泥质砂岩、泥岩、粘土岩及1~5号煤层组成。砂岩中含石英小砾石及菱铁矿结核。3号煤、5号煤局部可采，由北向南逐渐增厚。本组含植物化石：束脉羊位定种、联合节羊齿、椭圆挈叶。

地层厚度38.45~95.56m，与下伏地层太原组呈整合接触，出露于煤田东部各大沟谷之中。

5、二叠系下统下石盒子组（P1x）

由褐黄色、黄绿色、紫红色砂质泥岩、粘土岩和灰白色、黄绿色的砂岩组成，下部含煤线。含植物化石：延焦羊齿、山西节羊齿、齿叶未定种等。地层厚度40~120m，与下伏地层山西组整合接触。出露于煤田东部各大沟谷之中。

6、二叠系上统上石盒子组（P2s）

以暗紫色、褐紫色砂质泥岩为主，中夹灰绿色、灰白色中粗砂岩。砂岩中含砾石和铁质结核。含植物化石：丽羊齿未定种、齿羊齿未定种、契叶未定种等。地层厚度大于290m，与下伏地层下石盒子组整合接触，出芤地点主要在煤田西部沟谷之中。

7、二叠系上统石千峰（P2sh）

上部为棕红色砂质泥岩及灰绿色薄层中细粒长石砂岩，偶夹灰绿色粗粒砂岩；下部为黄绿色和褐黄色砂质泥岩、中粒砂岩及棕红色砂质泥岩，中夹紫红色泥岩和灰白色中粒砂岩。本组未发现化石。地层厚度大于170m,与下伏地层上石盒子组呈整合接触。出露地点主要在煤田西部和南部边缘。

8、三叠系下统刘家沟组（T1L）

本组地层以浅灰、浅红、浅绿色细粒砂岩为主，中夹棕红色粉砂质泥岩及灰黄色砂砾岩、含砾中~粗粒砂岩。砂岩中交错层理特别发育。本组未发现化石。地层厚度257~385m，与下伏地层石千峰组呈假整合接触。分布于煤田西南角边缘。

9、三叠系下统和尚沟组（T1h）

为一套棕红色、紫红色中~细粒砂岩及粉砂岩，中夹棕红色砂质泥岩、泥质粉砂岩。本组含丰富的动物化石，主要有叶肢介、介形类、脊椎动物化石。地层厚度大于165m，与下伏地层刘家沟组呈整合接触，分布在煤田西南角。

10、侏罗系上统~白垩系下统志丹群（J3-K1zh）

根据岩性组合特征可划分为上、中、下三个岩段。上段以灰白色厚层状粗粒砂岩为主，中夹灰绿色、灰紫色泥岩；中段以紫红色中~粗粒砂岩为主，中夹泥岩、砂质泥岩，局部可见砾岩；下段以浅红色砾岩为主，中夹砂岩透镜体，砾石成分以花岗片麻岩为主，石英岩、泥岩和中酸性火山岩次之，砾径大者可达1m，小者仅数厘米，下部偶见4~20m厚的黑绿色玄武岩。地层厚度0~389.10m,与古生界地层不整合接触。主要分布于煤田北部。

11、第三系上新统（N2）

以红色、棕红色的红土层为主，含砂质和钙质结核，结核大者可达1m。红土层之下有一层半胶结砾岩层，厚2-3m。含动物化石：三趾马未定种、犀牛、羚羊未定种、乳齿象未定种等。地层厚度0~51m,不整合一切老地层之上，全区零星分布。

12、第四系更新统妈兰组（Q）

为风积黄土层，浅黄色~黄色，含钙质结核，柱状节理发育。黄土层之下有石灰岩、砂岩成分的砾石层。地层厚度0~100m，不整合一切老地层之上，全区广泛分布。

13、第四系全新统（Q4）

根据成因可分为风积沙、近代冲洪积、残积物等。风积沙主要为细、粉砂、沉积在坡地上可形成新月形流动沙丘；冲洪积层分布在河谷、冲沟之中，由卵石、角砾及泥砂组成；残积层为基岩风化产物，岩性随基岩不同而改变。地层厚度0~25m,不整合于老地层之上，分布比较零星。

二、构造

查干淖煤田位于鄂托克旗台向斜东北边缘。

鄂托克旗台向斜为一面积巨大、极为宽阔的不对称向斜构造，向斜轴部偏西，台向斜内部构造简单，褶曲、断裂很少。

鄂托克旗地区从元古代以来一直是相对稳定地区，晚古代是中国华北~塔里木聚煤盆地的一部分，属于地台型沉积，中生代表现为环太平洋西部拗陷带一独立盆地地质特征。因此，本区自古生代至中生代末经历了陆台稳定克拉通和内陆盆地两个构造发展阶段。

查干淖煤田的构造总体特征为一走向近南北，向西倾斜的缓倾角单斜构造，倾角小于10度。在煤田北部边缘，地层走向转为东西向，向南倾斜；因此查干淖煤田的构造轮廓犹如耳状。

煤田内部地质构造简单，发育宽缓的褶皱和稀疏的断层。这些后期构造对煤层的沉积发育没有影响，但对煤层的赋存有一定的影响。褶皱造成煤层的起伏，断层破坏了煤层的连续性。由于本区背、向斜两翼宽缓、倾角不大，走向上延不远；没有大断裂且小断层数量少，分布稀疏，故对煤层的破坏性很小。

本区褶皱根据轴部展布方向，大致可分为三组：

NNE向：三道沟背斜，西黄家梁背斜；

NWW向：田家石畔背斜、沙沟向斜等；

近EW向：老赵山梁背斜、老赵山梁向斜等。

本区断层走向上以NE向和近EW向，NW向三组，性质皆为正断层，EW向主要有龙王沟正断层；NE向主要有焦稍沟正断层、石屹咀正断层；NW向有田家石畔正断层。

三、岩浆岩

鄂托克旗地区在地质发展史上一直是相对稳定地区，岩浆岩活动微弱。根据以往地质勘探成果记载，在燕山期内曾发生过基性火山岩的喷发，形成灰绿色~黑灰色的细晶~隐晶质玄武岩，厚度4~20m,夹在上侏罗~下白垩志丹群地层的下部。在煤田北部的玻璃屹旦以北地区零星出露。未发现岩浆侵入煤系地层现象。

第二节 矿区地层

核实区位于查干淖煤田东部，伊金霍洛河在距井田东侧约5km处流过，由于伊金霍洛河下切和其支流龙王沟、三道沟的内源侵蚀，煤系地层在区内出露广泛，上覆地层遭到广泛地剥蚀。

根据地形地质图和利用钻孔揭露，核实区内赋有的地层有：奥陶系中~下统（O1+2）、石炭系上统本溪组（C2b）、太原组（C2t）,二叠系下统山西组（P1s）、下石盒子（P1x）、第四系更新统马兰组（Q）、全新统（Q4），现由老至新分述如下：

1、奥陶系中~下统（O1+2）

主要出露在井田东南部的泥槽沟内，岩性为黄色块状或薄层状、竹叶状白云岩或白云质灰岩，风化后常见石类颗粒，顶部夹有黄白色石英砂岩。钻孔揭露最大厚度6m。

2、石炭系上统本溪组（C2b）

主要出露在井田东南部，岩性底部为杂色铝土质泥岩，厚5-6m，品位低，无工业利用价值，其上以砂质泥岩、泥岩和粉砂岩为主，中夹薄层透镜状石灰岩1~2层，顶部含薄煤线。利用钻孔中有9个钻孔揭露全层厚度，为17.11~28.57m,平均21.27m。本组地层假整合于奥陶系白云岩之上。

3、石炭系上统太原组（C2t）

主要出露于井田南部，为核实区主要含煤地层。由灰黑色泥岩、砂质泥岩、灰白色中~粗砂岩、粉砂岩、薄层状深灰色粘土岩及6、7、8、9、10号煤层组成，其中6号煤层厚度巨大，是本次储量核实的主要对象。根据岩煤层组合特征，可将太原组划分为两个岩段。一岩段位于太原组下部，含7、8、9、10号煤层；二岩段位于太原组上部，含6号煤层。根据利用钻孔统计，地层厚度31.50~75.23m,平均58.10m。本组地层与下伏本溪组呈整合接触。

4、二叠系下统山西组（P1s）

井田内大部分赋存，零星出露，为核实区次要含煤地层。由灰色粗砂岩、浅灰色及灰黑色泥岩、砂质泥岩组成。根据岩性组合特征可划为三个岩段。三个岩段实际由三个沉积旋迥组成，每个岩段均有典型的河流相二元结构。下部是以粗碎屑为主的河道沉积，上部是以细碎屑岩为主的泛滥平原沉积。本组地层含1~5号煤层，其中一岩段含5号煤；二号段含3号煤，三岩段含1号煤层。根据利用钻孔统计，地层厚度35.03~97.12m,平均67.98m。本组地层与下伏太原呈整合接触。

5、二叠系下统山西组（P1x）

区内大部赋存，零星出露。岩性上部为棕灰色细粒砂岩、灰紫色泥岩、砂质泥岩；下部为灰色、灰黄色中~粗粒含粒砂岩。本组地层上部遭受一定程度的剥蚀。根据利用钻孔统计，残存厚度2.51~62.00m，平均22.35m。本组地层与下付山西组呈整合接触。

6、第四系（Q）

（1）更新统马兰组（Qeol 3m）

为风积黄土层，在井田内广泛分布，由于沉积松散，钻探难以取芯。根据地表观察，沉积物主要为粉砂质黄土，粒度均匀，垂直解理发育，含钙质结核。在冲沟两侧易形成陡坡之地貌特征。地层厚度一般大于50m。

（2）全新统（Q4）

本统地层根据成因可分为风积沙、冲洪积物。

风积沙主要分布在峁梁和背风的沟坡。岩性为土黄色的细、粉沙，颗粒均匀，据地表观察厚度一般不超过2m。

冲洪积层区内少见，主要分布在井田南北两侧的龙王沟、三道沟之底沟。

根据利用钻孔统计，第四系地层厚度2.05~104.20mm,平均59.06m。不整合于一切老地层之上。

第三节 矿区构造

井田位于查干淖煤田东北部，基本构造形态表现为向南西倾斜的单斜构造，其间发育次一级宽缓褶曲影响着局部地区煤层产状。

井田西南部发现正断层一条，东北部发育柱状陷落一个，现分述如下：

一、褶曲

1、沙梁向斜

位于井田东北部，轴向N20度W，两翼倾角略不对称，西翼5度~15度，东翼8度~20度，通过13~15勘探线，波幅34~35m,延伸1250m。

2、赵二屹旦背斜

位于沙梁向斜西侧，轴向呈弧型，北段呈N7度E，南段呈N15度W，东翼倾角7度~9度，西翼倾角4度，通过10~13勘探线，波幅12m,延伸800m。

二、断层

1、小石拉塔断层

位于井田西部，走向N60度W，倾向SW，倾角70度，落差8m,走向延伸1600m,由于落差小，对开采无大影响。

2、帐房嫣陷落柱

位于井田东北部，影响范围呈椭圆形，长轴方向N25度E，长470m，短轴方向N60度E，长280m，陷落深度12~60m，陷落柱内煤层已风化为煤粉和粘土岩。

三、岩浆岩

鄂托克旗地区在地质发展史上一直是相对稳定地区，岩浆岩活动微弱。根据以往地质勘探成果记载，在燕山期内曾发生过基性火山岩的喷发，形成灰绿色~黑灰色的细晶~隐晶质玄武岩，厚度4~20m，夹在上侏罗~下白垩志丹群地层的下部。在煤田北部的玻璃屹旦以北地区零星出露。未发现岩浆岩侵入煤系地层现象。

综上所述，井田内主要构造形态为单斜构造，煤层倾角一般小于10度，次级褶曲影响范围不大，波幅小，井田内仅有一条落差不大的正断层和一个范围不大的陷落柱，无岩浆侵入，故井田构造复杂程度为简单类型。

第四章 煤层、煤质
第一节 煤层

一、含煤地层及含煤性

（一）含煤地层

核实区内主要含煤地层为石炭系上统太原组，次要含煤地层为二叠系下统山西组，现由老至新分述如下：

1、石炭系上统太原组（C2t）

根据岩性组合特征和含煤特征可划分为两个岩段。

一岩段（C12t）

位于太原组下部，岩段界线从本组底界至6号煤底板。岩段下部为灰白色粗粒砂岩，矿物成分以石英为主，局部含砾，磨园度呈次园状~园状，分选中等，厚度一般5~10m;其上为黑灰色、深灰色泥岩、砂质泥岩和煤层。本段含7、8、9、10号四层煤层，8、9号之间常有砂岩透镜体存在，一般厚4~7m。岩段厚度平均29m左右。

二岩段（C2 2t）

位于太原组上部，岩段界线从6号煤层底板砂岩至太原组顶界。其底部以灰白色中粒厚层状砂岩为主，矿物成分主要为长石、石英。砂岩之上为巨厚的6号煤层。6号煤层顶板发育粘土岩。木岩段厚度一般25~30m。

2、二叠系下统山西组（P1s）

根据岩性组合特征和含煤特征可划分为三个岩段。

一岩段（P1 1s）

位于山西组下部，岩段界线从本组底界至5号煤层顶板。底部岩性为灰白色中~粗粒砂岩，上部为深灰色、灰黑色泥岩、砂质泥岩或砂质粘土岩；5号煤层位于岩段顶部。岩段厚度一般25m左右。

二岩段（P2 1s）

位于山西组中部，岩段界线从5号煤层顶板砂岩至3号煤层顶板。其底部为白色中~粗粒砂岩，含有铁质，地表风化成高粱红色，下部含砾石；其上部为砂泥岩或粉砂岩，3号煤位于岩段顶部。本岩段厚度平均15m左右。

三岩段（P3 1s）

位于山西组上部，岩段界线从3号煤层顶板砂岩至山西组顶界，岩段下部为层位不稳定的灰白色中~粗粒岩；上部多为细粉砂岩、泥岩、粘土岩；含1、2号煤层，层位极不稳定且大部分风化。本岩段厚度平均27m左右。

（二）含煤性

根据利用钻孔资料统计，含煤地层太原组厚度31.50~75.23m;平均58.10m;山西组厚度35.03~97012m,平均67.98m;含可采煤层5、6上、6、8、9号五层煤层，累计平均厚度37.61m,含煤系数29.83%；煤层利用厚度累计平均27.97m,可采含煤系数22.18%。

（三）含煤地层沉积背景和沉积特征

查干淖煤田属于华北石炭~二叠纪煤田的一个重要组成部分。石炭~二叠纪时，在鄂托克旗地区广泛地聚了具有工业价值的煤层。其北缘可至阴山褶皱带，向西过渡为鄂托克旗台缘褶皱带，向南开口延伸至陕、晋、豫广大地区。现在的查干淖煤田，实际为埋藏深度600m以内部分。

中奥陶世以后，查干淖地区和华北地区一样，遭受了长期的剥蚀和夷平。直到晚石炭世的一次整体沉降，发生海侵接受沉积，形成一套石炭二叠纪的海陆交相互含煤岩系。

晚石炭世本溪海侵来自东南方向的华北陆表海，沉积了一套障壁海崖的局限台地组合岩系，对查干淖地区古地形起着“填平补齐”作用。

晚石炭世太原期海侵范围进一步扩大，来自北部阴山陆源区的河流携带大量的碎屑物质进入盆地，沉积了一套以河流三角洲环境为主的含煤岩系。由于当时地壳下降幅度能与泥浆沼泽沉积的速度保持长期、稳定的平衡，古气候条件温暖、湿润，为成煤物质的供给提供了有利的条件，故在晚石炭世太原期沉积了层位稳定、厚度巨大的煤层。

早二叠世，西伯利亚板块向阴山加里东褶皱带下俯冲，使得阴山褶皱带不断地抬升，剥蚀加剧，河流携带大量的陆缘碎屑充填于盆地之中，沉积了一套以河流为主的碎屑岩，在局部地段沉积了具有经济意义的煤层。

二、可采煤层各论

核实区内共含编号煤层8层，分别为3、5、6上，6、7、8、9、10号煤层，其中可采5层，分别为5、6上、6、8、9号煤层，现将可采煤层自上而下分述如下：

5号煤层：赋存于山西组一岩段下部，主要分布在核实区北部，煤层稳定性差。本次核实利用的69个钻孔中，有30个钻孔控制其层位。煤层位总厚0~6.35m,平均2.24m；利用厚度0~6.35m，平均1.72m。煤层结构简单~较复杂。一般不含夹矸，在可采区含矸1~4层，夹矸累计平均厚度0.51m。煤层直接顶板常为砂质粘土岩或砂质泥岩，间接顶板为中~粗粒砂岩，顶底板岩性以泥岩、粉砂岩为主。与6上煤层间距20.26~22.67m，平均21.08m。该煤层属于局部可采的不稳定煤层。

6上煤层：赋存于太原组二岩段顶部，主要分布在核实区的西北部，煤层层位不稳定。本次核实利用的69个钻孔，仅有8个钻孔见其层位。煤层总厚0~14.82m，平均9.25m；利用厚度0~11.29m；平均6.01m。煤层结构一般比较复杂，含夹矸0~9层，夹矸累计平均厚度1.53m。煤层顶底板岩性均以泥质岩类为主。与6号煤层间距1.93~14.23m，平均7.30m。该煤层属于局部发育且可采的不稳定煤层。

6号煤层：赋存于太原组二岩段。以煤层厚度巨大，结构复杂为其特征，是查干淖煤田的主要堪查对象和开采对象。本次利用的69个钻孔，全部见其层位。但由于后期风化的影响，核实区内帐房蔫陷落柱附近无工业利用价值。根据利用钻孔统计，煤层总厚2.30~35.36m，平均18.73m；利用厚度2.30~25.63m,平均14.65m。煤层结构复杂，含矸0~25层，夹矸累计平均厚度1.81m。煤层直接顶、底板为粘土岩、砂质泥岩、间接顶板为粗砂岩。与8号煤层间距2.93~21.56m,平均12.14m。该煤层属于大部可采的较稳定煤层。

8号煤层：赋存于太原组一岩段上部，主要分布在核实区北部。煤层层位不稳定。本次利用的69个钻孔中，有37个控制其层位。煤层总厚度0~3.99m,平均1.77m,利用厚度0~3.79m,平均1.29m。煤层结构较简单~复杂，含夹矸0~5层，夹矸累计0~5层，夹矸累计平均厚度0.24m。煤层顶底板岩性均为砂质泥岩，与9号煤层间距2.43~10.78m,平均6.03m。该煤层属于局部可采的不稳定煤层。

9号煤层：位于太原组一岩段中下部，是核实区仅次于6号煤层的主要可采煤层之一，煤层层位稳定。根据利用的69个钻孔统计，煤层总厚0~8.86m，平均5.62m；利用厚度0~8.54m，平均4.30m。煤层结构一般比较复杂，含夹矸0~9层，夹矸累计平均厚度0.50m。煤层顶板岩性为中~细粒砂岩，伪顶为泥岩；底板岩性以砂质泥岩为主。该煤层属于大部可采的较稳定煤层。

综上所述：本区共含可采煤层5层，其中层位稳定，大部可采的主要可采煤层两层，分别为6、9号煤层。层位稳定性较差，局部可采的次要煤层3层，分别为5、6上、8号煤层。主要可采煤层确定为较稳定煤层，6、9号煤层利用厚度累计值比例可占利用厚度总累计值的68%；次要可采煤层确定为不稳定煤层，三层利用厚度累计占总累计的32%；因此本区的煤层稳定类型以较稳定煤层为主。详见表4-1。





三、煤层对比

（一）煤层对比方法

1、标志层法

6号煤层本身厚度大、层位稳定、结构复杂，是查干淖煤田最好的地层对比和煤层对比依据。

2、层间距法

5号煤层距6上煤层间距稳定，一般在20m左右，6号煤层距8号煤层8~15m。利用煤层间距在相邻钻孔的稳定性进行对比，也能取得一定效果。

3、物性特征对比法

6号煤层物性特征明显，视电阻率曲线呈高阻锯齿状，人工加码曲线呈箱形低密度，与其它煤层的物性特征极易区分。

不同岩性有着不同的物性反映，同一沉积环境有着相似的岩性组合，反映在物性曲线上也有相似的形态。因此利用测井曲线的幅值、形态及其组合特征进行煤层对比，也能取得较好的效果。

（二）煤层对比可靠性评价

本次煤层对比直接使用原报告的对比成果，通过上述煤层对比方法的使用，6、9号煤层对比可靠，5、6上、8号煤层对比基本可靠。

第二节 煤质

一、煤的物理性质和煤岩特征

（一）物理性质

区内煤呈黑色，风化后呈褐色，条痕褐黑~黑褐色，呈暗淡沥青光泽，局部可见油脂光泽，丝炭发育的层段显丝绢光泽。常见贝壳状断口，外生和内生裂隙不发育，脆性差。节理中局部充填有黄铁矿及方解石薄膜。由于煤岩组分的差异，常见条带结构，块段构造。燃点一般为300度左右，燃烧为剧燃。残灰呈粉状~块状，灰白~灰色。煤风化后煤质疏松，呈土状，燃烧时火焰不大。

（二）煤岩特征

1、宏观煤岩类型

本区主要可采煤层煤岩组分以亮煤为主，夹有镜煤、暗煤及丝炭条带，煤岩类型为半暗淡型，9号煤层以暗煤为主，为暗淡行。

2、显微煤岩组分：

区内煤层以丝质组为主，含量大于37.10%；稳定组分约占5%，以大小孢子为主，未发现低等植物的残迹，应属高等植物生成的腐植煤类；条带状丝炭化组分发育。镜煤平均最大反射率为0.5784%，属I级变质阶段。

二、化学性质

1、工业分析

（1）5号煤层：原煤水分（Mad）2.52~7.17%，平均4.95%；灰分（Ad）25.11~33.56%，平均28.75%；洗煤挥发分（Vdaf）38.16~44.81%，平均41.46%。

（2）6号上煤层：原煤水分（Mad）2.52~7.17%，平均4.95%；灰分（Ad）25.11~33.56%，平均28.75%；洗煤挥发分37.14~40.82%，平均39.26%。

（3）6号煤层：原煤水分（Mad）1.77~15.41%，平均5.50%；灰分（Ad）33.10~40.83%，平均36.41%；洗煤挥发分34.94~42.53%，平均39.06%。

（4）8号煤层：原煤水分（Mad）1.07~6.92%，平均4.13%；灰分（Ad）12.60~39.76%，平均26.01%；洗煤挥发分38.07~48.74%，平均42.09%。

（5）9号煤层：原煤水分（Mad）1.26~10.27%，平均5.09%；灰分（Ad）15.38~39.07%，平均29.59%；洗煤挥发分34.44~43.08%，平均39.84%。

综合上述，本区原煤水分不高，各煤层平均值在4.13~6.06%之间；原煤灰分平均值26.01~36.41%，以中高灰分煤为主；洗煤挥发分平均值39.06~42.09%，属于高挥发分煤。

2、有害元素

（1）全硫（St.d）

5号煤层：原煤全硫含量0.54%，属低硫分煤。

6上煤层：原煤硫分0.35~5.30%，平均1.84%；属特低硫~高硫分煤，平均为中硫分煤。

6号煤层：原煤硫分0.55~2.55%，平均0.90%；属低硫~中高硫分煤，平均为低硫分煤。

8号煤层：原煤硫分0.73~3.48%，平均1.47%；属低硫~高硫分煤，平均为低中硫分煤。

9号煤层：原煤硫分0.21~3.07%，平均1.13%；属特低硫~高硫分煤，平均为低中硫分煤。

（2）磷(Pd)

区内各煤层磷含量较低，变化不大，一般在0.0021~0.021%，为低磷分煤。

3、元素分析

可采煤层洗煤干燥无灰基炭（Cdaf）含量较高且变化稳定，各煤层平均含量变化在77.55~79.73%之间，氢（Hdaf）含量较低，变化不大，各煤层平均值一般在5.00~5.19%，炭氢比为16：1。氧（Odaf）含量较高，一般在14.46~15.16%之间，氮（Ndaf）含量低，各煤层平均值在0.90~1.31%之间。

综上所述：区内炭、氢、氧、氮四种元素含量稳定，原、浮煤相差不大，说明上述元素在无机组分中含量甚微。

（二）工艺性能

1、发热量（Qb.ad）

5号煤层原煤分析基弹简发热量（Qb.ad）18.19~22.29MJ/kg，平均20.38 MJ/kg，属中热值煤；6上煤层16.93~22.92 MJ/kg，平均20.34 MJ/kg，属中热值煤；6号煤层17.78~28.22 MJ/kg，平均22.76 MJ/kg，属中高热值煤；8号煤层17.97~27.80 MJ/kg，平均21.33 MJ/kg，属中高热值煤；9号煤层17.11~30.89MJ/kg，平均20.79 MJ/kg，属中热值煤。

2、煤灰成分、灰熔融性

区内各煤层煤灰成分主要为AL2O3和SiO2，二者含量可达80%以上；其次为CaO、Fe2O3等。

煤灰熔融性与CaO、FeO3等碱性氧化物的含量有着密切的负相关系。经测试统计，各煤层煤灰变形温度（DT）一般>1500度，属于高变形温度煤灰。

3、粘结性和结焦性

本区煤胶质层最大厚度0~6mm，焦渣类型1~5，表面本区煤的粘结性弱，结焦性差。

4、可选性

本区煤为非炼焦用煤，故筛分试验是按动力用煤系统进行的，1976年内蒙煤田地质公司117队在三道沟详查阶段采取生产大样三套，采样地点分别为牛连沟小窑、纳林沟煤矿、龙王沟小窑，浮沉试验选用1.4~1.8两级比重液进行，按中煤含量法进行煤的可选性等级评定，其结果如表4-2所示。




三、煤类

本区洗煤挥发分大于37%，一般在39.06~42.09%之间，胶质层最大厚度Y值一般在0~6之间，焦渣类型1~5，根据中国煤炭分类国家标准（GB5751-86），结合原报告和周围矿区，确定矿区煤类为长焰煤（CY42）。本区煤的主要煤质特征见表4-3。




四、煤的工业用途

（一）煤质

1、区内可采煤层属中灰至中高灰分、低硫~中硫、低磷煤，煤类为长焰煤。

2、区内煤为中~中高热值煤。

3、煤灰为高软化温度灰。

4、腐植酸除风化煤外为低腐植酸。

（二）煤的利用方向

煤中有害成分低，发热量中等，是良好的民用及动力用煤。用于火力发电，各种锅炉使用，也可以在建材工业、化学工业中做焙烧材料。

第三节 其它有益矿产

一、粘土岩

根据精查报告叙述，含煤岩系含粘土岩三层，分别位于山西组顶部、中部和太原组顶部。

第一层粘土岩厚一般2~4m，由于SiO2大于60%而无工业利用价值。

第二层粘土岩位于5号煤层顶底或底板，厚2~5m，AL2O3+TiO2含量30.18~36.23%，Fe2O3含量0.72~1.04%，耐火度1690度~1710度，质量属3~2级。

第三层粘土岩位于6号煤层顶板，厚2~4m，AL2O3+TiO2含量57.52%，Fe2O3含量1.47%，耐火度1770度，属I级粘土岩。

三层粘土由于质量变化大，岩芯签定和描述粗略，厚度确定不准确等原因仅概算资源量供参考。

二、铝土矿

位于本溪组底部，一般2~4m，根据化验资料；AL2O3 含量低，SiO2含量高，不能做炼铝原料。原报告未计算储量。

三、稀散元素

精查阶段对稀有元素锗进行了采样测试，其含量为0~25.7ppm，一般含量3.8~5.4 ppm，达不到工业品位，无利用价值。

第五章 矿床开采技术条件

第一节 矿区水文地质

一、区域水文地质概况

查干淖煤田位于华北地台鄂托克旗台向斜东北部，属陕、甘、宁、晋黄土高原的一部分，具有典型的侵蚀性丘陵地貌特征。区内由于沟谷向源侵蚀，沟壑纵横，峁梁发育，地形支离破碎。地形总体西北高、东南低，海拔标高一般1250~1050m,比高100~300m之间。

伊金霍洛河流经煤田东缘，由北向南经流，是煤田最大的地表水体，为煤田最低侵蚀基准面。

本区属于大陆性干旱气候，年平均气温7.2度，最高38.3度，最低气温-30.9度；降水量142.5~636.5mm，平均397.4mm，且集中在七、八、九三个月；年蒸发量1792~2115mm，平均2059.8mm；为降水量的5~8倍。

查干淖煤田总体构造轮廓为一东部隆起，西部拗陷，走向近南北，向西倾斜的单斜结构，地层产状平缓，倾角一般小于10度，在总体单斜构造轮廓下，发育次一级构造，以宽缓的褶皱为主，伴有极少量落差不大的正断层。地下水的储存、运动受总体构造形态及次一级宽缓褶曲的控制。

（二）区域含水岩组的划分

根据本区地层发育、赋存特点，可将查干淖煤田含（隔）水层划分为新生界松散岩系孔隙潜水含水岩组，碎屑岩类孔隙~裂隙含水岩组，石灰岩岩溶含水岩组三大类。

1、新生界松散岩系孔隙潜水含水岩组

由第四系全新统风积沙、冲洪积层，上更新统马兰组黄土层和第三系红土层（N2）组成。风积沙和马兰组黄土层透水而不含水；冲洪积层分布在较大冲沟底部，据薛家弯一带抽水试验，水位埋深0.82~1.72m，水位标高986.16~1122.92m，单位涌水量0.286~0.1163/s.m。红土层由红色粘土与亚粘土组成，为隔水层。

2、碎屑岩类孔隙~裂隙含水岩组

. （1）上侏罗统~白下垩统志丹群（J3-K1zh）

分布在煤田西北部边缘，厚度大于50m，岩性为紫红、棕红色砾岩、含砾粗砾岩，中夹砂质泥岩。含水性不均匀，据抽水试验：单位涌水量<0.01L/s.m。而富水地段的泉流量最大可达29.7L/S。水质类型为HCO3-Ca型。

（2）三叠系下统和尚沟组（T1h）

分布在煤田西南，厚度大于400m，岩性为棕红色砂岩、砂质泥岩，浅灰色中，细砂岩不等厚互层。地表见有极少量泉，流量一般小于0.01L/S，富水性极差。

（3）三叠系上统石千峰组（P2sh）

分布于煤田西部，厚度大于170m,岩性为紫红，黄绿，褐黄色砂岩，砂质泥岩，泥岩，粘土岩不等厚互层。砂岩胶结疏松，孔隙较发育，地表见有少量泉，流量0.01L/S~0.7L/S，水质为HCO3.CL~Ca.K+Na型。

（4）二叠系上统上石盒子组（P2s）

主要分布在煤田中、西部，厚度大于290m。中上部岩性以紫红灰绿色砂质泥岩、泥岩为主，夹黄绿色、浅灰白色粗粒砂岩；下部以灰绿，黄绿色中~粗粒砂岩为主，夹暗紫色泥岩、砂质泥岩。地表有较多泉出露，流量一般为0.1L/S~1.0L/S，流量最大3.5L/S。水质类型以HCO3- Ca.mg型为主，矿化度0.143g/L。

（5）二叠系下统下石盒子组（P1x）

基本全煤田分布，出露于煤田中，东部各沟谷中，厚度一般40~120m。中上部为黄褐、紫红色泥岩、粘土岩、砂质泥岩夹薄层黄绿色砂岩；下部为灰黄色中、粗粒砂岩夹薄层紫红、灰绿色砂质泥岩。中上部砂质泥岩、泥岩段为较好的隔水层，隔水性能良好。下部的砂岩孔隙、裂隙较发育，常见有较多的下降泉出露，但流量较小，多在0.1L/S~0.5L/S之间，最大流量1.18L/S。水质以HCO3- Ca.mg型为主，矿化度0.2。

（6）二叠系下统山西组（P1s）

基本全煤田分布，出露于煤田中，东部沟谷中，厚12.00~115.00m。岩性由灰白、黄褐色中~粗粒砂岩、灰黑色砂质泥岩、泥岩、粘土岩和煤组成。含裂隙潜水~承压水，地表见少量泉出露；流量0.01L/S~0.4L/S，富水性差。

（7）石炭系上统太原组（C2t）

全煤田分布。出露于煤田中东部沟谷中，厚21~95m。岩性由灰白、浅灰、深灰、灰黑色砂岩、砂质泥岩、粘土岩及煤组成。为本煤田的主要含煤地层，含裂隙承压水，地表有裂隙泉出露，流量0.01L/S~0.4L/S，富水性差。

（8）石炭系上统本溪组（C2b）

全煤田分布，出露于霉天东部边缘沟谷之中，地层厚5.27~42.0m，平行不整合于奥陶系之上。岩性由灰白、灰、灰黑色砂岩、泥岩、泥灰岩、铝土质泥岩组成。局部见少量裂隙泉出露，泉流量0.01L/S~0.05L/S。本组地层为煤田内层位稳定，性能良好的隔水层。

3、石灰岩岩溶含水岩组

奥陶系中下统石灰岩全煤田分布，出露于伊金霍洛河岸边和煤田东缘沟谷之中。上部为浅灰黄色、棕红色泥质灰岩、石灰岩，局部为豹皮灰岩和竹叶状灰岩；中下部为浅灰、灰白、黄褐色白云岩、白云质灰岩。岩溶裂隙极不均匀，导致富水性因地而异。该岩组在黑岱沟以北为强透水层，不含水。而在煤田南部榆树湾一带富水性较好，单位涌水量大于1L/S.M。

（二）区域煤层直接充水含水层地下水的循环

查干淖煤田主要开采5、6、9号煤层。直接充水含水层为二叠系下统山西组砂岩裂隙含祸水岩组、石炭系上统太原组砂岩裂隙含水岩组。现把区域煤层直接充水含水层的补、径、排概述如下：

1、补给

补给源以大气降水为主，大气降水通过零星出露的煤系地层露头或黄土覆盖的隐伏煤系地层露头垂直下渗补给。决定补给量的多少主要因素是降水量与降水形式及补给区的大小。本区降水量400mm左右，且集中在7、8、9三个月，降水形式及暴雨和阵雨为主。降水量小且集中，加之地形复杂，沟谷纵横，不利于降水的入渗，而易于形成表流顺沟谷排入伊金霍洛河。煤层直接充水含水层补给来源贫乏，决定了其富水性差，水文地质条件简单。

2、径流

地下水接受补给后，受煤田基本构造轮廓的控制，总体由东向西运动。在煤田北部为由北、北东向南西运动，局部地段由于煤系地层起伏或透水性的差异以及煤层风化等因素的影响而略有变化。

3、排泄

地下水排泄有以下几种形式：

（1）在煤田西部以侧向径流的形式排除区外；

（2）地下水径流至煤田西南部，以侧向径流的形式排出区外排入伊金霍洛河；

（3）在有利地形部位（如切割较深沟谷、洼地）以泉的形式排出地表；

（4）在局部地下水埋藏浅的部位以蒸发的形式排泄。

综上所述：煤田降水量少，煤层直接充水含水层补给面积小，地形起伏大，沟谷纵横且切割深，无良好的汇水地形。构造总体向西倾斜，对地下水富集，储存不利。煤层直接充水含水层补给量极小，富有水性差，水文地质条件简单。

二、矿区水文地质

（一）岩性特征及含隔水性

1、新生界松散岩系孔隙潜水含水组

（1）风积沙（Qeol 4）

分布零星，厚度小，透水而不含水

（2）黄土层（Qeol 3m）

分布广泛，地层厚度一般大于50m，为粉砂质重粘沙土~粉砂质轻粘粘土，在沟壁常有来自底砾石中泉水，流量0.05~0.08L/S。

2、碎屑岩裂隙承压含水组

（1）二叠系下统下石盒子组（P1x）

中上部以紫色砂质泥岩为主，下部为黄褐色、灰黄~浅绿色中粗砂岩，根据钻孔抽水资料；单位涌水量0.000000796~0.0016L/S.M，渗透系数0.0000259~0.280m/d,地表泉流量0.05~0.80L/S，水位标高1099~1178m，矿化度0.25~0.31g/L，水质类型为HCO3- Ca.mg型。

（2）二叠系下统山西组（P1s）

由灰白色砂岩、砂质泥岩、泥岩、粘土岩和煤组成，底部砂岩裂隙发育，钻孔漏水严重。根据钻孔抽水资料：单位涌水量0.0004~0.00052L/s.m,渗透系数0.00291~0.00530m/d，水位标高1075.07~1093.56m；地表泉流量0.1L/S，标高10099.08m，矿化度0.25g/L，水质类型为HCO3- Ca.mg型。

（3）上石炭统太原组（C2t）

岩性为黑色泥岩，砂质泥岩夹细~中粒砂岩和煤层。含微量裂隙水，钻孔中水柱高度仅5.67~6.52m，不能做抽水试验。水位标高1055.97~975.23，矿化度0.361g/L,水质类型HCO3.SO4-Ca.Mg型。

（4）上石炭统本溪组（C2t）

岩性为灰白色砂岩、黑褐色泥岩和粘土岩，底部偶见底砾岩。含微弱裂隙水，钻孔内水柱高度0.33~5.67m，最大21.80m，未作抽水试验，水位标高957.23~1034.66m，底部有一层粘土岩，全区发育，可起隔水作用。

3、奥陶系白云岩岩溶、裂隙含水组

岩性上部为灰黄色白云岩、白云质灰岩；中~下部为浅灰、灰黄色竹叶状白云岩和白云质灰岩。岩溶不发育，根据抽水试验，单位涌水量0.000643L/s.m，渗透系数0.00609m/d，水位标高985.30m。

（二）矿床充水条件

1、构造条件

查干淖煤田总体构造轮廓控制着地下水的储存、富集、运动。向西倾斜的单斜构造决定了地下水的运动趋势为由东向西。总体的单斜构造及其间发育幅度较小的宽缓褶曲难以形成较好的储水构造，不利于地下水的富集，仅水地下水的运动方向有所影响。

矿区为一倾向NW单斜构造，伴以波状起伏和稀疏断层为其特征，矿区内有查干淖煤田目前发现最大的柱状陷落一帐房焉陷落柱，其长轴470m，短轴280m。在井下巷道遇陷落柱时见其洞穴，裂隙非常发育但无地下水涌出，仅呈潮湿状态至滴水。

2、地形、地貌及气候条件

矿区基本位于峁梁之上，峁梁南北西侧分别为龙王沟和三道沟。区内次级冲沟发育，地形坡度大，平时地下水以泉水的形式排泄，遇暴雨沟谷汇集洪水注入伊金霍洛河。

本区气候干燥少雨，蒸发量大，大气降水相对集中，因此大气降水只要少量下渗补给，大部分排泄出区外，不利于矿床充水。

3、地下水与地表水的关系

伊金霍洛河流经矿区东缘，距核实区东侧5~7km。伊金霍洛河河床坡度大，下切侵蚀强烈，河谷狭窄。伊金霍洛河河床全部为寒武、奥陶系地层，与含煤岩系未直接接触。查干淖煤田众多生产窑从未发生过底板突水现象，可见奥陶系灰岩岩溶水与含煤地层之间无水力联系。

综上所述，核实区内构造简单，构造对矿床充水无影响，区内无地表水体及较大冲沟，伊金霍洛河是核实区周边最大且唯一的地表水体，与煤层直接充水含水层无水力联系，是排泄地表水的天然场所。为核实区及全煤田最低侵蚀基准面。

（三）核实区水文地质类型及复杂程序

本区含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组，岩性由不同粒级的砂岩、泥岩、粘土岩及煤层组成，各岩层不同程度地发育着裂隙，充水空间较发育。区内构造简单，大部分煤层在伊金霍洛河、地下水面以上，钻孔单位涌水量小于0.1L/s，矿区无水力联系，故本区应属以裂隙岩层为主水文地质条件简单类型，即二类I型。

第二节 工程地质

一、各类岩石的物理力学性质

1、砂岩

抗压强度3.3~158.7Mpa，一般20~80 Mpa，普氏系数2~8。

2、砂质泥岩

抗压强度13~60Mpa，普氏系数1~6。

3、泥岩、粘土岩

抗压强度10.9~59.3 Mpa。

4、碳质泥岩

抗压强度36.3~41.4 Mpa。

5、煤

抗压强度10.6 Mpa。

二、煤层顶底板岩性及稳定性评价

5号煤层直接顶板一般为砂质粘土岩或砂质泥岩，间接顶板为中~粗砂岩，由于其埋藏浅，处于强风化带内，故以软弱岩层为主。

6号煤层伪顶板为粘土岩、泥岩、砂质泥岩。抗压强度35.8~41 Mpa；下部为软质粘土岩遇水可分解成泥状，具可塑性。间接顶板为粗砂岩，厚度4~10m，抗压强度10.6~45.5 Mpa。属于软弱岩层~半坚硬岩层。

8号煤层顶板为砂质泥岩，抗压强度13~60 Mpa；9号煤层顶板为中~细粒砂岩，抗压强度20~80 Mpa。伪顶板为泥岩，抗压强度11~59 Mpa，均属于软弱~半坚硬岩层。工程地质条件属中等类型。

第三节 环境地质

一、环境地质现状

本区位于鄂托克旗高原东北部，地貌具有典型的黄土高原梁峁特征，地形复杂，数枝状冲沟特别发育，水土流失严重，植被稀疏，生态环境脆弱。

本区属于大陆性干旱气候，冬季严寒、夏季温热，寒暑变化明显，四季分明，降水量少，且集中7、8、9月，雨季多发山洪，历时短，但流量大，流速快，易带泥砂。3~5月多大风，并伴有扬沙现象，常年主导风向为西风。

到现在为止，核实区及周边地区未发现较严重的地质灾害，根据“中国地震动参数区划图”的划分，本区抗震设防烈度为7级，设计地震加速度值（g）为0.10。根据国际GB18306地震标准划分，属弱震预测区。

区内没有发现有较大规模的滑坡、泥石流等地质灾害，小型黄土滑坡各沟谷中较多，一般滑坡面40~60度，面积多数在50平米以内。由于沟谷的向源侵蚀，黄土崩塌现象在沟头常见，常沿垂直解理崩落，崩落体堆积于沟底。

二、煤矿开采可能产生的环境问题及防治建议：

1、本区6号煤层厚度大、埋藏浅，采空区形成后破坏了岩体内部原有的力学性质，极易出现顶板岩层变形、塌陷。建议煤矿对采空区及时回填，复垦绿化，种草、植树，保持水土。

2、煤矿开采排出的矿坑水中含有害元素，如果不合理排放，将导致污染生活水源。建议将排出的矿坑水惊醒无害处理，再用于生产中去。

3、矿井生产中的主要固体废气物为煤矸石，如果不采取措施，乱堆放易自燃污染环境，所以应该采取石灰灌浆，黄土覆盖的方法处理。

总之，煤炭资源的开发利用是促进经济发展、利国利民、造福于人类的好事情。我们一定要在开发利用煤炭资源的同时，注意保持生态环境，提前做好预防措施，防患于未然。

三、瓦斯、煤尘、自燃

1、瓦斯

第六章 堪查工作质量评述

第一节 堪查工程及质量评述

一、地形地质图

原报告所附1/5000地形图由内蒙煤田地质勘探公司XXX队测量分队根据1972年航空摄影的照片，1976年控制调绘。由原煤炭部航测大队1976年采用多倍仪测量成图，采用1954年北京坐标系，1956年黄海高程系，等高距为5m，1967年版图式。

地质填图采用与地形图同年摄影的航空照片由内蒙煤田地质勘探公司117队1976年调绘。根据本区基岩沿沟出露的特点，采用沿沟追索为主、路线穿越为辅的方式确定地质界线。水文地质填图与地质填图同步进行、结束后经野外验收送交煤炭部航测大队成图。

1977年精查勘探时，对区内煤层露头部分、褶皱轴部以及不同时代地层的界线进行检测，证实该图已达到1/5000精度，可供露天设计使用。

本次储量核实使用上述地形地质图六幅，图名、图号分别为：其字湾10-49-7（XXX）、XX兔10-49-7-（XXX）、XXX10-49-（XXX、XXX10-49-7（XXX）、XXXX10-49-7-（139）、XXX10-49-7（140）。

二、工程测量

区内三等点由内蒙煤田地质勘探公司151队施测，1976年内蒙测绘局在三道沟精查区进行1/2000地形图绘测工作，故本区从平面到高程的各级控制资料较为齐全。

钻孔施测在等级点和图根点的基础上采用侧方交会，前方交会、极坐标法、后方交汇等发疯观测一测回，交会角在20度以上。

侧方交会点位中误差±0.08m，前方交会点位中误差±0.17m，后方交会误差不超过0.5根2m，极坐标法误差不超过0.5cm，其精度可满足地质要求。

钻孔高程一般为等外水准施测，其高程精度能够满足地质要求。

本次储量核实其利用69个钻孔工程测量成果。

三、钻探工程

三道沟精查阶段施工钻孔96个，钻探工程量20450.21m；利用详查钻孔33个，钻探工程量7099.57m；利用华北地质局东西露天勘探钻孔80个，工程量17486.92m，露天精查区内总计使用钻孔209个，工程量45036.70m。

本次储量核实共利用钻孔69个，钻探工程量13541.32m，其中位于核实区内钻孔48个，钻探工程量9452.17m，周边钻孔21个，钻探工程量4089.15m，详见表6-1。




69个钻孔共见可采见煤点228层，其中甲级145层次，乙级60层次，丙级23层次，甲乙级率为89.98%。

四、地球物理测井

（一）测井工作量

区内利用的69个钻孔中，共有37个钻孔进行了地球物理测井。其中详查钻孔7个，精查钻孔30个。203队1958年施工的28个钻孔没有测井，详、精查因故没有测井的钻孔4个。

（二）测井方法

本区测井使用的曲线参数有人工伽玛、自然伽玛、视电阻率三种参数，测井所使用的仪器性能可靠，原始记录齐全，技术条件正确，煤层与围岩在电阻率和密度上有明显差异，定性、定量解释可靠。

每个测井钻孔均获得孔斜角和方位角资料，37个测斜钻孔中有6个超出规程要求，由此引起见煤的位移均进行了换算，详见表6-2。




五、水文地质、工程地质

精查区共在4个钻孔抽水15段，分层水位观测9段，生产窑水文地质调查5个，洪水位测量7.65km。本次利用上述资料对核实区的水文地质进行评述。

全区采集土样68组，岩样354组，利用采样测试成果对核实区的工程地质进行评述。

六、煤质采样工作

（一）煤芯煤样

精查区各堪查阶段所有钻孔均采集煤芯煤样进行了测试和化验。本次利用的69个钻孔共计采取煤芯煤样725个，测试的项目有工业分析、发热量、有害元素、灰成分、灰熔点、透光率、元素分析、稀散元素、容重、比重等等。

（二）生产大样

各堪查阶段共采取生产大样五套，58年所采大样采用井下全巷法，打眼放炮；1976~1977年采用井下刻槽法，其规格1.5~1.3m，炮眼深0.5m。

煤质化验由原内蒙古煤田勘探公司化验室承担，该所在内蒙西部地区一直承担煤质化验工作，历年来内、外检合格率均达到煤炭部规定标准。

第二节 本次堪查提交成果

1、地形地质图

根据编制核实报告的需要，利用原报告六幅1：5000地形地质图的相关部分进行微机处理成图。比例尺与原图一致，为1：5000。

2、地质剖面图

选择区内6条剖面重新制图，比例尺为1：5000。

3、煤岩层对比图

选择区内6条剖面上的利用钻孔进行煤岩层对比，成果使用原报告的对比成图，通过微机处理成图，比例尺1：500。

4、钻孔柱状图

选择位于区内的839、430、74号钻孔通过微机处理重新成图，比例尺1：200。

5、煤层底板等高线及资源储量估算图

根据利用钻孔各煤层见煤点资料和现行规范对资源储量类型划分方法重新估算，利用微机圈定估算面积并成图，比例尺1：5000。

6、煤层采掘工程平面图

由业主提供并经旗、市两级国地资源签字、盖章确认。根据采掘工程平面图和煤层参数，进行煤炭资源消耗量的估算，比例尺1：5000。

7、报告附表

（1）钻孔坐标一览表； （2）钻孔煤层质量综合成果表；

（3）煤芯煤样分析成果整理表；（4）资源/储量估算表；

8、文字报告

9、附件

（1）本次核实范围与最后一次堪查范围关系图

（2）XXX煤矿与原XX煤矿、原XX煤矿相对关系图

（3）煤矿开发利用方案说明书。

第七章 资源/储量估算
第一节 估算范围及工业指标

一、估算范围

核实区内含可采煤层五层，分别为5、6上、6、8、9号煤层。所有可采煤层均参与资源/量估算。

在平面位置上，估算边界根据内蒙古国土资源厅2006年2月6日给予查干淖XXX煤炭有限责任公司划定矿区范围的批复（内国土资采划字[2006]XXX文）为界。由于各可采区面积和风化带面积。

二、工业指标

本区煤层倾角平缓，一般小于10°，煤质牌号为长焰煤，根据现行规范《煤、泥炭地质堪查规范》DZ/TO125-2002附录E（表E2）之规定，确定本区资源储量估算的工业指标如下：

1、煤层最低可采厚度≥0.80m；

2、原煤最高灰分（Ad）40%；

3、原煤最高硫分（St.D）3%；

4、原煤最低发热量（Qnet.D）17MJ/Kg。

第二节 估算方法

核实区内地质构造简单，断层稀疏，没有紧密褶皱，主要可采煤层稳定程度较好。钻探工程按规则的勘探网布置。点位基本均匀，故选择地质块段法估算资源储量。由于原报告采用煤层真厚度和段块斜面积计算资源/储量，本次核实仍延用原方法。计算公式如下：

Q=SXMXD

式中： Q —块段资源储量（T）；

S—块段斜面积（㎡）；

M—块段内各工程点真厚度平均值（m);

D—煤层容重值（T/M3）；

第三节 估算参数的确定

一、煤层采用厚度

本次煤层资源储量核实采用厚度，根据《煤、泥炭地质堪查规范》DZ/TO125—2002有关规定执行。

1、计算煤层采用厚度时，煤层中单层厚度小于0.05的夹矸，与煤分层合并计算采用厚度，大于或等于0.05的夹矸则一律给予剔除。

2、所有参与资源/储量估算的煤层，夹矸厚度均应小于最低可采厚度。当煤分层厚度等于或大于夹矸厚度时，将上、下煤分层厚度相加，做为采用厚度。

3、结构复杂的复煤层，当夹矸总厚不大于煤分层总厚度的1/2时，以各煤分层的总厚度作为煤层的采用厚度，当夹矸总厚度大于煤分层总厚度的1/2时，按第1条和第2条规定进行处理。

二、容重

利用原报告成果，各可采煤层容重值均采用1.40T/立方米。

三、块段面积

由微机采用AutoCAD系统图形解析法读取水平投影面积，用水平投影面积乘以Secɑ(其中ɑ为块段平均倾角）即为块段斜面积。

四、块段平均厚度

以圈定块段内钻孔的煤层采用厚度取其算术平均值。出现不可采点时，用内插法求出最低可采厚度点，各插点均参与平均厚度计算。

五、资源储量估算边界的确定

1、当钻孔某煤层厚度低于最低可采厚度时，则与相临钻孔的可采厚度用内插法确定最低可采厚度的插点，各插点连线即为可采边界。

2、当钻孔煤层尖灭时，与相邻见煤钻孔的中点作为煤层厚度0点，再用内插法确定可采边界。

六、采空范围和资源/储量消耗量的估算

煤矿采空范围依据矿方提供并由旗、市两级国土资源局签字盖章的采掘工程平面图划定采空范围，把该图采空区投影至资源储量估算图上，根据资源储量估算参数确定消耗量。

七、风化带的确定

（一）风带煤的特征

煤层风化后成碎块状和粉末状，煤质疏松，水分增高，发热量降低，基本丧失动力用煤价值，本区风化煤后各项化验指标特征如表7-1所示。




（二）风化带深度

原报告根据1959年203队采样测试成果，从煤层露头向里内推平距100m做为风化带确定的深度。

第四节 资源储量类型的划分

原报告根据堪查区的构造特征和煤层的稳定的稳定程度将本区确定为一类二型，即地质构造简单、煤层较稳定类型。根据现行规范附录D（表D.1和D.2）的要求，使用500X500m的工程网圈定控制的资源储量，大于1000X1000m的工程网圈定推断的资源储量。

原报告为露天堪查，在首采区采用平行等距剖面较基本亡距加密一倍。故首采区的基本网距已达到250m。根据规范要求和本区的实际情况确定资源储量类型的具体原则如下：

1、探明的经济基础储量（121b）

（1）煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明。

（2）煤层底板等高线已严密控制。

（3）各项堪查工程已达到勘探的控制程度。

勘探网距达到500X500m的较稳定煤层符合上述条件。

2、控制的经济基础储量（122b）

（1）煤层的厚度、结构已基本查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性的已基本确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已基本查明。

（2）煤层底板等高线已基本控制。

（3）各项勘查工程已达到详查程度。

勘探网具达到1000X1000m的较稳定煤层和勘探网距达到250X250m的不稳定煤层符合上述条件要求。

3、推断的内蕴经济资源量（333）

（1）煤层的厚度、结构已初步查明，煤层对比基本可靠，煤类和煤质特征已大致确定。

（2）煤层产状已初步查明，煤层底板等高线已大致控制。

（3）各项堪查工程已达到普查的控制要求。

有下列情况的资源储量类型确定为推断的内蕴经济资源量：

（1）堪查网距大于1000X1000m的较稳定煤层；

（2）孔距大于250X250m的不稳定煤层；

（3）用内插法取得最低可采点（0.80m）的块段；

（4）风化带切入的地质块段。

第五节 资源储量估算结果

一、估算结果

本次工作对查干淖小淖煤矿井田范围内的各可采煤层煤炭资源/储量进行了系统核实，对已开采动用的煤炭资源储量根据矿方提供、由鄂托克旗市矿山地质检查站测制、并经鄂托克旗市国土资源局审核确认的“采掘工程平面图”确定的开采区范围、按相关参数及技术要求进行了煤炭消耗资源储量挂酸。截至2006年2月28日全井田查明总煤炭资源量（121b+122b+333+334?)1633万吨，其中探明的经济基础储量（121b）7896万吨、控制的基础储量（122b）42万吨、推断的内蕴经济资源量（333）5541万吨，预测资源量（334？）2854万吨，已动用消耗资源量1402万吨，保有资源储量14931万吨。全井田占用原详、精查报告累计资源储量12349万吨，详见表7-2和表7-3




二、估算说明

1、本区南部钻孔稀疏，部分钻孔存在着“面状风化”问题，故原报告将其按风化无煤区处理。本次核实通过调查后认为，在所谓的风化无煤区内，小煤窑仍能采出质量较好的正常煤炭，所以本次因地制宜给“面状风化区”估算了资源储量。资源储量类型按334？处理。

2、原详、精查报告采用厚度把≥0.01m的单层夹矸全部剔除，本次储量核实把≦0.05m的单层夹矸和煤层合并计算利用厚度。

3、原精查报告工业指标中，最低可采厚度为1.00m，（露天报告），本次确定为0.80m。

第八章 探采对比

第一节 煤层、煤质变化情况

一、煤层

原XX煤矿、原XX煤矿均开采6号煤层，由于矿井中没有揭露煤层全厚度，故与原报告钻孔所确定的厚度无法进行对比。在煤层结构上，井下所见煤层结构复杂，含夹矸7-12层，夹矸单层厚度0.05~0.30之间，岩性为粘土岩、泥岩、碳质泥岩，与原报告邻近钻孔的煤层结构基本一致。

二、煤质

精查报告确定849号孔为风化煤，煤矿采用采掘到该孔附近时，煤质与原报告结论基本一致，所采煤炭疏松易碎，无法利用。

第二节 开采技术条件变化情况

一、构造

露天精查报告查明小石拉塔断层从原XX矿区中部通过，井下实见该断层，断层走向NW~SE,倾向SW,落差不大,与报告结论基本一致.

二、水文地质

原报告基本查明矿区水文地质条件为以裂隙水为主的水文地质条件简单类型，煤系地层含水微弱。井下生产过程中，煤层顶板无水，底板有微弱的透水现象，水量甚微，与精查报告结论基本一致。

三、瓦斯

精查报告未进行过瓦斯测定工作，详查报告仅进行过生产矿井调查，认为该区为低沼气矿井，无瓦斯威胁，煤矿在开采过程从未发生过瓦斯爆炸事故。

四、煤尘

原报告进行了煤尘爆炸测试工作，根据煤的洗煤挥发分分析，本区煤为高挥发分煤，煤尘爆炸指数高，煤尘有爆炸的危险性，在煤矿和开采过程中未发现过煤尘爆炸事故。

五、煤的自燃

原报告确定本区煤有自燃现象。在生产过程中，原煤运至地表堆放时间长有自燃现象。

第九章 矿山开发可行性概略评价

第一节 资源预测及供求现状

进入本世纪以来，世界经济的全球化和能源短缺刺激了能源工业的迅速发展，近几年来，随着我国改革开放进一步深入和国民经济稳定持续的高速发展，能源的需求量不断地增加。在我国能源结构中，煤炭一直占有主导地位，可达60~70%以上。2004年由国家发改委主持召开的煤炭产业发展座谈会根据现有的煤矿生产能力分析，最近几年全国煤炭供需量将会出现较大的缺口。

内蒙古自治区的煤炭资源非常丰富，无论探明储量和预测储量均占全国第二位。煤炭资源量主要集中在鄂托克旗地区的东胜煤田和查干淖煤田。我国煤炭基地西移和西部大开发战略的实施为我区煤炭产业带来巨大的商机，必将进一步促进自治区煤炭工业的高速发展。

内蒙古自治区的煤炭产量已突破亿吨大关，位居全国第四位，有建立大型火力发电厂得高独厚的条件。受我区煤炭资源吸引，全国各大电力集团大举北上，争先恐后地进入我区投资煤电一体项目。

查干淖煤田的煤炭目前供不应求，煤炭价格也随之大幅度的上升。根据查干淖近几年的煤炭价格动态分析，煤炭价格由本世纪初的40元上升至目前的120元/吨，价格成倍地翻番。随着我国煤炭需求量的增加和缺口增大，煤价继续上涨已成为今后一段时间内经济发展的必然趋势。

第二节 煤炭资源开发建设条件评价

一、资源条件

查干淖煤田位于鄂托克旗高原东北部，煤炭资源十分丰富，它以煤层厚度大，埋藏浅，煤质优良，开采技术条件简单而著称，被誉为全国五大露天矿区之一。

XX矿区位于查干淖煤田北部，具有露天开采的条件，是查干淖煤田露天堪查最早的矿区。由于其资源条件略逊色于后来堪查的XX沟露天和XXXX露天，才没有被准能公司开发利用。但是其丰富的煤炭资源，简单的地质构造，早已被详查和勘探所证实。

二、开发建设条件

1、交通

XXX煤矿距查干淖XX湾东南方向约7公里，其间有砂石公路相通。XXX镇向西至鄂托克旗市榆林154KM，其间有查干淖~东胜公路相通，向北至呼和浩特市118KM，其间有呼和浩特~查干淖公路相通。

丰镇~查干淖铁路从XXX镇通过，该线是地方煤炭资源外运的专用线。煤炭至神府铁路唐公塔集装站4KM。故煤矿对外交通尚属方便。

2、供电条件和水源条件

原XX煤矿和原XX煤矿电源引自上湾220KW变电所，线路采用10KV架空线路，可满足生产和生活用电。

本区水源比较匮乏，但本区南部龙王沟内冲洪积层比较发育，可以打井取水解决生产、生活之需。

3、劳动力来源

本区沟壑纵横，梁峁散布，土壤贫瘠，干旱少雨，发展农业“先天不足”，因此农村劳动力资源丰富。

第三节 经济技术评价

一、矿山建设规模及服务年限

通过本次核实，共获得煤炭保有资源储量14931万吨。根据规划矿井生产能力150万吨/年、回采率按75%计算，推断的资源/储量按70%折算，预测资源储量按60%折算，预计煤矿服务年限61年。计算公式如下：

矿井服务年限=保有资源储量X回采率X折算率/年生产能力。

二、主要技术经济指标

5、产品销售：吨煤120元（含税）

6、产品成本：吨煤成本66.54元（表9-1）




7、相关税额

�增值税额：年应交税为（18000÷1.13）×13%-12.2×150×17%=2070.80-311.10=1759.70万元。

②城建税及教育费附加：1759.70×（1%+3%）=70.39万元。

③资源税2.30×150=345万元。

8、投资构成

依据2000年国家煤炭行业颁发的现行各类工程计算指标、基础定额、费用定额估算建设投资，经计算矿井建设投资为9000万元，详见表9-2。




三、经济效益评价

根据静态法计算财务指标如下：

1、销售总收入：120×150=18000万元；

2、生产成本：66.54×150=9981万元；

3、年利润：年销售-生产成本-增值税额-城建税及教育费用附加-资源税额=18000-9981-1759.70-70.39-345=5843.91万元；

4、所得税：利润总额×所得税率=5843.91×33%=1928.49万元;

5、投资收益率（年销售收入-年成本）÷总投资=8019÷9000=89.1%；

6、投资利润率：利润总额÷总投资5843.91÷9000=64.93%；

7、投资回收期：总投资/（利润总额-所得税+折旧与摊销费）≈2年（不含建设期）。

三、煤矿获利情况预测

从以上各项指标分析得知：该矿各项财务指标均已达到行业或社会平均效益水平。从财务角度讲是可行的。做为年产150万吨的大型矿井，通过静态计算所得的经济指标为：投资收益率89.1%，投资利润率64.93%，投资回收期约2年，煤矿在微观和宏观上经济利润可行。本区利用三道沟精详查资料编制储量核实报告，资源储量可信程度高，经济技术指标有同类矿井可以类比，因此结论比较可靠。

第十章 结论

第一街 提交主要成果评述

1、核实区位于《内蒙古自治区伊克昭盟查干淖煤XX沟矿区露天精查（最终）地质报告》和《查干淖煤XX沟矿区详查（露天）报告》范围之内，因此核实报告以原报告为主要地质依据，收集了原报告69个钻孔资料，煤芯煤样化验成果，六幅1/5000地形地质图及其它相关资料。通过结合分析、认真研究后编制而成。

2、利用原报告的堪查成果，详细叙述了核实区的地层层序、岩性组合，查明本区含煤地层主要为石炭系上统太原组，其次为二叠系上统山西组。

3、利用原报告的堪查成果，查明了核实区的地质构造特征，区内煤层整体产状为单斜构造，断层稀疏，无岩浆活动影响，构造复杂程度为简单类型。

4、查明区内可采煤层为5、6上、6、8、9号煤层，其中6、9两层煤为较大部可采的较稳定煤层；5、6上、8号煤为局部可采的不稳定煤层。

5、根据煤芯煤样化验成果和生产大样的测试成果叙述了可采煤层的煤质特征，确定本区煤以中灰~中高灰为主，中~中高发热量的长焰煤，工业利用方向以动力用煤为主。

6、根据堪查成果评述了矿区的水文地质、工程地质、环境地质特征。本区水文地质条件为二类I型，工程地质条件中等，瓦斯含量低，煤层易自燃，煤尘有爆炸的危险性。

7、根据堪查成果和煤矿提供的开采资料进行探采对比，其结论是二者基本吻合。

8、按现行规范《煤、泥炭地质堪查规范》DZ/TO125—2002—一般地区的工业指标，选用地质块段法进行了资源/储量估算；消耗资源量估算依据采掘工程平面图中采空区范围和估算参数进行估算，结果基本可信。

9、收集有关资料对煤矿的开发利用进行了可行性概略分析，在目前条件下，综合考虑矿山建设和开发的内外部条件，本矿山开发是经济的。

第二节 存在问题及建设

1.本区东部帐房焉陷落柱附近存在着大面积的“面状风化”区，估算储量时，风化带影响范围确定依据不充分，希望能够引起矿方的注意，在采掘过程中如果发现媒质异常，应该分析原因，确定新的开采方案，避免重大经济损失。

2.本区6号煤层厚度大，埋藏浅，在开采过程中不可避免地带来地面变形和塌陷等环境地质问题，希望矿方及时回填地面塌坑，种草植树，恢复植被。

3.帐房焉柱状陷落仅有个别钻孔控制，影响范围用孔距的1/2进行推断，其位置精度存在问题，在开采其周围煤层时应该注意防范。

4.本区南部钻探工程密度太稀，控制程度不足且存在着煤层“面状风化”问题，望生产部门今后进行补充勘探，进一步控制煤层的深度.厚度和质量。

5.煤矿采空区之内是矿坑水、有害气体聚集的场所，在设计和生产中应引起足够重视，避免发生突涌水事故和瓦斯事故。

内蒙古自治区查干淖XXX沟精查区XXX煤矿煤炭资源/储量核实报告

附表一（共3页）

XXX煤矿钻孔施工情况一览表

查干淖XXX煤炭有限责任公司

二00六年三月

