第二部分—浅基础

一、思考题

1、浅基础的结构类型、受力特征和构造特点？（柱下单独基础，墙下条形基础，柱下条形基础或柱下交叉梁基础，筏形基础和箱形基础，壳体基础等）。

2、各种类型浅基础方案选用和方案比较？

3、基础设计荷载是如何规定的？（计算基底面积和埋深时、计算地基变形时、验算地基稳定时）。

4、基础上的荷载如何计算？（活荷的折减，设计地面标高的取值，墙下条形基础荷载的取值等）。

5、《规范》对建筑物安全等级的划分？

6、各级建筑物地基计算的内容？（一级建筑物，表2-2范围内的二级建筑物，表2-2范围外的二级建筑物，表2-2范围内但有特殊性的的二级建筑物，三级建筑物，还需验地基稳定性的建筑物）。

7、一级建筑物用何种方法确定f,如何用P-S曲线确定f0→fK→f ？

8、表2-2以外的二级建筑物用何方法确定f，公式各符号的意义？

9、表2-2所列的二级建筑物用何方法确定f，f0→fK→f的修正过程及公式，其中ψf的意义？

10、轴心受压基础的基底压力公式及地基承载力验算？

11、偏心受压基础基底压力的计算公式（e>L/6,e≤L/6）,基底压力分布规律和地基承载力验算？

12、条形基础附加应力简化计算，矩形基础的附加应力计算及软弱下卧层验算？

13、地基变形计算的分算总和法（规范法），公式，沉降值修正，沉降计算深度的确定？

14、地基变形的四个特征值，框架结构，砌体承重结构、高层、高耸建筑物控制地基变形的特征值？

15、常用建筑物的地基变形容许值？

16、进行地基稳定验算的建筑物范围，在竖向和水平荷载作用下地基失稳破坏的两种形式及计算公式？

17、建筑物地基设计的两种极限状态？

18、不同形式的基础设计要求是什么：

1、 刚性基础剖面设计的刚性角要求，为什么有此要求？

2、 扩展基础包括哪两种基础？剖面设计的要求？

3、 柱下条形基础、柱下十字形基础、筏形基础、箱形基础的特点？

19、基础的设计步骤：

1、 基础埋深的影响因素和选择？

2、 按地基承载力确定基础底面尺寸？（持力层承载力的计算和软弱下卧层承载力的验算）。

3、 各类基础的剖面设计（包括构造要求和内力计算、配筋）？

20、减轻不均匀沉降危害的措施？

1、 柔性结构的定义，建筑物范围，设计中应考虑的问题，地基变形允许值？

2、 刚性结构的定义，范围，地基变形允许值？

3、 半刚性结构的定义，范围，地基变形允许值？

21、减轻不均匀沉降的建筑措施、结构措施、施工措施？

22、对于动力基础：

1、各种动力基础的设计要求：  

保证相邻基础不因其动力作用过大产生过大沉降？

对最大振幅、最大振动速度、最大振动加速度的限制？

        2、天然地基动力参数的取用：

                （1）地基刚度：①垂直刚度  Kz=CzA

                               ②水平刚度  Kx=CxA=0.7 CzA

                               ③摇摆刚度  Kφ=CφI=2.15 CzI
                               ④扭转刚度  Kψ=CψIz=1.05 CzIz
                （2）地基阻尼：①垂直阻尼比  Dz=
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 (砂土、粉土)？

                               ②水平摇摆耦合阻尼比  Dxφ1= Dxφ2=0.5Dz？

                               ③扭转阻尼比  Dφ=0.5Dz？

当动力机器基础采用桩基时的刚度和阻尼比？

二、单选题

1、按地基承载力确定基础底面积及埋深时，传至基础底面上的荷载按（     ）且用（     ）？土体自重分项系数为（     ）？

      A．基本组合  设计值  1 ；       B．长期效应组合  标准值  1.2 ；

C．基本组合  标准值  1.4 ；       D．特殊荷载组合  设计值  1 ；

答案：A

2、计算地基沉降时，传至基础底面上的荷载按（     ）不计入（     ），采用标准值？

A．短期效应组合、风荷与地震荷载；   B．长期效应组合、风荷与地震荷载；

C．长期效应组合、雪荷载；            D．基本组合、风荷载；

答案：B

3、计算地基稳定时，荷载按（     ）分项系数（     ），采用（     ）？

A．长期组合  1.2  标准值；        B．基本组合  1.0  标准值；

C．基本组合  1.4  设计值；        D．基本组合  1.2  设计值；

答案：B

4、对（     ）建筑物的地基可不进行变形验算？

A．一级建筑物；                         B．fK<130KPa体形复杂的二级建筑物；

C．fK<130Kpa层数≥5的砌体承重结构；    D．60KPa≤fK≤130Kpa层数≤5层的框架结构；

答案：D
5、以下建筑物中不需进行地基稳定性验算的是（     ）？

A．水工大坝；    B．高层住宅楼；    C．电视塔；    D．大跨度单层工业厂房；

答案：D

6、在偏心荷载作用下当偏心距>b/6时，基底压力的计算公式为（     ）？

A．
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答案：B

7、在偏心荷载作用下当偏心距≥b/6时,基底压力的分布图为（     ）？

A．一个三角形；    B．梯形；   C．矩形；    D．两个三角形；

答案：A

8、高层建筑对地基变形控制的主要特征值是（     ）？

A．倾斜；    B．局部倾斜；    C．沉降量；    D．沉降差；

答案：A

9、砌体承重结构对地基变形控制的主要特征值是（     ）？

A．倾斜；    B．局部倾斜；    C．沉降量；    D．沉降差；

答案：B

10、对于可不做地基变形验算的二级建筑物，根据土样的物理指标得到f0后，再经修正得到fK，其修正系数ψf是考虑（     ）因素的影响？

A．土样数量的多少；    B．土样的取值方法；    C．土样的离散性；    D．土样的种类；

答案：C

11、考虑建筑物在竖向荷载和水平荷载共同作用下，地基失稳的破坏形式有（     ），其稳定安全系数分别要求（     ）？

A．整体剪切破坏,冲剪破坏，≥1.1，≥1.5 ；

B．局部剪切破坏,冲剪破坏，≥1.2，≥1.5 ；
C．表层滑动破坏，深层滑动破坏，≥1.2-1.4，≥1.2 ；

D．表层滑动破坏，深层滑动破坏，≥1.5，≥1.3 ；

答案：C
12、对季节性冻土地区考虑基础埋深时，在（   ）条件下不需考虑冻胀影响？

        A．基底距地下水位较近；     B．地基承载力PK≤130Kpa；

C．主要持力层为砂土层；   D．主要持力层为密实的粘性土层；

答案：C

13、柱下条形基础的长度确定不是出于（     ）因素的考虑？

A．增大底部面积，改善端部地基承载条件；

B．调整底面形心位置，使P分布合理；

C．改善基础梁的挠曲条件；

D．满足地基承载力的强度要求；

答案：C

14、筏板配筋构造要求，其纵横向支座钢筋应有1/2—1/3贯通全跨，且配筋率≥0.15%，跨中钢筋按实际钢筋全部通过是考虑到（     ）影响？

A．筏板的局部弯曲；      B．筏板的柱上板带弯矩值；

C．筏板的整体弯曲；    D．筏板的剪力大小和温度影响；

[image: image1.wmf]m

16

.

0

答案：C

15、某构筑物基础如图所示，在设计地面标高处

有偏心荷载680KN,偏心矩1.31m。基础埋深

2m，底面尺寸4×2m。则：Pmax =（     ）KPa，                          

基底压力分布图为（     ）？

（A）300.3；三角形；
（B）405；三角形；
（C）572；梯形；
（D）400；三角形；

答案：A
16、砖基础的剖面尺寸与（     ）无关？

（A）砖的模数与砌筑方式；           （B）砖的强度与砂浆强度；
（C）基础台阶的宽高比允许值；       （D）地基承载力大小和软弱下卧层强度；

答案：D

17、柱下条形基础底部翼板宽度应由（     ）确定？

（A）柱的截面尺寸大小；              （B）持力层承载力和下卧层承载力；
（C）砼和钢筋的强度及配筋量；        （D）基底压力的均匀性；

答案：B

18、由地基变形计算公式S=
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知建筑物的沉降由附加应力引起，下面说法中正确的是（     ）？

（A）建筑物的基底面积愈大，附加应力愈小，故其沉降愈小；

（B）土中水位升降只影响土的自重应力，故抽吸地下水不会影响建筑物的沉降；
（C）做成补偿式基础可减小附加应力，故可减小建筑物沉降量；
（D）加大基础埋深，可减小附加应力，故可减小建筑物沉降量；

答案：C

19、根据《建筑地基基础规范》推荐的地基承载力设计值理论公式fV=Mbrb+Mdr0d+McCK以下说法中正确的是（     ）？

（A）无论基底下土质如何，增大基底尺寸均可提高地基承载力；
（B）在设计中加大基础埋深可以提高地基承载力；
（C）砂土中地下水位上升时，地基承载力降低；
（D）公式中土样指标的测定方法与建筑物的重要性无关；

答案：C

20、与敏感性结构（半刚性结构）有关的地基变形特征是（     ）？

（A）倾斜与局部倾斜；          （B）沉降差与局部倾斜；
（C）沉降量与倾斜；            （D）沉降量与局部倾斜；

答案：B

21、由偏心受压基础的地基承载力条件Pmax≤1.2f。可得到的结论是：（     ）？

（A）偏心荷载基础的地基承载力可提高20%；

（B）当e=b/30时，应考虑偏心使地基承载力降低的影响；

（C）当e=b/6时，应限制基底压力不超过未偏心时的地基承载力的60%
（D）b/30<e<b/6时，应限制基底压力不超过未偏心时的地基承载力的(30—60)%
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答案：C
22、如图为一外柱单独基础，

计算基底面积A≥
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中，
d=（     ）  
(A)1.200；  (B)1.650；  (C)1.425；  (D)0.825；

答案：C                                              
23、计算基础内力时采用基底净反力是由于考虑了（     ）

（A）基础刚度很小
（B）基础与上部结构，地基与基础三者间的相互作用
（C）基底按直线分布假设
（D）基础采用的是柔性材料

答案：C

24、基础的软弱下卧层验算中关于压力扩散角θ不正确的说法是（     ）

（A）θ角与土的性质有关
（B）θ角与下卧层深度和基底宽度有关
（C）ES1/ES2压力大小变化时，θ角保持不变
（D）基底压力增加到一定数值后，θ角迅速减小至最小值

答案：
25、柱下条形基础梁端伸出长度宜取（     ）

（A）（1/4—1/3）边柱距           （B）（1/2—1/3）边柱距
（C）（1/4—1/3）中柱距           （D）（1/6）梁高

答案：A

26、柱下条形基础底部的翼板宽度由（     ）确定

（A）柱截面尺寸                 （B）构造要求
（C）地基承载力                 （D）梁高

答案：C

三、计算题

一、确定基底尺寸，验算软弱下卧层：

某住宅底层墙厚240mm，每米长度承重墙传至±0.000处的荷载设计值F=220kN。地质剖面及土的工程特性指标如图示，基础埋深0.8m，采用墙下条形基础（ηd=1.1, ηb=0,θ=23°）？
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1．持力层承载力设计值f=(     )？

  A.170kpa；       B.200 kpa；    
C.177.7 kpa；     D.187 kpa；

答案：D

2．若f取180 kpa,则基底宽度b≥（     ）？

  A.1.14m；          B.1.32m；      
C.1.34m；          D.1.1m；

答案：C

  3．若取b=1.3m 

①基底处实际压力P=(     )？

  A.185.2kpa；     B.169.2 kpa；     
C.190 kpa；      D.160 kpa；

答案：A

②持力层承载力满足系数为（f取187kpa）（ ）。
      A.0.91         B.1.11         
C.1.01         D.1.10
    答案：C

③作用在软弱下卧层顶面处的自重应力σc=( )

  A.33.45kpa     B.46.45 kpa     
C.35.55 kpa     D.42 kpa
答案：A

④作用在下卧层顶面处的附加应力σz=(     )？

  A.33.1kpa；      B.81.3 kpa；      
C.54.2 kpa；      D.62.1 kpa；

答案：B

⑤软弱下卧层地基承载力设计值fz=(     )？

  A.124.4kpa；     B.91.4kpa；      
C.102.1 kpa；     D.116.4 kpa；
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答案：D

⑥软弱下卧层地基承载力满足系数为（     ）？
      A.0.99；        B.1.08；        
C.1.01；         D.0.80；

    答案：C

二、条件同一，b=1.3m设计砖与砼的混合基础，剖面如图：

  1．图中砼基础台阶宽应取（     ）？

  A.300mm；

B.290mm；                                                    
C.340mm；

D.250mm；

答案：B

2．砖基础的刚性角tgα=(     )？
   A.1/2；       B.1/1.02；        C.1/1.03；         D.1/1.5；

答案：D

3．砼基础的刚性角tgα=(     )？
   A.1/1.03；       B.1/1.5；        C.1/2；         D.1/10.2；

答案：A

三、条件同一，设计钢筋砼条形基础，基础砼C20,fc=10N/mm2,采用I级钢筋，fy=210 N/mm2,b=1.3m：

1．基底净反力Pn=(     )？

A.185.2kpa；     B.183.2kpa；      C.150 kpa；     D.169.2 kpa；

答案：D

  2．控制截面剪力，若Pn=169.2 kpa, V=(     )kN？

   A.98.2；       B.89.7；        C.101.2；         D.82.5；

答案：B

3．若V=89.7kN，基础底板有效厚度h0=(     )mm？

   A.128；       B.110；        C.100；         D.156；

答案：A

4．控制截面弯距（Pn=169.2 kN），MD=(     )kN•m

   A.40.3；       B.22.4；        C.30.2；         D.23.8；

答案：D

5．基础受力钢筋所需面积Ag=(     )？

   A.787mm2；     B.708 mm2；      C.984 mm2；       D.1020 mm2；

答案：A

6．分布筋应选（     ）？

   A.Ø6@250；     B. Ø8@200；      C. Ø8@250；       D. Ø6@200； 
答案：A

4、 柱下独立基础设计：

某柱基础，柱截面350×350mm，作用在-0.600标高处的轴心

荷载设计值为800kN。地基土见图示。选用砼C15，I级钢筋，ft=0.9Mpa,fy=210Mpa：

  1．地基承载力设计值f=（     ）kpa？

A.239.6；     B.242；      C.210；       D.220；

答案：B

2．取f=242kpa，基底尺寸b×l（取方形底面）=（     ）m2？
A.1.9×1.9；       B.2.1×2.1；        C.2.5×2.5；         D.2.0×2.0；

答案：D

3．取b×b=2.0×2.0 m2，基底净反力Ph=（     ）kpa？

A.200；       B.224；        C.210；         D.160；

答案：A

4．若基底设垫层，高h=600mm,分二级，下阶高h1=350mm，上阶高h2=250mm？
①柱边冲剪验算公式应为：
②变阶处冲剪验算应为（取上阶宽l1=b1=800mm）：
5．底面配筋（取Pn=200kpa）所需钢筋面积Ag=(     )mm2？

A.931.5；       B.1120；        C.983.1；         D.768.2；

答案：C
五、地基应力和沉降计算：
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某方形桩基础，底面

尺寸3×3 m2，柱传给

基础的轴心荷载设计                                

值F=2000kN：

1．基底压力P=(     )kpa？

A.252.2；       B.222.2；

C.240.0；      D.207.8；

答案：D

2.基底附加压力P0=(     )kpa？

（故P=207.8kN）
A.207.8；       B.170.2；

C.183.1；       D.168.2；

答案：C

3.当分层厚度为1m（P0=183.1kN）？

    （1）1点处的自重应力σc1=（     ）kpa？
A.0；      B.24.75；       C.43.75；       D.62.75；

答案：C

（2）1点处的附加应力σz1=（     ）kpa？

A.174.8；       B.0；        C.43.7；         D.138.1；

答案：A

（3）O点处的自重应力σco=（     ）kpa？
A.0；       B.24.75；        C.30；         D.25；

答案：B

（4）O点处的附加应力=（     ）kpa？
A.0；       B.24.75；        C.183.1；         D.207.8；

答案：D

（5）：P1i=(     )kpa？

A.34.25；       B.68.5；        C.43.75；         D.24.75；

答案：A

（6）P2i=(     )kpa？

A.178.9；       B.183.1；       C.213.2；         D.174.8；

答案：C

4．若e1=0.960,e2=0.832,则0—1层土的变形量为S=（     ）mm？

[image: image16.png]IRt
1=16.5kN/m”

#t
=17.5KNfm*




A.69.9；        B.70.2；        C.36.5；        D.65.3；

答案：D

  5．若Zn=6m,则σz/σc=（     ）？
A.0.149；       B.0.039；        C.0.241；         D.0.20；

答案：A

6、 一个柱基础，P0=96.9kpa,b×l=3×3m2,
d=1m,Es1=2.52,Es2=2.47,Es3=3.39,fk=130KPa
计算最终沉降量（规范法）？                              

  1．估算土的沉降计算深度Zn=(     )m？

A.6.2；       B.3.5；

C.5.4；       D.5.6；

答案：A

  2．土的验算变形厚度ΔZ=(     )m？

A.0.4；       B.0.3；

C.0.6；       D.0.1；

答案：C

  3．土的计算变形值ΣSi’=(     )mm？

A.104.2；      B.98.3；       C.64.0；       D.38.4； 

答案：A

  4．平均Es=(     )？

A.2.31；      B.2.52；       C.1.0；        D.0.57；

答案：B

  5．修正系数ψs=(     )？

A.0.9；      B.0.95；       C.1.1；        D.1.0；

答案：C

  6．总沉降量S=ψs•S’=(     )mm？

A.104.2；      B.93.8；       C.98.3；        D.114.6；

答案：D
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