A,      *ARC ，指定圆弧
C,      *CIRCLE   ，画圆心
CP,     *COPY     ，移位点
DV,     *DVIEW    ，选定目标区平移
E,      *ERASE，选定目标册除
L,      *LINE，
LA,     *LAYER，图层特性管理器
LT,     *LINETYPE，线型管理器
M,      *MOVE，位移
MS,     *MSPACE，
P,      *PAN，平移点
PS,     *PSPACE，
PL,     *PLINE，
R,      *REDRAW，
PE,     *PEDIT，选择多段线
Z,      *ZOOM，输入比例因子（放大）
V,      *GETP，选择图形实体属性
S,      *PUTP，输入代码（C）选择已有地物
RR,        *RECASS，
KK,        *ASKAN，选取择陡坎线
X,           *DJF3，输入线宽
H,      *HUAN，请选择实体
T,           *ZJWZ，输入注记内容
SS,         *FOURPT，输入图上注记大小
FF,         *DRAWDDF，画一般房
W,          *DRAWWQ，画围墙
K,           *DRAWDK，未加固、加固
G,           *DRAWGCD，是否将所展的点加到数据文件中
D,           *DRAWDLX，（2）配电线（3）输电线（1）通讯线
I,            *DRAWDL，画等级公路
B,           *DZPB，选择要连接的复合线
AA,        *ADDWNAME，
N,           *PLIND， D 不拟合/S 样条拟合/F 圆弧拟合<F>、空回车选目标/<输入图层名>:
O,          *CHANGEHEIGHT，输入修改后高程
WW,      *LINEWIDTH，空回车选目标/<输入图层名>:
Y,           *POLYINS，请指定插入点位置
J,           *POLYJOIN，选择与该线连接的线:
Q,          *RIGHTANGLE，请输入屋角偏离直角的最大允许角度:(度) <3.0>
F,           *FUZHI，选择已有实体: 输入等值线高程:<0.0>
GG,         *PYPOINT，指定基准点: 输入偏移距离
III,  *CZHPOINT，在参照线上指定垂足点:
NNN,      *CZPOINT，指定第一点: 指定第二点: 输入垂足线上一点:
HHH,      *YCPOINT，指定起始点: 指定基准点: 输入延长距离:
LLL,      *XJLPOINT，选择第一条线: 离第一条线距离: 需要数值.
JJJ, *XJDPOINT，选择第一条线: 选择第二条线: 指定第二点:宿小
II,          *XCZHPOINT，
NN,         *XCZPOINT，
HH,        *XYCPOINT，
fz,       *copybase，复制图形
zt,       *pasteorig，粘贴图形
lj,        *polyjoin，选择一条线: 选择与该线连接的线:有复合线高程不为0，是否转换为0<Y>?
SCR,  *SCRIPT，保存文件
tt,       *ddedit，选择注释对象或 [放弃(U)]:
xj,        *trim，选择对象: 选择要修剪的对象，或按住 Shift 键选择要延伸的对象，或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:
ys,       *extend，选择对象: 选择要延伸的对象，或按住 Shift 键选择要修剪的对象，或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
ee,       *ERASEVERTEX，选取要删除顶点的复合线:
cl,       *layiso，选择图层册除图层
cs,       *SCSD，
ck,       *layon
cg,       *layoff
xz,       *select
de,       *lengthen

3DLINE, *LINE 

就是F5就可以刷新了

额外赠送给你一些 
AutoCAD命令   CASS7.0系统
A——画弧（arc）
AA——给实体加地物名
B——自由连接
C——画圆（circle）
CP——拷贝（copy）
D——绘制电力线
DD——通用绘图命令
E——删除（erase）
F——图形复制
FF——绘制多点房屋
G——绘制高程点
H——线型换向
I——绘制道路
J——复合线连接
K——绘制陡坎
KK——查询坎高
L——画直线（line）
LA——设置图层（layer）
LT——设置线型（linetype）
M——移动（move）
N——批量拟合复合线
O——批量修改复合线高
P——屏幕移动（Pan）
PE——复合线编辑（Pedit）
PL——画复合线（pline）
Q——直角纠正
R——屏幕重画（Redraw）
RR——符号重新生成
S——加入实体属性
SS——绘制四点房屋
T——注记文字
U——恢复
V——查看实体属性
W——绘制围墙
WW——批量改变复合线宽
X——多功能复合线
XP——绘制自然斜坡
Y——复合线上加点
Z——屏幕缩放（Zoom）
CASS其他
blipmode——控制小十字标记(点击鼠标后的小雪花点)On=显示小十字标记，Off=不显示
Regen——刷新屏幕，如陡坎物毛刺等符号不显示时局部放大再使用
电脑其他：
F1……帮助  F2……重命名
F3……搜索  F4……地址栏
F5……刷新  F7……插入光标
F10……菜单栏 F11……最大

