MapGIS地图投影变换

1、 打开投影变换模块，打开需要投影变换的地图(图层)。

注：在输入编辑中打开工程1：1的坐标单位是米，而在投影转换中打开是毫米为单位，可能是由于MapGIS绘制图形的单位是毫米造成的，而此处打开不是以工程的形式打开造成的。
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2、菜单“投影转换”->“工作区直接投影转换，弹出如下图3对话框，点击“选择文件”，出现图4，选择要转换的图层。
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3、点击图3对话框中的“当前投影”按钮，出现图5对话框，根据具体情况，同一设置选“否”，设置当前投影参数，同样设置“目的投影”参数，本例由1：1转换为1：2.5万的，由于打开文件时坐标单位由米自动读为毫米（MapGIS内部问题），因此设置目的投影时候，比例尺直接改为25即可（单位为米）（如图7），或者使用mapgis一致的单位mm，则比例尺分母使用25000（如图8）。最后点击开始转换按钮。
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4、转换后的地图如图9。单位是mm或者m，不过结果都是对的。

此处只介绍了从打开工作区进行的投影转换，还有成批文件转换，单文件转换等，比例尺的设置是一样也是最重要的，其他都很简单。
