MeMapGIS6.7问题集

MeMapGIS6.7问题集 7H
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标题：MPGIS67为什么不能影像较正 2007-10-12 )i\foSbB`V  
我这边的影像校正功能使用正常，请问具体错误是什么？ E.-2 /'i

  
标题：MeMAPGIS67的数字填图系统Mis为什么不能转Mse格式文件 2007-10-12 +vPC

r&40  
答：在67版本中，只要把影像加入到当前工程中，然后转出野外手图，影像（msi）会自动转出成为mse文件并保存在相应路线号的目录下，无需单独转出。 @V+KL
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标题：没打开野外手图而直接在图幅PRB库中修改路线，怎样从图幅PRB库中提取单个的路线到野外手图中 2007-10-12 
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答：野外手图数据汇总到图幅PRB库是个单项的过程，其逆过程是不符合规范的。原始数据如需修改请在野外手图中进行，修改完毕后再汇入PRB库。 
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标题：剖面软件GPS功能使用的问题 2007-10-12 6 \ %#=G
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在5月份的培训过程中，对剖面系统中新增的GPS功能非常感兴趣，如果所设计功能全部实现的话，可以大大减少岩体剖面测量的工作量，可是在野外实际使用过程中（培训中拷贝的软件），出现以下问题： 52F3
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1）GPS采点除第一导能正确显示导线方位角及导线长度外，其他导线均从坐标原点起测，导致方位角及导线长度显示错误； 
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2）采用GPS测点，导线信息中坡度角均无显示； "
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3）剖面中的地质点在GPS采点界面显示XY坐标，但保存后显示的只有一个值，请问其示值格式如何规定，以便自己检查； 
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4）剖面中GPS采集的起、终点坐标的显示值和路线软件中GPS采点值在同一种显示方式下（高斯或经纬度）显示数值不一致。 6U]r3
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5）路线软件中，地质信息的复制粘贴功能除了地质点（P）的可以显示和复制外，路线（R）和分界线（B）均无法显示及复制，剖面软件也有同样的问题。 C
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此外，对于剖面软件有点不成熟的想法，请指正：GPS采集的高度值误差较大，这样导致坡度角误差相应增大，从而影响剖面的绘制，可否借鉴路线软件中信手剖面的绘制办法，即利用GPS采集平面坐标，利用地形等高线制作的高程模型，从而确定坡度角，进一步制作剖面。 :;Npk9P(
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答：您提出的问题对我们很有帮助。这些问题会在我们最新的软件版本中给予考虑，并进行改进，敬请关注网站的最新信息。另外，为避免采集内容的雷同，地质信息的复制功能程序不再提供；GPS剖面测量功能只适用于非实测剖面，这是由于单机GPS的精度有限，只能达到 5-25 米 ，不能达到实测剖面的精度要求，因此只适用于距离较长的观测剖面。 g=N​de2d?  
标题：数字剖面投影问题 2007-10-12 =C
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1、数字剖面投影到图幅PRB库中时，PRB数据质量检查提示剖面中所测产状无地质点号、无路线号。 #Q|ACNpY
M  
 2、一条剖面如果穿过两个5万图幅（且各占一半）时，算哪个图幅的剖面，或是两个图幅PRB库中均投影？ 5L\I
m

 ^  
答：(1) 因为剖面中的数据并没有设计路线，所以“路线号”一栏是空的；再者，PRB 库中的数据无需再进行程序质量检查，因为数据已经在相应的野外手图中检查过了。 ,LL
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(2) 投影到任意一个图幅内就可以了，以后有需要可以将两幅图拼接到一起。 t<
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标题：数字剖面桌面系统中的几个问题 2007-10-12 Ul:M=8nE%  
1、在剖面信息中填入比例尺1：2000，再次打开时却是1：20； |(9l
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2、在剖面编辑与计算中，点击真厚度计算时，产状的自动选取比较混乱，部分产状没有参与厚度计算； +@\=v}: F  
3、在剖面编辑与计算中，点击真厚度计算（自选产状）时，极少部分小层计算明显错误：相邻两小层在同一导线内，且用相同产状，计算的厚度结果不同。 我们初次使用数字地质调查技术系统，发现上述问题，请教是什么原因？ "
)
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答：请将有问题的数据发至邮箱 liu_smooth@sina.com 以便调试。 O{=@c
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标题：在67版本中地质点数据输入中文字很小，看久了很费眼，请问问题怎么解决？ 2007-10-12 
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前期考虑到某些计算机分辨率过小的问题，开发人员在67版本中将输入对话框普遍调小。如果用户感觉字体偏小，操作不便，我们将在下一版本中对界面进行适当调整，敬请关注网站程序更新。 d
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标题：非规则网数据做异常图的问题 2007-10-12 ' h|d-p\`9  
在用非规则网数据做异常图时，数据边界的区及异常线非常乱且不合理，怎样进行处理，能否在软件上直接处理成合理的形式? q
vRs1yr?q  
答：若要在边界处处理精确些，可以通过指定无效区的方式，建立无效区文件，把边界处指定为无效区！在绘制等值线时选择该无效区文件。 
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标题：关于采样层位的问题 2007-9-28 p1,
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问：在野外数字剖面采集系统（PCRGSection）中，化石库和样品库中均有“采样层位”一栏，“采样层位”是不是指填图单位，如地层位单的某个组，而在化石库中还有“地层单位”一栏，这里的“采样层位”和“地层单位”是不是同一含意，若是同一含意，则二者重复，若不是同一含意，则它们分别指什么？  0Y*
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 回答：“采样层位”是一个相对的概念（与比例尺有关），可以是填图单位，也可是＂层＂的概念．其内容可根据野外实际情况填写，特别是化石，如果能够填写地层单位的某个＂层＂位，就应该填出，如，组内的某个特殊标志层或岩性层．一般来说，“采样层位”比“地层单位”更小些，如果分不出，也可能重复． 
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标题：在图幅ＰＲＢ库中修改了单个路线，请问如何把这条路线转到野外手图中 2007-9-27 *B
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只可以把野外手图导入PRB中，是一个原始到综合的过程。这个过程是不可逆的。 k)S'@>
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标题：为何土壤样品登记表不能输出 2007-9-27 o1u?​H​4z
  
我们野外采集的土壤样品，由掌上机录入到图幅prb库，在prb库内可以查询、编辑。现在需要核对样品送样，可是无法输出样品登记表，何故？ -&r 
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答：在“综合数据采集”菜单下有“原始数据表格输出”，选择“地球化学土壤”。但是这个功能属于综合数据采集，会新生成一个文件并自动添加到工程中，这个文件与您的土壤采样数据格式相同，只要把做一下文件合并就可以输出了。 ^
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标题：PRB库和野外手图中点号、样品等标注衔接问题 2007-9-27 
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1．掌上机和填图系统里编辑PRB过程时，添加的地质点、产状、各类样品的默认值，能否按国标的图示图例及大小添加。比如国标中地质点的子图大小是2×2，而在掌上机和填图系统里添加的地质点均是1×1。在整理路线的时候，为了图面符合标准及美观的需要，必须进行手动修改，无形中增加了很大的工作量。 
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答：  在图面上显示的会很大啊。数字填图一直都是使用的1*1 ，只有产状点在掌上机用的是1.5*1.5. R}\n @​
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2．路线在导入图幅PRB库的时候，地质点、产状、样品的标注没法带入PRB库里，必须在PRB库里重新对地质点、产状、样品进行标注。在野外手图里，为了图面符合标准和美观的需要，通常会对标注的大小及位置进行调整。而这些标注没法带入PRB库里，那么在路线导入PRB库后需要重新标注、重新调整标注的大小及位置。每条路线的标注都需要重新调整，工作量非常大，而且属于重复工作（因为在野外手图里已经这样做过了，在PRB库里还需再做一次）。 zgA/B{DaC;  
答：因为prb库里的注释文件是所有路线的注释，所以不能简单地从野外手图导入拷贝进来。可以考虑在数据导入PRB库之后再统一调整注释位置。 /}RW
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3．在库里删除路线的时候，没法把地质点、产状、样品的标注删除。 Pk
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答：是的，这是因为静态注释是根据相应点文件产生的，是相对独立的。可以进行手工删除 dz yp:\&
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4．图幅PRB库里经常会出现同一个地质点在相同的位置重叠出现好多次，产状、样品、PRB及其标注等都存在同样的情况，不知问题出在那里。 lAx^!#

~\  
答：这是因为多次导入的问题。如果同一个实体在野外手图中修改了关键属性，如地质点的点号等，第二次导入时就会出现上述情况，亲手工删除无关的实体内容。 <LA!‑L  
 5．剖面导入PRB库里的时候，产状的倾角值没法象路线的产状一样进行标注。 %v 1NDhaXz  
答：这是因为剖面投影到prb库时只是做了图形的投影，没有把相应的属性带过来，而产状倾角是按照相应属性内容进行标注的，因而无法进行标注。 8K0@‑
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标题：用没有与{{数字填图用操作指南}}相配合的案例 2007-9-27 tJ
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你好! 有没有与操作指南相配套的案例,因为我没有参加过贵中心举行的培训活动,全按手册来进行,发现自己的数据来学习,有些功能不能够实现. 谢谢! 辽宁省化工地质勘查院王生志 
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答： 暂时没有。如果没有任何数据，可以使用mapgis软件生成一个图框作为背景图，以之作为试验数据。 w-9fsk
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标题： 数字矿产资源调查软件中样品管理里面输入的分析样品数据无法显示 2007-9-27 &Ew{{t
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你好，我们在槽探录入后生成的素描图中想显示一张刻槽样的分析结果表，通过数字矿产资源调查软件的样品管理中的取样分析结果库子菜单，输入了各个刻槽化学样的分析结果数据，如Au，Cu……的含量值，但是生成素描图后在图上只显示表头，各元素的含量值没有显示出来，不知道是不是软件缺少这个功能，表格里面的数据需要我们另外添加上去，请帮忙看看问题在哪，谢谢！比较紧急，在线等候…… %vF
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答：请注意以下几点：1 分析数据要输入到 “探槽分析结果表”中。 2 分析结果中的样品号要与探槽工程刻槽样库中的样品号一一对应。 o$+"{3svw?  
标题：关于下载软件 2007-9-4 
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问题：请问为什么我不能下载网站上的软件？需要办理哪种相关手续才能使用？ 
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回答：用户注册后需要管理审核并开通权限。这个过程是一个工作日。如果用户急需下载软件，可给我们来电话，要求立即开通权限。 p
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标题：关于剖面柱状图的问题 2007-8-24 *A
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在整理柱状图时,原先室内分层出现错误,修改后,重新生成,系统不是退出就是生成的是一条长长的线,请问如何解决!! 
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回答：请把损坏数据发至邮箱 liu_smooth@sina.com l.
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标题：信手剖面的问题！ 2007-8-23 l3C%`[
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问题：最近安装了7月13日发布的RGmap程序，在做路线的信手剖面时，发现在信手剖面里画线时，每条线结束时点右键输入的线不是象正常那样完成，而是闭合了（就像按着Ctrl键一样，而实际上没有按Ctrl，只是点右键），请问这是怎么回事，怎么解决这个问题？ ` kG}NJf‑
  
回答：原因是生成的剖面图图面比例往往较小，输入的线太短就会自动封闭。请在mapgis中“设置系统参数”中，把“结点搜索半径”改得更小一些。   b7_u
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标题：土壤测量2 2007-8-23 u79,+H
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问题：我们在使用数字填图系统时发现：进行地球化学土壤测量时掌上机上的采样点属性界面显示不全，且所填属性不能保存（填后掌上机重看就没有了，转出也无。 我们异常查证时进行土壤剖面测量，用的好象是数字填图系统中的土壤沉积物测量，掌上机为平治机。另请问进行土壤剖面测量应用何法好？ "
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回答：正在查程序。 ?-`
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标题：样品管理中的问题 2007-8-23 tgPx!
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1、填图系统中,样品管理内,H基本化学样分析成果仅能显示两位小数。虽然数据库中可以显示4位小数，但在分析成果内最好也能有4位小数显示。 X
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答：请关注近期将发布的最新版本，显示时已修正成4位小数。 ​
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2、在矿产系统中，矿区土壤或矿区水系沉积物的分析成果放在哪里？找不到录入的地方。 
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答：如果你已经录好数据了，比如EXCEL格式。你可以通过用户自定义投影转换成点文件，操作参考《填图系统说明书附件八》。对于分析结果的数据格式参考《战略性矿产远景调查数据库建设内容与数据库成果提交要求》第18章“地球化学采样分析数据模型”。 ,r -l^
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3、水系地球化学图用的是对数数据做的图，表示的数据及高值点均是对数数据。但据规范要求是要表示原始分析数据，且高值点与原始数据不重合，不符合规范要求。此外，地球化学图的数据常要进行多次极值剔除（按我省情况，一般要剔除三次），系统未提供工具。 ^}
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答：在“综合数据处理”->“等值线图”功能菜单中，对数据点的处理可以是原始值也可以是对数值；计算过程中，允许输入“高值替代值”和“低值剔除值”，点击“计算数字特征”或“计算对数数字特征”按钮进行计算，如果想剔除多次次，每次你输入你需要的“高值替代值”和“低值剔除值”，点击“计算数字特征”或“计算对数数字特征”按钮即可实现多次剔除的要求。 dDAI fe2y  
 4、填图系统中，在更新实际材料图内容后，打开实际材料图后地质点和线常会出现问题，不知什么缘故。我们用的米做单位的底图。 
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答：请问点和线出了什么问题呢？如果使用的是正版狗，并且投影参数正确的话，一般是不会出现问题的。 
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标题：能否搞一个地层上色的具体标准（到组的）？ 2007-8-23 LX
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请到相关书店购买《地质图用色标准与用色原则》 ‑,
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标题：怎样处理剖面打折线？ 2007-8-21 
 4|9c+^%^  
你好，以前没做过区调，发现在Rgmap中自动生成的剖面图有很多打折的现象，能否讲解一下遇到打折线该如何处理？谢谢 >0W:snNK
  
回答：请下载最新程序，已解决此问题。 
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标题：剖面投影精度要求 2007-8-21 = lzRx%
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剖面投到地形图上去之后，要和道路吻合到什么程度才符合要求啊？比如我们现在在做5万的填图，地理底图道路夸大表示，代表实际20米，但其实际宽度为10米，我们剖面投到地形图上后，还原显示，基本落在道路内，但取消还原显示，发现还有一些偏差，这个精度要求怎么控制，大概吻合到什么程度就算达到要求呢？ H>x(c|Z
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回答：5万填图10米到20米的误差应该是允许的吧，因为单机gps定位的误差也要在5-25米，再说还有矢量图数字化时的误差。 
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标题：煤田钻孔柱状图 2007-8-21 vgc #I
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请问用什么软件好一些？ h@5mVT
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回答：请问煤田钻孔与固体矿产钻孔的数据结构有何区别？  7
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标题：矿产资源远景调查图库有没有什么规定？ 2007-8-21 
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    使用系统自带图库即可。 =@ 
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标题：数字填图中msi文件不能转mse 2007-8-21 I.
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今天突然出现一个新问题，很多人都不能解决，同时在多台电脑中也不成功。每幅10万图的四幅5万实际材料图（msi文件），突然不能转mse文件了。在66程序中不能转，在67程序中则手图转入CF卡中不成功。问题是同一幅10万图中，总有1-2幅能转成功，有的则不能转成功，而且同一幅图在一个月前都能转成功的，今天出现了这样问题，找不出原因，请解答，如不清楚，请与我联系，或告诉电话号码，我与你们联系，湖南地调院（湘潭），13007326792，马铁球。或发至matieqiu18@sina.com。另外，掌上机的书写笔，每台一支，失了不知在那里买。市面上很难买到。 /kl
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回答：请将原始数据更换一种格式再转成msi文件，比如原来是tiff格式，就先转成jpg或bmp格式。并切记将图片的图像模式修改成RGB模式，在photoshop等图像处理软件中均可以做此修改。 然后再把msi转成mse，一般没有问题。如还不行，请把出问题的msi数据发至邮箱 liu_smooth@sina.com ，如数据太大，可使用 aoi区域进行图像裁剪后再发。另掌上机的书写笔一般配不到。 $
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标题：固体矿产调查中矿区土壤样、水系样等分析成果应放在哪里 2007-8-21 :u%Jrc (
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固体矿产调查中矿区土壤样、水系样等分析成果应放在哪里，有没有样品库来管理 (v
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回答：数字填图中有样品管理模块。现在所有类型的地球化学采集功能都已经集成到数字填图系统了 5J d7<AO
_  
标题：岩石花纹录入能否打开相应层的批注描述吗? 2007-8-21 
Zc_%hQf2A  
目前剖面柱状图"岩石花纹录入"所对应的分层描述是"原始描述",而现实往往参照的是"批注描述",有办法岩石花纹录入打开相应层的批注描述吗? B
O#X

Q,
  
回答：在生成柱状图的时候可以选择原始描述还是批注描述。 ~

 
.

 }  
标题：土壤测量 2007-8-21 O]"3o,/
]G  
我们在使用数字填图系统时发现：进行地球化学土壤测量时掌上机上的采样点属性界面显示不全，且所填属性不能保存（填后掌上机重看就没有了，转出也无），与“靳拥护，单位：河南省地勘二院”所讲一样。 |\yVnk
!c  
回答：数字填图系统中有多种地球化学采集，请问您使用的是哪种？并且您使用的是hp2700还是2900？ 5
 p
J)O
X  
标题：剖面投影问题 2007-8-21 g
n
W]5#c@  
问题：我们在把剖面投影到填图桌面上的时候，发现投影上的内容只有剖面线和分层线，其他剖面上的内容，如地质点，薄片点位置等都没有相应地投过来，这给确定标本位置带来点麻烦。并且投影过来的剖面起点和终点坐标和在数字填图里生成的坐标总是不能完全重合。这可能会是什么原因？ "|{3V:e>a
  
回答：剖面投影时会把地质点和产状点一并投影过去。投影坐标不正确很有可能是背景图层的投影参数有问题。 
85>
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+=  
标题：如何下载到剖面程序(桌面)rgsection67版 2007-8-21 {
`2
R
<O  
在网站上提供的只是该程序的更新文件，请问安装程序如何才能下载到？ (7
C&I‑- l  
回答：请注册一个用户，我们这边工作人员给您开通一下，然后就可以下载了。 
tta
z​Y
#  
标题：rgmap2700软件问题 2007-8-21 c$
X0​C&m  
rgmap2700软件如何在iPAQ Pocket PC H3800（甲壳式）机型上使用？ I
)wjTT
M5  
回答：Rgmap2700可以在 3850上运行。但不太了解您提到的3800是何种机型，不敢保证在上面能否运行。 
l[KFK%
?
  
标题：钻孔编录时岩石花纹调用问题 2007-8-21 fZoV\a6K
j  
最新的MeMapgis中岩石花纹无法调用，请问如何解决？而以前的1.0版在分层库中直接有一个“岩石花纹”选项，可以调用任何花纹！新版本中未见，在使用单独的“岩石花纹”功能按钮时无法选择任何花纹代码！请指教！谢谢！ R|
7yhsJq,  
回答：在分层信息对话框中有一个“岩石花纹”按钮，可以录入岩石花纹。注意此岩石花纹为mapgis区网纹，使用自定义字典的形式进行填充。岩石花纹字典编辑可以在 程序菜单“钻孔柱状图”--“岩石花纹名称”中进行编辑。 q3
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标题：如何调整剖面柱状图的虚拟厚度 2007-8-2 O]ZP
- 
WG  
实测剖面算出的真厚度生成的剖面柱状图,某些层因真厚度太小,显示层太小,文字也小,应该如何调节,有比较方便的方法吗? F

-!,U)  
回答：可以在输入岩石花纹代号中,输入需要放大的层的厚度(程序中称虚拟厚度),需要放大多少,由用户自定.,在剖面柱状图中,该层的厚度按虚拟厚度绘制.文字的大小,用户可以编辑改变。 %s.hq
r,I
  
标题：有关遥感解译的问题 2007-8-2 <+MNv#1
:w  
老师您好:我们现在做的矿调,在新软件的桌面和掌上机中,如何进行遥感解译的严整工作,如何设计路线和如何填写,在桌上电脑中如何处理啊?没有界面啊!! SU0K#:


  
回答：遥感在矿调系统中,仍以背景图层整合,但需配准,其操作与数字填图一致. 如果要解译,可以用MAPGIS或其他软件解译成矢量文件,然后整合到矿调系统中,输入属性,其操作参看新的说明书。 
/
/c<p


  
如果是填图,设计路线应在数字填图系统中, 矿调系统只管理探矿工程,不需设计路线..目前,数字填图系统可以直接调用矿调系统的探矿工程数据。 2o0.ttBAqZ  
标题：自动绘制光谱曲线、样品直接输出、多界面同时操作 2007-8-2 zY
f
 `o0U  
问题：1、数字剖面中能否增加自动绘制光谱曲线的功能？数字剖面中能否增加样品直接输出功能？ z^s40707x  
2、数字剖面中能否增加在打开剖面信息总库时，在不关闭剖面信息总库情况下对剖面图中的内容进行修改的功能？ 
W‑

"9?D  
 3、数字填图中能否增加在打开1个地质点文件查看时，在不关闭查看地质点文件内容的情况下对手图或PRB库底图进行放大、缩小等操作功能？ O'
5​
d6m
  
回答：分别对应以上三个问题： =^. 


f
)  
1.下一步会增加曲线图和样品表独立的通用模块,然后通过块操作布局即可。 R|PFGhi6"A  
2.目前程序采用的工作方式不能满足该该要求. 请来信说明为什么在不关闭剖面信息总库情况下要对剖面图中的内容进行修改? |
*4)G6J@n  
3.以记事本方式阅读地质点P文件方式可以满足该要求。 n
eQ
2k=ao  
标题：有没有对应矿调项目的图例板？ 2007-8-2 %
|(
~k*s4  
目前数字地质调查系统提供的图例库是GB958-99,应该包括这部分内容.下一步会增加图例板功能。 
zV)Ob0M7U  
标题：产状要素类检查 2007-8-2 
nQ\ +Za==  
能否将产状要素的名称及代码提供一下,我用软件检查后报产状类型名称代号有误,不知错在哪里。 0{
ov LzW  
答：安装软件后，你查看C:\Program Files\MeMapGIS67\data\原型库\RgSdb目录下的RgSdb.mdb，用access软件打开， 
?
#@
J
H  
打开AttitudeType表，你可以看到相关的产状类型名称和代号说明。 ​@;>T
mLs
  
标题：地球化学图生成不正常 2007-8-2 &(!S
y?tNe  
用最新的数字填图软件生成的地球化学图不正常,请帮我看一下,可能是哪能出现的问题 yb 

BLBJb  
答：如果是离散原始点数据，用“等值线图”菜单；如果是网格化数据，用“地球化学图”菜单。 [

3
`T/Wm  
另外，请下载最新版本软件（2007年07月31号），已修正“三角剖分”方法的一个错误！ Y

$3H$F.+  
标题：平治东方平板机上能不能同时打开区调和矿调两个程序 2007-8-2 n50XG

v

  
平治东方平板机上能不能同时找开区调和矿调两个程序，使用Rgmap采集化探样时无属性，而Memap又不能填图，如何在野外实现地质和化探同时开展？ v#
/Uq?us  
回答：Rgmap中可以实现多种地球化学数据的采集，您说的无属性是什么意思？ jyF0as‑

b  
标题：生成剖面柱状图问题 2007-8-2 u/F
n‑A-L4  
实测剖面数据生成剖面柱状图时,0层的岩性描述变成1层的岩性描述,以下类推.0层原岩性描述缺失,请问这是什么问题? w
5"C<
5^
  
 回答：使用新程序不会出现此问题。 

_H
|c
 _  
标题：软件狗在USB接口中消坏,请问可以到哪里换? 2007-8-2 

 $3

](6  
您在哪里购买的就和哪里联系。 <Gzy*1 Q&  
标题：线标注 2007-8-2 0​A[p3xE\
  
MAPGIS中的线标注功能很不好用,能否在RGMAP中增加这一功能。 Xr~6_N
{
J  
 回答：请问你对线标注具体有什么需求呢？ "
|
pNS)

  
标题：GMAP中数据转换 2007-8-2 "iE9X.6NMu  
问题： RGMAP中数据转换菜单中自动转换系统库和手工转线型库及符号库功能有详细的说明文件吗? 

le`&VdE^  
回答：自动转换系统库功能一般不用。手工转线型库及符号库是指将当前的线型库及符号库转化为掌上机的格式，只需把转换后的文件替换到掌上机程序(Ｒｇｍａｐ)的目录中即可使用。 p2|c8n=
=
  
标题：mapgis6.7的相交线剪断功能在数字填图系统中能否恢复？ 2007-8-2 .
['@:
}$1  
问题：因为这个功能很方便，能否恢复？另外数字剖面输入数据界面不是很好，我们觉得应该把导线库和分层库合并在一起更方便些，岩性描述和岩性花纹整合在一起更好些！ _)Uw-vhQiT  
回答：自动剪断线功能处理的过程较为烦琐，恐怕不能用后悔功能恢复，但mapgis文件修改后会在其同一目录下自动生成一个同名的，并带后缀“~”的备份文件，可利用这个文件进行恢复。 )N
Z6!3
[@  
导线库和分层库中的记录不是一对一的关系，因此不方便在一个界面内录入。 jJl6H~ "q  
岩石花纹录入时可以打开相应的分层描述进行参照。 3ydOB
e
Y
  
标题：能否搞一个论坛，大家讨论起来方便些？ 2007-7-31 
Ox
X{[|!`  
由于论坛需要有专职人员进行维护，严禁非法言论，所以目前还不能开通论坛。如果用户有好的方法和经验，可以进行投稿，与大家共享。 
!c:Q+:
,H  
标题：深覆盖区调中，新打钻孔，用什么系统进行野外数据采集？ 2007-7-31 HyXw^ +tsj  
第四系钻孔功能在“数字剖面”系统中。 I

.tJ

4  
标题：地调局提供测绘局5万地形图问题 2007-7-31 
2
;%DE<Z
  
问题：地调局提供的国家测绘局1：5万地形图无法与MAPGIS生成的标准图框套合，因为该地形图格式是ARCGIS数据，坐标投影参数为西安84，转成SHAPE文件后，再使用MAPGIS转成点线面文件，但无法与MAPGIS生产的1：5万标准图框套合。请问，该如何解决？因为我院自行购买的省测绘局的地形图同样有一些问题，虽然投影参数正确，但要处理到符合要求，费时费力！我们还是希望能使用你们提供的那批数据，毕竟高程数据等属性是齐全的。 ?GU/R
f!H#  
回答：ARCGIS数据也是有投影参数的，一般情况下其比例尺为 1：1 ，单位为米。 将其转化为mapgis格式后，其地图参数丢失，可以在“投影变换”功能中直接把该文件在ARCGIS中的参数赋上，然后即可进行任意方式的投影变换，如将比例尺投影成 1:50000 或 将单位投影成 毫米 等等。整个过程无须生成mapgis标准图框。 Mm-
FdP 
m  
标题：野外采集路线没有用数字填图系统，怎样将采集的数据录入系统中？ 2007-7-31 

N
Ub^!E"  
问题：野外采集数据时，因为掌上机没电，没有用数据采集器。怎样将其录入到数字填图系统中去？再有就是，应用输入坐标定点功能时，点的位置不正确，在无穷远，怎样解决？地理底图没有问题。谢谢 !
U}
A1
)
  
回答：请注意，输入坐标如果是高斯坐标，比例尺必须是 1:1 并且以“米”为单位。 如坐标没有问题，那就是底图投影的问题了，如方便请将底图打包发至  liu_smooth@sina.com 。 
;_
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标题：能否在RgMapGIS功能下显示MeMapGIS中生成的钻孔柱状图？如何实现？ 2007-7-31 
[y

}/QPR  
问题：首先感谢您13日对“在数字填图系统中如何实现地质填图与利用MeMapGIS采集钻孔数据的整合？”问题的解答。正是由于RgMapGIS（RgSECTION）与MeMapGIS中生成的钻孔柱状图在原始数据（组成、结构）、存储方式、特别是柱状图的结构和内容等方面存在极大的差异，我们才提出上述问题。MeMapGIS中生成的钻孔柱状图主要是原始数据（回次、分层、分层描述、采样、照片等）的表达；而RgMapGIS中生成的钻孔柱状图是对年代地层、岩石地层、岩相（结构、构造）、成因、岩性岩相等内容的综合表达。希望实现二者数据互通或数据结构和存储方式的统一，以减少工作量。在RgMapGIS中可以对“录入钻孔”进行绘制钻孔柱状图、显示钻孔柱状图等操作，那么，能否在RgMapGIS的功能下显示MeMapGIS中生成的钻孔柱状图和钻孔基本信息？如何实现？ Gk,{{:
M:5  
回答：正如您所说，两个系统中的钻孔数据采用不同的标准，其数据结构亦不同，目前程序中还没有将两种数据结构混合的功能。在最新的程序中，在区调程序 rgmapgis 中已经可以浏览 memapping 中相同图幅下的工程的基本信息和素描图。 注意，矿调工程必须按照图幅方式进行组织，并且与区调的图幅号相同。 
xq ‑=+M!V  
标题：剖面小结 2007-7-31 f​OJk+? 
c  
问题：为什么剖面小结不能保存，不能生成剖面小结的文本文件。 rf

​Yu8-
  
解答：请检查一下你的机器中格式为 txt 的文本文件可否打开。 如不能，说明你的“记事本”程序被破坏了，请从其他机器上拷贝 notepad.ext 到你的 windows\system32目录下面。如不是此问题，请将数据发至邮箱 liu_smooth@sina.com, 以便调试。 +@]
1!|@
(  
标题：数字剖面成图的问题 2007-7-13 PTA;a 
0A
  
问题：最新程序下的数字剖面系统自动生成剖面图有问题，程序生成的剖面图中的地形线和地层分界线不吻合，有时交叉，有时不相交。请予以解决，谢谢！ cGkl=-o
Q'  
回答：请将该剖面数据发至邮箱liu_smooth@sina.com ,并注明出问题的地方。 t
2p/
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标题：桌面系统的“删除飞点”功能问题 2007-7-13 <
Nv

 w w  
问题：老师您好！ 我们在桌面系统整理中遇到了PRB数据操作时数据图形缩小数倍而看不到的情况，当设置数据压缩存盘情况下使用“删除飞点”功能后，进行保存、复位等操作，问题仍不能解决。请问老师，怎么解决。　 "+_]
N
9%)  
回答：如果“删除飞点”后仍不能复位显示，请在“设置”中把“还原显示”和“显示坐标点”选项勾上，重点查看各个区文件是否存在一些作废的坐标点，删除即可。 
N
 E
D`GU  
标题：MEMAPGIS中的储量估算系统不能运行，找不到ReadMe,drv文件 2007-7-13 /2>-h-zBjw  
问题：启动储量估算系统，弹出一个警告窗，提示无法确定动态链接库，在程序文件夹下找不到ReadMe.DRV程序。 )g:U
H
 Ns  
回答：请把提示的错误界面做个截图发到技术支持信箱lfengdan@mail.cgs.gov.cn。 M

Gc=
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标题：在数字填图系统中如何实现地质填图与利用MEMAPGIS采集钻孔数据的整合？ 2007-7-13 M
=yZ5 ~3  
问题：数字填图及数字剖面中提供了对已有钻孔资料的整理功能，而没有新施工钻孔的野外数据采集和整理功能。在深覆盖区区域地质调查项目中，我们利用矿调系统现场采集了较多新施工的钻孔资料，请问如何在数字填图的野外手图或实材图中浏览编辑，或生成综合地质柱状图？ K‑rMIJA4
>  
回答：在 Memapgis中就可以生成钻孔综合柱状图。 rc
tn0*
MP  
标题：平冶东方GPS定点经常没有属性? 2007-7-13 ;T#t)o

V  
问题：在野外工作中,使用的平冶东方掌上电脑,虽然每次每个点都经过GPS初始化,但是定点后,回到室内检查时,却经常发现所定GPS点多数没有属性。 此事给工作带来了许多不便，实在令人烦恼。不知道各位有何好的解决方法。请给与答复为上。 [
7
 <
X&Q  
回答：GPS 定点的属性值只有在每次打开gps功能后第一次精确定位时才会被记录。 pC8(>gV<h  
标题：GPS如何精确定位 2007-7-13 FVY,Ce
A
.  
问题：我单位十多台掌上电脑运行Rgmap2700和RGMAP5.0 GPS信息采集的日期不是当前日期，也无法修改,网上回答是在数据不精确情况下默认是2000年，一旦准确定位后，时间就会更新到当前状态,但是如何实现准确定位，再有我的掌上机运行Rgmap3850可以显示正确时间但是坐标值相差很大,调整坐标x:-415392 y:-3328,而PCRGSECTION的GPS 的时间仍然是2000年。请指教，谢谢。 x ?^c:`

.  
回答：请你修改掌上机的时间到当前日期再试试看。 u:
H
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标题：GB958-99问题 2007-7-13 `y
QH
PN0/  
问题：如何找到GB958.MDB、RGMAP_LITHOSIGN.EXE和RGMAP_SIGN.EXE程序,把这三个程序考进数字填图程序所在的哪个目录里? &5

1/Pm2O  
回答：请从网站下载“岩石花纹库安装程序”。 对花纹库修改完成后，请把上述文件拷贝到数字填图的 Program 目录下。 ‑S 
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标题：填图系统中的地层真厚度计算选择公式问题 2007-7-12 l g8~` 
96  
问题：数字填图系统中的地层真厚度计算中好像不会选择走向和剖面线夹角以及坡度角变换时应用的公式 :[ITjkhde0  
回答： D
VB:8"
Bu  
程序采用以下公式: ​RLKO​0 
#  
 T=l(sin(sita)*cos(alfa)*sin(gama)+-sin(alfa)*cos(sita)) z? 
 
{#
/  
T-- 真厚度   l--视厚度     w
SAm[.1i
  
sita---- 地层倾角  alfa --------- 剖面坡度角   gama---岩层走向与剖面间夹角 &Mc

 
m
A  
 trend_a------地层走角 w
R;l"*
j
  
 实际应用中,先用真厚度计算,再选其他特殊的方法,如自选产状。 7Ru0


>4B  
标题：不能拷贝背景图层 2007-7-11 ;
zCH
E
z
  
问题：我在拷贝背景图层－新建图幅prb库后弹出“拷贝新图幅的目录文件失败！” 请问这是为什么？ i
F
%q
 6R  
回答：请重新设计一下系统数据的路径。 QqwX 
F
k  
标题：路线中boundary文件 转出PC以后 在RAGMAPING编辑无B 2007-7-11 sW]n~
kTt'  
问题：路线中boundary文件 转出PC以后 在RAGMAPING编辑无B，只有P和R，无B。掌上机上有，只不过图幅1:1后有些很突出的乱七八糟的线，图层管理关闭boundary 一切正常。不知道是什么问题？ <pE G8_
{}  
回答：请注意转出的时候令所有的图层处于打开状态，最好不要有图层处于编辑状态。1:1图形变乱，应该是地图投影问题，请检查。 jNy

C

%$  
标题：数字填图桌面系统中地球化学方面存在的一些问题 2007-7-4 -0
]aOT
--  
数字填图桌面系统中，利用“综合数据处理”-“地球化学图（网格化数据）”对化探数据进行网格化后绘制地球化学图时，圈出的结果严重失真。而在“等值线图”功能模块中，已经有对数据进行网格化处理绘制等值线的方法（GRID法），用它来绘制地球化学图效果很好；但用TIN法绘制等值线图时，返回到PRB图幅库后1：1显示图面却缩小到右下角，即在工作图幅范围之外远处存在有坐标点，常规方法无法将其去除掉。矿调中要对化探异常进行查证，开展1/万土壤地化剖面测量。在数字填图桌面系统中进行“矿区土壤路线设计”时，系统提示“拷贝文件失败”、“相应当前编辑项的工作区没打开”，无法进行矿区土壤路线设计。 ?k3b\E
3

  
 答： 地球化学方面，下载最新程序！    
H,

I
}
R  
“拷贝文件失败”、“相应当前编辑项的工作区没打开”问题：请先设置好原型库的路径！ UP
`q
6] P  
标题：如何操作：自动给地质界线赋两侧赋地质体代号 2007-7-4 J~}U
G]j n  
老师好：请问 
F9<OKc​XH  
１、何操作：自动给地质界线赋两侧赋地质体代号？ - VE#


:&  
２、能否将＂实际材料图综合工具＂操作方法详细介绍一下？ y8 N
b 8m  
答：实际材料图在整理好实际材料图的地质体geopoly.wp后（特别是：地质体代号或批注字段）  通过菜单“自动给地质界线赋两侧赋地质体代号”，即可自动完成赋左右地质体代号操作。 6+FON
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标题：区调软件与vista操作系统的兼容性问题 2007-6-29 
K+}Z 6
_:  
问题：新购置的笔记本为VISTA操作系统，装上MAPGIS后，软件狗始终检查不到，即在设备管理器中无法识别USB人机接口设备，结果填图软件无法使用，请问，如何来解决这个问题。请尽快回复，因为涉及到重装XP系统的问题。 m7"f6zSo
(  
回答：项目组已经与中地公司取得联系，MAPGIS66、67软件无法运行在vista操作系统，所以你会出现上述错误。请使用2000或者xp操作系统。 3/

AU
V%+  
标题：生成数字高程模型需要多大内存？如何解决添加msi文件时提示的MS-CANNOT-ALLOCMEM？ 2007-6-28 aYgJTep>r
  
问题：数字地调技术支持网站专家： 1.在RGMAP数字填图桌面上生成“数字高程模型”时，系统总是提示“内存不足”而被迫终止，后将本机1G内存换为1.5G仍提示内存不足。什么原因？上述操作需要多大内存？ 2.现在我电脑上数字填图桌面系统PRB库中添加图像文件(.msi)图层、以及Mapgis主菜单图像分析中打开影像文件(.msi)时，系统提示“MS-CANNOT-ALLOCMEM”错误信息而不能添加或打开。如何解决？  lkm(3y@']A  
回答：1 在早期版本中，如果工程的地图参数中的单位为“米”时，可能会出现“内存不足”的现象，目前版本已解决此问题，请下载最新版本进行安装。如仍有问题，请将该等高线文件发至邮箱 liu_smooth@sina.com ，以便调试。 

=
l(J
J  
2 Mapgis 中66和67版本生成的msi文件不能兼容，请检查确认该msi文件是否是mapgis早期版本生成。 
 (2l
i:1j  
标题：关于1:5万水系沉积物测量质检点的录入问题 2007-6-28 ‑ e 
qR#
`  
问题：请问1:5万水系沉积物测量中,质检点的录入该在哪个图层文件进行,另外,质检点的菜单为什么没有啊?? s​
2
v*


  
回答：水系沉积物测量点对应的图层是Stream_Sedi.wt , 其质检点没有对应的图层。 3~Ln:4[6ID  
标题：矿点概略检查卡片如何建立 2007-6-28 C
iu
N26
>  
问题：07年工作中我们有五个点的概略检查，概略检查的卡片如何建立，他包含那些方面的内容，卡片有没有固定的格式？ e

{
;e 

  
 回答：数字填图中包含矿点检查的图层，并可以进行其野外数据采集。采集的数据保存为mapgis点文件的记录。 1%"` =$
q%  
标题：矿调中1:1万-1:2千矿区地质填图，如何在矿调桌面系统设计野外路线 2007-6-28 A232
"p_
  
回答：设计地质填图内容请使用数字填图(Rgmapgis)系统。 
‑zf
b _ )  
标题：为什么探槽记录输出后,产状数据没有显示? 2007-6-20 <
&:&qn gg  
用素描图的方式可以输出产状么？如果都不能生成，请注意产状记录的分层信息是否正确。或将该探槽数据发到技术支持邮箱以便调试 #
&83;uys  
标题：路线小结时，为什么统计的路线长度比实际的少啊？ 2007-6-20 h&bV


!M
  
可能是由于分段路线号重复或丢失造成的。如检查无误，请将该路线数据发至邮箱liu_smooth@sina.com以便检查。 }G+A_HF 
^  
标题：化探数据的转换问题 2007-6-20 A.9'pi'[9Q  
问题:我已经用MAPGIS将地球化学图和异常图做好了,现在是如何将做好的数据倒入数字填图系统.请指教. K
9
Xd? ]a  
回答：前提：保证地球化学图和异常图数据的地图参数与填图系统的图幅PRB工程的地图参数一致，就能将做好的地球化学图和异常图加入工程中，通过添加项目操作即可。 b0Ov+
 )7#  
标题：采集软件问题 2007-6-20 ^YJA
\
‑d@  
问题：MEMAP_earthdet(EXE)和MEMAPTG(EXE)是否只能用于平板机,普通掌上机是否能用?如HP iPAQ hx4700或2790。 w"agn}

CK  
回答：目前版本memap只能在平板上运行。 ar
S'th
:j  
标题：野外手图转CF卡失败问题 2007-6-20 N

K9WrUj)  
问题：我用的MAPGIS67和RGMAP67，野外手图组织好以后，进行野外手图转CF卡总是失败，当我用其它版本的如MAPGIS66和RGMAP66的时候，相同的数据就能顺利的转换出来，请问是什么原因？我把数据顺便发过来，帮我看看。 6'Y
n|
 
A  
回答：请问野外数据中是否含有mse图像文件？ 尚未收到文件，请发至邮箱 ： liu_smooth@sina.com。 ;[%}
X
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标题：1:5万水系沉积物测量录入问题? 2007-6-20 E
Sx
C{ "
  
问题：1:5万水系沉积物测量录入是在矿产系统还是在填图系统中录入? 
0t COb
9  
回答：所有的地球化学过程都可以在最新的数字填图系统中操作。 Q
Hs:=i~VH  
标题：自定义1:1万数字填图点坐标定位错误 2007-6-20 6!%d-Z7)
  
问题：在自定义1:1万数字填图中,当键盘输入坐标点时,刷新后,图面无法显示.鼠标坐标连动显示为42900,298400(毫米)---与1:5万图幅的42900,298400(米)有明显差异,是否1:1万中图幅为毫米制? 当键盘输入坐标点42.9,298.4(毫米)时,图面可见,但属性中显示坐标为0,0. 修改P过程时,坐标为灰色不可改. 但在点属性中可改.费时费力 如有解决方法,望老师公示。 _l

Pl)8
k  
回答：输入坐标定点默认都是以米为单位的，并且与比例尺无关。我这里测试结果是正确的。请您检查用手工输入地质点后能否有坐标写入，如不能，则证明该图地图参数有误，需重新校正投影转换。如仍有问题，请将数据发至邮箱liu_smooth@sina.com。 

.aismc`=  
标题：水系沉积物数据录入问题 2007-6-20 vN,}
aV2nq  
问题：在RGMAP中录入水系沉积物数据,为方便录入采用了拷贝点的方式,可是每个点的坐标值是一样的,是否在RGMAP中有类似于PRB过程中点坐标写入这样的功能. 如没有,可否在以后的程序更新中加入此功能。 St
w+Dm\
!  
回答：同样可以使用点坐标写入功能。只要该点文件有如下两个字段，“XX”“YY”就可以通过此功能把坐标写入。 <a+
eF}*
2  
标题：为什么在最新的矿调软件中会出现字典库不能用的情况 2007-6-20 @o
jg`!

,  
 请检查矿调程序中“系统数据的路径”设置是否正确，然后把您常用的字典库覆盖到新安装程序目录下的“mebasedata”下面。 /%uZKG ​P  
标题：矿产检查中1：1万图 2007-6-20 ? gA=39[
j  
问题：因为不是填整幅图，能否几幅图合为一个，能否不设计路线？ HTUYv​U*-  
回答：背景图层可以自由选择，不一定是一幅图。但设计路线过程是必须的，它是数字填图管理数据的基本方式。 S
T:
 v3
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标题：矿区中探槽记录内容用什么方式输出? 2007-6-20 
6)#
- 5
m  
分为图形输出和表格输出两种方式。 1 图形输出，就是把生成的探槽素描图用mapgis输出。 2 表格输出，通过菜单“样品管理”－－“打印工程”，选择探槽进行打印。 T6R
7,Vt'v  
标题：在存取一未命名文件时发生共享违例？ 2007-6-20 h \
=p= M
  
问题：１在prb入库时出现“在存取一未命名文件时发生共享违例”；２是使用软狗的原因吗？有办法处理吗？）；３（掌上电脑数据转入野外手图时出现“没有属性文件，请先在CE上转出属性”，在CF卡转入野外手图时选备份文件时也出现“没有属性文件，请先在CE上转出属性”，选工程文件转入就成功，难道不可以选备份文件吗？）。 
​Siz!/O!'  
回答：1 如果使用软狗破坏了文件，可以使用Rebuild65这个工具进行恢复。 m~Y'
$

3w  
3 在掌上机必须进行“转出PC数据”这一步。 nE]
~E
 xr  
标题：直方图为什么不能成空的(只要线而不要面),间距能否为0? 2007-6-20 5W
[3
_P+  
答：生成的直方图工程中，将面文件删除即可。  <\1
}@?NGC  
间距可以设置：右击"图件配置"，选择－>直方图设置－>"方块属性间距"设置为0，点击确定！ N
J|NJ p&0  
标题：“自动赋Geoling左右地质体代号”如何使用？ 2007-6-19 85r
)>aCMn  
问题：5月29日新版系统中增加了“自动赋Geoling左右地质体代号”功能，但使用中发现没有效果，无法自动赋属性，不知何故？请讲下具体操作。 E8T"{ R80  
回答：必须先在实际材料图中给“Geopoly.wp”的左右地质体字段赋好属性，然后再使用改功能。 '2|1%
NSW9  
标题：关于MeMapGis_SetUp67软件的问题 2007-6-19 `e
'

G.@  
问题：下载了2007-5-29的MeMapGis_SetUp67软件，安装后，只能运行MapGIS6.7或MeMapGis软件其中之一，两者不能同时运行，不是很方便。而此前装是宜昌学习班的MeMapGis_SetUp67软件，两者都可以同时运行。这是什么问题？ @9O
e

C O  
回答：请重新安装Mapgis67服务尝试解决此问题。有时候使用单机版mapgis狗的时候就会出现此问题。 8- dRdQu ]  
标题：剖面数据打不开，能否恢复？ 2007-6-19 +
M44
XhT  
问题：可能因为剖面设计时重名把从前的剖面数据库覆盖了，或者是从掌上机考数据时丢失部分文件，能否从剖面数据文件夹的记事本文件中恢复剖面数据？ r?64!VS
‑;  
回答：剖面数据大部分存储于 *.dbf 格式的文件中。 最好的方法是把野外数据重新导入一遍。 ^G
}# jg.
  
标题：数字填图系统RGMAP基本操作培训-张彦杰培训讲稿下载后打不开 2007-5-29 V
DB$"T
9#  
可能是没有下载完全，或者是没有安装office的PowerPoint。 /a
@ 
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标题：柱状图问题 2007-5-21 
sW;7m[

o  
问题：最新版的MeMapGis_SetUp67.EXEd在做柱状图时，存在下述问题：当一条剖面从顶往底测制时，且根据薄片结果需并层、这条剖面是背斜、剖面图需选择一翼时，在柱状图生成时，选择由顶到底，这时柱状图中的岩性描述中会将并层的两层岩性均列出，使以后的各层错位。由于这种地质现象比较复杂，不知能否解决。 NN
wc!x
)*  
回答：程序已经提供处理这类情况的功能:采用室内分层(编号)进行合并,对于背斜、,室内只需对一翼进行室内编号,另一翼不给编号,这样,画柱状图时就不会重复绘制了. Jz k
!K

@  
标题：实际材料图编辑问题 2007-5-21 
^fkC
yE;=  
问题：在作实际材料图过程中，先画的地质界线没有严格过地质点或野外所定界线（BOUNDARY），现在进行编辑，采用线上移点的方法时，无法确保过点或野外界线，请问，在放大到一定程度的基础上，这样移动过来的地质界线是否符合要求？若不行，该如何处理？若采取剪断地质线，复制BOUNDARY过来进行联结的话，有两个问题，一者：BOUNDARY这根线也是野外凭肉眼画的，本就不准确；二来：在不准确的基础上，加大了不小的工作量。最后，建议在Mapgis中增加线上移点（包括线上连续移点）时，可以用F12（抓线头和地质点）功能键。 O
 x{Q

.l  
回答：BDOUNDARY 是否准确取决于野外地质人员在野外勾画的情况.原则上应尽量与BDOUNDARY一致.但在野外,由于露头情况很难确定具体的位置.因此, 在作实际材料图过程中,应保证BDOUNDARY过地质点,具体是否与野外的BDOUNDARY是否一致,要看面上的具体情况,如地形(V法则)和整体地质体的产状等. 另外系统中已有线上移点（包括线上连续移点）时，可以用F12（抓线头和地质点）功能. f.@Xjf



  
标题：对野外采集系统等设备比较感兴趣，但是始终没有找到相关资料 2007-5-15 .FuA;:@%\
  
问题： 能否提供介绍和相关报价，我是某油田地质科学研究院的石油地质研究人员，经常实施一定野外工作量的。我现在正在下载“数字填图系统RGMAP基本操作培训-张彦杰培训讲稿 2007-4-19”，时间很长，还没下完。如果里面没有相关介绍的话，请不妨介绍介绍。不深感谢！ <#>Oy&
E
  
回答：网站只提供系统介绍和技术支持。可以在prb理论栏目看到简介。具体报价请和北京联合地源有限公司联系，联系电话62301156。 
*yr
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标题： 在1：2.5万PRB库中，在对样品进行批注和对样品子图改色后,出现错误 2007-5-11 
!&W|myN ^  
问题：在1：2.5万PRB库中，在对样品进行批注和对样品子图改色后，保存出现如下问题，即提示“在存取一未命名文件时发生共享违例”。不知是什么原因？ 
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回答：于我计算机上测试不存在此问题。请重启程序后再试，或将数据发至我邮箱。 rw​

&y,%2  
标题：子图参数 2007-5-11 SWT:f
rki`  
问题：新增地质点、产状点时，默认的子图参数太小，致使在制用实际材料图时，要调整参数，能否在新增过程中随意调整解决？谢谢。 _D‑-5
}a
"  
回答：新增点过程时，程序默认大小是1或1.5个图面单位，以保证该点相对于整个图面大小适中。如有特殊需求，统改点参数即可。 tR<
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?4  
标题：老硐调查过程中如何利用编录系统进行编录，其形态不规则 2007-5-11 85} ii
{
S  
回答：本程序目前只提供平硐编录。 @m?{80;uQ  
标题：关于地球化学数据的采集 2007-5-11 


+5-]iKh  
问题:我现在用传统的方法已经生成了地球化学图件,各单元素异常图等(直接运用MAPGIS空间分析),能不能将这些数据直接运用到数字填图技术里(直接倒入或用别的什么方法录入?),我还需不需要重新进行野外采样的数据录入? Y[ ?
`\c|
  
回答：可以。只要将已有图件与图幅工程的背景图层进行配准后，就可直接将其加入图幅工程中。 W<Z$YW

r
  
标题：请问水系沉积物数据录入到RGMAP中路线号应如何定名? 2007-5-11 Q3,=
~}ZNK  
 回答： 任意。不超过5位字符即可。 9k}<Fz"^.  
标题：1:2.5万图幅PRB库打不开怎么办 2007-5-11 7 W{~f?
Sh  
程序没有提供1:2.5万的接图表。进行该比例尺工作时，必须自定义接图表。具体工程参见说明书。 /$Z m~

Mp  
标题：vista平台下系统安装的问题 2007-5-10 y:,9I` a
W  
问题：vista平台下，数字填图系统怎样安装，正版狗不认识，怎样办，mappgis也不认识，怎样办，请指导！ l
​

bS?/f  
回答：数字填图系统目前没在vista平台下做过测试，建议不要在该系统下运行。正版狗以及mappgis的安装可以咨询中地公司。 
]
^ #`j‑  
标题：在应用MEMAPPING矿产调查和区域调查时,如何解决系统库的问题 2007-4-27 's

.
~
$
  
问题：在应用MEMAPPING软件自动成图的过程中,如何应用系统库,是MAPGIS的图库还是MEMAPPING的图库,还有,在成地质图时,关系到物探和化探还有遥感的资料,每个项目如何协调系统库的问题,有统一的系统符号库么?我们做的是1:5万的工作!!谢谢 ~.6​|dw\p!  
回答：使用数字地质调查软件时，最好使用软件安装时自带的图库。用户自定义或者增加符号都是可以的。 UiIF6-ZZ
!  
标题：产状坐标 2007-4-27 .=
XD
)>$
  
问题：野外掌上机产状点X、Y坐标，转到PRB库中，在桌面PRB系统中产状点X、Y坐标全为X坐标数值，为什么？ |s
 f*hlrJ  
 回答：请使用最新掌上机程序即不会出现此问题 
KDD@%

​E  
标题：野外记录输出B问题 2007-4-27 c 0

-

w6  
请问:输出野外记录时出现一个地质点上有多条界线,界线编号为0,1,2,3等,相应的R编号由于是在点上都为0.输出的文字点间界线描述和批注1.2.3等都是同一描述,是什么原因导致的. b+@D
_E-RJ  
回答：只要B编号正确即可，与R编号无关。如无法解决，请将数据发至liu_smooth@sina.com。 
MCU9
O


  
标题：柱状图生成的问题 2007-4-25 >zmz

K{A=  
问题：近来发现柱状图生成应以室内层号为准，但生成的岩性描述栏以原野外层号为准确性，使其不对应，如何解决？ O
J/SYZ.r  
  回答：新版本已解决此问题。 O- PdM`mqW  
标题：图层坐标单位 2007-4-25 -
e 
m


l  
问题：请问矿调中一比五万和一比一万地质填图PRB图幅库，其图层坐标单位为米还是毫米，是否有统一的规定？ O k7

zpq
  
回答：两种单位都可以。 i8~$o:&
HT  
标题：创建PRB图幅库时，怎么需要选择两个背景图层（见帮助文件3.2.1和3.2.2） 2007-4-25 hCC}d0gf`n  
问题：这两个背景图层是不是就是同一个图层，是否也可以只选一个？ 
D
MZ`‑
Sx  
回答：北京图层只需选择一次。 y ~AmG~

  
标题：现在最新、最稳定的版本是那个版本？ 2007-4-25 `#
6x=
24
  
最新版本都会及时在网站更新发布，请随时关注最新版本。 eH‑ <Jng
  
标题：在数字填图桌面系统中，打开1：1万和1：2千的图幅时，都提示出错 2007-4-25 .
Yx
_:h=u  
问题：具体提示信息为：打开图幅文件失败！ C:\Program Files\MeMapGIS67\MeBaseData\RgGrid\10K.mpj 刘工看看是怎么回事？ Z‑Hkw6

@|  
回答：重新设置一下系统数据的路径。 X:
=c5
*0e  
标题：是否可以自定义1：5000的手图，已经在MAPGIS中校正好了？怎么自定义呢？ 2007-4-25 6
RK\}@^=K  
地图配准方法参见数字填图桌面程序说明书的附件。 S
 "
 pI

  
标题：系统数据的路径问题 2007-4-25 ​D
o

*n#=  
问题：在数字填图桌面系统中，选择工作图幅的时候，选好点确定后，总是提示“图幅不存在，是否新建”，点确定新建后，又提示“拷贝新图幅的目录文件失败”，请问是怎么回事？我已经在设置内，将工作区盘符改为F盘，并在F盘建了RGMAPPING工作目录，也将系统数据的路径改为MEBASEDATA了。 !wh&
>
3
~  
 回答：数字填图的系统目录是“data”。 CM
l~=[foW  
标题：区域地质图空间数据库各类参数是否有统一标准? 2007-4-25 w>97

9g
  
问题：区域地质图空间数据库各类参数是否有统一标准?哪里能够获得该信息? i
@
zY9,b
  
回答：参见空间数据库标准。 ke
CRvlZ4  
标题：打开CEMap文件错误 2007-4-25 
g
x;O6S{  
问题：在掌上电脑中出现打开CEMap文件错误，怎么处理？产生的原因是什么？ 
9_huI'"
p  
回答：数据已破坏。请注意在打开地图时不要重启机器。 &; >
4
N"]  
标题：柱状图生成问题 2007-4-25 ;
p

Z[|
  
问题：最近我们在使用室内(新)分层号生成柱状图时遇到问题:所生成柱图状图中的文字柱之文字与层号不对应. 通过对比发现按新层号排序后,文字描述还是原始排序,未能与层号一起做一一对应的调序。 ^^
}Hs-{
T  
  回答：新程序已解决此问题。 
s<7


XxQ  
标题：在线小结的工作量统计问题 2007-4-25 1"]P
`SY$r  
问题：野外的PRB数据在室内经编辑处理后，在作路线小结时工作量统计全为零，为什么？ ]

[
:rL
s  
 回答：请确认路线号是否正确。 c`kQ 
v
Xx  
标题：断层B过程的划分 2007-4-25 !
OE*z $\  
问题：穿过地质界线的断层，断层也是B过程，那这个B过程怎样划分与编号? !
j^
&gR
H  
回答：用“断层类型”划分。 M_1;
$fWq
  
标题：rgmap最新版本是什么 2007-4-25 ZGz|
m0b (  
问题：请问现在rgmap_mapgis65的最新版本是什么，我在网站上看到有67版本的，那么用mapgis65的狗是否可以使用，谢谢。 C`K^L
=8`{  
回答：可以使用。65，66，67的狗都一样，只是67跟之前版本访问狗的方式有所不同。使用mapgis67或者rgmapgis67时都要安装mapgis 服务(在“控制面板”“管理工具”“服务”中可以找到，名为mapgis license service)。 该服务在安装软件时自动安装，如果安装遇到问题，可在“开始菜单”－“数字地质调查”中找到相应安装服务的选项，重新安装即可。 9


&


​
  
标题：关于平板机的问题 2007-4-23 s3 B'>RG
}  
问题：我们的两台平板机开机后进不到桌面(没有十字校正出现),而且不能关机.因我们马上要去西藏进行矿调检查,所以先把机器拿出来调试一下.这将如何解决。 I/u
y
>*

  
回答：如果是平治东方的机器，请将邮寄地址，联系电话，和机器具体问题写清楚，与机器一同寄回联合地源公司更换或维修。联合地源联系电话：62301156 联系人： 高华。 
;=~Xr"(/z  
标题：如何将E00文件无损的转换? 2007-4-23 O)#U


 
^  
回答：由于数据格式不同，无损转换是不可能的。 T>d



.#  
标题：数字填图中老是出现“数据校正错误” 2007-4-9 ;Icixu'

O  
盗版狗所致。 
rAu
kHe
H  
标题：在MeMapGIS67中新建一图幅PRB库后，打开空间数据库时出错，是什么原因？ 2007-4-6 

S4A q'

  
问题：在MeMapGIS67中新建一图幅PRB库后，打开空间数据库时出错，是什么原因？能否提供符合2.0标准的地质图数据如何导入MeMapGIS67系统的详细操作流程图解说明？ B3 zk(
RNZ  
回答：原型库文件被破坏了。请下载最新版本覆盖安装即可。2.0标准的地质图数据如何导入MeMapGIS67系统的详细操作流程图解说明可从网站下载25万数据库《实施细则》及相关文档（验收后下发的文件）。 Z
i ESlf$  
标题：利用RG2700如何进行水系沉积物的测量工作 2007-4-5 9
F##F-
%x  
问题：利用RG2700如何进行水系沉积物测量工作的操作,是否和路线一样的过程,需要PRB工程的操作么 ? w



po1
  
回答：对，也需要设计路线，在野外手图中进行采集。过程跟prb过程一样。 
MDO$
m g
  
标题：数字矿产桌面系统的内容修正问题 2007-4-4 x]4Kkpqm

  
问题：用的MEMAP系统在槽探工程素描图的修正时，填写修正责任栏内容和化学分析结果可以填入，但却无法进行保存，线文件却能够保存，请问这是什么原因 #I0pYA
2
m  
回答：请在3个用户手工图层中添加修改的内容，下次生成素描图时就不会被覆盖了。3个手工图层的名称跟工程名称相同，后缀名分别为wp，wl，wt。 Y`ihi,s`H
  
标题：槽探素描图数据录入后素描图中没有探槽轮廓图 2007-4-3 
EbK
0​j?
  
请把数据发到技术支持信箱：liu_smooth@sina.com，这边进行检查。 /yPXMJ6W~R  
标题：关于memapgis操作中出现的“数据校验错误”的问题 2007-4-3 \;9W.d1i
U  
问题：第一次安装memapgis软件后使用正常，可是第二天开机使用时，打开“最近矿区”命令后，提示“数据校验错误”，并且，每次执行任意命令（如：刷新，浏览）时都会提示一次到两次“数据校验错误”。请帮忙详细说明一下问题的解决方法。 [M+
tB"

_  
回答：是盗版狗引起的，可使用“rebuild65”软件对数据进行修复。使用正版狗可彻底解决此问题。 TkR


P3_b  
标题：槽探工程中的责任表位置每次更新后总是在中部,怎么处理 2007-4-3 AR&:Q
4
r|  
    一般在探槽工程编辑完成后再生成责任表，然后对责任表进行整块移动即可。 
N$I0
3

m  
标题：最新的数字填图系统中不能打开接图表,湖北42,但是自定义的可以打开 2007-4-3 4
,P b​g|  
这边的机器上是可以的。请检查系统数据“data”的目录是否正确。 
2H
L9E|h
  
标题：1:5万地质调查是否支持2.5万野外手图？1:5万区调能否调用2.5万野外手图 2007-4-3 Et
J8^[u2J  
支持。可以。 B
(5c9D
I`  
标题：新程序在信手剖面生成时其内厘米纸不显示,并且输入点显示比例太小 2007-4-3 
FQsUm?ac:  
问题：最近发现新程序(07-3-7)在信手剖面生成时其内厘米纸不显示(单文件在mapgis下显示),并且输入点显示比例太小,如何解决? <=u
m1P3
X  
解答：现在版本的信手剖面生成时，地图参数是按照背景图层的比例进行设置的，比如说在1:100000的工程中，生成的信手剖面比例尺也是1:100000，所以生成的图显示比例很小。项目组正在考虑解决此问题。现在您可以将生成的图件进行一下整图变换，放大一下即可。 zqy
Sm) o]  
标题：版本问题 2007-3-21 

2.
I^Xf2  
问题：我用的mapgis是67正版，rgmap65-66，为什么运行rgmap时提示找不到加密狗，是不是我的rgmap的版本于mapgis不匹配。 1T|$ B
K@)  
回答：请从网站下载rgmap67版本程序运行，就不存在以上问题。 d5m `Bm-{‑  
标题：信手剖面的问题 2007-3-19 |`O5Xs1{
B  
问题：自动生成的信手剖面,对其进行编辑时无法画曲线,画出的无论是曲线\折线首尾自动相边成多边形或椭圆。将这个剖面转到mapgis 中也存在这个问题，问了好几个已有经验的人，都存在这个问题，他们都是手工画信手剖面，然后再扫描夭量化。请问该怎么办？ 
#?
O &


  
回答：可能是自动生成的信手剖面比例尺太小，图面坐标过小造成的。可将生成的信手剖面整图放大一定倍数或者将mapgis“系统参数”中的“搜索半径”项目改小。 ‑ #@
.-B,]  
•标题：野外纪录丢失一个点，怎样添加上去 2007-3-12 
:
<
 S<f%  
问题：野外工作时，没有用数字填图系统在野外定点纪录，在野簿上记录的，怎样输入填图系统中，难道是用桌面系统中的室内PRB录入？？谢谢 :3ZYJW
1
  
回答：是用桌面系统中的室内PRB录入。 rx
Zi8w
>}  
标题：非系统文件错误 2007-3-12 E9
f
xjI%1  
问题：在桌面系统下生成信手剖面，在gis下作好保存以后，第二次重新打开，出现非本系统文件提示，请问是什么原因，如何处理，是否与软狗有关？谢谢！ !ku X,*
}q  
回答：是软狗的原因。 ^z;JVrW  
标题：安装MeMapGis_SetUp67问题 2007-3-12 C}}/
)BY
i  
问题：安装完Mapgis67和MeMapGis_SetUp67后，Mapgis67和MeMapGis_SetUp67不能同时起动，即起动Mapgis67后不能起动MeMapGis_SetUp67，起动MeMapGis_SetUp67后不能起动Mapgis67。如何解决？ ?,knit2‑x
  
回答：我们这边的机器上不存在这样的问题，可以试试把67服务卸载，再重新安装。 q ?j|K|% 
  
•标题：统改路线号出现的问题 2007-3-12 @I3eK
^#|P  
问题：在资料整理过程中出现原先的信手剖面打不开，试了一些方法还是不行，有的显示注释、点圆圈覆盖了大部分窗口（黑块状）；还有，RGMP67系统下无法生成GRID文件，以前的老板本还没有出现这种情况。请教刘老师如何解决？ 

Td\o
9

  
回答：请把数据发到技术支持信箱liu_smooth@sina.com。 \Q
$
‑HXK
  
标题：工程投影问题 2007-3-12 N5U)*U'-
u  
问题：在矿区填图中,是采用大比例比尺填图程序,而矿区探矿工程编录是采用的矿调程序,因此探矿工程无法投影到矿区已填完的地形地质图上。 E

l2
e~l9  
回答：只要背景图层地图参数一致就可以在同一工程下打开，不存在重新投影问题。 m6mwyom.‑‑  
标题：系统有演示数据吗？ 在哪可以找到演示数据！ 2007-3-6 ? zD
a=7 J  
    使用任意的mapgis矢量图都可以作为演示数据。 
Q%S9fq
,q  
标题：MeMapGis_SetUp67无法生成数字高程模型 2007-3-6 CO+/.^s7}S  
问题：MeMapGis_SetUp67软件在生成数字高程Grid文件时提示“栅格化处理非正常结束”，然后就提示“创建Grid失败”，请问如何解决这个问题？ 
A
rd]1
47  
回答：请先确保高程文件除等高线外无其他数据。如还是不能用本系统生成，请使用mapgis的相关功能生成grid，或将高程文件发至邮箱liu_smooth@sina.com。 ecJ
 
6


  
标题：剖面厚度问题 2007-3-2 &
[mZ 

D,  
问题：新测的剖面,在数字填图剖面系统中计算出的厚度比剖面斜距还大,而且算出的厚度与传统的计算方法算出的厚度多不相符,请问是什么原因,如何改正。 
p>=[-(m
t  
回答：厚度计算与产状值关系密切，请检查一下数据。还无法解决，请将该剖面数据打包发至邮箱liu_smooth@sina.com。 siD
h="{s
  
标题：土壤结果的录入问题 2007-3-2 
w~R`D

‑
  
问题：在数字矿产资源调查系统中，矿区土壤的分析结果如何录入？ F
yoEQ%.bI  
回答：暂时无相关管理功能。 q=Zr>I;(Ks  
标题：岩石花纹库如何在矿调系统中使用 2007-3-2 ?(6mVyI
e  
问题：岩石花纹与符号设计程序中已经有的花纹图案是否可以在矿调程序中调入使用（比如说钻孔柱状图）？如果能用，是怎么使用，麻烦告知。 　　　　　　　　　　　　　 E\
 8


  
回答：不可以。“岩石花纹库”是专门用于剖面柱状图的；钻孔柱状图绘制花纹的方式与其不同。 Rkel
tE~u
  
标题：剖面桌面系统，当采用“自定义接图表”打开已有剖面时，窗口为空白。 2007-3-2 /e}#' 
H 
  
问题：数字剖面图桌面系统中，当采用“自定义接图表”打开已有剖面时，窗口为空白。但从“最近工作图幅”或“选择1／＊＊＊＊＊图幅”打开时均好用，请帮解决为盼。 

wd@aw/  
解答：已解决，程序更新版本预计于3月5日发布。 ​

S
{Hx]\  
标题：在剖面桌面系统增加自动生成地化曲线的功能 2007-3-2 

RZp 
cXv  
问题：在野外测剖面时有时为了解地质体的含矿性，依剖面比例尺按一定间距系统的采集地化样品，为使该成果能准确表达在剖面图中，以便用户对比分析应用，建议在剖面桌面系统“自动生成剖面图”功能中增加自动绘制地化曲线的功能，其横坐标可反映采样位置（由剖面图形成的样品位置经垂直投影来实现）；纵坐标显示元素测试结果，其标尺值可由用户根据测试数据的大小自己定义。 这个问题是我2006年初提出的，一直做为焦点问题。现在我们填图系统增加地化模块功能并不能准确勾画剖面上地化曲线。这个图主要反映采样位置和对应样品的测试结果，采样的位置不是等间距的。 j
V
​gFZ,  
回答：目前正在解决中。 Q c

jc ,  
标题：软件平台问题 2007-2-16 
vP@v.6gS,  
问题：我用的是正版的maggis67，是不是rgmap65就不能用了 ^


 &/
G|  
回答：关掉maggis67的服务，即可以用rgmap65。 l
+]
[V'zL  
标题：2007年1月26日MeMapGis_SetUp67仍存在一些问题? 2007-2-9 R`";Z$
~{
  
    老师：你好！春节愉快！我有二个问题请教：第一个问题是安装2007年1月26日MeMapGis_SetUp67后，在“数字填图---PRB数据输出转换---msi转mse文件”和“数字矿产资源调查---其他功能---MSI转MSE”中均不能激活此菜单功能，因此，掌上机和平板机均不能使用图像文件作为背景图层。第二个问题是在“数字矿产资源调查”中，从“选择矿区”进入后，在“样品管理---打印工程”中能够激活槽、坑和钻的编录文字（.XLS），则能打印；而从“自定义接图表”进入后，在“样品管理---打印工程”中不能激活槽、坑和钻的编录文字（.XLS），当然不能打印。原因在于从“自定义接图表”进入，memapping---矿区目录----数字填图----备份工程库、背景图层、地质图、基本信息、勘探工程库、实际材料图、野外手图，而从“选择矿区”进入，memapping---广东省----矿区目录+矿区登记表.WB----备份工程库、背景图层、地质图、基本信息、勘探工程库、实际材料图、野外手图，因此，在“数字矿产资源调查”中，不能使用“自定义接图表”，只能在“数字填图”中使用“自定义接图表”，对吗？请老师予以解答，谢谢！ 广东省地质调查院李祥能 2007年2月8日  +
QM
@V
Q  
回答： v1k)hFj
PK  
一，在67版本中，已不再需要另外转出mse文件，将影像加载到工程中，随工程一同转出即可。 8E&Xbq

P+  
二，在矿调中能够使用自定义接图表，上述现象是程序问题，正在查证和修改中，谢谢支持。 D9mz
9

  
标题：PRB过程重新计算和坐标重采菜单下的坐标采集不能使用 2007-2-9 GB
Fw+v/|4  
问题：前人资料录入过程中，因使用假狗而出现了投影坐标的错误，如5万以米为单位自动改为10万以米为单位，故点（包括地质点、样品、照片、素描、产状等）的坐标发生错误，将有错路线剪切出来，在正确的图幅PRB库中重新设计同一条路线，在投影参数正确的情况下，再将原来的点、线文件（Groute.wl除外）拷贝回来，覆盖掉重新设计的路线，使用“PRB过程重新计算和坐标重采”菜单下的“坐标采集”功能，但不能生效。请问如何解决？谢谢！ 
_ 7PMmW@
  
回答：填图系统中的坐标重写是指将图元在地图上的坐标写到属性中的xx，yy字段中，因此不会移动图元的位置，你可以找出标准图框和假狗破坏图框中相对应的几对点，然后求出其坐标的误差值，然后做个平均，最后按照这个平均值对所有路线数据做整块移动。虽然在不同的区域这个误差值会有所不同，但在同一个图框中这样的不同可以忽略不计。建议操作前做好备份。 r!
P}u



  
标题：有关地理数据"文件转换"及"投影变换"的问题 2007-2-9 fl Jp4
-nx  
请问: 1.EOO格式的文件转入MAPGIS后,参数很小,图面显示却很大,比如:一条地质界线线宽所给参数为0.1(投影变换时并没有改变图形参数),还原显示时可以覆盖一片,子图符号的参数也一样,是什么原因? 2.SHAPE文件转入MAPGIS后,有些信息会丢失,比如水系及交通线,请问怎么解决? }~h'FHCC
+  
回答：可能是文件显示比例不一致的缘故。显示比例可通过以下方式修改：在文件列表中右击文件，选“修改参数”，在弹出的框中选择一个文件点击“进行设置”按钮，在“单位及比例”标签中修改x，y比例参数即可。 ]Mj/&b
>"e  
一些实体的丢失有可能是没有相应子图号和线型号，可以进行一下统改线型或子图号，看又没有新的出来。 q'oMAMf}
  
不同格式的数据的转换常会伴有数据丢失的现象，如还有问题，即涉及到mapgis底层问题，请联系中地公司进行解决。 04J}UE]Ww
  
标题：水系沉积物测量等路线设计问题 2007-2-9 7@.cOB`y@3  
问题：在新程序下水系沉积物测量、土壤测量、岩石测量等路线设计没法实现,是不是用地质路线设计代替?但对以后出现的诸问题如路线信息、工作量统计等如何处理？能否再修正程序以便使用者。 '^%~J

y
U  
回答：请问是矿调还是区调的程序？程序未修改之前可以使用地质路线来代替。 Y
=Z1Tdxa|  
标题：数字剖面测量系统中岩石花纹代码不能输入？ 2007-2-9 

=5D nR
  
问题：在数字填图系统中的数字剖面测量系统中，输入岩石花纹代码时总是提示错误，并且自动退出系统，请问是什么原因造成的？怎样解决？ m`
4R]L
]
  
回答：请下载最新程序安装运行。 ~zm 7?_"@]  
标题：数字矿产问题 2007-2-9 VhT‑
=‑
 l  
问题：在作矿区土壤录入时，地图为3度分带，有一张图录入时土壤点大平常一倍，而点.地图参数与其他一样，请问是底图的原因，还是其他呢？如何解决？ ​D
7]# Xk2  
回答：可能是文件显示比例不一致的缘故。显示比例可通过以下方式修改：在文件列表中右击文件，选“修改参数”，在弹出的框中选择一个文件点击“进行设置”按钮，在“单位及比例”标签中修改x，y比例参数即可。 gI

R^ )
m  
标题：数字剖面中产状库中产状类型只有5个字符，如何增加 2007-2-9 UE _
fp

q  
问题：数字剖面中产状库中产状类型只有5个字符，如何增加，我曾试着打开剖面目录下SECATT.DBF文件修改其“type”字段，但是系统提示不能通过链接修改。具体如何修改能否再详细说明一下。谢谢。 {)
- .
xG  
回答：户暂时可用foxpro程序进行修改，方法为用foxpro程序打开SECATT.DBF ,在“view”菜单中选择“table design”项，修改字段长度即可。 


2:}fe}
  
标题：野外手图转入系统之后出现的细节问题 2007-2-9 UX`]k{
Mz
  
问题：野外手图转入系统后，所有线的线宽均为0，显示坐标点后，看见线上密密麻麻的全是点，后期修饰极为困难。野外路线单独打开和入库后有很大的差别，表现在入库后所有点均变小了，但是单独打开这条野外路线时，显示的比例却很正常。（在图幅PRB库中点的参数是实际大小，但是在单条野外路线中，点的参数不是实际大小，似乎被放大了）如何解决上述问题。（怀疑是掌上机的参数设置问题，曾经问过掌上机的参数如何设置，它上面分系统参数和地图参数）。 Xf
 =XBoN|  
回答：有可能是地图参数遭到破坏，导致PRB库和野外手图的参数不一致的缘故，否则不会出现在两个库中子图大小不一样的情况。如果方便的话，请将部分数据发送邮箱liu_smooth@sina.com。   ZaFb*
XRgS  
标题：关于槽探工程开口的问题 2007-2-9 8

9{HJ9}  
问题：依据现程序,槽探相临导线方向一个大于180,而一导线小于180时,底部开口与实际相反,请给予解决!急盼!!! 
!.7ud
YmB  
回答：请发一个数据到技术支持邮箱liu_smooth@sina.com。 
 C8@TZ[w  
标题：数字地质罗盘与数字填图系统如何衔接 2007-2-9 
nM=e]
qH  
问题：近期看到有关数字地质罗盘的产品，有几个问题想咨询一下： 1、价格 2、采集的产状是自动进入原数字填图系统产状库还是另有单独的库 3、蓝牙连接装置能否和GPS蓝牙融为一体，现在地质人员野外操作随身携带的设备太多，能整合在一起就更好，在我们软件的进一步研发中，最好能把掌上机、数码相机、罗盘等的功能融为一机。 ,!G{
5FF8:  
回答：1 产品尚未定型，价格未定； +i `*lBup$  
    2 产状可以自动填充到相关字段； ArLv
z
5WV  
    3 可能与蓝牙gps集成。 Xog/O
 
i  
标题：还是关于mapgis与填图系统不能同时打开的问题 2007-2-8 lM
\LN^f5*  
问题：两套系统不仅不能同时打开，而且每次打开一个系统后，想开另一个系统就要重启MAGGIS服务或者填图系统自带的67服务。每次重复这样的事情有点麻烦啊，感觉MAPGIS和填图系统狗的服务有冲突？ c-‑ $Gpa}M  
回答：是您机器这样还是所有机器这样，我们这边的机器都不存在这样的问题。与中地公司交流，也不存在这样的问题。 Ocg"M
 Gb
  
标题：从填图系统中往WORD复制文字有时候会是乱码 2007-2-6 NW
$H"}+o  
问题：从填图系统中往WORD复制文字有时候会是乱码？还有.GRD是不是不能用简版狗生成？ 
W
:&R~R

  
回答：选中只是文字的区域进行复制，如果是空白区域就不要选中进行复制。 nR​ \'
[~+  
      .GRD可以用简版狗生成。 ;S
wC
&.I
  
标题： MAPGIS不能跟数字矿产资源调查系统同时打开 2007-2-6 ;
‑:&

?=d  
回答:由于您使用的是单机版的mapgis66狗，就不能同时打开两个都需要狗的应用程序。 6
,Hqb<(

  
标题：25万数据库系统库进行了更新,从哪里得到新的系统库 2007-2-6 


V|
Tu
d  
回答：新的系统库是随安装程序打包在一起。安装了新的数字填图桌面程序，新的系统库文件在安装目录MeMapGIS67\Slib下。 
4Tzd; P6_  
标题：怎样下载数字填图软件 2007-2-2 %:6?Y%
`*[  
网站的流程是这样的： 

9>m%`DG*  
    1、用户只有注册后才可以登陆，注册后的用户可以进行在线提问，但还不能进行软件下载； :b
M
+&EP
  
    2、用户注册后需要一至两个工作日的时间，管理员验证用户注册信息是否属实，如果属实，就赋予下载数字填图软件的权限，如果不属实，就不赋予权限。用户只有认真修改注册信息，或者与管理员联系，确认身份后，才可以赋予权限。 MlO-+}`_+
  
    3、不登陆可以直接浏览网站的新闻、问题解答、操作手册下载等信息。 
r
p! LP#*  
标题： MAPGIS不能跟填图系统同时打开 2007-1-29 9 

wa,
k
  
可能由于您使用的是单机版的mapgis67简版狗，就不能同时打开两个都需要狗的应用程序。 
#~Q=
h
`9  
标题：启动67服务问题 2007-1-23 *3{J#Q6fk3  
问题：我的电脑无法正常启动服务，电脑提示为启动后又自动停止了，请问怎么才能正常启动？ 我已近按照下列要求操作了—— 首先确保是真狗，而非盗版狗。解决办法：“开始”->“程序”->“数字矿产资源调查”->“卸载67服务”，然后“开始”->“程序”->“数字矿产资源调查”->“安装67服务”。 但是还是无法启动，没有安装程序前，可以正常启动狗。 *De

TqO65  
解答：在重装服务之前请对mapgis狗进行一次拔插操作，否则有可能安装不成功。 _uH
9
XG
m  
标题：最近的MEMAPGIS_SetUp67中无法实现“数字高程模型显示与转换”功能？ 2007-1-23 vS; 

'}N
  
由于数字填图系统与mapgis系统的动态库不尽相同，所以有些功能只能在mapgis下使用。请使用mapgis67中的“电子沙盘”功能，效果是一样的。 C
Dg AGy

  
标题：在桌面上打开野外手图时，图形变得很小很小，是什么原因？如何解决 2007-1-23 
V
 2zn

U  
1 所有图层处于编辑状态，然后压缩保存工程。 9
w^zY ;Y  
2 删除飞点。 选择菜单：“prb操作”－》“删除飞点”。将需要保留的部分框选即可。 ksI>I


W  
标题：如何统改槽探编号? 2007-1-23 
;
b
~~s.+  
目前程序中没有提供此功能，正在考虑增加。现在若要修改，只有将数据库和目录中涉及到工程编号的部分全部修改。 s
OC&Q&eg
  
标题：如何修改坐标值 2007-1-23 
a
iftl
Y  
问题：在野外收集资料后,室内整理时若要添加新的地质点,无法通过输入坐标确定,输入坐标后,无法进行修改. 请问如何修改地质点的坐标值? +uQB r​
G  
回答： Q_P
5
MLU>  
     V/y=6wUiSl  
标题：钻孔柱状图中柱状图压缩设置不好用 2007-1-23 M
V
9
3
6‑  
    该问题正在解决。 &4kM8 
Qh
  
标题：服务第二次无法启动 2007-1-15 LHi
6:G"Y(  
问题：我的电脑第一次可以正常启动服务，重新启动计算机后无法正常启动服务，电脑提示为启动后又自动停止了，请问怎么才能正常启动？ EF;‑,Gjh5p  
回答：首先确保是真狗，而非盗版狗。解决办法：“开始”->“程序”->“数字矿产资源调查”->“卸载67服务”，然后“开始”->“程序”->“数字矿产资源调查”->“安装67服务”。 LM1b 

I4  
标题：样品管理的钻探样品的钻探地质技术设计书的问题 2007-1-11 
c4
|so= 
  
问题：数字矿产资源调查系统中—样品管理—钻探样品—钻探地质技术设计书：添加新的内容后显示的不完全是所写内容，点击修改，修改完内容后，点击确定，数字矿产资源调查系统就会关闭，是什么问题？最新的版本也存在的问题。 ?0
J0
I​j,  
回答：项目组近期正在修改该程序，届时会公布在网站，请随时关注。 T

 T"3​^@  
标题：在什么位置能下载mapgis67? 2007-1-10 &%e"​9v2
`  
需要该软件，应该与武汉中地数码科技有限公司联系。项目组近期会跟中地公司联系，商讨mapgis67软件可否放到数字地质调查技术支持网站的事宜，然后把结果公布给用户。 lG]
Gl
gSs  
标题：建立２５万数字地质图空间数据库时，元数据采集系统怎样获得 2007-1-8 AQ


}l
%
  
问题：建立２５万数字地质图空间数据库时，元数据采集系统怎样获得，在老师所提供的网址上打不开此网页？ 
‑
b\L)m (  
回答：请联系zzhenfang@mail.cgs.gov.cn，发给您单机版的软件。 
nHU3%%%cU  
标题：1：5万数字化填图，用2.5万作底图，掌上机的参数如何设置 2007-1-8 c~oe, 
9
‑  
掌上机的地图参数和桌面的参数一样的。 
w4}
(Ab<Y  
标题：关于MApgis67的问题 2007-1-8 
a}D
&$yz2  
问题：是下载12.22Mapgis67,该程序在使用中出现： 1、该程序正常无法卸载，只能从注册表内操作，是否别有途径可以卸载？ 2、程序在输入线时总是首端相连（未按闭合快捷键）。 3、该程序输出时提示Mapout.exe出现错误。请给予解决！！ M=Is9


)y  
回答：建议重新安装67程序，由于安装不成功导致的无法正常卸载。其余问题也是由于安装不成功导致出现了问题。网站1月8日已经更新最新软件，请下载最新软件。 
fiqj
;
GW  
标题：在探槽编录中关于槽底开口的问题 2007-1-5 CU !.!cZ
{  
问题：1\探槽方位在0-180°,两导之间的夹角大于15°,槽底应开口,第二导线小角度转向第一导线大角度,上开口,反之下开口. 2\探槽方位在180-360°,两导之间的夹角大于15°,槽底应开口,第二导线小角度转向第一导线大角度,下开口,反之上开口. 我们现在的软件都是按1方案执行的,问了几位前辈也是觉得应分两段. 刘老师希望能看一下,给一个说明,谢谢! 盗版的软狗总是出现数据校正,看有没有解决的办法! ActiveSync_Remote_Display如果有适合新版本的请发一个。 "

b;k.
Fx  
回答：目前程序中只能按照你说的第一种方案执行。 B)
d
@RAk
  
目前ActiveSync_Remote_Display我只找到WinCe版本的，尚未找到适合Mobile5.0版本的程序。 iy9VruT<x  
标题：剖面计算厚度为负值，为什么？ 2007-1-5 
lc-*8
e
S  
一般情况下是产状输入有误造成的。 "l

b\
c  
标题：如何将原来已经采集好的路线上的野外数据统改成新路线号上的内容？ 2007-1-5 
^
)'|
|Ly  
此功能正在增加中。 
C890+(D~  
标题：请问应该把Rgample.mdb要拷贝到什么位置才能导入送样库? 2007-1-5 x KisL=l6Y  
因为我这边是正常的，请将该图幅数据精简后(尽量小,删减一些图层)发我邮箱,以便调试。 
gG
D]t;<u  
标题：固体矿产勘查资源量估算系统工作目录设置问题 2007-1-5 &<OMGGQ[h  
问题： 固体矿产勘查资源量估算系统,为什么要把工作目录放在C盘,难道不能放在其它地址么?(曾试过,如果在其他地址建立memapping文件夹,则系统无法打开.) C:\memapping\SelfJtb ;+ ! xZOmm  
回答：请按如下操作： “设置”－－>“设置工作盘符” 1W4H-
/
Re  
设置memapping所在的盘符即可。 M|aQ)ivh3  
标题：数字矿产资源调查更新为setup67后原来的柱状图打不开 2007-1-5 NdaM9
a#TZ  
钻孔柱状图的程序并未发生变化，如果打不开，请将钻孔目录下的Histogram目录转移或删除，重新生成钻孔柱状图。 
m

RNH
q3  
安装67版程序后，最好配合mapgis67使用。 
pu
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标题：此槽底如何输入分层数据? 2007-1-5 !G@V

<
'F  
如果x22读数确实超出导线范围，为负值，按照实际测量数值输入即可，所绘分层线当然也会超出槽底范围。 jA



sh 
  
标题：重新解决 2007-1-5 4j2


~
"K  
问题：新程序67下样品采样库为什么不能导入送样库,也不能导入鉴定结果库 更新时间： 2006-12-22 15:57:30 答：可能是因为图幅建立的时间很早，样品数据库结构没有更新的缘故。请安装新程序后，将以下路径下的文件替换到相应图幅工程下。 C:\Program Files\MeMapGIS67\data\原型库\数字填图\样品数据库\RgSample.mdb 操作后无效, 重新解决!我这边的程序是正常的，因此无法判断您的问题出在哪里。 g

5
?
r9e  
回答：如果方便，请将该图幅数据精简后(例如删除一些较大的背景图层等)给我发过来，以便调试。 _‑ +u sn.
  
标题：请问“多元统计、数字特征统计等”子菜单的程序是哪套程序？ 2007-1-5 &^
"s=

g.  
问题： 请问：在“RGMAPGIS-常用地质数理统计方法等说明书”中在常用方法中有“多无统计、数字特征统计等”子菜单的程序是哪套程序？后面备注的下载日期是哪1天的？ q>
wa#1X)
  
回答：安装程序是矿调区调桌面安装程序MeMapGis_SetUp67.EXE，安装完成以后的大比例尺填图系统有这些功能。后面备注的下载日期是12月22日。 pO@
k@J​Z  
标题：最新程序掌上电脑不能运行，想换新程序，为什么新程序不能下载？ 2006-12-30 U

eIqAG8  
网站程序可以下载。 
96^1
Iv d  
标题：能否将一份完整的数字地质图空间数据库文件放在网上？ 2006-12-30 [
U_Q 2<H  
参见《地质图空间数据库标准（含实际工作注释）》，网站已经发布该文档。 IDL^0:eg<.  
标题：2.0版数据库转入数字地质图空间数据库，提取断层属性时，提不出来 2006-12-30 :d:|
7hlNQ  
问题：2.0版数据库转入数字地质图空间数据库时，断层被合并为地质界线文件，但是提取断层属性时，就提不出来了，请问这是为什么？ I
{Y 
{

  
答：(1)地质界线（接触）代码（地质代码）填写：GB/T 9649 GZBD断层时填断层编号；(2)地质界线类型：上面代码对应汉字,断层时填写断层接触。 


D:S6 Mu  
标题：“地质界线类型”字段是什么？ 2006-12-30 
 pfT`
WT  
问题：地质图空间数据库建设过程中，输入地质界线属性时，“地质界线（接触）代码（地质代码）”字段需要输入的属性是GB9648中的代码呢，还是直接输入汉字？ “地质界线类型”字段是什么？以上问题虽在“标准”中有描述，但还是不太明了，请具体说明一下？ D{3 x
}5

  
回答：参见《地质图空间数据库标准（含实际工作注释）》的word文档。网站已经发布该文档。 HT1dvC$COo  
标题：2.0版地质图数据库转入数字填图空间数据库中时，在断层上出现重叠线 2006-12-30 0Y
TtA]|`4  
问题：2.0版地质图数据库转入数字填图空间数据库中时，断层图层就直接归入了地质界线图层，但是在断层上就会出现重叠线的问题。如果把断层图层去掉，那么就会缺失一些不参与拓扑的断层，请问，这种情况怎么处理？ :
 p*oj
l|  
答：具体做法，转换前，进行预处理，去掉01J中的断层，把08D合并到01J中。 F"
HI>t)>  
标题：槽探中当岩层走向与总方位相同时,何以产生的产状线倾向与实际相反? 2006-12-22 }tS6Z:fOY  
答：可以将这个工程的数据给技术支持发一份么？查一下是不是程序的问题。 ~

*S
bn~U  
标题：请问自定义接图表用的是那一坐标系? 2006-12-22 
0;
m‑$‑a=  
答：自定义接图表只是为了让用户自定义图幅名称。其形成的区文件无需考虑地图参数。 ws
hp{ 
y  
标题：槽探工程中,槽底分层界线出现负值该怎么输入? 2006-12-22 ;Kd



{h  
答：槽底分层界线由两个坐标来定，x11和x22(如果“计算交点”的话，x11也不用指定)。这两个值都是相对导线上的位置，不可能出现负值。 K
r}M>hF+|  
标题：如何生成样品分析结果表?总是提示找不到sample-rusult-mdb文件. 2006-12-22 P
.H
/H04+  
答：可能是因为矿区建立的时间很早，样品数据库结构没有更新的缘故。请安装新程序后，将以下路径下的文件替换到相应矿区目录下。 C:\Program Files\MeMapGIS67\MeBaseData\原型库\矿区编号\基本信息\取样分析结果库\Sample_Result.mdb。 zL!~,
B
8C  
标题：新程序67下样品采样库为什么不能导入送样库,也不能导入鉴定结果库 2006-12-22 g,G
baaXH
  
答：可能是因为图幅建立的时间很早，样品数据库结构没有更新的缘故。请安装新程序后，将以下路径下的文件替换到相应图幅工程下。 C:\Program Files\MeMapGIS67\data\原型库\数字填图\样品数据库\RgSample.mdb。 la"
A$Tbu~  
标题：请问有没有可供MemapGis_setuup67练习用的crack？如何下载？谢谢！ 2006-12-22 
 W$V
CST
  
答：本网站不提供任何盗版软件下载。 A(@gv8e[H^  
标题：剖面平移后，是否需在掌上机上新建一条剖面 2006-12-22 _2Xu1q.6~5  
答：不需要。只要输入一条垂直的导线就可以实现平移效果。 : R*^I
zs=  
标题：Rgmap_earthdet程序是干什么的？ 2006-12-7 sq6%=(q(?  
Rgmap_earthdet程序是运行在平板电脑earthdet上的区调野外数据采集系统Rgmap。 gW pT:t
X-  
标题：建立地质图空间数据库时，录入地质代号时，上下标是用箭头表示，还是用@ $表示 2006-12-7 S
Ui

1*
S  
在新的标准中使用后者。 *Wo$ 

$T
  
标题： 建立地质图空间数据库时，系统库是用自带的，还是用自己建好的系统库？ 2006-12-7 ;
gu
>
;
_  
都可以。但最好和野外采集的部分统一。 r
-Xe
<|w
  
标题： 如果样品类型与数字填图系统的样品类型不一致是样品入不了库，该怎样处理 2006-12-7 &*:

)5F5
  
问题：在数字填图系统：如果样品类型与数字填图系统的样品类型不一致是样品入不了库，该怎样处理；样品送样库没有我所选的送样类型时我该怎样入库。例如：送样库类型中没有微量元素样品，我该怎么入库。 
6
4?$TT
  
回答：在“样品类型”字典中添加你想检索的类型即可。 BG?
2PO{
  
标题：1/10万图幅PRB投影到１/25万后，其： ①坐标系类型？ ②椭球参数？ ③投影类型？ 2006-12-7 =v`&i
L
~m  
与原来1/25万的参数相同。 o[r6sz:


  
标题：钻孔柱状图样式如何修改？ 2006-12-7 SR8Kz
k{
‑  
在菜单“钻孔柱状图”－－“柱状图设计”对话框中修改。 
*

​>*
/|  
标题：能发岩石花纹库动态链接补丁吗？ 2006-12-7 L , Fso./y  
 您把提示缺少的动态库名称发到邮箱liu_smooth@sina.com，好给您发。 ~zC fan/
  
标题：生成钻孔柱状图时，分层情况栏目内自动生成的孔深及层厚数据明显不正确 2006-12-7 MC)

W?‑
  
这个问题我们已经发现，程序正在更新中。近期就会发布到网上。 cYn}we}
7  
标题：施工深孔钻探，进行编录，当编录超过500个回次时就不能再进行录入了 2006-12-6 ;9
 n8
on\  
程序中并没有这样的约定。可能是存在还存在一些问题。如果方便的话请将该钻孔数据发liu_smooth@163.com，以便调试，谢谢。 6

}lEeMRW  
标题：岩石花纹库安装问题_缺少动态链接库 2006-11-20 
ly5L-
=Xb  
问题：在岩石花纹库设计安装过程中提示没有MFC42D.DLL和MSVCRTD.DLL动态链接库,在网上下了上述两个文件后运行MAP.EXE或TEST.EXE弹出警告,无法定位序数5076于动态链接库MFC42D.DLL上.能否提供上述动态链接库或告知你们的开发环境,是不是一定要安装VC吗,如果要应该安装哪个版本的VC,谢谢. 
l
8lR​5<  
 回答：请将剖面数据发一份给我，以便检查错误，谢谢。 {#Cm
> @')  
    如果新建图幅时没拷贝背景图层，则需要删除该图幅目录然后再次新建，不然地图参数会乱套。 Xn'>k[}
<k  
标题：地质点号只能以D#####开头吗？ 2006-11-20 
J



0bs$  
问题：地质点号只能以D#####开头吗？我们想用DG####，TB####，XS####开头，可以吗？ 
Pg C]@Q
%  
回答：可以使用其他字母，但最好使用一位字母，四位数字，因为程序有些地方需要对地质点进行排序。 LB+=?
Mz V  
标题： 装入RGMAP2700后，在野外手图中手工新增点后，不显示该点坐标 2006-11-20 SP1oBR
"3
  
问题：我们用的是HP掌上机，装入RGMAP2700后，在野外手图中手工新增点后，不显示该点坐标，新增分段路线后却只显示方向，不显示分段距离，是什么原因？ 7)wq9];
w  
回答：可能是手图无地图参数的缘故，请检查该图幅工程的地图参数。 d​
>psqm
Q  
标题：请问我在操作过程中怎么会出现以下图片？ 2006-11-20 
[6N
39G$
  
问题：在操作过程中点击RGMAP桌面右边的工具条上的ER，左边的图层中相应的图层前面怎么没有打勾呢，，是什么原因呢 Hf|: A(vCx  
  Ub
H=W(
%
  
回答：估计您可能不是通过选择路线进入野外手图的，有可能是直接打开的手图工程，这样就有可能导致文件查找失败。 f#b[KB^Z,2  
标题：请问，如何解决多幅联测中跨图幅的路线问题？ 2006-11-20 
SJ@_eir\o  
问题：多幅联测中，路线是跨图幅的，路线跨图幅后，还要换野外手图，这个时候是要开始一条新的路线，还是和另一个图幅的路线一样啊？这个问题怎么解决？谢谢 .?:~

s8kB  
  答复：可以先将另外一幅图或者改图的一部分加入当前的图幅工程中，从而设计一条完整的路线并生成其野外手图。 HEN
9
D/O=  
标题：牚上电脑Rgmap2700GPS信息采集的日期不是当前日期，也无法修改。 2006-11-17 

d<e.`dhc  
在数据不精确情况下默认是2000年，一旦准确定位后，时间就会更新到当前状态。 m
 JT m/
C  
标题：数字剖面中产状库中的产状类型只有5个字符,能否增加？ 2006-11-17 v
j0?b/
5m  
问题：数字剖面中产状库中的产状类型只有5个字符,能否增加,如:层理(倒),现在只能输入层理,而无法输入(倒). 谢谢! fsu "
L

c  
回答：用户可打开剖面目录下SECATT.DBF文件修改其“type”字段。 Pp!
W$C:​  
标题：标准图框的空间位置不对,怎样解决. 谢谢! 2006-11-17 Q5
JeL
6t  
问题：在生成25万标准图框中,因跨带问题,25万炉霍县幅标准图框空间位置正确,而25万马尔县幅标准图框的空间位置不对,怎样解决. 谢谢! =Q
RZ(2W
q  
回答：如果需要将两幅图在一起显示，需要将其中一幅进行投影变换，使其度带号与另一幅相同；如分开显示，则无需改变。 ​3iTjM>+>  
标题：平板机修理 2006-11-17 ?9A[;j|a0
  
问题：平板机无法开机,系统指示灯正常,是否显示屏坏了呢?电源键无法实现开机和待机之间的切换.请问怎么返修呢? 
Ja1*a,],L  
 回答：请拨打电话010 62303073 找武金城(经理),他具体负责硬件维修。 ‑K9=_}lS@'  
标题：在XP SP2系统下装上后无法识别硬狗,而MAPCAD67版装上后硬狗能识别 2006-10-30 Xq
k$[ peS  
问题：我们这里的填图系统是培训的时候拷贝的,现在在XP SP2系统下装上后无法识别硬狗,而MAPCAD67版装上后硬狗能识别,是怎么回事? cjk5><}`H7  
回复：拷贝的数字填图系统是66、65版本的，请将67的服务停止后再运行；服务名称为“Mapgis License service”。建议最好装一个mapgis66。狗都一样用。 0a5P@;"
a  
标题：如何把1/1万图幅中的野外路线导入1/5万图幅中？ 2006-10-30 bUNp>
H>
L  
问题：如何把1/5万图幅中的野外路线导入1/1万图幅中？如何把1/1万图幅中的野外路线导入1/5万图幅中？ 4w,}1uNEf  
回答：利用mapgis“投影变换”功能将涉及到的采集文件进行投影即可。 2_Qzc&"[ 4  
标题：转入桌面系统后却没有图形文件,但有文本,请问是什么原因造成? 2006-10-30 ~A)

$=
"  
问题：数字填图中的PC数据转出正常,倒入桌面系统亦没有错误提示,可是结没有图形显示.但文本、日备份都有。请问是什么因素引起？ gq
hW.e
}]  
回答：一，请将工程中所有文件选中，选择为编辑状态，然后选择“压缩保存工程”。 二，有可能在野外采集过程中，在图幅范围以外采集了一些数据，请使用“属性连动浏览”等工具检查。 x?
kZD~|{)  
标题：探矿工程中责任表及图名问题 2006-10-30 i
X
28+weH  
问题：在探槽图中将责任表及图名编辑好后，比如移动位置及填加内容等完成后，如果在主界面中只打开素描图，则编辑好的内容保持不变。但如果重新进入编辑状态，再打开素描图，则，以前编辑好的位置及责任表内容就回到原始状态，请问如何解决？ 能否将自动赋值的部分去掉？比如图名及责任表？ 


 7)T+!>  
回答：如果每次根据数据库自动生成素描图，肯定会恢复原状的。有两种解决方法，一，等数据不再更新时再做整饰，以后就不要自动生成素描了。二，将生成的责人表等内容拷贝到用户图层中，也就是文件名没有“_DB”后缀的文件，这些文件在自动生成的时候是不会改变的。 jL#​ akV  
标题：关于实材图中的点属性 2006-10-23 9fiZ
5
\  
问题：关于实材图中点属性的赋予,对于产状的属性,其属性结构中只有"类型"项,无"倾向","倾角"项,"其所在层位",请是否可以修改实材图的属性结构?添加需要项? g
 
0
L 4  
回答：用户可以自己添加需要的字段，但不建议修改或删除原有字段。 I4hr
5

M3  
标题： 数字填图的GPS需要校正吗？怎么校正 2006-10-23 Qm
rcng
}P  
先收集当地几个标准位置的实际坐标，然后与掌上机gps在这几个点的坐标相比较，得出一组误差平均值，输入即可。如果没有太高的精度要求或比例尺较小，可忽略不计。 l @Ki`i
f
  
标题：在数字剖面系统中,用HP2700野外采集了素描图,回到桌面后进入不了素描图？ 2006-10-23 PI
A
&s6U
  
菜单中还有专门的一项用于导入素描图。 >iCM
j
T]4  
标题：平板机（包括TG）的“.mse影像图层”处于关闭状态，不能打开显示影像？ 2006-10-23 17G
yE=Uu  
点击“关闭”，就可以切换为打开状态。 
 u3
2<=Q[  
标题：安装问题 2006-10-19 
%guo
t~S|  
问题：我使用的是中国地调局配备的mapgis简版狗,可是我安装了mapgis6.5之后系统找不到usb狗,并且rgmapgis也打不开,请问如何处理。 I}:/v$btM
  
回复：这种情况肯定是安装过mapgis67,请将“服务”中的“Mapgis licence service”停止后再运行65的程序。 
fVkl-<
?x  
标题：一个图幅内不同路线上的地质点点号都得区别开吗？ 2006-10-19 s^U^‑n
/
/  
问题：例如图幅内设计了两条路线：L0001和L0002。L0001路线上的地质点编号为D0001，D0002,D0003……，L0002路线上的地质点还可以用D0001,D0002,D0003……这些编号吗？是不是必须要和L0001路线上的地质点号区分开？不加以区分会不会影响下一步的入库等工作？ 6?~pWZ&k_  
回复：在程序中没有严格要求，但地质点重复是肯定不符合“技术规范”的。 5 x
iYCOy  
标题：柱状图栏目的高度能自己设定吗? 2006-10-19 `8Om*{
x
g  
问题：在做柱状图时,在从属表一栏中能自己设定表高,而在栏目一栏中没有表高设定这一项(固定值为2.8cm),请问有什么办法自由设定吗? 另在栏目一栏的下面有时需想加一行,可以吗? >A
)he!I

  
回复：高度是程序根据字符大小自动设定的，所以不需要用户手工修改。 
^
'h~#
7s  
可以另加栏目，但内容需要用户手工输入。 ~5|a9HV:  
标题：钻孔柱状图中添加“回次”栏后不能与“ 回次序号”相对应 2006-10-19 /i] 
Gg \)  
钻孔柱状图中没有设计“回次”序号与数据库关联，所以不能自动显示回次。 L



C}​]6  
标题： 能否在路线手图上统改地质点号?比如把D25##统改为D26##? 2006-10-18 
0e:aeL
h  
prb数据操作－－prb数据整理、自检与样品统计－－prb数据整理与地质体标注－－统改地质点号。 Vf:t!'WD?2  
标题： 在dell牚上电脑系列上是否可用野外采集软件 2006-9-12 ​#
*
~ (

  
    掌上机操作系统版本众多，每一个版本必须运行其对应种类的程序。你如果有现成的dell机器，可以将采集软件在上面运行并测试一下，如果没有问题就可以使用。 :\>UZ9h #  
标题：新的程序下如何做图切剖面 2006-9-8 X@cV']#V
  
问题：新的程序下仍做不了图切剖面，在操作过程中提示要“数字高程文件”，再做数字高程时则显示内存不足，完不成操作，如先做数字高程也是一样。另数字高程操作过程中有一对话框长和高的比利关系仍用几分之一不好，最好改为横向比例尺为多少，垂向比例尺是多少。 ​
.O
jJK?
  
答复：您使用的不是最新程序。请从网上下载最新程序。 A
[b'
MNsv  
标题：平板仪的一块电池只能用2-3小时,不能满足工作需求,是什么原因造成? 2006-9-1 
 

*V
c}W  
请您直接联系北京联合地源公司，维修联系电话是 010－62301156 。 ‑v\<


`
"  
标题：平板仪的笔针掉了如何购置? 2006-9-1 /q

z
( ra  
请您直接联系北京联合地源公司，维修联系电话是 010－62301156 ~
v


5
tx  
标题：关于实材图的赋属性的问题 2006-8-28 { u

;ntDr  
问题：在赋属性时，如果没有野外路线通过地质线和地层，我的属性只能填在批注栏吗？ :gR
`
rc
!  
回答：不是。可以选取相近的属性相同的路线进行属性拷贝，也可以手动填写属性。 
g'IS
8@
  
标题：平板仪操作中，在PR过程中能否插入或增加B过程? 2006-8-28 S
Y)
o<
MD  
问题：在观测一定长度后，漏编了一个R或B过程，在室内能补救吗？ dCc


*<
S  
回答：可以插入。但必须注意其属性中的地质点编号和线本身的编号。 Z
(V 4"x7F  
标题：关于坐标值的问题 2006-8-28 1
e&`m~5K+  
问题：数字填图中地质点坐标X、Y值读法与传统相反，传统X值读纵坐标，Y值读横坐标，而在填图桌面生成的X值为横坐标，Y值为纵坐标，这有问题吗。 8]0
R[k​jD  
回答：没有问题。 q
'W`t>2 T  
标题：GPS信息为何没读数? 2006-8-28 8

sL7

p4  
问题：GPS在密林、山谷间均没信号，如何处理，其质量认可吗？ $b‑N%x
/

  
答复：只能依靠地形来定位了。 
]o _ P
s|  
标题：空间数据库不能更新 2006-8-28 {6~W 2zX&  
问题：新版本的数字填图系统空间数据库中更新空间数据库内容（批注字段优先）中样品、化石、照片、产状、素描不能更新，不知道什么原因。 H
 a
turg
  
答复：请下载最新版本的软件。 "F0,S~tZ
Z  
标题：在数字填图过程中不知为什么突然没有B过程,同时提示乱码,请解答? 2006-8-28 
t
hk
L<

  
是以前绘制的B过程丢失了么？ b‑r
0gB3 r  
标题：GPS没有数字显示是什么原因造成? 2006-8-28 =m:0#
&t,*  
还没有定位。 }n
8,
Ga
%  
标题： 购买的国家地理信息中心的地形图数据，怎么转到MapGis里使用？ 2006-8-28 lS}5bcjR=k  
问题：我们购买的的国家基础地理信息中心的地形图，文件大都是adf、nit、dat等格式的，怎么转换成MapGis可以操作的格式呢？是不是需要用ArcInfo来转化？ 谢谢！ '

o
s-+m@  
回答：mapgis中的数据转化功能提供了多种数据格式的相互转换。 只要用其他软件能够将你的数据转化成mapgis能够处理的格式就可以了，比如E00, shp 文件等。 vk
 {d​‑L'  
标题： 1:5万矿调中1:1万矿区标准图框(北京坐标系)应该采用3°带还是6°带划分? 2006-8-28 
 M
)Y`u
  
问题：1:5万矿调中1:1万矿区标准图框(北京坐标系)应该采用3°带还是6°带划分?如果采用3°带生成1:1万标准图框(1:1万矿区扫描图为3°带划分)会导致同一地质点在1:1万与1:5万标准图框内直角坐标值不一致,合适吗?对今后资料整理有何影响? 

xUj[d(q  
回答： 1:1万的标准图框一般是6度带。如果度带不同可以采取投影变化的方法将两幅图转为统一参数，就可以实现无缝整合。 -<qci3Ba}  
标题：实际材料图赋属性的问题 2006-8-28 L
{os

h0
  
问题：在实际材料图赋属性时，并非所有的地质界线均有路线控制，没有路线控制的地方，只能根据实材图赋属性，请问应该赋在RIGHT_BODY,LEFT_BODY,TYPE,RELATION四栏中还是赋在PRIGHT_BODY,PLEFT_BODY,PTYPE,PRELATION四栏中合适？ % 
 &{>oEQ  
回答：加有前缀 P的属性字段为批注内容。原始记录填写到前面四栏中即可。 *h$Dh
5%
P  
标题：Memap和RGMap里的地球化学水系手图能否整合到一张实际材料图上 2006-8-21 l
shO'I+)*  
问题： Memap和RGMap里的地球化学水系手图能否整合到一张实际材料图上，我项目同时用平板机和3800两种机子3800只有RGMap，平板机的RGMAP程序里地球化学水系界面不全，只能用MEMap里的地球化学水系采集，那么在两种程序里采集的地球化学水系过程最后能否成在一张图上 ？ `[7&tOvSk
  
回答：没有任何问题。但要注意,如果图的比例尺不同,需要转换统一。目前,新版本提供了非常专业的地球化学图制作的工具。 N!
a
V
~\E  
标题：在实际材料图制作过程中，关于地质界线赋属性的问题 2006-8-21 'V
 .4Nh
d  
问题：在实际材料图制作过程中，是否所有的褶皱，不论其规模大小，均要在转折端处打断，而分段赋属性？如果是，工作量将会很大，而地质意义是否毫无意义？ NhXTt
!S6C  
回答:如果没有结点(被其它线所打断),可以不考虑,但属性描述的粒度会大些。 1u 'x
|U
n  
标题： 有一个并口狗，需要62版本的安装软件，请帮助解决 2006-8-11 8
Q?)L
4.]  
目前，数字填图系统的许多功能62版已经不支持了。将于8月中下旬发布67版的更新软件。建议届时下载最新67版本的软件。 " #
_NA`$i  
标题：自定义接图表问题，根据经纬度计算图幅编号不正确 2006-8-10 
*
ofK|r

  
问题：项目要进行1：1万地质填图，在数字填图桌面系统上自定义接图表时，给出经纬度值，根据经纬度计算图幅编号，但程序自动计算出来的图幅编号怎么也不正确。尝试了计算1：5万图幅编号，计算结果与已知1：5万图幅编号也不相同。比如我输入云南1：5万青龙厂幅内任一点的经纬度坐标102°10′00″，23°45′00″，计算出的1：5万图幅编号为Y50E012019，输入青龙厂幅左下角经纬度坐标102°00′00″，23°40′00″，计算出的图幅号为W48E014001，但实际上该坐标点所在的1：5万图幅正确编号为F48E002001（青龙厂幅）。明显计算出来的图幅编号不正确。请问怎么解决这个问题？ 
'BcxKq C  
答复：经过测试，目前已该修正错误，感谢您对我们工作的支持！由于涉及到系统的其他部分的更新，所以新的升级包将于8月下旬在网站上发布，请您随时留意。 -9\O
$I-3  
标题：MEMAPTG程序在平板机上不能使用 2006-8-1 L*X
n!d
%
  
请用memap_earthdet程序。 
m 
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L%!  
标题：在矿调桌面系统能否将"F6"快捷键开通，以便我们同应用mapgis习惯一致 2006-7-24 

) yRC$7I  
这个问题以前忽略了，现在已经按照您的要求更新程序，请到网站下载最新安装程序或升级包。 R1\c
AP^ 0  
标题：关于接图表的问题 2006-7-21 E
 _/v
​$‑  
问题： 

!

​
nU
  
    1、数字填图桌面系统中工程文件名接口打开1/10000图幅与1/2000图幅选择均提示“打开文件失败”，请问是怎么回事？ 0[x?Q[~S_0  
    2、自定义接图表好象只能创建1个接图表。现在我们需要同时开展1/10000与1/2000 的填图，都是在1/5000图上裁剪下来的，各不相连。怎么办？ 
RHz'D
z>0  
答复：程序中没有预先准备1/10000以上的标准接图表，若要进行大比例尺的填图工作，请建立自定义接图表。自定义接图表功能可以建立 n行×m列 的接图表，详情请参照数字填图说明书。 比例尺不同自然不能相连，先投影到一种地图参数才能同时显示。 )p).}"
 

  
标题：新开1/5万数字地形图在那买，需要办那些手续 2006-7-20 P)
t

X
U  
全国地质资料馆现在拥有的1：5万数据的清单，只有157幅。 x\3t
SP7Vp  
全国地质资料馆资料库房已经迁往新址（中国地质图书馆）。纸质地质资料、电子文档和各类数据库的借阅服务工作将于 2006 年 6 月 12 日起 开始在新址进行。 d]} 7

]
  
　　新址： 北京市海淀区学院路 29 号（中国地质大学院内） r
 
　　借阅台电话： 010-82332021 ， 82332306 ^{zwIH
2I]  
　　邮编： 100083 {(7Dz*
0
​  
    如果有需要，直接和他们联系即可。 
LrsP
4
 G  
标题：Rgmap_earthde应拷贝在哪儿,平板机关机时它才不会丢失? 2006-7-20 (b Gi
Bsb
  
DiskOnChip 里面。 aGr

(d
jD  
标题：高程不显示 2006-7-20 >6@
*%L

M  
问题：我作的背景图是地形图转成Mse文件,到地质点高程数据不显示,(GPS显示正常),是为什么? F

wBk
tuS  
  答复：地质点的高程数据不会自动读入的，地质点自动写入的坐标是指点在图上的坐标。 K}1
>n2P
  
标题：在数字剖面系统中，对地质点进行编辑时，为何编辑不了？ 2006-7-20 K
VSy
^-."  
问题：在数字剖面系统中，对地质点进行编辑时，出现一对话框“试图越过其尾端对 一未命名文件 进行读写”，点“确定”或关闭该窗口，均可进入地质点编辑对话框，但全部内容均无。本人已将原数字剖面系统卸载重新安装均不奏效，请问是何原因造成？如何解决？ A&Ut:O
i A  
  答复：请问是桌面的剖面程序么？请将失败的数据发到liu_smooth@sina.com以便进行调试。 Y\%R6/Gj|u  
标题：有关样品编号问题 2006-7-20 Ipb 4{A&"\  
问题：关于路线上的样品编号，我们过去的做法是如GP2001或者GP2001-1，在数字填图中还可以这样么？ 还是按照采集系统样品编号中的标1、2、3、4等？ Oa$
 
e
w'  
回答：一般在数字填图中样品编号都是按照以地质点为基础顺序编号，比如1、2、3、4，然后程序根据地质点号＋样品编号唯一的确定一个样品。 7>9/bB​+TL  
标题：网站能否提供多元数据整合中简明的化探、物探、遥感等软件下载 2006-7-20 "3Ag+>tuRW  
请告知我们您需要软件的名称，我们会收集一些自己开发的软件或公用软件提供给您。 s%H5Qa+U
h  
标题：在掌上电脑中以曲线方式输入的界线或分段路线会自动光滑么？ 2006-7-14 1
k-^L
dDj  
问题：在掌上电脑中以曲线方式输入的界线或分段路线会自动光滑(加大线上的点密度)吗? 转入到桌面系统中那些界线和分段路线在整饰的过程中需要抽稀线吗? ​

VtZ
  
答复：掌上机上画线方式与桌面相同。 是否需要抽稀请根据具体情况决定，一般遵循掌上机所画的就可以了。 Fn
vN 4h{S  
标题： PRB质量检查 2006-7-14 29,`2fFr
  
问题：在PRB数据质量检查时，出现错误，如：地质路线 5 无路线号 无地质点号。如何查错（5表示啥意思）？又如何排错？ h:
‑a5FK
@  
回答：应该是5号线。 请利用属性连动功能，浏览和修改或者删除无用的线。 
JBeC\ \QX  
标题：“地质点文字描述和路线分段描述”为什么不能保存 2006-7-14 a
_
x$I? ,  
问题：地质点文字描述和路线分段描述经常不能保存，一条路线一般只有刚开始2－3个点能存，其后各点描述均为空，一般要补录2－3次，有时根本就不行，录入保存后一打开即为空，不管录入多少次。 T
G{
=~‑2  
答复：请保证地质点号的正确，因为描述文件是与点号关联的。 !`=r​(‑
'l  
标题：上下角标的问题 2006-7-14 f
eQ_dA
 q  
问题：看见了解答的有关上下角标的问题，不知道用在数字填图的哪个程序中。老师所说的新的标准在什么地方可以见到。 tE(x8>
5A:  
答复：在空间数据库管理中可以用到。 空间数据库标准请您去网站上下载。 y?
_tSnD
K  
标题： 有关样品数据库的问题 2006-7-7 qf4|
!UR{  
问题：请问怎样创建样品数据库，其具体程序和操作是什么？望解答，谢谢！！！ v:
JFUn}

  
答复：请参见样品数据库说明书，网上可以下载。 Wj8\
~B=('  
标题： 探矿工程编录中导入的照片在什么地方可以浏览？如何浏览？ 2006-7-7 ir 
\
d8.  
在照片对话框中点击“显示照片”按钮。 ;6fk‑G/

T  
标题：探槽工程在矿区工程图中是以子图显示，其长度、方位的问题 2006-7-7 .zBSjh
_=H  
问题：探槽工程在矿区工程图中是以子图显示，其长度、方位均与工程实际方位、长度不一致，如何解决？ ​b
nB}VRal  
回答：在实际材料图中可以选择“工程投影”等相关功能将工程的导线、分层、刻槽等信息反应到平面图上。操作十分简单，但要求必须在实际材料图中。具体步骤您可以参照矿调图解说明书。 2>ce(4
Gky  
标题： 探槽、坑道、浅井工程问题 2006-7-7 xV}


|G 
  
问题：探槽、坑道、浅井工程数据采集完后，点画素描图，所显示的素描图中没有文字描述及样品分析结果表方面的内容，能解决吗？ ;,L
q*x2s‑  
回答：目前最新程序已解决此问题。 6l

:CDPhR  
标题： PRB填图过程中的岩相界线如何表示 2006-7-5 UCvMW*gs
  
问题：中生代陆相盆地（如莱阳盆地）显著的特点是相变，目前有否成熟的陆相盆地填图方法？相变界线多为齿状交互出现，野外如何表示：折线？虚线？.... +qzs 
C/y  
 答复：陆相盆地岩性、岩相变化大，有时划分和对比标志不明显，填图难度较大。印象中我国曾开展过“陆相红盆”填图方法试点，似乎是96年开展的25万承德幅和广州市幅做过。此外，在文献中也介绍过陆相盆地填图方法，我具体记忆不清了。可查一下。是否是成熟的，没有发言权。 

rh
$%*
l  
 在野外一般是填绘岩性界线，而岩相界线多经各种特征综合分析后确定，并以虚线反映在实际材料图和地质图上。 +
es
.V /
  
标题：PRB填图过程中的矿点检查野外如何录入 2006-7-5 Q? W]g%:)  
问题：区调过程中的矿产点检查，如重要矿脉，重砂、化探异常，矿层等野外如何录入，过去工作中一般单独记录，路线编号前加K，一般不与地质路线混合记录，请解答。 o] )qv~‑o)  
答复：在本程序中，其路线号字段必须与当前野外手图号相一致；或为其设计单独的路线 (比如首字母可以为K) 并生成野外手图记录之。 |

{t}UL
c  
标题：有关上下角标的问题 2006-7-3 z~z.J ]
  
问题：上网见到了别人提出来的上下角标问题,我们一直都是按左右顺序输入的,没有区别上下角标,不知这种输入方法应用有什么地方.我们已前输入的已没有时间应改正,怎么办？ J]fjg%
C2m  
答复：在新的标准中，上标前加@符号，下标前加$符号。比如a的上标是3，那么就记作a@3 。 如果上下标是字符的组合，每一个字符前都要加上下标标记。如a的下标为4tl，那么记为a$4$t$l。 
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标题：室内录入地质点高程值Z为什么不能自动带进去?能解决吗? 2006-6-29 - 
b
​Fz
  
问题： 
p m

3?  
1 室内录入地质点高程值Z为什么不能自动带进去?能解决吗? ==UH)o`?8
  
2 剖面录入同一层有多个褶皱时该怎么输入才能正确的计算该层厚度? A/B
L{ U}  
回答： O yj!N`&z@  
    1 高程值无法带近，在底图上只能读出x y坐标。  h'IBV
I!
P  
    2 一般出现多个褶皱时，计算厚度就没有什么意义了。实测剖面都是针对构造相对简单的。 rp
D
H>Hzq  
标题：高程模型制作时,为何经常显示内存不足,如何处理? 2006-6-29 1
wGd5>GDA  
 问题： K _O3D
c Q  
1、高程模型制作时,为何经常显示内存不足,如何处理? 
gy9!
T(
z  
2 、1:5万地形图是北京54的,数字化图扫描用的底图也是北京54的,但北京提供的图说是采用西安80的坐标系,实际图与北京54的一样,现在一般用哪种坐标系最好?? ke)3
*.Y%C  
回答：1 有可能是地图没有配准；还有可能是等高线文件损坏，高程值中有太多无效值。2 如果扫描图是北京54的，那么如果要和矢量图配准到一起，矢量图必须也是北京54的。可以通过投影变换改变矢量图的参数。 d3^La
lAp  
标题：关于常规计算剖面厚度时的公式 2006-6-28 ]O&TU X@)
  
问题：就是我们现在常规计算剖面厚度时（没用数字填图之前），喜欢用的是一个推导出来的公式计算，这个公式简单，而教科书上用的是两个公式计算厚度，要先计算“+、-”，坡向和倾向的关系，比较麻烦，我看你们上面表中有正负号，感觉是用的老公式计算，在计算机里判断也比较麻烦。这个剖面计算公式是： 
]'
2p"A0U  
是根据原剖面厚度计算公式推导出来的，就这一个公式计算厚度，简单实用，它在好几个杂志上刊登过，最早是在《地质与勘探》1985年第9期登过。 
 ,u
l
TZV  
公式说明：（h 为计算厚度，公式最外是取绝对值，α为岩层倾角，β为坡度角γ两撇为导线方位，γ一撇为岩层倾角）。 |MT‑g‑KEsn  
问题解答:感谢提供计算公式,目前采用是传统的计算方法,其实采用计算机计算,复杂与否关系不大,本系统调试采用试点单位提供的方法,所以没有采用您提供更简便的方法. 4l
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9R
  
标题： 剖面厚度在数字化计算表中的分类和计算的一点建议 2006-6-28 !=q 
{1\#  
问题：由于对剖面厚度在数字化计算表中的分类和计算,不熟悉,提的问题不一定合适。在你们这个厚度计算表中有好几种计算方法，感觉有点烦琐。好多人不知道用那个计算，和怎么计算。我觉得能不能直接改成简单的野外分层和室内分层两种大类计算方法就行了。把别的需要特殊计算的方法合并到一个计算表里，在计算厚度表里增加这方面的字段。 o"
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    我们在野外一个较长的剖面一般都能遇到好多褶皱，和有些产状要人为干扰才能计算。它里头不同的导线位置牵扯到上面“真厚度计算”，“真厚度计算（自选产状）”“按分层分段计算”等。如果在剖面厚度计算表里增加一段位置，如直接增加一段自选产状位置，增加一段导线斜距不参加厚度计算的位置（背斜和向斜的一段不参加厚度计算）及一段导线不参加计算厚度，直接写厚度值的位置（遇到构造褶皱很复杂，无法计算，需要直接取厚度值）那么大家都会做。当程序计算到这一导线时，先看有没有自选产状，如果有，就优先按自选产状计算厚度，如果没有，就按默认产状计算。当计算机运行到一段导线时，如果有不参加计算的导线长度（不参加计算的导线长度）机子就直接跳过，不参加计算，如果有一段导线直接写厚度，这段导线就不参加计算，而直接把我们给的数字写到厚度值里头。我想这样可能更好些，也符合大家以前计算剖面的习惯，也比较容易看懂明白。 ^‑x:4%%Q]l  
答复:本系统的处理方法基本与人工处理方法一致. 如果按导线分段处理更复杂,许多层是跨导线的,所以采用按个别导线处理并不好! 另外自给产状是用户给出的,所以不能存储在野外数据采集的原始库中.通常是先按野外给出的产状计算,发现问题,允许用户修改,修改后,再按自选产状计算一次,这样可以保证原始性和交互性的统一.其实计算,用户只要您关心的位置即可,计算机是否全部重算还是分段算目前在现有的设备环境已不是问题. 
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标题：“高精度剖面计算”中遇到的问题 2006-6-28 5 BcuLRId:  
问题：每个厚度计算方法是什么意思时，发现随意按了一下“高精度剖面计算”，结果出现数值后，也就明白了，是按导线长度作为厚度结果的，但在这个计算中出现有的层为零，查原因是这些分层数是在导线起点或导线尾分层的，如下图 
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（如：一层为零，八层为零等，二层为50加30，但也不是整个二层导线长度，二层还有2-3导和3-4导，导线长度没有加进去。在这显示的厚度数字是本层在导线间分层数值） #;}
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还有一个问题：柱状图中文字较密，怎么修改线使文字变的合适？ 
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回答：分层规则必需按剖面分层规则,一定是在分层起点给出位置。 
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利用MAPGIS注释编辑功能即可。 ?uQ|
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标题：剖面过程中，背斜野外是分为一层，但室内计算时厚度要去掉一半，怎么计算？ 2006-6-28 
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问题：把剖面数据发过来，帮看看是什么问题。 
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在看这个剖面过程中，如果遇到褶皱，如背斜（见下图）野外是分为一层，但室内计算时厚度要去掉一半，怎么计算？如果按室内新分两层计算，另一半不参加计算（厚度）。怎么剔除？ 
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你们表中有“按产状分段分层计算”我想应该在这儿解决这个问题，但我没找见说明，也不知怎么用。 
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解答:首先在野外需要在褶皱轴位置进行类似跨导线不分层的操作,即层号不变,但有两个位置标识.在室内先用“按产状分段分层计算”,这样就有两个厚度了.由于只取一个厚度,所以还需进行室内分层,这时候可以把需要的厚度进行重新分层(给新的分层号),不要的就不给号,如褶皱轴的左侧需要就给新的分层号,右翼就空就行了,这时候再按”按室内分层编号计算,程序会自动去掉另一半的厚度。 B;1wn

Kdj  
标题：在剖面中遇到在自动生成柱状图后遇到的问题 2006-6-28 
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问题：在剖面中遇到在自动生成柱状图后，填加岩石花纹后（如第一层）按“保存当前记录”或“ok”都出现错误和自动退出，检查了，也不知道问题出在什么地方？（见下图）。 [k."R
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解答:程序更新问题. (W@ y
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标题：剖面问题？ 2006-6-28 %@pTE
h
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问题：剖面导入总库时提示成功，但打开总库时空白，请问怎么解决？ 
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回答:剖面总库需要在剖面信息库中导入.有专门的按钮。 4
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标题：剖面名称和编号怎么修改？ 2006-6-28 )]qFI"B
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问题：请问怎么修改剖面名称和剖面编号？应修改那几个文件？请告诉修改方法。 @uH
7GW}$g  
回答:需要修改以下几个文件(1)文件夹的名称,必须与剖面号一致(2)所有数据采集中涉及剖面号的名称. >u4uV‑8S 
  
先修改文件夹的名称,然后就可以调用剖面,再逐个修改其他文件,主要是剖面信息库。 P<2yCovn`​  
标题：转入PC数据失败 2006-6-27 a
G=Y 6j G  
问题：在数字填图中,在执行"CF卡转入野外手图"时出现"对一未命文件访问时发生一个不明错误"造成CE数据无法转入,打开该路线野外手图发现其PRB过程数据已转入但GPS点数据却未转入,请问其原因,如何解决? p1
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答复：请检查转出pc数据时图层中是否有影像图层，如有，删掉再转。确保转出pc数据是在掌上机所有操作进行完毕后进行的，如果转出之后又做部分修改，请再次转出。 W:
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标题：地质代号中上下标如何表示 2006-6-27 C<n
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问题：在实际材料图中，给地质界线赋属性时，请问地质代号上下标的表示在这种情况下如何表示：比如Qheld(h为下标，eld为上标）应表示为Q@h$eld还是表示为Q@h$e$l$d？ \t!+]v8f8  
答复：Q@h$e$l$d。 0U$6TD
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标题：垂直剖面无法生成剖面图？ 2006-6-27 
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问题：深覆盖区常遇坡角较大或近直立的剖面，系统可以生成柱状图，但无法生成剖面图？ (b
T
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答复：如果说的是第四系钻孔，那么只提供柱状图功能。 
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标题：数字填图中，如何实现钻孔数字采集？ 2006-6-27 }wv
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[  
问题：在新开的海岸带地质与环境调查中，除路线地质调查外，还要进行大量钻探。目前的数字填图系统如何实现钻孔岩芯的野外编录？如借用矿调系统的钻孔采集，如何与数字填图桌面系统整合？ Ok*:;G ​@  
答复：编录就使用memapgis。最后的矿区平面图可利用mapgis系统整合。只要地图参数一致，便可无缝结合。 !-;Me&"I=`  
标题：现用于区调填图的掌上机有哪些？适用、特点？价格？ 2006-6-27 m
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    原理上市面上凡是Windows CE系统的PDA都可以使用。但由于每个掌上机的cpu，程序开发库以及屏幕特性等均有不同，导致区调程序也随之有相应版本，功能都相同。目前地调局发展中心提供的主要是HP和“平治东方”生产的平板电脑，并且提供了相应的软件。HP掌上机屏幕比较小，并且本身无GPS装置，需另配，总价格6000-7000；平板机屏幕宽大，但较前者略重，价格1w。 h1Q7(8=Eg  
标题：在探槽素描图中如何录入第四系腐植土层界线 2006-6-26 
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问题：在我单位传统的探槽素描图表示上有第四系腐植土层，槽壁图上位于地形线下方，实际表示上出现三层划分，系统录入只有2层结构，能否添加1层，如何添加？ 
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答复：限于目前程序结构尚无法解决此问题。此线用户可以利用手工图层进行自定义。 MK"Yt<e
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标题： 矿区填图与矿区探矿工程如何整合到一张矿区地形图上? 2006-6-26 
Z]Qm64^I
  
问题：矿区填图采用的是大比例尺填图程序,而矿区探矿工程却是采用矿调程序,这二者最后如何整合到一张矿区地形图上? [&
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答复：只要地图参数相同，可以无缝结合。 x[>A'.
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标题： RGmap的系统库与Mappgis的系统库不同，请问应以哪个为准？ 2006-6-26 d-?~O~qD|!  
  默认情况下用rgmapgis的就可以了。当然也可以使用自定义的子图库。 ;bA9
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标题： 矿产地质调查槽探素描图中如何编辑地层产状花纹？ 2006-6-26 
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 问题： 槽探编录中，在槽壁和槽底如何按地层的实际产状填充花纹（非水平岩层）。 6
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 答复： 手工造区填充网纹。 vf
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标题：室内PRB数据入录中的新增钻孔信息中，手工坐标和测量坐标是什么概念？ 2006-6-26 #
Y
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问题： ,

Tr12#D:  
在数字填图桌面系统中，室内PRB数据入录中的新增钻孔信息中，手工坐标和测量坐标是什么概念？ /g
8yc'{p  
在录入测量坐标（钻孔实际坐标）后，与真正的钻孔地点时有差距的，怎样让其定点精确？重投影？ qM9GW`CKA
  
答复：应该是矿调编录的系统。 
ct]5\g?U'  
    手工坐标指的是新增工程点时该点在图上的位置，如果有精确的测量坐标，可以在“测量坐标”中输入其x，y值，也就是高斯米值，再点击“重投影”，该点就会按照测量坐标重新定位。 
PuOo^pFhH  
标题：建议举办地质图空间数据培训 2006-6-21 T
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问题：数字区调和矿调中国地质调查局已经举办多次培训班，但每次都未对空间数据管理进行系统讲解，我们在各阶段工作中已强烈设计这方面的工作，为了更好地做好该类工作，提高数字地质的服务功能，建议中国地质调查局在近期举办一次针对区调项目的空间数据库建库的培训班，人员限在具体实施项目中具有数字地质工作经验的人中，一个单位可参加一人。 
'@W72ML.
  
回复：地质图空间数据建设项目已在多个大区办过专门的学习班,如果各地调院有这方面的需求,可以按网站近期技术支持的通知,填写申请,在技术支持活动安排。 gW
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标题：关于野外原始数据库的理解 2006-6-21 |_ @ia
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问题：野外原始数据库是指包括PRB和剖面过程在内要素类数据吗？其建设方案是否可以理解为要素类数据野外数据采集内容和方法。 !BY=HFT


  
  回复：我们把数字填图的所产生的数据分为原始数据、中间过程数据和成果数据。因此，这样理解是对的。 Jz-f1m
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标题：以米为单位采用实际坐标的地理底图能在掌上机上运行吗？ 2006-6-16 SEuj=V
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问题：项目的工作区设计多幅五万地形图，为了资料使用方便，地形图数字化采用实际坐标，即以米为单位，80坐标系，影像也是80坐标系，以米为单位的进行较正，请问这种以米为单位采用实际坐标的地理底图能在掌上机上运行吗？ w5[
POo' 5  
回答：可以。只要底图具有标准的地图参数即可。最好是根据讲课的步骤利用标准图框重新校准一下，确保无误。 
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标题： 野外手图入库与样品数据库的问题 2006-6-12 
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问题：目前程序只支持单路线入库，每条路线逐一入库很麻烦。如能使野外手图可选择性地批量入库就方便多了。目前程序样品数据库的更新时整幅图重做，使得已修改内容丢失；如按路线选择，而不是整幅图重做就可解决。 HN3 yA1<[V  
答复: 该建议很好,定于7月分发布新系统,将增加此内容。 p1
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标题： 槽探素描图中如何生成样品结果表 2006-6-12 G>!
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该功能将在7月分发布新系统,将增加此内容。 Fdzd!r1
 v  
标题：请问对系统库的符号、花纹进行编辑时，给云南预留的号是多少到多少号？ 2006-6-12 
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没有规定,各省自己定,建议分类存放,可以预留。 H(g&+Wc
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标题：岩石花纹库软件安装的问题 2006-6-12 7
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问题：软件下载5.26岩石花纹库程序安装不能成功，请查证。 1'g?
​
B `  
回复:解压后,可直接在目录下找MAP.EXE运行即可. )HU?7n.
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标题：信手剖面自动生成问题 2006-6-12 !k[ zUt

i  
问题：问题是出现在桌面系统当中，按照默认参数有的路线可以顺利生成信手剖面，有的路线却不行，会出现错误并自动退出系统。因为是在同一图幅，所以使用的高程文件是一致的，相关的路线文件、图幅底图和高程文件我已经发到技术支持信箱当中。 m t*v@'l
.  
回复:该问题是MAPGIA底层(桌面)问题,近期正在解决,但要升级到67版。 )
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标题：空间数据库、数字剖面问题 2006-6-12 (_W[
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问题：空间数据库：1.对象类数据非正式地层单位“所含生物。。。”一栏输入数据自动被“岩石结构构造”栏内容替换;2.同样问题出现于综合要素类的变质相带“变质岩岩石结构”与“变质岩岩石构造”;同样问题出现于基本要素类矿产地的“成矿时代”与“矿石品位”、“规模”栏。剖面系统：1.RGMAP2.5版本以上剖面系统在登陆剖面总库编辑时，容易出现死机;2.剖面导入图幅PRB系统时，有关样品、照片等未能导入。 )
 ejvT
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答复：请用最近的版本,以前的版本可能有问题,如果还有问题请告知,谢谢发现问题! A#p@`
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标题：TG能换新的吗 2006-6-5 
lF#Kg !-l  
如果TG能够正常使用，不存在更换问题。 请使用MemapTG 程序，网上都提供了下载，而且每次学习班都给大家拷贝了。    "=

RB #

  
标题：信手剖面自动生成时，信手剖面参数应如何设置 2006-6-5 
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问题：在设置不正确的情况之下总是出现程序错误，自动关闭。地图参数以米为单位时应该如何正确设置？ pj
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答复：是在桌面系统生成的么？ 如果反复出现错误，请将数据打包发到技术支持信息，检查一下。 |l ~A
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参数按照默认设置就没有问题，但前提一定是地图有标准投影参数。 v<-
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标题：续2700掌上机不显示图框坐标值 2006-6-5 }^iE|Y
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请将桌面背景图打包发到技术支持信箱，检查一下。也许是mapgis底层问题。 T<u
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标题：刚去南京学习，地调局配备的掌上机的价格是多少？ 2006-6-2 
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    1万元。 
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标题：实际材料图编辑过程中Geoline有方向性的但在褶皱发育的地区连图出现问题 2006-6-2 "C.
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 问题：在实际材料图编辑过程中，Geoline是有方向性的，虽然在地质手图中就已约定了每一个B过程的方向性，但在构造复杂、褶皱发育的地区，连图时矛盾很容易出现，因此，还得返回手图中更改B过程的左、右侧点性。请问有无未雨绸缪、先期约定的方法？ v
|e\o~2D`  
答复：暂时不必关心方向问题，即使有错也不影响。 :
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标题：刚参加了在西安的培训班，请问现在有没有要下载的更新程序？ 2006-6-2 c
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暂时没有。可进入“软件下载”栏目中，根据发布日期就会知道近期有无软件更新。 ' Z
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标题：请问地质手图AOI区影像裁剪法的关键步骤? 2006-6-2 
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此法仅限于影像剪裁。 一、在mapgis“影像分析”菜单中，选择“影像分析”－－》“AOI区编辑”，生成AOI裁剪区。  二、“辅助工具” －－》“AOI区影像裁剪”。 gf!j
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标题：请问在创建字典库中二级字典的一些条目在掌上机中挂不起，这如何解决？ 2006-6-2 
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    检查字典内容是否替换到掌上机。 7j]@3D9[:p  
标题： 2700掌上机不显示图框的数值 2006-6-2 c]O4l
2nCL  
问题：用1:5万的电子地图放大成1:2.5万后,再载剪成分幅1:2.5万,载剪图和标框都投影成以米为单位,生成PRB和野外手图,在图中可见图框的坐标数值,转CF卡后,在2700掌上机不显示图框的坐标数值.(2700掌上机上地图参数为:比例尺为25000,中央经线1110000,参数比例为3.99993461672.) duM>
( y  
答复，有几点原因： z6
Hl+nq B  
1、检查掌上机是否放大到足够比例，有时屏幕比较小，需要放大才能显示。 `
a
UA
_"f  
2、1:5万投影成2.5万时是否采取的投影变换手段，切勿使用“整图变换”功能。 t EN‑

%mK  
标题：安装了MeMapGis_SetUp程序，怎么找不到狗？（67版的MapGis，有硬狗） 2006-5-29 3
j3AI 
7c  
67版的MAPGIS是通过服务来启动MAPGIS服务的。所以需要先在服务中启动MAPGIS Licence Service服务。 \t(/I=E8
/  
标题：在实材图的成图过程中,有些地质界线没有办法通过拷贝属性来实现 2006-5-29 $V+ze
*
ra  
问题：在实材图的成图过程中,有些地质界线没有办法通过拷贝属性来实现,比如:同一断层,其在不同部位,左右地层是不一样的,有路线控制的地方属性很好拷贝,可没有路线控制的地方属性不好拷贝,请问是否可以手工输入属性或有其它方法处理该问题? \​;sUJr "$  
解答：在实材图的成图过程中,如果有些地质界线没有办法通过拷贝属性来实现,当然要用手工输入属性.另一方面,有路线控制的地方属性很好拷贝,可没有路线控制的地方属性拷贝,仍然和有路线控制的地方属拷贝方法相同,只是被拷贝的点线面有属性即可(当然,属性结构必须与数字填图的属性结构相同,如果不同,也可以利用系统提供的其他工具即可).换句话说,属性拷贝与路线控制的地方无关。 ‑
w,P2_xk`  
标题：野外数据转入CF卡失败－67 转入CF卡时失败，为什么？ 2006-5-25 6
dNo!$C^  
    请启动67的服务,才能保证正常。 Ms
$
kL'/
  
标题：请问能否将野外手图下的.cdt、.map、.pry等文件删除？ 2006-5-25 ^,rbA>
/L
  
这三个文件是掌上机的数据,如果在桌面上保留了日备份,可以在桌面的野外野外手图下的*.cdt、*.map、*.pry去掉,同时也可把该目录下的地形数据去掉,以节省空间。 @1k
A%
LLK  
标题：基本要素类脉岩（点）是什么意思？如何形成？以及要填内容？ 2006-5-25 eHv/3"Og

  
脉岩（点）是指不依比例尺表示的点,在实际材料图上由BRB组成,到了编稿地质图就变成符号(点)表示。 i JQS@
2=A  
标题：67版的数字填图软件在哪儿下载？ 2006-5-25 




\ET7
  
近期已经将67版的数字填图软件（RgMapGis_Setup67.EXE）发布到网上。登陆网站进入“区域地质调查”栏目中的“软件下载”即可下载。 

5` Q#
 2  
该版本的等值线功能还没完善，目前不能使用。 }?H| 9
OS  
标题：新平板电脑机只要一更换电池，其中的所有数据均丢失了，怎么办？ 2006-5-25 ^c/.D*J
[I  
更换电池只有几分钟内能够保存内存数据,如果时间过长,只好先考到CF卡备份一下。 j
irxzj


  
标题：地形图（图像文件还未数字化）经MSI-MSE变换后在掌上机中不能正常工作? 2006-5-25 7
H=/FT?e]  
问题：使用新掌上机，地形图（图像文件还未数字化）经MSI-MSE变换后在掌上机中不能正常工作，显示出错，操作如下： 
r% qgLP{v  
  %
SIbpk

%  
答复：出错原因是：选择的模式是索引模式。应该是RGB模式,然后保存，再转MSI即可! LB-4


/G$  
标题：数字剖面系统（桌面）更新，解决了钻孔剖面存在的问题及更多问题 2006-5-19 0*+i~g,Kl@  
吉林地调院与安徽地调院在剖面使用中发现了剖面程序(桌面)存在的问题,如：有的剖面分层线没有画出，第四系钻孔数据录入部分数据录入不正常。经测试,确实为程序的DEBUG,经过修改,目前已排除了DEBUG.请用户在网站下载。 Q


Ke
=/;  
新程序解决了钻孔剖面存在的问题： P)S
w
`^d  
    1.钻孔信息中的编录者与录入者在生成柱状图时，交换了位置； 
JH5ckgd
Z  
    2.稳定同位素、磁化率、化学地层和年代地层与岩石地层的数据录不进去； 3g
)

pL
W  
    3.层厚在柱状图中显示不出来，而柱状图中显示的数据则是分层厚度的加和； QY
D


SE  
    4.柱状图中的岩性花纹显现不出来，即有岩性代码，但在柱状图中生成不了花纹； {QI"WFdGx  
    5.岩性柱中，要先把“接触关系”后的几项内容先录进去，然后再录“层号”与“接触关系”，否则 3
u
 _[
=a  
按正常顺序录，当敲进去岩性名称时，前面已录的内容就会消失。 F0
qGkMs|f  
标题：新款平板机怎么不能使用填图系统 2006-5-8 0‑M>
+.}e+  
请使用Rgmap_earthdet程序（新款平板电脑），不能使用RgMap2700（掌上机版）。 UXvUU^k"
v  
标题：台湾版掌上机怎么不能和台式机联接 2006-5-8 9-5
H~<}fF  
台湾版掌上机应该有自己的连接驱动程序，如果装了还不行，可以试试装一下AC41-掌上机/平板电脑和台式机的连接驱动程序。 =
# 

<!s!  
标题：请问地质系统内的那家地调院开展得好一些？ 2006-4-28 'H0uvvhOp
  
很多地调院都搞的比较好，比如广西省，甘肃省等等。 'S;INs2|->  
标题： 1,探槽素描图和钻孔柱状图如何输出? 2.EXCEL数据表格如何转变为MAPGIS格式的文件? 2006-4-28 Zi/ ta
x9C  
1 在memapgis系统第二个菜单中“勘探工程与区域采样”－》“打开素描图”选项，可以将任意工程的素描图以mapgis工程形式打开，然后按照mapgis文件输出就可以了。 2<q>]G-nN
  
2 在“数字填图图解说明书”中第51章有详细说明，例子中用的是access数据库，excel表格类似。 h
Sr2<?yk
  
标题： MEMAPGIS自定义图幅下打印工程选项中无法打印工程 2006-4-28 g 
0O
~5.f  
请将自定义的接图表和矿区数据发过来，以便调试。 ‑I&vD >a5#  
标题： 自动生成的钻孔柱状图地质描述一栏宽度较小，怎样才能使其自动生成的时候自动加宽？请问怎样操作？ 2006-4-28 
Y7v
U dCj  
在钻孔综合柱状图中可以任意修改宽度。请参考“钻孔综合柱状图”操作说明。 D
`d*bNR

  
  
Lz

 6b9W  
                                                   -Y>

,\VEK  
标题：连图时参考了纸介质的图,但两者在点线文件上有偏差,会是什么原因造成的? 2006-4-28 6Ft?9 B(F:  
有可能是影像文件校正误差偏大的缘故。请注意纸图的椭球参数，校正时矢量图与影像的椭球参数一致。 &t
VIl$e
  
标题：如何将所测制的剖面图中的地质界线的属性赋给地质连图过程中的地质界线 2006-4-19 
!‑$
n
@-
  
问题：想将所测制的剖面图中的地质界线的属性赋给地质连图过程中的地质界线，可是剖面中的界线是没有属性的，这样的话地质界线的属性要由谁来赋给。 2i0
 .‑x
  
解答：在数字填图系统中，实际材料图所勾绘地质界线的属性是由地质路线中地质界线即Boundary的属性来赋予的。 = y @*vl 
  
将实测地质剖面投影到图幅PRB库及实际材料图中，仅将剖面线和分层线等投影到到实际材料图上，而剖面上的分层线并无属性。 9
[2qgw\D
  
如果实测剖面中的地质界线与野外路线的某条地质界线属性相同，则可以利用该路线之地质界线属性赋予给实际材料图之地质界线。 'Dn\.x
^]1  
标题：在一个地点想定点的时候能不能在地质坐标点上直接编辑他的地质属性阿？ 2006-4-19 (
1IY
OlG4  
地质点在手图上确定的方法是首先打开GPS，由GPS在手图上确定出所定地质点的准确位置，然后，在该GPS确定的位置上（一般是蓝色十字）以手工方式，通过“新增PRB过程中的增加地质点”在屏幕上用触摸笔确定地质点。 [g
<Y,
0,J  
如果已有某点精确的坐标值，也可以在掌上机程序中，用菜单“编辑”中的“坐标手工输入”功能确定该点位置。 8NnGN(
a*D  
目前程序只能通过“新增PRB过程中的增加地质点”此种方式手工添加地质点，然后录入相应的地质内容。 o
%yfR.M6$  
标题：样品库的操作说明书在哪里？ 2006-4-17 "_^vQ1
M]Z  
    请参见《数字地质填图RGMAPGIS图解说明书》的第52章“样品数据库管理(含送样单)使用说明书”。 YjCHKI"e  
标题：自定义图幅剖面数据不能投影到PRB图幅库，怎么回事？ 2006-4-17 NiH

 =

T  
    这个问题还需要检查，您把数据发到liu_smooth@sian.com信息，让技术支持看看。 6o0‑}7T%6  
标题：在执行"CF卡转入野外手图"时出现"对一未命文件存取失败"造成CE数据无法转入 2006-4-14 Tbp;xv_qo
  
完整的问题是：在数字填图中,在执行"CF卡转入野外手图"时出现"对一未命文件存取失败"造成CE数据无法转入,打开该路线野外手图发现其PRB过程数据已转入但GPS点数据却未转入,请问其原因,如何解决? T09
5]*Hm  
解答：解决方法是将掌上机数据重新做“转出PC数据”。 问题产生原因：在掌上机“转出PC数据”之后又进行了编辑操作，例如新加了地质点，分段路线等等。以后应注意在确认不再编辑掌上数据的情况下，再执行“转出PC数据”。                             Ij>G7

Q*d  
标题：矿产填图系统中是否整合化探数据处理的功能？ 2006-4-11 v
,'
k 2H
  
    矿调中的填图系统与单独的数字填图系统完全一致，功能上没有任何差别。化探数据处理功能仍然可用。 
x2
,;ar\D  
标题： 矿产资源调查程序安装后缺少HYDRO.WL、RIVER.WL、HYDRO.WT、RIVER.WT 2006-4-11 S zNZY&8 f  
    请下载最新版本的矿调程序。 G} 


f9:G  
标题：数字填图3.0版本与MAPGIS6.7有冲突么? 2006-4-11 

,\
?s=D{  
    目前还不能同时使用。由于当前rgmapgis是在mapgis65\66下开发的，与67狗的使用方式存在本质差别（67是采用服务的方式）。应该将67的服务停止之后再运行数字填图系统。 
%iB,hGatE  
标题：画地质素描时，输入一条线后，如果要删除的话，怎么操作？ 2006-4-7 m@Dra2Cv'@  
    在地质素描中删除一条线的操作是：在“图层”菜单中将线文件打开为编辑状态，点击“选择图元”选中拟删除的线，打开“线操作”选中“删除线”功能。 znB+RiV
8
  
标题：创建新剖面时会让选择每层文字描述的字数，并不能修改，选择500字和选择5000字有什么区别？ 2006-4-7 
6j
8\3H~
  
    剖面系统对每层的文字描述字数进行规定，选择500字即为每层的文字描述不能超过500字，选择5000字即为每层的文字描述不能超过5000字。详见PCRgSECTION掌上数字剖面野外数据采集图示操作说明。 2
W

g:eh
  
标题：分段路线操作中，输入“流线”和“圆滑曲线”的区别是什么？ 2006-4-7 b<!' WpY-  
流线和曲线是指画线的方式。流线方式为将笔一直与屏幕保持接触来画线，与用笔在纸上画线一样。曲线方式为用笔在屏幕上点不流线的点构成线的方式来画线。详见RgMap掌上图示操作说明。 ]- 6q
`'?[  
标题：路线信手剖面的功能、原理以及要求 2006-4-4 

‑
n
u
Du  
功能：在数字填图桌面系统以及掌上机系统(Rgmap)中实现信手剖面自动生成功能。 *
 s#

6e}  
原理：利用野外路线(Routing)切割数字高程网格数据(*.Grd文件，可根据等高线自动生成)绘制剖面线，并将地质点、样品、化石等采样过程全部投影到该剖面线上。 q4
4
v

 I  
要求：1 路线数据应顺序输入。 2 当前野外手图中只有一条设计路线的数据。 T+x 
/ J]A  
标题： 5万矿调野外手图为2.5万,但填图系统中没有2.5万的工作图幅,是否可直接使用5万的做手图？ 2006-4-4 *o5
[P\'6
  
    如工作中对图幅工程名称无严格要求，可以选择1:5万的图幅而使用1:2.5万的地形图做背景；否则，用户可以利用自定义接图表功能定制一个N x M的行列接图表，其中自定义图幅的图幅号以及图幅名称等信息均由用户输入。具体操作方法参见说明书。 ePZ

 Ai"k  
标题：有的剖面生成剖面名称时写的是P001，是否影响该剖面向图幅PRB库中的导入？ 2006-4-4 }

9^'etD
  
    建议首先检查地形数据、剖面数据是否正确，特别是剖面起点坐标。将该剖面导入到图幅库中。如果仍不能正确投影到图幅库中，建议将P001改为PM001，即该剖面数据中所有涉及到剖面编号的地方都要改。 
T
ay$::V
  
标题：将完成的1/10万图幅投影到1/25万的时候，1/25万图的地图参数应该是米还是应该是毫米 2006-4-4 Q>
$
l
f.)  
将1：10万实际材料图投影到1：25万图幅PRB库，首先应建立所属1：25万图幅PRB库（与建立1：10万图幅PRB库步骤相似），其中，1：25万地形图数据的地图参数同样应符合数字填图系统规定。其次，若1：10万图幅PRB库中地形图数据的地图参数－坐标，采用的单位是毫米，则1：25万图幅PRB库中地形图数据的地图参数－坐标也应采用毫米单位。 *- ~
GVe

  
投影不成功的问题，可能是二者数据的地图参数不匹配。 w >%^pO~}`  
解决方式：首先请检查所建立1：25万图幅PRB库的正确性； S
t(jrZ

b  
检查10万与25万地形图数据的参数匹配情况。 

GLESngAl  
标题：有的剖面每当一生成柱状图时，程序则自动关闭，重启后，结果还是一样，怎么解决？ 2006-3-30 

"+4Jmf9
  
    试着重做一遍，重新建立该剖面，先选择该剖面所在图幅，新建该剖面，将该剖面数据从野外采集数据中重新导入，然后再计算、成图。 qdy(C^(f
a  
此外，出现问题，一般有几种可能原因：其一，使用盗版软件，其二，操作流程错误，其三，数据错误。对出现的问题，要从可能存在的原因中逐一排除，寻找问题的解决方法。如，你们所出现的"生成柱状图,数字剖面程序自动关闭”的问题，就有上述几种原因造成，需排除可能的原因，找出问题。 */
J‑YP
 +  
标题： 柱状图中的花纹可以生成，不知剖面图的花纹可否自动生成？ 2006-3-30 

v
E8BB$D  
    目前程序中剖面图岩石花纹不能自动生成，仍需手工添加。 
g
\
q4

-  
标题：所做的剖面总是不能全部生成剖面的分层线和产状的位置线，怎么回事？ 2006-3-30 %WKBd
 
\O  
    所述问题可能是如下问题造成： fVgN
8b|&'  
其一，剖面原始采集数据错误。建议检查导线数据库和分层数据库数据，特别是跨导线不分层的情况，要重新再记录一次。 &o7PB` (l
  
其二，使用盗版狗所致。建议用MAPGIS正版软件再做。 [0105
‑l5
  
其三，建立剖面时系统操作错误。建议重新建立该剖面，先选择该剖面所在图幅，新建该剖面，将该剖面数据从野外采集数据中重新导入，然后再计算、成图。 iP
V-w_H
Q  
标题：在建立字典库的时候，能不能将一级字典中像侵入岩、变质岩等在图幅中没有涉及到的内容删去? 2006-3-30 [ `1` E1X  
    数字填图系统字典库中一级字典内容已由系统规定，用户不能修改。 aNY-F)
XWa  
建议在数字填图桌面系统“菜单”/“帮助与字典”/字典编辑，对字典内容根据需要进行编辑。其中一级字典编辑中，字典目录，如“微地貌”、“点性”等由程序规定，不能修改，其下一级内容可根据实际需要修改。二级字典编辑中第一级目录，如“侵入岩”、“岩性描述”等由程序规定，不能修改，第二级目录及其下一级内容可根据需要进行修改。 =H8FV09x}
  
标题：以前购买的的TG平板电脑还可以维修么？ 2006-3-24 
P qC#[0Qy  
TG已停止，无法维修,根据办法将换新的。 1
kpw*$P
0  
标题：样品管理在系统中整合了没有？ 2006-3-24 G1w$
lc  
已整合。 _b/zBF
a%
  
标题：RgMap2700是干啥用的，在什么机型上运行的，TG上能用吗？ 2006-3-24 J
^CAQfc
x  
RgMap2700是HP2700掌上机的程序，用于区调。TG上不能用。 
0;T7f
Kj
  
令TG已停止。 0Fon`3
(^\  
标题：矿产资源评价桌面系统是不是不需要安装RgMapGis，就可以用填图系统和数字剖面系统？ 2006-3-24 GT
TE
g

{  
MeMapGis_SetUp包括了全部程序。 
$z*

"

@  
    MeMapGis_SetUp.EXE程序安装后，即在桌面上出现了大比例尺数字填图、数字矿产资源调查、数字剖面三个图标，不需要再安装RgMapGis_Setup65.EXE，就可以用填图系统和数字剖面系统。 
M^8zq
A
A  
标题：数字矿调程序MEMAP_earthdet(EXE)是干什么用的，在什么机型上运行的？ 2006-3-24 <

z2.A/L
  
新款掌上机的程序,TG应该可以用。 6lg]5
d2CD  
MEMAP_earthdet(EXE)名字和以前的掌上机程序名字做区分之用。 ​0
iZeU:FE  
标题：如何安装RGMAP软件 2006-3-6 v X6Jj
E!  
先将MAPGIS卡或软件狗插好； *_YR*e0^nN  
若是NT/2000操作系统，需先运行MAPGIS运行驱动程序SetupDrv.exe； :C
h‑ X zZ  
然后运行安装程序： )
4
qs​py3  
RGMAPGIS66_SETUP为USB狗的安装程序； ,
9jk<)m]L  
RGMAPGIS62_SETUP为并行口狗的安装程序； /

D;ugc*3  
系统自动可安装在C:\Program Files\RgMapPC66_65目录下。 !e<2o2​
~.  
安装完后，用户需手动在工作硬盘建立 \RGMAPPING目录 wE=I
3E
%  ;T0

X7MNx  
