如何DEM数据做坡度图（详细步骤）
1、 添加数据，并加以处理（如果有必要）
 1、首先添加DEM数据：
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2、如下图显示，全黑，是由于存在坏点，可使用Calculate Statistics处理一下
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3、点击下图中红色按钮，显示ArcToolbox（可能已经打开）
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4、如下图依次展开ArcToolbox——Data Management Tools——Raster——Raster Properties——Calculate Statistics
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5、点击Calculate Statistics，打开出现下图选择所要处理的那个数据
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6、点击上图中的ok，出现下图，表示正确，正在计算
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7、计算完成，出现下图
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二、坐标转换

这很重要，是关键。因为下载的数据是WGS-1984坐标系，XY坐标单位是度分秒，必须将其单位转换为米，否则将导致所得坡度不正确，坡度平均会在80-90度(如下图)。故将其转换成以米为单位的坐标系北京1954坐标系。
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具体做法如下：
1、在ArcToolbox底部点Index索引查询如下图，
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2、输入Project Raster，点击Project Raster（Management），用此工具转换坐标
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3、点击后出现如下对话框，选择所要处理的那个数据，出现下图
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3、在Out Coordinate System 中，点击后面的按钮[image: image12.png]


，出现Spatial Reference Properties对话框在XY Coordinate System选项卡中（默认）点击Select，然后单击选择Projected Coordinate System。如图
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4、然后选择Gauss Kruger
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5、再选择Beijing 1954
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6、再根据数据所在六度分带的哪一个带而选择投影方式，此处数据经度113°E，故选19度
[image: image16.png]Browse for Coordinate System

@heijine 198 5
BB ins 1950 GE Zome 158,15 b ins 1950 GK Zone 20,97
(b ins 1950 GE Zome 15,97 b ins 1950 GK Zome 2085
BB ins 1950 GE Zome 168,15 b ins 1950 GK Zome 2137
b ins 1958 GE Zome 17,91 b ins 1950 GK Zome 21K 5
BB ins 1950 GE Zome 178,15 b ins 1950 GK Zome 22,97
(b ins 1950 GE Zome 18,97 b ins 1950 GK Zome 228 5
BB ins 1950 GK Zome 12K, 5 b ins 1950 GK Zone 23,97
]
i Beiing 1954 GK Zone 1951 Add

Show of type: - [Coordinate Systems. - Cancel





7、之后出现下图，点击确定
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8、然后就是在Geographic Transformation（optional）中选择一种，此处本人不明白选择不同会有什么影响？？？
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9、然后单击ok，开始处理
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10、处理完成，坐标转换成功。
三、生成坡度图

很简单 
1、首先在tools——Extension中加载Spatial Analyst或3D Analyst 分析模块（如果加载过就免了）

使用[image: image20.png]Spatial Analyst v



或[image: image21.png]30 Analyst v



，选择Surface Analysis——Slope，出现下图对话框；
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2、单击ok，等待。。。——————oooooook。Slope生成了，如图
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本人刚接触Arcgis不久，要做坡度费了好大劲，求助朋友和网上，终于做出来了，应该还有问题。敬请指教。
