将坐标点导入Mapgis中并连成线
1、将待导入的坐标统一换算成以度为单位（也可以度分秒为单位，但要注意统一就行），按点号、X（指东经）、Y（指南纬，前面要加负号）三列做成Excel文件。后面也可跟其它属性，如点性、备注等列，导入后即可在点属性中显示；
2、将该Excel文件另存为.txt格式，然后，以记事本打开该txt文件；
3、用记事本的“替换”更能，将第一列与第二列之间4个字符的空隔替换为2个字符的空隔，然后保存该txt文件；
4、启动Mapgis6.7主菜单，点“实用服务”，打开“投影变换”系统；
5、点“投影转换”下的“用户文件投影置换”，打开刚才存好的txt件；
6、点“用户投影参数”，“坐标系统类型”设为“地理坐标系”，“椭球参数”设为“19:ARC1950”，然后确定；
7、点“结果投影参数”，“坐标系类型”设为“投影平面直角”，“椭球参数”应与前面设置一致显示为“19:ARC1950”，“投影类型”选为“1:通用横向墨卡托投影坐标系(UTM)”，“比例尺”设为要输出到Mapgis图上所需要的比例尺分母数，“坐标单位”设为“毫米”，“投影中心点经度”设为所在区域的6度带中央经度，其它不管，然后确定；
8、点“按指定分隔符”，点“设置分隔符”，选择“Tab键、逗号、空格、连续分隔符号每个都参与分隔”等项。在“属性名称所在行”中选择“点号、X、Y等”，确定；
9、将“X位于”设为“2”，“Y位于”设为“3”，并在左框数据中点第一个点，使其坐标值出现在右侧的相应框中；
10、点“生成点”，设置所想要的合适的“点图元参数”，再点“投影变换”，然后确定，此时所要导入的点就出现在投影变换系统中，保存该点文件；
12、重复上述5-9步后，点“生成线”，并设置所想要的合适的“线图元参数”，再点“投影变换”，然后确定，此时所导入的点就自动连成线出现在投影变换系统中，保存该线文件。
至此，向Mapgis中导入已知坐标点并连成线的步骤结束，即可向其他Mapgis工程文件中添加此二文件。
