霍邱县×××铁矿床详查工业指标推荐报告

霍邱县××矿业有限责任公司：

    霍邱县×××铁矿床详查野外工作已全部结束，基本分析结果显示，矿石TFe品位大部分大于25%，且矿石以角闪石英磁铁矿为主，属磁性铁矿石。由于本矿未进行可选性试验，建议采用中华人民共和国地质矿产行业标准《铁、锰、铬矿地质勘查规范》(DZ/T0200—2002)附录E中一般工业指标作为王街道铁矿详查的工业指标，即：
    1.矿石质量指标：

     边界品位：TFe≥20%；

     最低工业品位：TFe≥25%；

    2.矿床开采技术指标：

     最低可采厚度：≥2米；

     夹石剔除厚度：≥2米。

    以上指标妥否，请回函。
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