安徽省旌德县新建地区
金及多金属矿预查地质报告
安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院
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安徽省旌德县新建地区金及多金属矿预查地质报告
一、前言

1∶1万旌德县新建地区金及多金属矿普查工作，是我院2007年9月根据该地具有金及多金属矿成矿前景，向安徽省国土资源厅申请探矿权，并于2008年3月经安徽省国土资源厅批准获得探矿权的项目。该探矿权证号为：T34120080302004254，有效期限为：2008年3月10日—2010年3月10日。批准的探矿权面积为5.68km2。本次预查主要通过1∶1万地质图草测、岩石化学样、土壤化学样、自然重砂等工作方法大致查明矿区内的地层、构造、岩浆岩、石英脉、构造破碎带、金及多金属异常的分布和浓集特征，为进一步普查和详查提供信息和靶区。本次预查野外工作时间自08年9月5日至08年7月27日。
1、交通位置及自然地理

查区位于旌德县北西286°方位约10km处，行政区划隶属旌德县孙村乡管辖。查区地理坐标分布范围为东经118°24′45″—118°27′15″，北纬30°17′15″—30°18′30″，探矿权拐点坐标如表1。

国道G205从查区北西侧穿过，并紧邻查区西侧由北向南。此外，查区内还有乡、村公路与国道G205相连，交通较为便利(图1)。

查区位于皖南中低山区，地貌类型为低山、丘陵，但以丘陵为主。区内总体地势为南东部最高，北西部最低。区内最高处标高1000m，位于查区的南东部，最低处标高约200m，位于查区的北西角，相对高差约800m。

查区内地表水系较为发育，河流主要呈北西向，水体流向自南东流向北西。

查区地处亚热带湿润性季风气候区，年气候特征是：气候温和，雨量充沛，四季分明。区内多年平均气温为15.5℃，极端最高气温为41℃，极端最低气温为-14℃。气温季节变化特点为：春、秋两季温差较大，冬、夏季变化较小，且秋季气温高于春季。

根据多年气象资料统计，区内年均降雨量1500mm，最大降雨量为1940mm，最小降雨量为873mm。降水年际、年内分配不均，6月份雨量最大，4—8月份降雨量占全年降水量的61%，11月份至翌年2月约占年降水量的14.3%。无霜期230天。

表1   探矿权范围拐点坐标一览表

	拐点号
	地理坐标
	平面坐标

	
	东经
	北纬
	X
	Y

	1
	118°25′30″
	30°18′30″
	3355213.60
	39637075.20

	2
	118°27′15″
	30°18′30″
	3355249.20
	39639881.10

	3
	118°27′15″
	30°17′45″
	3353863.20
	39639898.80

	4
	118°26′00″
	30°17′45″
	3353837.70
	39637894.30

	5
	118°26′00″
	30°17′15″
	3352913.80
	39637906.00

	6
	118°24′45″
	30°17′15″
	3352888.60
	39635901.40

	7
	118°24′45″
	30°17′45″
	3353812.60
	39635889.90

	8
	118°25′00″
	30°17′45″
	3353817.60
	39636290.80

	9
	118°25′00″
	30°17′30″
	3353355.60
	39636296.50

	10
	118°25′30″
	30°17′30″
	3353365.60
	39637098.40

	11
	118°25′30″
	30°18′00″
	3354289.60
	39637086.80

	12
	118°25′15″
	30°18′00″
	3354284.60
	39636685.90

	13
	118°25′15″
	30°18′15″
	3354746.60
	39636680.10

	探矿权面积：5.68km2。


区内以农业经济为主，主要农作物有水稻、山芋、玉米等，此外还有茶、林、竹、蚕茧等，经济发展水平一般。区内劳动力资源较为丰富。

2、地质概况

1）地层

查区仅出露少量志留系下统霞乡组（S1x）地层。该组地层可分为四部分。

底部：为黄色中厚层中细粒长石石英砂岩、泥质砂岩。主要成分为石英碎屑、碎屑呈次棱角状及次圆状，泥质胶结。

下部：为深灰色厚层块状砂岩夹黑色灰质页岩，风化后呈暗灰色。主要成分为石英碎屑。

中部：为灰绿、暗绿色厚层细砂岩夹厚层状黄绿色粉砂质页岩，其下为青灰色、黄色细砂岩夹薄层暗灰色页岩。

上部：为灰绿色页岩及黄色砂质页岩。
探矿权区域内仅见下部深灰色厚层块状砂岩。

2）构造

查区位于绩溪复背斜之次级褶皱百川向斜向的北西翼。

百川向斜：位于绩溪复背斜西北翼边缘，旌德县西南。大部已被旌德岩体及不同方向断层所破坏，形态难以恢复和识别。轴向呈北北东延伸，以上寒武统组成核部，中下寒武统及震旦系地层组成两翼，两翼地层倾向正常，北翼倾角约50°，南翼约60°，轴面微向南东倾斜。

探矿权区域内仅见志留系下统霞乡组（S1x）地层，产状141º∠85º。
查区内断裂构造不发育，但岩体内发育内生的裂隙和破碎带。

3）岩浆岩
区内岩浆活动较为强烈，出露岩体为旌德岩体，岩性为印支期花岗闪长岩，岩体相带齐全。根据《1∶200000旌德幅区域地质矿产调查报告书》，其各相带特征如下：

中心相：由粗粒花岗闪长岩组成，呈灰白色，等粒结构，岩性均一。矿物颗粒大于5mm，矿物成份为斜长石占35—40%，微斜长石和条纹长石占20—25%，石英占30%，黑云母占5%，及少量次生矿物。副矿物有榍石、锆石、磷灰石、磁铁矿、电气石等。

过渡相：由中粒花岗闪长岩组成，呈灰白色，等粒结构，粒径2—5mm。矿物成分具有环带构造的斜长石占35—58%，钾长石占5—30%，石英占25—40%，黑云母占4—10%。局部见钾长石斑晶，使岩石具似斑状结构。

边缘相：由细粒花岗闪长岩组成，呈灰白色，等粒结构，粒径0.5—2mm，矿物成分除石英略减，暗色矿物略增外，其它与过渡相成分相近。由于岩体中中长石呈斑晶（最大达8mm）出现，常过渡为细粒似斑状花岗闪长岩。

查区主要位于旌德岩体的边缘相，其岩性主要为细粒花岗闪长岩，局部位于旌德岩体的过渡相，其岩性为中粒花岗闪长岩。
4）矿产
查区内尚未发现有价值的矿产地，但根据《1∶200000旌德幅区域地质矿产调查报告书》，其金重砂异常及辰砂重砂异常两者重合较好，金、辰砂含量高，分布集中，属Ⅱ级异常区。异常区面积12km2，加密重砂样40个，其中有25个含辰砂，最高含量达166颗/25kg，一般含量为10—20颗/25kg；含金样20个，最高含量为41颗/25kg，一般含量为3—5颗/25kg。

辰砂呈粒状，粒径0.1—2mm。金呈粒状—板状较多，粒径0.05—1.8mm。伴生矿物有钛铁矿、褐帘石、白钨矿、泡铋矿、钍石等，含量一般较高。

岩体中石英脉、破碎带发育。根据以往地质资料，石英脉及破碎带走向均为北东向。目前共发现有大小不等的石英脉数十条，长、宽不等，其宽度多为1—2cm。根据以往资料推测，该区金、辰砂异常与石英脉关系密切，也就是说，岩体中石英脉是矿区内金含矿层位的可能性较大。同时，矿区内围岩蚀变普遍存在有硅化、绢云母化、钠长石化、云英岩化和高岭土化等现象。

3、以往工作程度
区内先后有原安徽省地质局芜湖分局七队、南京大学地质系、合肥工业大学地质系、省地矿局区调队等单位，在区内或邻近地区开展对黄铁矿、铁矿、萤石矿等矿产资源的调查工作及原省区调队进行过1/20万旌德幅区域地质调查。其中，安徽省区调队（原317队）1/20万旌德幅区域地质矿产调查重砂取样圈定的金、辰砂重砂Ⅱ级异常为本次选择开展金矿普查的重要依据。

从金、辰砂含量较高及地形地貌形态分析，该区为一规模不大的汇水盆地，砂金、辰砂搬运距离不远。就岩体而言，主要为岩体的边缘相，次为过渡相。反映剥蚀不深。岩体中有规模不大的石英脉、破碎带发育，因此，存在金成矿远景。

总之，查区内以往地质工作程度偏低。

4、本次工作情况
本次工作始于2008年9月，于2009年7月底完成野外预查工作,野外工作历时近三个月。2008年10月及2009年7月底，我院总工办组织有关专业技术人员在院长、院总工亲自参与下对项目的野外工作进行了验收。

自2009年8月，开始室内综合整理和研究工作，补充收集部分资料，同时着手编制《安徽省旌德县新建地区金及多金属矿预查地质报告》文字及其附图、附表。
1）目的任务
本次预查工作的目的任务是：

⑴运用地质填图（草测），配合适量的山地工程，大致查明矿区内的地层、构造、岩浆岩等地质特征，特别是控矿构造及容矿构造的分布特征；

⑵通过采用土壤地球化学勘查，大致查明岩体全风化或强风化层的含矿性特别是金及其伴生元素的富集特征；

⑶通过对石英脉、构造破碎带及岩体与围岩的接触带进行槽、井探工程控制，并通过采取一定的化学分析样品，大致查明矿区内金及其伴生元素与石英脉、构造破碎带及岩体与围岩接触带的关系；

⑷通过在矿区内地形低洼处进行浅井井有条控制，并采取自然重砂样品，大致查明矿区内地势低洼之处金及其伴生元素的来源。

通过以上工作，基本确定出下步普查工作有利地段。
2）完成工作

本次探矿权区内预查完成的工作量见表2。

表2   完成工作量一览表

	
	单位
	完成工作量
	备注

	1∶1万地质图草测
	km2
	5.68
	

	地质填图地质点
	个
	238
	

	浅井
	m
	27.2
	15口井

	探槽
	m3
	181.15
	4条探槽

	自然重砂样
	个
	15
	

	土壤化学样
	件
	231
	

	岩石化学样
	件
	82
	

	土壤化学剖面
	km
	8.96
	


完成的工作量与设计工作量对比见表3。

表3   完成工作量对比表

	项   目
	单位
	设计工作量
	完成工作量
	完成百分率

	1∶10000地质填图(草测)
	km2
	5.68
	5.68
	100

	槽探
	m3
	200
	181.15
	90.6

	浅井
	m
	50
	27.2
	54.4

	岩石化学样
	件
	80
	82
	102.5

	土壤样
	件
	231
	231
	100

	自然重砂样
	个
	15
	15
	100


3)提交的主要成果图件
⑴实际材料图                 1张
⑵地形地质图                 1张
⑶岩石化学异常图             1张

⑷重砂成果图                 1张
⑸土壤化学异常图             5张
⑹浅井素描图                 1张
⑺探槽素描图                 1张

二、工作方法
1、野外工作方法

根据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2002）《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205—2002）及《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214—2002）等规范、查区内地质特征、探矿权范围大小及成矿地质条件部署工作。
鉴于矿区内以往地质工作程度低，至今只进行了1∶200000区域地质调查工作和1∶200000区域地质矿产调查工作，同时，由于矿区内地貌形态主要表现为低丘、洼地，且曾作过重砂加密工作，故将普查工作分为两步走，即首先进行预查，然后在预查的基础上对有进一步工作价值的地段进行普查。
预查阶段主要采用1/1万地质测量并配合适量的槽、井探工程和土壤化探、自然重砂等工作，全面了解旌德岩体边缘相内的含矿性，旌德岩内石英脉、破碎带的数量、规模、产状及其含矿性。同时，对岩体与志留系下统接触带矿化特征加以了解，为下一步开展的普查工作提供依据。

地质填图路线间距和点距、样品布置、点位选择、采集部位、采集方法等均按有关技术要求进行。
1）地质测量

鉴于查区岩性单一，地质剖面可以不测，但需选择较好地段进行观察，提高项目组成员认识，统一岩石名称。

1/1万地质填图：采用1/1万地形图为底图，根据对矿区内地层、构造、岩浆岩等的认识，基本查明矿区内的地层、构造、岩浆岩、石英脉、构造破碎带等的分布特征。
路线布置：根据以往资料反映，区内石英脉、破碎带走向多呈北东向。因此，路线方向以垂直其走向，即以北西—南东向为主，线距100m，点距不限，遇石英脉、破碎带及含矿地质体即采用拣块法取样测试。拣块法采集岩石化学样34件。
点位：对地层界线点、构造点及矿化点的位置，采用手持GPS全球卫星定位仪并结合地形、地物进行定位。主要确定石英脉、破碎带及含矿地质体的走向，出露长度、宽度和取样位置等。

1/1万地质填图工作量：5.68km2。

2）化探
根据野外踏勘，矿区内旌德岩体浅部风化较为强烈，全或强风化层厚约为1—2.5m，故本次化探工作采用土壤地球化学剖面测量法，以了解旌德岩体边缘相的含矿性。
⑴工程布置

根据矿区内已有的金、辰砂等重砂异常分布特征，布置6条呈北西向的土壤地球化学剖面，剖面间距为500m，点距为40m，测量比例尺为1∶1万。

剖面长度为557—1674m，剖面总长度为8959m。
⑵工作方法及技术要求

采用手持GPS全球卫星定位仪进行定位，罗盘定向，测绳量距。每40m采样1个，取样深度一般在地表以下20—50cm，尽可能利用地形中有利位置，如自然剖面、陡坎等。

设计6条土壤地球化学剖面取土壤化学样231件。
3）槽、井探工程
⑴工程布置
槽探工程主要用于揭露矿区内较大的石英脉、构造破碎带及岩体与围岩志留系下统霞乡组接触带，并取化学分析样品，用以了解石英脉、构造破碎带含矿性及接触带矿化情况。

浅井工程主要布置于矿区内地势低洼之处，用于取自然重砂样品，以了解矿区内金及多金属矿物的富集特征。根据地形、地貌特征和水系发育特征布设浅井15个，编号为QJ01—QJ15，单井深1.3—2.9m。

利用浅井工程取自然重砂样品。取样层位为第四系粘土层以下砂或砂砾石。

⑵工作量
根据本次1/1万地质填图和踏勘结果，布置槽探工程4条。其中用于揭露石英脉和蚀变带的有3条，用于控制岩体与围岩接触带的有1条。总工作量为181.15m3。

根据矿区内地形地貌特征，布置设浅井15口，总工作量为27.2m，并在浅井中采用刻槽法取自然重砂样15个。

4）化学样的采集
⑴取样位置

主要在填图路线中遇矿化体、矿体采取和在槽探工程中采取。槽探工程中主要取自石英脉、破碎带及岩体与围岩的接触带。

⑵取样方法

填图路线中所遇矿体、矿化体采用拣块法取样，槽探工程中采用刻槽法取样；拣块法为1m2范围内多点法，刻槽法取样规格为10×3cm。

⑶样品长度

槽探工程中控制样品长度一般为1m以内；填图路线中拣块法采用1m2范围内的多点拣块。

⑷样品重量

拣块法取样其样品重量为2kg以上；槽探工程中采样根据采样规格，在控制样长范围内所采样品均作为原样品称重。

⑸样品数量

共取岩石化学样82件，其中拣块法取样34件，刻槽法取样48件。

2、预查工作质量评述
1）地质填图工作及其质量评述
1/1万地质填图面积5.68km2。底图采用1/1万地形图。采用穿越法为主、辅以追索法垂直查区内石英脉、破碎带走向布设地质调查路线。各实测地质界线点均由GPS定位仪测定坐标并展绘于图上并实地连图。

采用穿越法，辅之以追索法。路线间距80—100m，采用手持GPS进行定点，手持GPS根据矿区内明显地形、地物标志点坐标进行校正后使用。共定各类地质点238个。各地质体野外标志清楚，依据充分。
依据相关规范，本次1/1万地质填图成果质量符合规范要求。

2）槽、井探工程及其质量评述
⑴本次预查共施工槽探工程4条，主要在矿区第四系浅覆盖区，编号为TC1—TC4，槽长15.1—36.2m。主要用于揭露较大的石英脉、岩体蚀变及花岗闪长岩与围岩的接触带，采用刻槽法采取岩石化学样，了解地质体的含矿性。全部探槽均进行了系统的刻槽取样。探槽规格均按设计书要求进行，上口宽1.5m、底宽1.0m、深度小于3.0m。经检查验收，工作质量满足规范的要求。
对施工结束已达地质目的的探槽验收后，采用基线法进行编录，用罗盘、皮尺在实地将探槽各要素丈量测定绘于方格纸上，然后分层观察描述，将岩矿层界线、产状、样沟位置如实绘于图上，形成探槽素描图，收到化学分析结果后即对内容进行补充完善。

探槽素描图比例尺均为1∶50。素描图绘制一壁一底，槽壁上地层界线采用水平投影绘到槽底上。探槽素描图采用规范图式，其质量符合要求。
⑵本次预查共施工浅井工程15口，主要在矿区内地势低洼之处，根据地形、地貌特征和水系发育特征布设，编号为QJ01—QJ15，单井深1.3—2.9m。利用浅井工程取自然重砂样品。取样层位为第四系粘土层以下砂或砂砾石，了解第四系松散沉积物中有关重砂矿物的富集情况。浅井规格为了1.2×0.8 m。经检查验收，工作质量满足规范的要求。
对施工结束已达地质目的的浅井验收后，用罗盘、钢卷尺在实地将浅井各要素丈量测定绘于方格纸上，然后分层观察描述，将岩矿层界线、产状如实绘于图上，形成浅井素描图。
浅井素描图比例尺均为1∶50。素描图绘制四壁。浅井素描图采用规范图式，其质量符合要求。

3）主要综合图件编制及质量评述
⑴实际材料图
该图编制全面反映各项探矿工程、采样及地质观察点的位置分布情况，便于分析了解地形地质图的精度。比例尺为1∶10000。绘制内容有采样勘探线、探矿工程、地质点以及地质界线以及样品采集位置等。该图编制方法正确，质量符合要求。

⑵岩石化学成果图
该图编制反映了所采集的岩石化学样（拣块法、刻槽法）采样点位置分布情况及主要成矿元素（Au、Ag）的丰度与含矿体的对应关系，便于了解对赋存成矿元素含矿体的评价。该图采用圆圈等分法编制，质量符合要求。
⑶重砂成果图
该图编制反映了所采集的重砂采样点位置及主要成矿矿物（金及多金属矿物）及金的伴生矿物（辰砂）在第四纪松散沉积物中富集情况，便于根据重砂矿物的含量变化追索原生矿方向。该图采用象限法编制，质量符合要求。
⑷土壤化学成果图
该图编制反映了所采集的土壤化学样在采样剖面线上点位及其与所分析的金及多金属相关元素（Au、Ag、Pb、Zn、Cu、W、Mo、Sb、As）的含量对应关系。根据元素含量数值大小分成5张图编制。该图采用坐标法编制，质量符合要求。
4）采样及样品化验工作质量评述

⑴采样工作：按采集样品的性质及采样方法分为土壤化学样、拣块法及刻槽法岩石化学样和重砂样。
土壤化学样：采用手持GPS全球卫星定位仪进行定位，罗盘定向，测绳量距。在设计的采样剖面线上每40m采样1个，取样深度一般在地表以下20—50cm。样品采集装在布样袋里晒干、敲碎、过筛、包装，样口加工过程中做到不混样、不错样。
拣块法及刻槽法岩石化学样：拣块法岩石化学样为填图路线中所遇矿体、矿化体在1m2范围内多点法采集。刻槽法岩石化学样在验收合格后探槽底部连续刻槽采集，样品长度一般控制在1m以内，取样规格为10×3cm。
重砂样：重砂样采集于第四系粘土层以下砂或砂砾石中，在浅井中采用刻槽法采取。样品采用两次淘洗、分级过筛，合并组样。

样品加工按规定的加工流程和技术要求进行。所有样品均按样品种类分别进行统一编号，样品采集在工程编录完成后即时进行，采样严格遵守操作规程，加工过程中，严格防止了样品的污染、样品的混淆和样号的错、漏现象。每采完一个样及时装入样品袋并附有标签，写明矿区名称、样品编号、原始重量、共几袋、此为第几袋等项目，样品采完后即进行登记，做到了样品的及时检查、填写送样单，送交样品审查验收工作。

土壤化学样及拣块法岩石化学样测试由安徽省地勘局311地质队实验中心承担，自然重砂样由安徽省地勘局地试所实验室承担，刻槽法岩石化学样测试由安徽省地勘局322地质队实验中心。待样品正式分析检测报告出来评述分析质量。
⑵样品测试工作
土壤化学样样品的基本分析由安徽省地勘局311地质队实验中心完成。共231个基本分析样，基本分析项目为Ag、Pb、As、Sb、Cu、Ag、Zn、W、Mo。
拣块法岩石化学样样品基本分析由安徽省地勘局311地质队实验中心完成。共34个基本分析样，基本分析项目为Ag、Ag。

刻槽法岩石化学样样品基本分析由安徽省地勘局322地质队实验中心完成。共48个基本分析样，基本分析项目：TC1—TC3为Ag、Ag；TC4为Ag、Ag、Pb、Zn。

重砂样由安徽省地勘局地试所实验室进行分析。
①样品验收
将野外采取的样品集中送到分析实验中心，对野外所送样品按照《岩矿分析样品制备规程》（DZ0130-2006，以下简称《制备规程》)中对送样的要求和规定，逐项检查、校对、验收。验收后的样品进行登记、编批号和样号。

②K值的确定
首先将实验室样品经多次破碎至0.5mm后，制备成具有代表性的分析试样进行缩分。缩分遵循切乔特经验公式，即：
Q = Kd 2
式中：
Q——样品最低可靠质量，单位为千克，kg；
D——样品中最大颗粒直径，单位为毫米，mm；
K——样品的缩分系数，取0.1。

基本分析样加工，经检查缩分差最大2.9％，最大总损失率4.5％，各项指标要求均合乎有关规范要求。

为保证加工后的样品能代表原始样品，缩分严格按照切乔特公式Q=kd2进行，为保证样品加工质量，按《地质勘探规范》中规定，确定K值取0.1。

③样品加工及流程
制备程序严格按照《制备规程》中的规定执行。样品送到碎样间后，首先粗碎到5mm，过筛，再中碎到1毫米，过筛，混匀，缩分，一份作为副样保管，一份继续细碎到200目作为分析正样。

④分析方法的选择
根据DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》的要求结合本实验室的实际情况，建立了与本项目相适应的分析方法配套方案。

⑤日常分析质量监控
a）准确度的监控：每一自然分析批均匀插入1～2件国家一级标准物质(GBW03105a～GBW03106a)，计算单个标准物质每个测量值与标准值的相对误差(公式1),相对误差允许限按公式2的计算结果控制。

RE%=100×(A-B)/(A+B)                   公式1

Y=C×［14.37×(A+B)/2-0.1263-7.659］      公式2

达不到要求，应对该监控批次试样进行返工处理，一次性合格率均为100%。

b）样品重复性密码分析：随机抽取10%的试样（占试样总数的百分比）编成密码进行重复分析。计算基本分析与检查分析的相对偏差。相对偏差允许限按公式2的计算结果控制。
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一次性合格率均为100%。

c）每一批应进行2个空白试验，以控制空白的变化。

⑥分析实施过程

a）样品的制备：按照规范的规定将原样碎至200目预先风干的样品，每件样品质量约50克。

b）分析样品的编码：土壤化学样分析编号为2009WG008001—2009WG008054、2009WG009001—2009WG009054、2009WG010001—2009WG010054、2009WG011001—2009WG011054、2009WG012001—2009WG012034。
拣块法岩石化学样分析编号为2009W337—2009W370。

刻槽法岩石化学样分析编号为2009E972—2009E1018。
重砂鉴定分析编号为08ZS106—08ZS120。
⑦分析质量评估

a）国家一级标准物质合格率

按规范插入的国家一级标准物质（GBW03105a～GBW03106a），对待测元素进行分析，一次性合格率均100%。

b）重复性检验样

样品内检由地质技术人员从原粗副样中按原分析样品总数的10%抽取，重新编密码进行分析。一次性合格率均100%。
经内检样分析，全部分析结果均符合规范要求。
⑧测试工作质量结论

安徽省地勘局322地质队实验中心、安徽省地勘局311地质队实验中心和安徽省地勘局地试所实验室承担的分析项目，各元素分析测试的分析方法水平、监控样的分析质量水平及重复性检验分析的质量水平均符合项目质量要求。
三、结论和建议

1、主要成果和结论

1）岩石化学样

通过地质填图发现4个破碎带、27条石英脉，大致查明了探矿权区域内石英脉分布和含矿性。

经采用拣块法采集岩石化学样34个，其分析结果为见表4。
表4  岩石含矿特征一览表
	样品

编号
	位置
	岩石
名称
	含矿性（10-6）
	地质体特征描述

	
	X
	Y
	
	Au
	Ag
	

	H001
	3353378
	39635994
	石英脉
	0.01
	0.2
	白色，走向88°，直立，宽15cm，可见长度1m，围岩为花岗闪长岩。

	H002
	3353379
	39635942
	石英脉
	0
	0.4
	白色，走向60°，直立，宽18cm，可见长度20m，围岩为花岗闪长岩。

	H003
	3353396
	39635993
	石英脉
	0
	1.1
	白色，走向60°，直立，可见3条脉近平行分布，北侧脉宽15cm，中间脉宽5cm，南侧脉宽1 cm，可见长度15m，围岩为花岗闪长岩。

	H004
	3353122
	39637204
	石英脉
	0
	0.3
	白色，走向50°，直立，宽5cm，可见长度5m，围岩为花岗闪长岩。

	H005
	3353080
	39637263
	石英脉
	0
	0.5
	白色，走向115°，直立，宽3cm，可见长度0.5m，围岩为花岗闪长岩。

	H006
	3353330
	39637465
	石英脉
	0
	0.7
	白色，走向80°，直立，宽0.6cm，可见长度5m，围岩为花岗闪长岩。

	H007
	3353292
	39637494
	石英脉
	0
	0.3
	白色，走向75°，直立，宽0.5cm，可见长度10m，围岩为花岗闪长岩。

	H008
	3353272
	39637486
	石英脉
	0
	1.3
	白色，走向110°，直立，宽0.4cm，可见长度8m，围岩为花岗闪长岩。

	H009
	3353451
	39637526
	石英脉
	0.01
	1.4
	灰黄色，走向130°，近直立，1.5m宽范围内有10条小脉，最大宽度5cm，大都1～3cm，可见长度30m，围岩为花岗闪长岩。

	H010
	3353430
	39637550
	石英脉
	0.01
	0.3
	灰白色，走向113°，近直立，宽5cm，可见长度2m，围岩为花岗闪长岩。

	H011
	3353390
	39637534
	石英脉
	0.02
	0.7
	灰黄、灰绿色，走向105°，近直立，宽8m，可见长度10m，南东方向5m,有一宽2m的脉与该脉平行，围岩为花岗闪长岩。

	H012
	3353323
	39637573
	石英脉
	0.03
	0.7
	浅灰绿色，走向60°，直立，宽50cm，可见长度15m，围岩为花岗闪长岩。

	H013
	3353325
	39637627
	石英脉
	0.05
	0.3
	灰黄、灰白色，走向125°，直立，宽1.4m，可见长度10m，该点北5m有一宽0.5m的石英脉平行该脉，围岩为花岗闪长岩。

	H014
	2253703
	39637664
	石英脉
	0.33
	1.7
	灰白色，走向85°，近直立，宽1～6cm，，共4条脉，可见长度2m，围岩为花岗闪长岩。

	H015
	3353774
	39637586
	石英脉
	0.01
	1.3
	灰白色，走向90°，近直立，宽8cm，可见长度0.8m，围岩为花岗闪长岩。

	H016
	3353843
	39637691
	石英脉
	0
	4.6
	灰、灰黄色，走向45°，近直立，宽20cm，可见长度8m，围岩为花岗闪长岩。

	H017
	3354984
	39637046
	石英脉
	0.02
	0.6
	灰白、灰黑色，走向10°，近直立，宽2～4cm，可见长度1m，围岩为花岗闪长岩。

	H018
	3354835
	39637177
	石英脉
	0.02
	0
	灰白色，走向10°，近直立，宽14cm，可见长度0.5m，围岩为花岗闪长岩。

	H019
	3354230
	39637583
	石英脉
	0.03
	0.4
	灰白色，走向10°，近直立，在1m宽度内有十余条宽0.5～2cm的石英脉，可见长度4m，围岩为花岗闪长岩。

	H020
	3354220
	39637915
	石英脉（硅质岩）
	0.01
	1.2
	灰色，走向95°，近直立，可见宽50cm，长度10m。

	H021
	3354087
	39638358
	硅质岩脉
	0
	1.2
	灰色，细粒结构，走向70°，近直立，可见宽2m，长度20m。

	H022
	3355161
	39637811
	石英脉
	0
	0.3
	灰白色，走向153°，近直立，宽3cm，长度0.5m，围岩为花岗闪长岩。

	H023
	3355090
	39637932
	花岗闪长岩体破碎带
	0
	0.6
	灰白色，球状风化，产状150°∠35°。

	H024
	3354982
	39637955
	花岗闪长岩体破碎带
	0
	1.3
	土黄色，球状风化，可见长度2m，宽约30cm。

	H025
	3354842
	39638049
	石英脉
	0
	0.7
	灰绿色，有蚀变现象，走向60°，近直立，可见宽30cm，长度1m，围岩为花岗闪长岩。

	H026
	3354092
	39638857
	石英脉
	0
	0.4
	灰绿色，产状175°∠60°，宽10cm，长度2m，此脉南2m处有一条宽约0.5m的石英脉平行于此脉，围岩为花岗闪长岩。

	H027
	3355111
	39638417
	石英脉
	0
	0.4
	灰白色，走向180°，近直立，宽10cm，可见长度2m，围岩为花岗闪长岩。

	H028
	3354209
	39639058
	花岗闪长岩体破碎带
	0.01
	0.9
	棕黄色，可见数裂隙，宽约1cm ，褐铁矿矿，走向90°，近直立。

	H029
	3354270
	39639042
	石英脉
	0.02
	1.5
	灰白色，走向55°，近直立，宽30cm，可见长度4m，围岩为花岗闪长岩。

	H030
	3354019
	39639763
	石英脉
	0.01
	0.8
	灰白色，层面产状141°∠85°，可见长度2m，宽2cm，围岩为细砂岩。

	H031
	3354658
	39639508
	花岗闪长岩体破碎带
	0.03
	0.8
	灰褐色，球状风化，含石英，具褐铁矿化，可见2条破碎带，长约2 m，宽为10 cm和5cm ，还有十余条小破碎带垂直于这两条脉。

	H032
	3353227
	39637293
	石英脉
	0.03
	0.7
	灰绿色，有矿化现象，可见长度40m，宽10m，走向75°，近直立，围岩为花岗闪长岩。

	H033
	H032点东75°方向20m
	石英脉
	0.01
	0.7
	

	H034
	H032点东225°方向15m
	石英脉
	0.02
	0.5
	


破碎带：其中2个样号为H028、H031的Au含量为0.01 g/T、 0.03g/T， 含Ag为0.9 g/T、0.8 g/T；另2个不含Au，Ag为0.6g/T 、1.3g/T。
石英脉：13个样品不含Au,含Ag为0.3-4.6 g/T；17个样品Au含量为0.01 -0.05g/T，其中样号为H014的Au含量为0.33g/T，含Ag为0.2-1.7 g/T。
探槽内刻槽采集岩石化学样分析结果Au、Ag含量均为0；Pb均为＜0.001%；Zn含量为0.008～0.019%。
2）土壤化学样

布置土壤化学样剖面6条，分析元素为Au、Pb、As、Sb、Cu、Ag、Zn、W、Mo：
1号剖面取样48个，Au最高含量为0.0023g/T，平均0.0011 g/T；
2号剖面取样42个，Au最高含量为0.0058g/T，平均0.0015 g/T；

3号剖面取样43个，Au最高含量为0.0059g/T，平均0.0014 g/T；

4号剖面取样43个，Au最高含量为0.012g/T，平均0.0015 g/T；

5号剖面取样40个，Au最高含量为0.0051g/T，平均0.0016 g/T；

6号剖面取样15个，Au最高含量为0.0022g/T，平均0.0019 g/T。

全区平均Au含量为0.0015 g/T。

通过比较分析结果，Au含量与Pb、As、Sb、Cu、Ag、Zn、W、Mo相关性不明显。
⑶自然重砂样
通过浅井刻槽法取自然重砂样15个，鉴定结果仅Z14含金1颗，Z01、Z03、Z04、Z14含辰砂分别为3颗、1颗、1颗、1颗。

总之，岩石化学样、土壤化学样的分析结果，各元素的含量不是很高，不过部分地段稍高且集中。

通过成果图件及各种样品检测结果可以看出，尖山龚—满堂红—洪家岗一线英脉、破碎带有成群、成带迹象，且各元素含量峰值与石英脉、破碎带具有对应关系，应重点注意这一带Au成矿的前景。
有资料反映，残坡积物中Au高于0.01g/T、Ag高于0.7g/T，其它元素如Cu 、Pb、Zn、As、Sb等高于20g/T 、15g/T、75g/T、7g/T、0.7g/T的2-3倍就应注意找Au。
2、主要存在问题与建议

通过对地质填图阶段所发现的含金石英脉和破碎带的踏勘，大部分石英脉和破碎带规模较小且含金量低，初步判定这些规模较小石英脉和破碎带无进一步工作价值，由于其周围残坡积物覆盖厚区是否存在规模较大的石英脉和破碎带，未能确定。后期对十八亩—尖山龚一带较大规模的石英脉布置了探槽进行系统刻槽取样，分析结果Au、Ag含量均为0。

探矿权区内残坡积物覆盖厚，通过剖面土壤化学样采样分析，一些金、银及多金属异常峰值与区内已调查到的石英脉和破碎带有对应关系。由于土壤化学样异常属于次生晕，且进行的仅是线土壤化学样测量，其异常中心需通过面土壤化学样测量确定。

建议对探矿权范围内开展大比例尺的方格网法土壤化学测量，圈定区内金及多金属异常，缩小找矿靶区。

由于该区残坡坡层较厚，可选择土壤化学样剖面中部分Au含量稍高的地段，采用浅钻的方法，采集深部土壤样或岩石样，以确定其含矿性与原土壤样化学分析结果是否具有对应性。
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