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第一章  前  言
第一节  目的和任务

为了保护和合理开发利用矿产资源，根据《中国人民共和国矿产资源法》、国土资源部“国土资发[2000]386号《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》”和国土资源部“国土资发[2002]128号文《关于建设项目压覆矿产资源有关规定的通知》”的要求，受普安县楼下镇xx煤矿的委托，大队承担了普安县楼下镇xx煤矿工业广场建设用地压覆矿产资源评估工作。根据建设用地范围内的地层组合特征和矿产资源的分布、埋藏、质量情况及地质构造发育程度等进行调查研究，确定该项目在建设用地范围内是否存在压覆矿产资源，并对压覆矿产资源给予综合评估。
根据委托方要求，本次工作的主要任务是开展工程建设项目用地及所影响的周边范围内矿产资源现状调查，通过地表地质调查和资料收集与综合研究，基本查明工作区内的地层组合，构造发育情况，构造破坏程度；查明建设项目用地范围内矿产资源的种类、赋存状况和矿床规模；对普安县楼下镇xx煤矿工业广场建设项目建成后所影响的周边地段内经正式勘查过或设有矿权的不能开发利用的矿产资源进行评估，并估算压覆矿产资源量及其潜在价值，提交压覆矿产资源评估报告，为建设单位申请建设项目用地提供基础地质资料。
第二节  拟建工程概况

据省六厅局“黔煤呈〔2006〕26号“文《关于批复黔西南州六县（市）煤矿整合、调整布局方案的请示》，本矿属黔西南州技改（扩界、扩能）矿井，原生产规模为3万吨/年，拟技改扩能为21万吨/年。xx煤矿现持有贵州省国土资源厅2008年颁发的采矿许可证，证号为：5200000820368，有效期为10年【自2008年至2018年】，批准生产规模为21万吨/年，井田形状呈长方形，拐点4个，面积为1.895km2，开采标高1050m—1350m。

矿区范围拐点坐标见表1-1。
表 1-1 xx煤矿矿区拐点坐标

	拐点号
	X
	Y

	A
	2812390.00
	35485000.00

	B
	2812640.00
	35488000.00

	C
	2812040.00
	35488000.00

	D
	2811750.00
	35484800.00

	开采深度：由1350米至1050米标高；井田面积1. 895km2


为满足矿山生产配套设施建设的需要，普安县楼下镇xx煤矿工业广场建设项目拟征地面积：18353.1㎡（合27.5297亩），位于普安县楼下镇大坪村，地理坐标：东经104°51′29.09″～104°51′36.88″北纬25°24′49.76″～25°24′55.72″，拟征地界址拐点坐标见表1-2。用于矿山工业广场的建设。规划建设主井、风井、堆煤场、堆矸场、办公室、材料库、职工宿舍、食堂、澡堂等构（建）筑物。项目总投资1500万元，为小型建设项目。根据贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队2007年9月编制的《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》（已通过贵州省国土资源勘测规划院评审，并经贵州省国土资源厅黔国土资储备字｛2008｝166号文备案），普安县楼下镇xx煤矿截至2007年6月底，井田范围准采标高1350米至1050米内 C24、C25煤层保有煤炭资源储量844万吨，其中（332类）86万吨，（333类）758万吨；准采标高以上估算C17、C18煤层保有资源量（333类）582万吨。另估算采空区消耗资源储量56万吨。

表1-2  普安县楼下镇xx煤矿工业广场征地范围拐点坐标表
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点 号�

X

Y

边 长`

1

2812112.140

485925.102

2

2812117.466

485902.713

23.01

3

2812136.675

485879.478

30.15

4

2812135.801

485874.269

5.28

5

2812113.773

485852.592

30.91

6

2812101.277

485846.578

13.87

7

2812099.359

485840.788

6.10

8

2812099.443

485825.258

15.53

9

2812090.482

485801.520

25.37

10

2812098.802

485784.812

18.66

11

2812078.210

485777.751

21.77

12

2812067.196

485782.491

11.99

13

2812055.656

485792.429

15.23

14

2812033.546

485792.375

22.11

15

2812017.616

485788.159

16.48

16

2812012.055

485774.281

14.95

17

2812005.006

485765.903

10.95

18

2811983.250

485752.824

25.38

19

2811963.648

485723.599

35.19

20

2811961.939

485721.979

2.35
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点 号�

X

Y

边 长�

20

2811961.939

485721.979

21

2811960.100

485721.390

1.93

22

2811956.211

485721.825

3.91

23

2811953.541

485764.221

42.48

24

2811957.847

485781.852

18.15

25

2811963.066

485797.747

16.73

26

2811975.433

485815.925

21.99

27

2811996.579

485837.545

30.24

28

2811991.872

485852.478

15.66

29

2811989.726

485855.807

3.96

30

2811999.159

485859.145

10.01

31

2812015.165

485879.045

25.54

32

2812006.563

485885.638

10.84

33

2812017.361

485902.717

20.21

34

2812031.519

485918.713

21.36

35

2812035.729

485919.578

4.30

36

2812038.439

485917.489

3.42

37

2812039.206

485918.851

1.56

38

2812087.702

485939.232

52.60

39

2812098.394

485937.439

10.84
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界址点坐标表

点 号�

X

Y

边 长�

39

2812098.394

485937.439

40

2812100.541

485934.228

3.86

1

2812112.140

485925.102

14.76

1

2812112.140

485925.102

0.00

S=18353.1 平方米 合27.5297亩


第三节  自然地理及经济概况
xx煤矿位于贵州省普安县南部，直距县城40 km，行政区划属楼下镇管辖。普安至楼下、兴义公路从本区南部通过，楼下镇至糯东的两条公路均从井田内经过，至楼下镇约5 km，北至普安县城68km，南距南昆铁路清水河站20km，行政区划属普安县楼下镇管辖，地理位置: 东经104°50′27″～104°52′50″，北纬25°24′43″～25°25′12″。
本井田及周边处于乌蒙山南缘斜坡过渡地带，以中等切割的低中山为主，属楼下河的东岸，总体地势为东高西低。区域内龙潭组、飞仙关组地层砂岩覆盖范围广，经多次风化剥蚀，在逆向坡地带易形成陡崖、陡坡。井田内最高海拔1861.1m（井田北东部），最低海拔1120m（井田西部楼下河），相对高差741.1m。

该地区为亚热带季风气候区，温暖潮湿，雨量充沛。据收集近期降雨量资料表明，历年降雨量1200mm～1700mm，多年平均降雨量为1404.5mm，日最大降雨量为141.5mm（1993年9月17日）；雨季多集中在4～10月，最集中为6-8月，雨季降雨量占全年降雨量的80％以上；12月至次年3月为枯季，降雨量仅占全年降雨量的6％～7％。多年平均蒸发量为1411.1mm，相对湿度为74％～86％；年平均气温13.7℃～16.7℃，最高气温出现在7～8月，最高达36.7℃，一般为20.8℃--23.6℃，最低气温出现在1-2月，最低为-8.9℃，一般为4.4℃～7.2℃。区内多为东风，年平均风速2.6m/s。

区内由于地形差异较大，气候常因地有别，具有随海拔标高变化的垂直分带现象，该地区处于降雨等值线1200mm～1300㎜范围内。此外，本区有干旱、暴雨、冰雹、霜冻等灾害性气候，其中，冰雹年平均出现4.2次，3-5月为多冰雹季节，其次为6-8月，秋冬季出现较少。年平均无霜期为290天，最长无霜期达348天，最短无霜期为234天。

行政区内地方工业生产基础薄弱，改革开放以来地方工业和乡镇企业有很大发展。矿产资源以煤矿为主。农业作物以水稻和玉米为主，其次为麦类、豆类、薯类。经济作物有油菜籽、烟叶、油桐等。畜牧产品主要有牛、马、猪等。
第四节  工作概况及评估范围
一、以往地质工作概况
1. 1965～1966年，六盘水地区煤田地勘公司、煤炭科学院西安研究所和中国科学院古生物研究所对包括本井田在内的盘县相区上二叠统龙潭组（原分为龙潭组、长兴组或大隆组）含煤地层进行研究，首次确定并建立了煤层编号；

2.1969～1972年，贵州省地质局一○八地质大队对包括本区在内的盘县幅进行了1:20万区域地质测量；

3.1998年，贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队在楼下煤田进行了地质简测工作，提交了《贵州省普安县楼下煤矿区地质简测报告》，初步查明了煤层的厚度和埋深情况；

4. 1997—1999年，贵州省煤田地质局159队在糯东勘探区进行煤炭资源普查，但未提交普查地质报告，普查区范围包括了本井田，此次工作在xx煤矿周边施工有2个钻孔、1个浅孔。对井田周边的构造、含煤地层、煤层、煤质、水文地质条件、开采技术条件及其变化规律已初步了解。

5.2003年1月～6月，贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队在普安县境内开展地质灾害调查与区划工作，提交了《贵州省普安县地质灾害调查与区划报告》；

6.2005年9月，贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队在xx煤矿井田开展了资源储量核实工作，编制了《贵州省普安县xx煤矿资源储量核实报告》。

7．2007年1月，贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心在南部相邻煤矿井田开展资源储量核实工作，提交了《鲁兴煤矿资源储量核实报告》。

8．2007年9月，贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队编制的《xx煤矿资源储量核实报告》。
二、本次工作概况

本次评估工作分三阶段进行。

第一阶段：2009年4月17日至4月22日，主要是收集以往地质资料及向普安县国土资源局收集xx煤矿及附近矿产分布、矿权（采矿权、探矿权）设置等相关资料，并进行综合整理和分析。

第二阶段：4月23日至4月30日，进行野外实地调查工作。

第三阶段：5月4日至5月15日，进行室内资料整理和综合分析研究，编制报告。

在评估工作期间得到了普安县国土资源局的大力支持和帮助，在此表示感谢!

三、评估范围及压覆矿范围
根据《委托书》及《压覆矿产资源评估合同》的要求，并结合评估区实际情况，考虑到地层产状、地形地貌及建设施工影响范围等因素，评估边界以该建设项目征地红线外推300m为界，面积约0.7033km2(见附图1)。压覆矿范围按《三下采煤规程》第1４条、第17条之规定，煤矿工业广场的保护级别，确定工业广场为III类保护，围护带宽度为征地界线外推10m，因煤层重复采动，结合煤层围岩的工程地质性质，走向及下山移动角取δ= β=65°，上山移动角为γ=（δ-0.6α）=65-0.6×5=62°。以围护带边界按各移动角延伸至各煤层再投影至地表，圈定各煤层的压覆范围,因xx煤矿煤层倾角平缓，估算压覆煤矿资源量时采用平面投影法计算。
第二章  区域地质概况
第一节、区域地层岩性

xx煤矿井田在地质构造单元分区上属扬子准地台黔北台隆六盘水断陷普安旋扭构造变形区的黔西南涡轮构造带南端，区域上由北东向的黄家寨向斜、老鬼山背斜、鱼龙向斜及三条北东向断层组成，区域出露地层由老至新依次为有二叠系中统茅口组（P2m）、上统峨眉山玄武岩组 (P3β)、龙潭组（P3l）、长兴组（P3c）和三叠系下统飞仙关组（T1f）。区域地层见图2-1。

图2.1  xx煤矿区域地层图
第二节、区域构造及地震
本井田处于老鬼山背斜和鱼龙向斜之间，属老鬼山背斜南东翼，地层总体走向北东，倾向南东，地面倾角平缓，一般为3°～12°,井田内有少量断层，在1102号钻孔处见有一隐伏正断层(F1102—1)，断层落差10米左右，另见有宽缓的次级褶皱或波状起伏，含煤地层产状沿走向有一定变化。据本区情况结合区域规律分析，构造复杂程度应属中等类型。

根据中国质量技术监督局2001年颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），矿区地震烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g。

第三节、区域矿产
通过在普安县楼下镇国土资源局进行核查，以及对《盘县幅1：20万地质矿产图》、《贵州省普安县楼下煤矿区地质简测报告》等区域地质、构造及矿产资料的分析，确定区域矿产主要为煤矿，出露层位于上二叠统龙潭组（P3l），位于评估区中部。

第三章  评估区地质矿产概况
第一节、地层岩性
区内出露地层有：二叠系上统峨嵋山玄武岩组、上统龙潭组、长兴组、三叠系下统飞仙关组及第四系。

第二节、构造
本井田处于老鬼山背斜和鱼龙向斜之间，属老鬼山背斜南东翼，地层总体走向北东，倾向南东，地面倾角平缓，一般为3°～12°,井田内有少量断层，在1102号钻孔处见有一隐伏正断层(F1102—1)，断层落差10米左右，另见有宽缓的次级褶皱或波状起伏，含煤地层产状沿走向有一定变化。据本区情况结合区域规律分析，构造复杂程度应属中等类型。
第三节、评估区矿产
评估区内主要有煤矿。含煤地层为二叠系上统龙潭组（P3l），在评估区中部出露，为评估区主要产煤地层。
一、煤层

井田内含煤地层为长兴组和龙潭组，其中：长兴组仅含薄煤层或煤线，煤层不可采，其含煤性差，在此不再详述。

井田主要含煤地层为龙潭组，厚度220m左右。含煤11至25层，一般15层，总厚度18.30～25.45m，平均21.75m，含煤系数10%，含可采煤层4层，分别为C17、C18、C24、C25。现分述如下：

C17号煤层：位于龙潭组上段上部，上距B2灰岩22m左右，上距B3泥质灰岩0.50m左右。煤层厚2.63～5.00m，平均4.16m，全井田可采。含夹矸0～3层，多为一层，夹矸厚度0.05～0.54m。全区可采，属较稳定煤层。

顶板：直接顶板多为泥岩、粉砂质泥岩，局部为泥质灰岩（B3）。

底板：多为泥岩或粉砂质泥岩。

C18煤层：位于龙潭组上段，上距17煤层一般8m左右。煤层厚0.91～1.67m，平均厚1.19m。含夹矸1～3层，一般1层，夹矸厚0.05～0.15m，不稳定。全区可采，煤层厚度变化不大，属较稳定煤层。

顶板：直接顶板多为泥岩、粉砂质泥岩。

底板：多为粉砂岩。

C24煤层：位于龙潭组下段，上距18煤层一般150m，煤层厚度变化较大。煤层厚1.43～2.53m，平均厚1.84m。夹矸多为1层。全区可采，属较稳定煤层。

顶板：多为泥岩或炭质泥岩。

底板：为泥岩、炭质泥岩及粉砂质泥岩。

C25煤层：位于龙潭组下段，上距C24煤层一般12m左右，下距B6石灰岩4.00～19.00m。煤层厚度2.13～3.72m，平均2.65m，含夹矸0～5层,一般1层。煤层厚度变化不大。全区可采，属较稳定煤层。

顶板：为泥质粉砂质或泥岩。

底板：为泥岩或炭质泥岩。

二、煤质

1、物理性质和煤岩特征

根据贵州省地矿局一0六地质大队1998年提交的《贵州省普安县楼下井田地质简测报告》表明，区内煤岩以不规则粒状结构为主，由镜质组分及镜质显微组分，惰性组分及惰性显微组分和矿物杂质组成。在不规则结构的矿石中，有机组分－凝胶化产物、丝炭化产物较多，占总量的50％～70％以上，其他矿物及杂质则小于21％。

区内煤岩构造以条带状为主，层状、粉状、叶片状和块状次之。

C17煤层：以亮型粉煤为主，半暗型和半亮型少许。常有不规则细粒状结构的煤岩出现，在强氧化带，煤岩结构往往转化为颗粒状结构；构造以粉状为主，块状次之。

C18煤层：以半亮型——光亮型块煤为主，具明显的条带状结构，在强氧化带，煤岩结构则转化为颗粒状结构；原煤构造以块状为主，煤岩结构紧密，质地较硬。

C24煤层：以亮型块煤为主，具明显的条带状结构，在强氧化带，煤岩结构则转化为颗粒状结构；原煤构造以块状为主，煤岩结构紧密，质地较硬。

C25煤层：以半亮型粉煤为主，半暗型和半亮型少许。常有不规则细粒状结构的煤岩出现，在强氧化带，煤岩结构往往转化为颗粒状结构；构造以粉状为主，块状次之。

2、化学性质、工艺性能及煤类

（1）化学性质

表2－1  可采煤层煤质分析成果

	煤层编号
	工 业 分 析
	有  害  元  素
	发热量



	
	水分Mad

(%)
	灰分Ad

(%)
	挥发分Vd

(%)
	全硫St，d
(%)
	磷W(P)

(%)
	砷W(As)

(%)
	

	C17
	1.56
	18.79
	9.14
	2.32
	0.008
	0.000
	27.97

	C18
	1.95
	12.06
	7.29
	1.53
	0.007
	0.001
	27.35

	C24
	1.17
	17.91
	7.88
	2.60
	0.014
	0.000
	27.51

	C25
	3.01
	18.93
	8.21
	2.54
	0.009
	0.004
	27.99


注：C24煤层工业分析为实际化验数据，C25化验数据引用原《贵州省普安县xx煤矿资源/储量核实报告》及《贵州省普安县楼下矿区地质简测报告》。
（2）工艺性能

其它指标本矿及邻区无资料。

（3）煤类

根据表2－1看出C17属中灰中高硫无烟煤；C18属低灰中硫无烟煤、C24、C25属中灰中高硫无烟煤。

第四节、矿权（探矿权、采矿权）设置情况
通过对普安县国土资源局登记在册的矿权核实和评估区范围内矿权（采矿权、探矿权）设置情况的实地调查，确定评估区内仅设置有普安县楼下镇xx煤矿采矿权，采矿权证号：5200000820368,矿区面积：1.895平方公里，生产规模：21万吨/年，有效期限十年。2007年9月贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队为该矿山编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》，通过贵州省国土资源勘测规划院评审并经贵州省国土资源厅“黔国土资储备字〖2008〗166号”文备案。
第四章  评估方法及质量评述
第一节、评估方法

采用收集资料、实地调查、矿权核实及综合分析相结合的方法。

1、资料收集情况

本次评估工作收集了《盘县幅1：20万地质矿产图》、《贵州省黔西北煤田威水区格目底向斜东段详测找矿报告》、《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》等相关地质矿产资料。

2、矿权核实情况

通过在普安县楼下镇国土资源局对拟建xx煤矿工业广场评估范围的矿业权情况核实可知：评估范围内有煤矿矿产资源；分布有xx煤矿采矿权。

3、实地调查情况

本次工作在充分收集、整理、分析评估区各种地质矿产资料的基础上，开展了实地调查、矿权核实等一系列室外工作。野外调查时采用《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》1:5000地质地形图作为工作底图，调查点采用GPS定位，全站仪测量对该图进行修测，然后对拟建工业广场建设项目用地评估范围开展实地调查工作。

4、综合整理和压覆矿产资源量的判断和估算情况

通过对已收集资料及实地调查资料的整理和综合分析，对评估区内xx煤矿工业广场压覆资源量估算方法采取地质块段法，其计算参数（厚度、容重、产状）、块段划分及储量级别参考《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》相关数据，块段面积通过计算机量取，报告编制，绘编图件过程中，充分采用数字与计算机技术。

第二节、质量评述
在收集区域矿产地质资料及附近区域内矿权设置的相关资料的基础上，采用《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》1：5000地质地形图作为工作底图并实地进行修测，对评估区范围内的矿产资源压覆情况作踏勘性了解及评估，对评估区及附近区域内矿权设置情况进行了核查后编制工业广场建设工程1：2000地形地质图。　　

上述资料，质量可靠，能达到有关规程、规范的要求，基本满足本次评估工作的需要。
第五章  压覆矿产资源评估

第一节、评估范围与评估原则

根据《委托书》及《压覆矿产资源评估合同》的要求，并结合评估区实际情况，考虑到地层产状、地形地貌及建设施工影响范围等因素，评估边界以该建设项目征地边界为准外推300m为界，评估面积约0.7033km2 (见附图1)。根据压覆区范围本报告只估算C25煤层的压覆矿产资源，C24煤层虽有部分位于压覆区内，但均为风氧化带，为不可利用矿产资源，故本次报告不对其进行压覆资源量评估。
表5-1           xx煤矿工业广场压覆评估范围坐标     单位：米

	序号
	纵坐标（x）
	横坐标（y）
	序号
	纵坐标（x）
	横坐标（y）

	a
	2812424
	35485572
	f
	2811652
	35486164

	b
	2812456
	35485641
	g
	2811625
	35486092

	c
	2812507
	35485994
	h
	2811609
	35485718

	d
	2812334
	35486303
	i
	2811779
	35485450

	e
	2811985
	35486405
	j
	2812133
	35485365


一、评估原则

1、压覆矿产资源是指因建设项目实施后导致矿产资源不能开发利用，但是建设项目与矿区范围重叠而不影响矿产资源正常开采的，不作压覆处理。

2、压覆矿产资源分为压覆重要矿产资源和压覆非重要矿产资源两部分。其中重要矿产资源是指国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和《矿产资源开采登记管理办法》附录中34个矿种的矿床规模在中型以上的矿产资源；非重要矿产资源为上述34个矿种的矿床规模在中型以下的矿产资源以及其它矿种的矿产资源。

3、未经正式开展矿产资源勘查，也未作探矿权、采矿权设置的矿产（如砂石、粘土矿、石灰岩等）不作压覆处理。

二、评估依据

1、《中国人民共和国矿产资源法》

2、国土资源部“国土资发[2000]386号《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》

3、国土资源部“国土资发[2002]128号文《关于建设项目压覆矿产资源有关规定的通知》；

4、1961年6月《贵州省黔西北煤田威水区格目底向斜东段详测找矿报告》；

5、2007年9月贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队为该矿山编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》；
6、普安县楼下镇国土资源局出具普安县楼下镇xx煤矿工业广场建设工程评估区及附近区域内矿权（采矿权、探矿权）设置说明；

7、普安县楼下镇xx煤矿《委托书》。
第二节、压覆矿产资源评估

一、矿产资源压覆状况评述：

评估区内分布有属于《矿产资源开采登记管理办法》附录中34个矿种中的矿产资源（煤矿）。通对普安县楼下镇国土资源局对评估区矿权情况核实可知：区内分布有普安县楼下镇xx煤矿采矿权。普安县楼下镇xx煤矿工业广场压覆自身矿权内煤炭资源，但不存在非重要矿产资源的压覆。

二、非重要矿产资源压覆状况评述：

拟建工程用地及邻近区域（评估区范围）内，经实地调查评估区出露地层为上二叠统峨嵋山玄武岩（P3β）、龙潭组（P3l）、下三叠统飞仙关组（T1f）地层出露，岩性主要为砂岩及粘土岩。虽然粘土岩可作为建筑材料，但未作过矿产勘查工作，也无矿权设置，因此视为不压覆矿产资源。

三、拟建工程用地及邻近区域（评估区范围）内设置的采权权属明确，无权属纠纷。
第三节、压覆矿产资源量估算

一、压覆资源量估算范围的确定

煤层风氧化带厚度采用贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队为该矿山编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》，“根据矿区原生产巷道开采情况，煤层风、氧化带为煤层露头往下延伸30—40m，本次核实工作风、氧化带下界定为煤层露头往下延伸35m左右”，“矿区内风氧化带资源量不参与估算估”。

压覆资源量估算范围按《三下采煤规程》第14条、第17条之规定，煤矿工业广场的保护级别，确定工业广场为III类保护，围护带宽度为征地界线外推10m，因煤层重复采动，结合煤层围岩的工程地质性质，走向及下山移动角取δ=β=65°，上山移动角为γ=（δ-0.6α）=62°。以围护带边界按各移动角延伸至各煤层再投影至地表，圈定各煤层的压覆范围,因xx煤矿煤层倾角平缓，估算压覆煤矿资源量时采用平面投影法计算。


二、资源量估算采用的工业指标

根据《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215－2002）附录E表E.2煤炭资源量估算指标的规定：煤层倾角＜25°，无烟煤及贫煤最低可采厚度采用(0.80m，最高灰分 (Ad)为40%，最高硫分 (St,d)为3%，最低发热量（Qnet,ar）为22.1MJ/kg；xx煤矿矿区煤层平均倾角为5°，煤类为无烟煤，故工业指标按上述规定执行。
三、资源量估算方法的选择及其依据

资源储量估算方法，依据《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215－2002）执行。采用立面图地质块段法进行资源量估算。计算公式：

Q=S×N×d÷cosα

式中Q-资源量（t）               S-块段立面投影面积（m2）

     N-块段煤层平均厚度（m）    d-煤层视密度（t/m3）

α-块段煤层平均倾角

四、资源量估算主要参数的确定

因贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队为该矿山编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》已评审备案并进行了储量占用登记，故厚度、平均倾角、矿石体重均用该报告核实的参数。
五、储量计算的级别

贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队编制的《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》已按《煤、泥炭地质勘探规范》DZ/T0215-2002规定，将矿区范围内各块段级别划分，本次评估沿用该报告划定的级别。
自整合后的xx煤矿取得采矿许可证至本次压覆矿产资源评估调查结束，xx煤矿均处于技改施工阶段，无生产行为，贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队2007年9月编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》的储量结果无变化。本次评估是在贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队2007年9月编制《贵州省普安县楼下镇xx煤矿资源储量核实报告》的基础上进行的。
六、压覆资源量估算结果

xx煤矿工业广场压覆xx煤矿矿权范围内（1350m～1050m）资源13.18万吨（表6），均为C25煤层（333）资源量。xx煤矿工业广场总压覆煤炭资源量为：(333)13.18万吨。C25煤层详细压覆资源量见表5-2：
	表5-2 xx煤矿工业广场C25煤层压覆资源量估算表

	资源量核实情况
	资源量类别
	块段编号
	投影面积（m2）
	矿体倾角（°）
	斜面积（m2）
	真厚度（m）
	体积（m3）
	体重（t/m3）
	资源量（万t）

	核实资源量
	333
	C25压-(333)
	30975 
	5
	31093 
	2.65 
	82397 
	1.60 
	13.18 

	保有资源量
	333
	13.18 


七、资源量估算的可靠性

本次资源量估算边界是用全仪器法或半仪器法定位,精度符合要求；压覆资源量估算及底板等高线图是利用收集的贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队编制的《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》资源量估算及底板等高线垂直投影图,其块段面积是取微机计算求取，误差甚微；资源量估算采取的参数（块段平均倾角、块段厚度、煤矿体重）是参照贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队编制的《普安县楼下镇xx煤矿资源/储量核实报告》中的相关数据。本次资源量估算方法符合规范要求，采取的指标是可靠，故资源量估算基本可靠。

八、压覆矿产资源经济损失评估

在评估区范围内，截止2009年4月30日所收集的地质资料表明，目前发现重要矿产资源煤矿，未发现非重要矿产资源。xx煤矿工业广场压覆煤矿资源13.18吨，目前井口平均价格为270元/吨,生产成本预计约105元/吨，各种税费50元/吨，其纯利可达115元/吨左右，根据“矿床潜在价值法”，其潜在经济价值为J=Q×E×K×L×(p-l)=［（333）×0.8］×80%×93%×115=［13.18×0.8］×80%×93%×115=902.1万元，从矿产资源受损角度分析，该拟建工程布局合理，切实可行。

而拟建xx煤矿工业广场建设项目是以合理开发矿产资源为目的的工程，该拟建工程压覆矿产资源造成的经济损失无法与该拟建项目实施后所产生的项目经济效益相比，所以xx煤矿工业广场建设项目的实施切实可行。
第六章 结论
1、xx煤矿工业广场项目建设用地压覆矿产资源评估资料收集与野外调查和核实截止日期为2009年4月30日。

2、根据拟建的xx煤矿工业广场建设项目及其附近的地形地貌特征，确定压覆矿产资源评估范围为：建设项目征地红线外推300m为界，面积约0.7033km2。
3、在评估区内，评估区有xx煤矿采矿权设置。

4、在评估区范围内，截止2009年4月30日所收集的地质资料表明，目前发现重要矿产资源煤矿，未发现非重要矿产资源。xx煤矿工业广场共压覆煤矿资源13.18万吨，为压覆xx煤矿自建矿山保有资源量（333）13.18万吨；压覆准采标高1050m以上至风氧化带资源量（333）13.18万吨。被压覆的煤炭资源储量达不到小型矿床规模，属于压覆非重要矿产资源。
5、xx煤矿工业广场压覆自建矿山保有资源量13.18万吨，其潜在经济价值902.1万元，从矿产资源受损角度分析，该拟建工程布局合理，切实可行。
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