一、将X、Y列数据复制到一个新表中，其格式如下
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1 |WHAP9022

2 289

3 |398392.6 3293263 3 3 7 0.3 0.3 0 0 3 0 0 0
4 |398493.8 3293219 2 1 7 0.3 0.3 0 0 1 0 0 0
5 |398519.6 3293233 3 1 7 0.3 0.3 0 0 1 0 0 0
6 | 398285.8 3293262 4 1 7 0.3 0.3 0 0 1 0 0 0
7 |398524.6 3293288 5 1 7 0.3 0.3 0 0 1 0 0 0
8 |398455.1 3293254 6 g 7 0.3 0.3 0 0 g 0 0 0
9 |398485.7 3293269 7 i 7 0.3 0.3 0 0 i 0 0 0
10 |398183.5 3293070 8 1 7 0.3 0.3 0 0 1 0 0 0
11 398196 3293144 9 3 7 0.3 0.3 0 0 3 0 0 0





其中第一列为X值，第二列为Y值，第三列为顺序号，第四列为颜色，第五列为子图号，第六列为子图高，第七列为子图宽（以后的列不再介绍）。

A2单元格为总的点数（本表中第三列有多少个按顺序编写的号就填多少，千万不能错）。

二、将本表存为CSV格式，退出电子表格。将CSV格式改为TXT格式，打开后，去掉第一、二行多余的逗号。
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改后为
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保存后，将后缀改为WAT；

三、文件转换。在MAPGIS中图形处理——文件转换——输入——装入MAPGIS明码文件 ，装入后关闭程序，保存点文件。

四、其余的就是大家都熟习的了，在此不作论述。

