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前  言
一、任务的由来

根据中华人民共和国国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》、《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》等有关政策和法规要求， -----------单位于   年  月委托---------------院承担《------矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》编制工作。

二、方案编制的依据 
1、法律法规

(1)《中华人民共和国矿产资源法》;

(2)《中华人民共和国土地管理法》;

(3)《中华人民共和国环境保护法》;

(4) 国务院394号令《地质灾害防治条例》; 

(5) 国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》；

(6)《内蒙古自治区地质环境保护条例》;

(7)《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》。

2、规范规程

(1)中华人民共和国地质矿产行业标准，DZ/T223-2009《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》；

(2)国土资发[2004]69号《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及附件1《地质灾害危险性评估技术要求》；

3、有关资料
(1)      年   月由          提交的《-------矿资源地质储量核实报告》;

(2)      年    月由         提交的《-------矿矿产资源开发利用方案》;

(3)      年   月由          提交的《--------矿建设项目地质灾害危险性评估报告》;

4、合同依据

《--------矿矿山地质环境保护与治理恢复方案编制合同书》。 

三、方案编制的目的、任务
通过开展矿山地质环境保护与治理恢复方案编制工作,实现矿产资源开发与矿山生态环境保护协调发展,提高矿产资源开发利用效率,避免和减少矿区生态环境破坏和污染，使矿山企业的生产环境和矿区人民的生活环境得到明显改善。为国土资源主管部门颁发采矿许可证、矿业权人转让、变更、延续矿权,实施保证金制度,监督、管理矿山环境保护与治理实施情况提供科学依据。其具体任务是:

1、收集评估区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质、环境地质条件资料,调查、阐明土地、植被资源占用和破坏，地下水含水层破坏、地形地貌景观和地质遗迹破坏,以及矿山地质灾害等问题，对矿山地质环境问题做出全面评价。 

2、分析评估区存在的矿山地质环境问题的发育程度、表现特征和成因,对各种环境问题、人员、财产、环境、资源及重要建设工程、设施的危害与影响程度,对矿山地质环境保护、治理及地质灾害防治工作现状及效果，矿山地质环境问题的防治难度进行现状评估。
3、根据《-------矿矿产资源开发利用方案》，结合评估区地质环境条件,预测矿业活动可能产生、加剧的地质环境问题和矿山建设遭受地质灾害的危险性,并对其发展趋势、危害对象、危害程度和防治难度及建设场地的适宜性进行分析论证和评估。

4、根据矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与治理恢复分区，制定矿山地质环境保护与治理恢复方案，提出相应的矿山地质环境保护与治理恢复工程内容、技术方法和措施。

四、方案的适用年限
根据《开发利用方案》或《开采设计》计算的矿山剩余服务年限来确定：

方案适用的年限为从基准年后一年算起，矿山剩余服务年限加矿山闭坑后治理时间；

方案编制年以后，每5年修编1次。

方案编制当年作为基准年。

第一章  矿山基本情况
一、矿山地理位置和社会经济概况
矿山所处行政区位置：          矿位于       盟（市）        旗（县）

苏木（乡镇）。

矿区东西    km，南北    km，面积    km2。地理坐标为：东经    ，北纬     。

简述矿区附近社会、经济与环境情况；水利、电力、交通等工程设施的分布及等级；矿区附近地质遗迹、景区情况；矿区周围其它矿山的情况。

附交通位置图。
二、矿山开采历史及现状
矿山开采历史包括以往矿山开采的范围、层位、开采方式、开采规模、开采时间等；尤其整合矿山要按整合前情况单独论述。附矿山整合前、后的相对位置示意图。矿山开采现状包括矿山剩余资源及储量，矿山开采范围、层位、开采方式，矿山剩余生产服务年限、年生产能力。简述相邻矿山分布与开采情况。

三、矿山开发利用方案概述
    1、开采范围：矿山批准的（或拟开采的）开采范围（坐标列表）、开采层位（标高）、矿山资源及储量；

    2、建设规模：矿山建设规模、年生产能力、矿山设计生产服务年限；

    3、工程布局：采场、排土场、工业广场、井巷等的分布、面积；矿山中段(水平)划分、采区划分、开采接替顺序、开采方式、顶板管理方法。

    4、矿山固体废弃物和废水的排放：矿山固体废弃物和废水的排放量及处置情况等。 

    要说明固体废弃物（矸石、废弃土石）和废水（采矿废水、疏干水、生活污水）的排放量，怎样排放，如何处置。

第二章 矿山地质环境背景
一、自然地理
    1、气象：根据当地气象站资料，用文字或表格形式反映。

    2、水文：应论述矿区附近河流水系及矿区内季节性洪水沟谷的水文特征。附照片。

    3、土壤：主要写矿区土壤类型（棕壤、褐壤、草甸土）、分布、厚度等。

    4、植被：主要写矿区植被的种类（乔、灌、草及人工作物）和密度，植被覆盖率等，附照片。

    5、土地利用现状：矿区耕地、林地、草地、园地等的分布位置、面积等。应在现状评估图上表示。

二、地形地貌
1、地形：地形起伏、坡度、海拔高程、相对高差等；

2、地貌：根据地貌形态类型划分矿区地貌单元，对各地貌单元的分布和特征进行论述。有资料的情况下可论述微地貌的分布及特征。附照片
三、地层岩性与地质构造
1、地层：根据钻孔揭露和地表出露情况，由老到新论述岩性、厚度、产状、接触关系等。一般应论述到组，有的可论述到段；

2、岩浆岩：分布、岩性特征、裂隙发育情况；

3、构造：构造的分布、特征（尤为褶皱、断层破碎带特征）、规模、继承性活动情况、与矿体及采矿工程的关系等。

四、水文地质条件
1、地下水含水岩类划分；

2、含水层（组）分布规律：按不同含水岩类的含水层（组）分别论述各含水层（组）的分布、岩性、厚度、渗透性、水位、水量、水质等项的规律及特征；隔水层的有关规律也应叙述。加水文地质剖面图。

    3、地下水的补给、径流、排泄条件：按含水层（组）分别论述；

    4、矿区水文地质勘探类型

    5、地下水开采利用状况：矿井及露天采场排水量，附近村镇生活、工业、农业用水水源和开采利用情况；
五、工程地质条件
    1、矿区岩土体类型、分布、特征

    2、不良工程地质问题

    1）软弱岩层分布与特征；

    2）节理裂隙与断裂带分布与特征；

3）风化层分布与特征；
    4）矿体、井巷围岩的岩石质量和稳定性等。

    3、矿区工程地质勘探类型

六、矿体（层）地质特征
矿体的露头、埋深、分布、厚度、产状等特征。
七、矿区及附近其它人类工程活动情况
    1、地表工程设施

    2、村镇分布情况

    3、矿区附近采矿活动（附照片）。

第三章 矿山地质环境影响评估
一、评估范围和级别
    1、评估范围确定：应根据矿山地质环境调查确定，一般应包括矿区范围、矿业活动影响范围和可能影响矿业活动的不良地质因素存在的范围。评估范围一般不再扩大。矿权范围之外的尾矿库不做评估，矿权范围内的尾矿库如存在地质灾害威胁采矿工程或人员时要对其存在的地质灾害进行评估。
    2、评估级别确定：应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定，分为一级、二级、三级。见表。
矿山地质环境影响评估分级表
	评估区
重要程度
	矿山生产建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	复杂
	中等
	简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


评估区重要程度应根据区内居民集中居住情况、重要工程设施和保护区分布情况、重要水源地情况、土地类型面积等确定，划分为重要区、较重要区和一般区三级，见表。
评估区重要程度分级表
	重  要  区
	较 重 要 区
	一 般 区

	分布有500人以上的居民集中居住区
	分布有200～500人的居民集中居住区
	居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下

	分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施
	分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施
	无重要交通要道或建筑设施

	矿区紧邻国家级自然保护区 (含地质公园、风景名胜区等)或重要旅游景区(点)
	紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区(点)
	远离各级自然保护区及旅游景区(点)

	有重要水源地
	有较重要水源地
	无较重要水源地

	破坏耕地、园地
	破坏林地、草地
	破坏其它类型土地


矿山地质环境条件复杂程度应分别按井工开采和露天开采归类，根据区内水文地质、工程地质、地质构造、环境地质、开采情况、地形地貌等划分为复杂、中等、简单三级。见规范附录C。
地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表
	复  杂
	中  等
	简   单

	主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿(窑)水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿(窑)水威胁中等，矿坑正常涌水量3000～10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小

	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体杰构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差
	矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等
	矿床围岩岩体以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好

	地质构造复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层(体)围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大
	地质构造较复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大
	地质构造简单，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小

	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小

	采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈
	采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈
	采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻

	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°～35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交
	地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交


矿山开采规模分矿种类别、按年生产量分大型、中型、小型三类。见规范附录D。
二、矿山地质环境影响现状评估
    在资料收集及矿山地质环境调查的基础上，对评估区地质环境影响现状作出评估。

（一）矿山地质环境问题及现状评估

    1、地质灾害影响现状评估

    分析评估区内现存的地质灾害类型、位置、分布、规模、发生时间、表现特征、引发因素、危害对象、危害程度、损失大小与危险性大小。附照片。

    分析与相邻矿山采矿活动的相互影响；

    地质灾害危险性评估执行《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》。

    根据规范附表E当中规定，评估现状地质灾害的影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段）。

矿山地质环境影响程度分级表
	影响程
度分级
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	严重
	地质灾害规模大，发生的可能性大
影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全

造成或可能造成直接经济损失大于500万元

受威胁人数大于100人
	矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道
矿井正常涌水量大于10000 m3/d

区域地下水水位下降

矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重

不同含水层（组）串通水质恶化

影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重
	占用破坏基本农田
占用破坏耕地大于2hm

占用破坏林地或草地大于4 hm

占用破坏荒地或未开发利用土地大于20 hm

	较严重
	地质灾害规模中等，发生的可能性较大
影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全

造成或可能造成直接经济损失100～500万元

受威胁人数10～100人
	矿井正常涌水量3000～10000 m3/d
矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态

矿区及周围地表水体漏失较严重

影响矿区及周围部分生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重
	占用破坏耕地小于等于2 hm
占用破坏林地或草地2—4 hm

占用破坏荒山或未开发利用土地10-20 hm

	较轻
	地质灾害规模小，发生的可能性小
影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施

造成或可能造成直接经济损失小于100万元

受威胁人数小于10人
	矿井正常涌水量小于3000 m3/d
矿区及周围主要含水层水位下降幅度小

矿区及周围地表水体未漏失

未影响到矿区及周围生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻
	占用破坏林地或草地小于等于2 hm
占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10 hm


2、含水层影响现状评估
1）含水层结构破坏

根据现状矿山开采状况，计算冒落带、导水裂隙带、采深采厚比，并结合矿层的分布、埋深、岩性等，以及含水层的分布、矿层与含水层的关系，论述矿山开采对含水层结构破坏。

2）矿坑（露采）疏干对含水层影响

根据疏干水量的大小，结合现状调查中的地下水水位下降、泉水流量变化、地下水位降落漏斗的分布，及水文地质条件的变化，论述矿坑（露采）疏干对含水层的影响。

3）对矿区及附近水源的影响

根据矿区及附近工业、农业及生活用水状况，结合现状调查实际资料，论述对矿区及附近水源的影响。

4）对地下水水质影响
根据矿区废弃物特点及污水的水质状况，结合排放量的大小、排放途径及排放点地层结构情况，论述对地下水水质的影响。

根据规范附表E当中规定，评估采矿活动对含水层现状影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

3、地形地貌景观影响现状评估

1）自然条件下地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的状况；

2）矿山开采对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。

根据规范附表E当中规定，评估地形地貌景观现状影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

4、土地资源影响现状评估
1）矿山开采前土地资源利用状况（类型、范围、分布、面积等）；

2）矿山开采不同工程单元对土地资源的占用、破坏和影响（分布范围、面积等）。附照片。可列表。

根据规范附表E当中规定，评估土地资源现状影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

（二）矿山地质环境影响现状分区

根据上述4项矿山地质环境问题及影响现状评估结果，综合确定现状矿山地质环境影响现状分区，并分区论述、列表（矿山地质环境影响现状评估分区说明表）。

矿山地质环境影响现状评估分区说明表
	分区名称
	亚区名称
及编号
	面积
（km2）
	现状矿山地质环境问题
	防治难度

	
	
	
	地质
灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源
	

	严重区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	较严重区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	较轻区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


三、矿山地质环境影响预测评估
根据矿山开发利用方案和评估区地质环境条件特征，分析采矿活动可能引发或加剧的矿山地质环境问题，并进行预测评估。

（一）矿山地质环境问题及预测评估

1、地质灾害影响预测评估

分析预测评估区可能引发或加剧的地质灾害类型、位置、分布、规模、表现特征、引发因素、可能性、危害对象、危害程度、损失大小与危险性大小；

分析与相邻矿山采矿活动的相互影响。

地质灾害危险性评估执行《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》。

根据规范附表E当中规定，预测评估地质灾害的影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段）。

矿山地质环境影响程度分级表
	影响程
度分级
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	严重
	地质灾害规模大，发生的可能性大
影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全

造成或可能造成直接经济损失大于500万元

受威胁人数大于100人
	矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道
矿井正常涌水量大于10000 m3/d

区域地下水水位下降

矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重

不同含水层（组）串通水质恶化

影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重
	占用破坏基本农田
占用破坏耕地大于2hm

占用破坏林地或草地大于4 hm

占用破坏荒地或未开发利用土地大于20 hm

	较严重
	地质灾害规模中等，发生的可能性较大
影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全

造成或可能造成直接经济损失100～500万元

受威胁人数10～100人
	矿井正常涌水量3000～10000 m3/d
矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态

矿区及周围地表水体漏失较严重

影响矿区及周围部分生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重
	占用破坏耕地小于等于2 hm
占用破坏林地或草地2—4 hm

占用破坏荒山或未开发利用土地10-20 hm

	较轻
	地质灾害规模小，发生的可能性小
影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施

造成或可能造成直接经济损失小于100万元

受威胁人数小于10人
	矿井正常涌水量小于3000 m3/d
矿区及周围主要含水层水位下降幅度小

矿区及周围地表水体未漏失

未影响到矿区及周围生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小
对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻
	占用破坏林地或草地小于等于2 hm
占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10 hm


2、含水层影响预测评估
1）含水层结构破坏

根据矿山开采方案，计算未来开采矿层的冒落带、导水裂隙带、采深采厚比，并结合矿层的分布、埋深、岩性等，以及含水层的分布、矿层与含水层的相互关系，预测矿山开采对含水层结构破坏。

2）矿坑（露采）疏干对含水层影响

根据设计疏干水量的大小，结合评估区水文地质条件特征，预测矿坑（露采）疏干对含水层的影响。

3）对矿区及附近水源的影响

根据矿区及附近工业、农业及生活用水状况和用水规划，预测对矿区及附近水源的潜在影响。

4）对地下水水质影响

根据矿区废弃物特点及污水的水质状况，结合排放量的大小、排放途径及排放点地层结构情况，预测对地下水水质的影响。

根据规范附表E当中规定，预测采矿活动对含水层影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

3、地形地貌景观影响预测评估
1）地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的现状；可附照片。

2）预测矿山开采对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。

根据规范附表E当中规定，预测地形地貌景观影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

4、土地资源影响预测评估

1）矿山土地资源利用现状（类型、范围、分布、面积等）；

2）预测矿山全面开采后，不同工程单元对土地资源的占用、破坏和影响（分布范围、面积等）。可列表。

根据规范附表E当中规定，预测土地资源影响程度：严重、较严重、较轻（应划分出区段、块段）。

（二）矿山地质环境影响预测评估分区
根据上述4项矿山地质环境问题及影响预测评估结果，综合进行矿山地质环境影响预测分区，并分区论述、评估、列表（矿山地质环境影响预测评估分区说明表）。

四、地质灾害危险性综合评估

未编制“地质灾害危险性评估报告”的，进行地质灾害危险性综合评估。（加一张插图地质灾害危险性综合评估图）

矿山地质环境影响预测评估分区说明表
	分区名称
	亚区名称
及编号
	面积
(km2)
	预测矿山地质环境问题
	防治
难度

	
	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地
资源
	

	严重区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	较严重区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	较轻区
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


第四章  矿山地质环境保护与治理恢复分区
一、分区原则及方法
1、根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，进行矿山地质环境保护与治理恢复分区。

2、矿山地质环境保护与治理恢复区划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区，分区参见规范附录表F。

3、可根据区内矿山地质环境问题类型的差异，采取防治工程相对集中的原则，进一步划分为防治亚区。亚区名称要结合不同的工程类型，如    露天采坑防治亚区，    排土场防治亚区等。

4、矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果不一致时，采取就重不就轻的原则。

矿山地质环境保护与治理恢复分区表
	现状评估
	预测评估

	
	严重
	较严重
	较轻

	严重
	重点区
	重点区
	重点区

	较严重
	重点区
	次重点区
	次重点区

	较轻
	重点区
	次重点区
	一般区


二、分区评述

按照重点防治区、次重点防治区和一般防治区的顺序，分别阐明防治区的面积，区内存在或可能引发的矿山地质环境问题的类型、特征及其危害，以及矿山地质环境问题的防治措施等。可列表说明。

矿山地质环境保护与治理恢复分区说明表
	分区名称
	亚区名称
及编号
	面积
(km2)
	现状和预测的
矿山地质环境问题
	防治措施
（包括治理措施及预防措施）

	重点
防治区
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	次重点
防治区
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	一般
防治区
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


第五章  矿山地质环境保护与治理恢复原则、
目标和任务
一、矿山地质环境保护与治理恢复原则
1、预防为主，防治结合的原则。

依靠科技进步，严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿产开发引发的矿山地质环境问题。针对矿山地质环境问题提出具体措施、进行治理。

2、保护中开发，开发中保护原则。

切实贯彻矿产资源开发与环境保护并重。

3、科学合理，因地制宜原则。

保护与治理恢复方案应做到科学合理、可操作性强，要与当地的自然环境相协调；提倡资源再利用和循环经济的理念。

4、谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理原则。

5、保护与治理恢复方案要与矿业生产相协调的原则。

二、矿山地质环境保护与治理恢复目标和任务 
（一）目标

1、结合矿山特点提出地质遗迹、风景区、交通、电力、水利设施的保护目标；

2、提出废弃物综合利用的目标；

3、对破坏的土地、植被资源应恢复到什么程度，提出目标；

4、对特殊的水体、水环境，应提出防治目标；

5、对现状和可能引发、加剧的地质灾害及隐患提出防治目标。

（二）任务

1、根据防治分区（亚区）当中的矿山地质环境问题，提出防治的任务，如回填、防渗、消坡、废弃物清运、拆除、封堵、平整、覆土、植树、种草等。

2、对矿山地质环境问题提出监测任务。

三、矿山地质环境保护与治理恢复工作部署
（一）总体部署

1、近期（按3年的时间段）

2、中期（按3年的时间段）

3、远期（时间段）

按近、中、远3期写出相应期的防治单元即可。

（二）年度实施计划

对近期（3年的时间段），按年度提出防治单元、防治工程名称即可。

第六章  矿山地质环境防治工程
一、矿山地质环境保护与治理恢复工程
按防治亚区分述防治工程内容、工作量、技术方法及要求等。可列表说明。

应结合矿山地质环境问题制定具体的防治措施。

（一）矿山地质灾害防治

1 地面塌陷：应根据地面塌陷的类型、规模、发展变化趋势、危害大小等特征，因地制宜，综合防治。

对地面塌陷区，未达到稳沉状态的，宜采取监测、示警及临时工程措施；达到稳沉状态的，应采取削高填低、回填整平、植被重建等综合治理措施。

2 地裂缝：规模和危害程度小的，采用土石填充并夯实，防渗处理等措施；规模和危害程度大的，可采取填充、灌浆等措施。
3 崩塌、滑坡：可采用清理危岩体，或者修筑拦挡工程和排水工程；潜在的崩塌、滑坡灾害，可采用削坡减荷、锚固、抗滑、支挡、排水、截水等工程措施。

4 泥石流：可采用清理、拦挡、疏导等工程措施。

（二）含水层破坏防治

 含水层破坏：严重时，可采用防渗帷幕、防渗墙等治理工程措施。一般情况下，在矿山闭坑后地下水自然恢复。

水环境污染：对有污染的废弃物及废水，应采取集中堆放、回收利用、污水处理、防渗工程等措施。

（三）地形地貌破坏防治

地形地貌景观、土地、植被资源的破坏：可采用边坡加固、清理废石（渣）、回填、整平、覆土、植树种草或者挂网客土喷播、造景等工程措施。

二、矿山地质环境监测工程
提出监测的内容、监测点的布设、监测方法等。

1、监测内容：地面塌陷（沉陷）变形、边坡稳定性、水质等。

2、监测点的布设：在什么位置布置什么样的监测点。如固定桩、墩、特定记号等。

3、监测方法：水准测量、全站仪、皮尺、照像等等。

4、监测频率：旱季、雨季的监测频率要求。监测期要求。

第七章  经费估算与进度安排
一、工程量
按防治亚区分述防治工程名称、工作量。

列出防治工程量汇总表。

列出监测工程量汇总表。
二、经费估算 
三、进度安排

第八章  保障措施与效益分析
一、保障措施
为了保障矿山地质环境保护与治理恢复工作的顺利进行，提出切实可行的组织保障、技术保障和资金保障措施。

（一）组织保障措施

（二）技术保障措施

（三）资金保障措施
二、效益分析
（一）社会效益

分析治理工程实施后对当地社会发展所起到的作用。

如：山体破损、地形地貌破坏的矿山一般有边坡失稳、水土流失、环境污染等地质灾害隐患，对矿区及附近居民的生命财产构成潜在威胁；露天采石场在主要公路可视范围内，大多因政策原因关闭，影响了当地的形象和社会经济长远发展，不利于当地的招商引资。矿山环境恢复治理，不但可以安定民心，而且可以把矿山建设成为一个集旅游度假与建设开发于一体的基地。保证矿区生态环境与周边自然环境的协调，具有潜在的巨大社会效益。

（二）环境效益
分析防治工程实施后带来的环境效益。

通过对矿山地质环境防治和开发建设，矿区生态环境将会大大改善。草木茂盛，植物的叶片可以洗尘、滞尘、吸收二氧化碳等有毒物质，释放有益健康的氧气等，从而起到净化空气的作用。发达的根系可以固定砂土，减少水土流失，增加土壤的贮水能力。矿区生态系统将逐渐恢复涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的功能，具有巨大的生态环境效益。

通过对矿山地质环境的防治，使生态环境大大改善，破损山体绿树成荫，环境优美，空气清新，矿区将成为不可多得的旅游资源。

（三）经济效益
1、根据矿山地质环境保护与治理恢复方案中的地质灾害治理情况，论述地质灾害治理后的减灾效益和增值效益，并以减灾效益为主，增值效益为辅，或只有减灾效益而没有增值效益。

论述防灾工程的实施可以减少的灾害损失。按照“有无对比”的原则，减灾效益等于无防灾工程时灾害可能造成的直接经济损失与有防灾工程时可能造成的直接经济损失之差。

2、矿山地质环境保护与治理恢复方案中的对破坏的土地、植被资源的恢复情况，论述增值效益，可能增加的收入。

3、实施矿山地质环境保护与治理恢复方案过程中，对废弃物的利用和残余资源的回收，可产生的经济效益。

第九章  结论与建议
一、结论
1、矿山名称、矿种、面积、开采方式，生产规模、剩余服务年限、方案适用年限、基准年。

2、方案评估范围及评估级别。

3、矿山现状地质环境问题及现状评估结论。

4、预测矿山地质环境问题及预测评估结论。

5、矿山地质环境保护与治理恢复分区（亚区）。

6、矿山地质环境防治、监测工程名称、工程量、防治措施、监测措施。

7、矿山地质环境防治经费与进度安排 。

二、建议
1、根据本方案的适用年限，提出哪年进行方案的修编。
2、《矿产资源开发利用方案》只涉及部分范围、部分矿体的，要说明本方案适用范围，建议其它范围、部分矿体的开发利用方案确定后，应重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案。

3、矿山企业扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式时，应重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案。
矿山地质环境保护与治理恢复方案
图件的编制
一、一般要求
1、工作底图要采用最新的地理底图或地形地质图、矿区地质图。如果收集到的工作底图较陈旧，地形地物变化较大，则应简单实测、修编；如果地形地质图是由小比例尺放大而得，也应进行修编。

2、成果图件应在充分利用已有资料与最新调查资料，深入分析和综合研究的基础上编制。要求报告编制人员必须亲临现场，取得最新的调查资料。

3、成果图件要求数字化成图，图形数据文件命名清晰，并与工程文件一起存储。

4、成果图件要符合有关要求，表示方法合理，层次清楚，清晰直观，图式、图例、注记齐全，读图方便。

5、成果图件比例尺原则上不小于矿山精查报告比例尺；当矿区范围较大，成图比例尺最小为1：10000，重要地段的成图比例尺（包括平面图和剖面图）原则上不得小于1：1000。
6、成果图件要有经纬度、直角坐标、内外图廓、图签。

二、矿山地质环境影响现状评估图

1、图面内容：主要反映评估区的地质环境条件、存在的矿山地质环境问题等内容，包括：

1）地理要素：包括主要地形等高线、控制点；地表水系、水库、湖泊的分布；重要城镇、村庄、工矿企业；干线公路、铁路、重要管线；人文景观、地质遗迹、供水水源地、岩溶泉域等各类保护区。

2）地质环境条件要素：包括矿区地貌分区、地层岩性（产状）、主要地质构造、水文地质要素（如井、泉分布）等。
3）矿区范围与工程布局：露采境界、矿区范围、采区布置、地下开采主要巷道的布置等。

4）主要矿山地质环境问题：采空区、地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、含水层破坏、地形地貌景观破坏、土地资源破坏等的分布、规模；采矿固体废弃物堆放位置与规模；已治理的矿山地质环境问题类型及范围等。

5）现状评估：按现状评估分区表示矿山地质环境影响现状评估结果。

2、镶图：平面图上应附综合地层柱状图、综合地质剖面图等镶图；可根据需要附一些专门性镶图，如矿体底板等值线图、降水等值线图、评估区周围矿山分布图、地下水等水位线图等。剖面图应有单独图例。
3、镶表：矿山地质环境影响现状评估分区说明表。

、图例格式：常用图例参照规范附录K，其他图例参照GB958。 

�不用治理难度说明






