矿产资源普查评价项目设计编写要求 
普查评价，是指对已发现的矿床或矿体及具有较大找矿潜力地区，或经异常查证说明具有进一步工作价值的矿产地，通过露头检查、地质填图、物化探工作及相应的探矿工程，探求推断的内蕴经济资源量（333）和经工程验证的预测资源量（3341）的矿产资源评价工作。工作目标：
（1）大致查明普查区内地层、构造、岩浆岩特征，矿床地质特征、类型、分布规律及成矿远景。
（2）大致查明矿体（层）的形态、规模、产状和矿石质量。 
（3）进行矿石的加工选冶性能类比或实验室流程试验研究，作出是否具有工业价值的评价。
（4）大致查明矿区水文地质、工程地质、环境地质及其他开采技术条件。 
（5）在完成上述工作要求基础上，估算推断的内蕴经济资源量（333）和经工程验证的预测资源量（3341），提出是否具有进一步详查的价值,圈出详查区范围。 
主要工作内容包括：
1、系统收集矿区内已有的地质、物探、化探、遥感资料，矿点、矿化点资料，以及综合研究等资料,全面掌握以往工作程度。
2、开展地质填图和物、化探工作,测制大比例尺(1∶2000—1∶10000)矿区地形地质简图和相应的物探、化探图件。
3、对矿层、矿带(矿化带)进行较系统的地表工程揭露和采样分析，圈出矿体、矿化体、矿化蚀变带以及氧化带的空间形态或分布范围。
4、选择主要矿体,布置深部工程控制剖面,并进行工程施工。
5、采集有代表性的样品进行试验研究及选矿试验,如有同类型矿石的相关资料可进行类比研究。 
7、根据工作需要,可在普查矿区外围开展中大比例尺物、化探和矿点检查工作，以发现新的矿产地或同类矿床。
8、通过上述工作,对普查区的资源量进行估算,并作出总体评价,提出可否进一步工作的意见和建议。 
附：普查评价设计书编写提纲 
第一章 前言
1、目的任务：主要包括任务来源、任务书的主要内容、工作周期及成果提交时间等。
２、工作区范围和地理条件：主要包括工作区的地理位置、坐标范围、涉及图幅及编号、行政区划、自然地理环境、气候概况、交通条件、供水、供电情况以及社会经济概况等。
上述内容，凡与调查无关或关系不大者不写或少写。
３、矿权登记情况：包括调查区内探矿权登记范围、面积等，视情况附区块图，必要时还需表述区内采矿权登记的范围及有关情况。 
第二章 以往地质工作程度 
１、以往区域工作情况：主要是各种比例尺区域地质调查、区域化探、区域物探（包括区域重力、磁法、航空电法、航空能谱测量等）、遥感地质等，并对其成果作简要叙述。
２、以往矿产地质工作：已进行矿产勘查地区的工作性质、工作程度、投入的主要实物工作量及取得的主要成果。与本次矿产资源调查评价有关的矿区，应附已完成的主要实物工作量表及主要工程分布图。对已提交的成果应确切地予以表达。 
对其工作中存在的问题，应予以详述。 
３、对已经涉及本次矿产资源调查评价的科研工作，要重点说明其工作成果和重要结论（如对成因认识的改变并涉及对矿床远景评价的应扼要地予以叙述）。 
4、对以往工作中存在的问题，特别是影响区内找矿突破的关键性地质问题和可能的解决途径，应结合本次工作的目标任务加以详述。 
第三章 区域地质背景及成矿条件分析 
主要从地质构造背景和成矿条件分析说明工作部署的依据。
１、区域成矿条件：重点阐明区域地质背景、区域地球物理和地球化学特征、遥感地质特征、区域矿产分布及成矿规律。
本节要避免泛泛罗列地质资料，力求文字精练。 
２、矿区地质特征：重点放在与成矿有关的地层、构造、岩浆作用和变质作用等地质特征上。若为沉积矿床，应将重点放在与沉积作用有关的沉积类型、沉积相模式及沉积成矿作用；如矿床主要受构造控制，应重点分析控矿构造类型及性质特点，如韧、脆性变形的特征、规模、产状、构造剥离面或拆离面、不整合等；若为岩浆型矿床，要从岩浆岩岩性岩相分带、侵入特征、侵入模式等方面进行叙述；对成矿条件较复杂的矿床，要分别叙述其主要成矿特征。 
同时，阐述普查区内地球物理、地球化学异常及其与成矿作用的关系。
３、矿体地质特征：包括矿体的形态、规模、产状、空间位置、分布特征，矿物共生组合，矿石品位、矿物成分、化学成分、围岩蚀变等特征。
4、矿石的选冶情况及经济技术评价。
第四章 工作部署 
1、工作部署原则
根据任务书的要求，有针对性的总体工作思路和部署原则，说明各项工作间的衔接及施工顺序。
2、总体工作部署 
根据项目的要求和上述部署原则，对不同层次及各类地区工作作出总体部署；并视具体情况分年度作出各工作阶段的主要任务，并附相应的工作部署图。
3、年度工作安排 
说明年度工作安排的主要工作内容和工作量，尤其是当年的工作安排。
第五章 工作方法及技术要求
1、测量工作
普查阶段的测量工作是地质填图、物探、化探等工作的基础，底图比例尺应满足上述工作的要求。要充分利用GPS定位及航测资料提高工作质量和效率。
2、地质填图 
通过地质填图，大致查明矿区内地层构造、岩石与各类物化探异常、矿化带及矿体之间的相互关系，围岩蚀变及分布等主要控矿因素。研究地表矿体的产状及其变化。
视普查区大小和矿床的复杂程度，来确定矿区填图类型（大部分矿区搞草测，个别情况较复杂的搞简测）及比例尺，说明填图范围、面积、剖面测制地点的确定、填图精度的要求及方法的选择。要说明和矿化带、含矿层、与矿体有关的岩石、围岩蚀变、含矿构造带及其它地质现象的观察内容，图示方法。
3、槽井探工作 
槽井探工作主要用于系统揭露圈定地表矿体、构造、重要地质界线及各类异常。 
重点说明各类槽井探工程布置原则，工程间距、规格、工作量、施工顺序、质量要求。
4、钻探工作 
普查阶段布置的钻探工程，主要用于控制矿体，了解矿带的深部延伸。要说明钻探工程布置原则,工程间距,工作量,施工顺序及质量要求。 
5、坑探工程 
普查阶段一般不使用坑探工程，确因条件限制不宜布置钻探工程的，可布设坑探工程。设计中应说明坑探工程的技术质量要求及施工目的。
6、物探工作 
物探工作应根据已有物探资料、普查矿种及围岩的物性特征布署，比例尺按普查面积及矿床大小选择。 
7、化探工作 
化探工作采用的比例尺及取样分析方法，要根据普查区特点进行选择。
物化探工作部署要有的放矢，按有关规范要求执行，并编制专业设计。物化探工作采用的比例尺应尽可能与地质填图比例尺一致，并确定有效的成图方法，做好物化探资料的综合解释。
8、取样化验工作 
应详细说明拟采集的岩矿样、化学样、光谱样、选矿试验样和同位素样等各类样品的采集目的、采样原则、数量、分析测试项目等。
9、水文地质、工程地质、环境地质工作 
说明在评价工作中应进行的水文地质、工程地质、环境地质工作。
10、矿石选（冶）性能试验与评价 
说明普查中对矿石可选性资料获取方法。对于组分复杂，矿物颗粒较细，在国内尚无工业利用成熟经验的矿产，应进行可选（冶）性试验或实验室流程试验。 
11、矿床可行性评价 
在普查评价过程中应做可行性评价的概略研究。
12、编录、室内整理工作
说明野外工作阶段及室内整理工作的内容和要求（执行DZ／T0078─93和DZ／T0079─93），说明对经过普查工作，估算推断的内蕴经济资源量（333）和经工程验证的预测资源量（3341）可能采用的方法。
13、专题研究
说明结合普查工作所确定的科研课题、研究任务和研究方法。科研必须与普查工作密切结合，解决普查中需要解决的关键命题。
第六章 实物工作量
列表说明总体工作部署和年度各类实物工作量。
第七章 经费预算 
按《中国地质调查局项目预算编制暂行办法》编写。
第八章 组织管理和项目组人员设置 
1、组织管理 
2、项目人员组成及分工 
第九章 技术措施 
１、保障任务完成，提高工作质量的具体措施。含技术措施，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训措施等。 
２、安全及劳动保护措施。
３、项目全面质量管理办法及措施。
第十章 预期提交成果 
１、普查工作报告及相关图件、附表。
普查报告提交的资源量，主要是按照GB／T17766─1999规定的推断的内蕴经济资源量（333）和经工程验证的预测资源量（3341），要求333级别以上资源量所占资源量的比例在70%以上。重点是通过普查评价，确定可否转入下一阶段地质工作。 
2、提交成果时间 
第十一章 设计附图 
1、交通位置图（可附插图） 
2、以往地质研究程度图 
3、勘查开发登记范围图（如图面允许可与其他图件合并） 
4、1:20万─1:5万区域地质图
5、1:20万─1:5千物化探异常图
6、1:1万─1:2千矿区地质图
7、大比例尺典型剖面图
8、总体工作部署图及其分图 
说明：以上提纲仅供编写项目设计时参考，可根据项目不同情况作适当调整。专业另有规范规定要求的，要统一按专业要求执行。
