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土地利用数据库建设

[image: image283.png]
操

作

手

册

北京苍穹数码测绘有限公司

目  录

1目  录


3一、农村数据采集建库流程：


31．创建数据库


32．不同数据库的转换


32.1不同平台之间的转换


42.2二调库与苍穹标准库之间的转换


53．数据来源：


53.1 GPS或全站仪数据


63.2其它格式数据


64.土地利用数据采集流程


84.1字典设置


84.1.1设置地类字典


84.1.2权属系统字典


94.1.3设置管理区、行政区字典、设置村民小组


114.2生成分幅信息


134.3空间参考信息参数设置


144.4数据采集


204.3.1采集拐点层


214.3.2行政界线采集


234.3.3线状地物采集


264.3.4图斑边界采集（采链）


274.3.5零星地物采集


274.3.6生成图斑


284.3.7生成村（街坊界）


304.3.8批量赋权属单位、坐落单位


314.3.9分幅图文件接边


344.5分幅数据间图斑融合


354.6数据入库及必填字段


364.7制作坡度图


374.8数据整理


374.9数据维护


374.9.1管理区行政区字典自动生成


394.9.2管理区、行政区编号维护


414.9.3区域融合


414.9.4图斑编号维护


424.9.5数据库图斑坡度级别维护


434.9.6田坎系数维护


434.9.7线状地物扣除维护


444.9.8椭球面积维护


454.9.9平差


494.9.10图斑面积维护


504.9.11地类图斑属性名称维护


504.9.12所属图幅维护


514.9.13行政界线批量生成（提交数据时）


514.9.14地类界线批量生成（提交数据时）


524.9.15 MBBSM编号维护


534.9.16 要素代码维护


544.10苍穹标准库与二调库之间的转换、输出标准VCT


584.11输出PRJ文件与元数据


604.12 CIS管理软件设置


601．ARC版CIS


612．自已平台版CIS


623．KQCIS通过V1.6 核查软件说明


644.13数据变更


644.13.1调整数据


644.13.2变更数据


74二、成果汇总


741 专题图件


751.1图件设置


781.2专题图件设置


931.3专题图件输出与打印


952 统计报表


95三、数据库备份及还原




一、农村数据采集建库流程：

1．创建数据库
点击“系统设置”菜单下的“标准SQL数据库创建”，如下图： 
选择“3.KQGIS版苍穹标准数据库（SQL）”，设置好数据库存放的路径、文件名、数据库名、坐标系统等信息。

[image: image2.png]BEEAH [3KQUINEEHEREEG) 2

CRESIASIBER ) EREERSH
e
BEXHEE [CProgram FlsiMicrosoft 50L serverssatl] (1]

WIS [Tonksiz

BEEE R foern

RPE s

=

MRS [V 1980)en 1980 3 Degres G CM 75E.pri| (]





2．不同数据库的转换
2.1不同平台之间的转换

我们可以将ARCGIS版的数据库与苍穹平台的数据库进行转换。
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2.2二调库与苍穹标准库之间的转换
将二调数据库转换到“苍穹标准数据库”内，点击“数据交换”菜单下的[image: image4.png]HEEHR b CEEERREIEE
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 弹出对话框，选择“土地利用数据库”，再选择“国标数据库名称”，点击右边的按钮，选择二调数据库后，点“连接”，厂商数据库名称的选择一样，即选择创建好的“苍穹标准数据库”。如下图所示
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土地利用没有属性库，不需要转属性库。点转库之后，会出现下面的提示框，点确定即可。
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转库完成后会在状态条的左侧出现下图所示。
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3．数据来源：

3.1 GPS或全站仪数据

将GPS或全站仪数据转换进来后，连码成图形。
3.2其它格式数据

可打开VTM、SHP、E00、VCT等多种格式的数据，可以直接将这些格式的数据读取或叠加。
4.土地利用数据采集流程
原来城镇地籍的区域管理模式为：市－区－街道－街坊－宗地，原农村土地利用的管理模式为：市－县－乡－村－图斑，我公司的土地资源一体化系统的管理模式为：市－区－街道－街坊－ 权属单位－图斑。整个行政区划范围由图斑无缝覆盖，在图斑上添加地类信息，就实现了土地利用管理，由一个或者多个不同用途的图斑组成一个权属单位，在城镇表现为一个宗地，在农村区域表现为一个村集体或者建设用地，对其进行登记发证，就实现了产权产籍的权属管理，将二者有机的结合在一起，实现了真正意义上的权属管理和土地利用管理的一体化。

在进行数据采集时，可以按分幅或是行政区的模式进行采集。在采集时选择相应的符号代码，每个地物都有它的符号代码，我们将这些符号代码进行归类，按图层进行管理。
土地利用数据库采集流程图：


[image: image11]
4.1字典设置
都在系统设置的菜单下。
4.1.1设置地类字典
地类字典中包含了2001全国土地分类，2001全国土地分类（过渡期间适用），1991年土地利用分类和1989年城镇地籍调查分类、二次调查土地分类体系等五种国家标准分类体系，用户可以根据需要在此添加新的地类，单击‘新增’、‘删除’和‘编辑’对当前使用的地物的地类代码、地类名称进行设置，最后‘保存’结果。如图下图：
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4.1.2权属系统字典
权属系统设置中包含了按国家标准设计要求的国有土地使用权性质和集体土地所有权性质的分类体系。用户可以在各属性项上单击鼠标右键进行自定义编辑、增加或删除，也可利用‘添加’、‘编辑’、‘删除’进行权属系统设置。
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4.1.3设置管理区、行政区字典、设置村民小组
管理区设置：
管理区目录，鼠标右键单击目录树中某级别项，可对该项进行编辑和删除，或在该级别项下添加下一级目录，创建成功后可进行保存设置。下载字典可将数据库中的管理区字典下载到本地，上传字典可将本地的管理区字典上传到数据库中。
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也可将编辑好的EXCEL导入， 建好的字典也可导出EXCEL表。EXCEL表的格式如下图。
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管理区建好后导入行政区即可，在上传字典。

如建另一个市的节点，在空白处点击右键，使各节点没有选中状态。点击新增，出现提示框，点击确定增加新的市级节点。
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需要注意的是，字典里所有的单位编号不能有重复，如有重复国标编号不变，修改单位编号。
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行政区设置：

行政区设置同管理区设置方法一致，行政区与管理区，最好先将行政区字典和管理区字典设置好，再进行数据检查入库工作。
村民小组设置：
管理区、行政区设置完毕后，如有村民小组，可在此进行设置。（也可以从数据库中下载）
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4.2生成分幅信息

(1)可以叠加最小最大的两幅影像图，生成分幅信息,或是输入最小最大坐标，生成分幅信息
(2)读取标准图幅层，将生成的多余的图幅删掉后入库

(3)将标准图幅层存成文件，按图幅号建立文件夹
系统设置下的分幅信息设置，点生成，如下图所示。
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选比例尺，输入中央经度，选坐标系，选分带方式（不带带号为非标准），选取坐标范围（有范围可屏幕取点，也可直接输入坐标）。如数据跨带，水平偏移里填带号，分带方式选自定义。点确定，点下面的保存。
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点保存存在数据库中。可从数据库中读出来标准图幅层将多余的图幅删除再入库。也可再打开分幅信息设置生成文件夹，方便下面矢量化的工作。
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4.3空间参考信息参数设置
系统设置下的空间参考信息参数设置，如下图所示。

一般需要改的是 ：坐标系统名称；地理坐标名称；大地坐标系；分带方式（不带带号的选非标准）；中央经度；东偏移；大地水准面；坐标范围里只需输入最小和最大X、Y坐标，点保存后关闭再打开，下边的经纬度会自动显示出来。
设置完成后点上传，空间参考信息会入到数据库中。
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4.4数据采集
	快捷键
	功能
	快捷键
	功能

	F
	打点,和鼠标左键功能相同
	Z
	退格键

	A
	单选图块[image: image24.bmp]
	P
	选取点 [image: image25.bmp]

	S
	多选图块[image: image26.bmp]
	G
	增加点 [image: image27.bmp]

	CTRL+A
	全选[image: image28.bmp]
	R
	删除点 [image: image29.bmp]

	E
	取消选取 [image: image30.bmp]
	V
	移动点 [image: image31.bmp]

	Q
	增加图块[image: image32.bmp]
	M
	点编辑 [image: image33.bmp]

	delete
	删除图块 [image: image34.bmp]
	~
	鹰眼功能


1、叠加影像图（TIF或是其它格式），读取生成的标准图幅文件，两者叠加在一起按图幅进行采集。
2、若有扫描的BMP等文件，可以通过“影像处理——图像校正”弹出图像校正的模块进行校正，然后叠加进来进行采集。校正方法如下所示。
点击加载，选择文件类型，加载图像。
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点击工具条上的[image: image36.png]


，设置图廓信息。选择比例尺、分辨率、等高线间距、图幅类型、分块方式，再点计算四角坐标，弹出经纬度换算为平面坐标的对话框，再选择坐标系、分带类型、左下角和右上角的经度和纬度，点确认即可。
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点击工具条上的[image: image39.png]


底图校正，将鼠标放在内图廓的四角点击回车定位四点进行校正，如下图选择相应的校正点类型。
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  [image: image41.png]


  [image: image42.png]



校正点定位后位置不准确，可将鼠标放在准确位置再回车，进行相应的调整。

更新点位置                修改点类型                     输入内点坐标
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     [image: image45.png]



在底图上点右键选择自动计算格网内点坐标。
[image: image46.png]BESHTERES.

X REHE
EEEXFESE
HIERE
REFHE
EEUEEY
RERES
BARES




[image: image47.png]BBIR 1
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看十字丝的位置，自动计算的点偏差是否大，如果比较大再进行其他点的校正。
[image: image49.png]CETR
CEbE
CHEA
CBTA
 EHE

Bl




   [image: image50.png]


  

校正完后在图上点击右键校正图像（如果只校正了四点，就进行四点模式原图校正；如果校正了其他点，就进行多点模式原图校正），依次点击确定、是，图像校正[image: image51.png]B RN AL
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3、还支持影像图入库，操作方法如下：

（1） 首先创建一个影像库（SQL新建一个数据库）

（2） 点击“影像处理——导入影像数据”，进入如下界面后，点击“连接数据库”，在弹出的对话框中，输入服务器名、创建的数据库名称及用户名密码等，然后点击“确定”
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（3） 数据库连接上后，点击“新建”，输入新建的光栅名，选择光栅类型后，点击“确定”按钮， 
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（4）  选中刚才新建的光栅名后，点击下面的“导入”按钮，在弹出的对话框中点击“添加影像”，选择硬盘中的影像文件后，导入完毕后点击“入库”即可。
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4、入库后可以打开影像库，在上面进行数据采集。

   点击“影像处理——打开影像库”，输入影像库连接信息，确定后，在弹出的对话框中可以选择导入的光栅影像文件，双击影像图就会被调出来。
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4.3.1采集拐点层
在工具条上点击此按钮[image: image59.bmp]，在左侧列表里下拉列表里选择行政界线，再左键双击选择拐点符号，在窗口中打点即可，如下图所示：
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采集结束后，会自动弹出属性对话框（或通过点击专题属性按钮[image: image61.bmp] ）。在此输入拐点号和拐点名。

[image: image62.png]



检查项：
1、拐点采集是否准确；

2、拐点号输入是否正确；

3、是否有漏采情况。

4.3.2行政界线采集
行政界线代码表：

	行政界线名称
	符号代码
	符号
	行政界线名称
	符号代码
	符号

	不跳绘背景村界
	91601000
	三横一点
	不跳绘背景地、市界
	91303000
	两横一点

	左跳绘村界
	91602000
	
	左跳绘地、市界
	91304000
	

	右跳绘村界
	91603000
	
	右跳绘地、市界
	91305000
	

	左右跳绘村界
	91604000
	
	左右跳绘地、市界
	91306000
	

	不跳绘背景乡界
	91503000
	两横两点
	不跳绘背景省界
	91203000
	一横两点

	左跳绘乡界
	91504000
	
	左跳绘省界
	91204000
	

	右跳绘乡界
	91505000
	
	右跳绘省界
	91205000
	

	左右跳绘乡界
	91506000
	
	左右跳绘省界
	91206000
	

	不跳绘背景县界
	91403000
	一横一点
	不跳绘村名小组界
	91701000
	三横两点

	左跳绘县界
	91404000
	
	真实组界
	91700000
	

	右跳绘县界
	91405000
	
	
	
	

	左右跳绘县界
	91406000
	
	
	
	

	争议界
	91800000
	线上多点
	
	
	


可在拐点的基础上继续采取行政界线，在工具条上点击此按钮[image: image63.bmp]，在弹出的对话框中选择相应的行政界线代码，如下图所示：
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行政界线采集要求：

注意：

1、因为采集的模式是按分幅图的模式进行的，所以在采集分幅图接边的地方应注意要拾取到所叠加的图廓线上（当鼠标在图廓线上为[image: image65.png]


图标时，表示已经拾取到线上）
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2、拾取点时，鼠标为正十字[image: image67.png]


图标，表示已经拾取到点上

3、打点准确，采集精度限差为图面值0.1mm（一般为一个底图线宽）；
4、对应不同符号代码分段采集；
5、行政界线交汇处分段采集；
6、拾取拐点；
7、采集完后再提取行政界线层单独保存单层数据

检查要点：

· 行政界线：

1、采集行政界线选择的符号代码是否正确；

2、采集的行政界线与底图上描绘的是否有偏离；

3、两个以上的行政界线相交处是否分段采集；

4、行政界线跳绘是否正确；

5、行政界线采集的线划是否圆滑；

6、是否有漏采情况；

7、外业调绘为河流中心，但由于手绘误差未沿河流中心线走的行政界线，采集时应以河流中心线为分界线采集。

4.3.3线状地物采集
可在拐点、村界文件的基础上继续采取线状地物，方法如上所述，在工具条上点击此按钮[image: image68.bmp]，在弹出的对话框中选择线状地物，如下图所示：
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采集结束后，会自动弹出属性对话框（或通过点击专题属性按钮[image: image70.bmp] ）可对线状地物进行属性输入。在此可只输入线状地物编号、地类代码、地物宽度等。 
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注：在采集时专题属性显示还是不显示可在‘系统设置’下的‘通用字典设置里’里进行设置。在自动专题属性编辑上点击右键编辑，将字典值改为1表示打开自动属性编辑。
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线状地物采集要求：
1、打点准确；
2、线状地物与面状图斑交界处要打点；

3、如线状地物在村界上，拷贝村界在原地粘贴，直接改村界代码为线状地物代码；

4、不同宽度的线状地物分段采；

5、线状地物部分在村界上，部分在村内的分段采；

6、线状地物跨村时分段采；

7、线状地物采集精度限差为图面值0.1mm；

8、在采集线状地物的同时赋上地类和宽度；

9、采集完后再提取线状地物层单独保存单层数据，按要求命名。
10、如调查底图上有沟渠有流水方向线的按方向采集

属性浏览功能：

可以在图层上点击右键查看属性，如下图右键点击“属性浏览”，可以查看采集的图块个数，并可在某字段上点击排序，选中一条在图形上也可进行定位，并可将所有的内容输出成EXCEL，还有统计的功能。
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选取、批量赋值功能：
我们要选择某一层里面某一字段的同一属性值进行选择，然后进行批量修改或赋值等，例如：我们需要将线状地物宽度为5米的，权属性质全部赋成“集体土地使用权”，操作方法如下：

1、将线状地物设为焦点层，点击[image: image75.bmp]，选择层、字段，表达式里输入选择的值，点击确定，程序就可将宽度为5米的线状地物全部选取并显示在窗口中央，如下图所示：
[image: image76.png]Fom EE





2、在刚才选取的状态下点击“编辑功能——地物属性批量修改”，在弹出的对话框中将“QSXZ“输成40（40表示集体土地使用权，见权属系统设置），这时该字段前呈现蓝色标记，表示所选图块的QSXZ将修改成40，然后点击右上角的“批量赋值”，即可完成此要求。
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检查项：
1、线状地物是否按影像采集；

2、不同宽度的线状地物是否分段采集；

3、线状地物经过行政界线的是否分段采集；

4、线状地物经过行政界线的是否分段采集；

5、线状图部分在行政界线上部分不在行政界线上的分段采集；

6、水系的线状地物水流方向是否正确；

7、线状地物地类、宽度、权属性质、扣除系数输入是否正确；

8、是否有漏采情况。

注：在输入属性时，管理区、行政区编号进行填写，但工作量可能会比较大，在这里可以不填，待形成村界文件后，再通过空间关系将村界上的编号拷贝到线状地物属性上。

4.3.4图斑边界采集（采链）
可在拐点、村界、线状地物的基础上继续采集地类图斑的边界，方法如上所述，在工具条上点击此按钮[image: image79.bmp]，在弹出的对话框中选择地类界线13400000，
图斑边界矢量化的要求：

1、 打点准确；

2、 与行政界线层、线状地物、拐点相交的点必须拾取；

3、 所有线不允许重复采集, 与行政界线或是线状地物重合的地方不用采集、图廓边界不采集；

图斑边界数据采集完成后，在一体化数据处理工具里先在分层目录树点击右键对数据各层

检查项：

1、打点是否准确、采集的线划是否圆滑；

2、是否有漏采情况。

以上三层数据分别单层检查完后，再一起进行叠加检查（图形处理菜单下）

· 常规检查：常规检查是否有错误。

· 悬链检查：是否有悬链(线状地物产生的悬链除外)。
4.3.5零星地物采集
零星地物属性要求：

1、 图斑预编号

2、 地类代码（若地类为耕地的，应选择相应的耕地类型）

3、 权属性质
4、 面积
4.3.6生成图斑
将行政界线、线状地物、图斑边界（地类界线）三层全部选择后，点击“面处理——生成图斑——选择【用选中的图块进行生成图斑】”
将生成的“地类图斑”层进行单层图形检查，再赋上相应的属性。

地类图斑属性要求：
1、 图斑预编号
2、 地类代码（若地类为耕地的，应选择相应的耕地类型）
3、 权属性质

4、 地类备注
图层渲染功能：

在属性值赋上后，我们可以按字段进行渲染，便于检查。可将线状地物、地类图斑层根据属性字段中输入的地类代码，进行自动渲染相应的符号。
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注：（1）在输入属性时，对管理单位坐落单位进行填写，但工作量可能会比较大，在这里可以不填，待形成村界文件后，再通过空间关系将村界上的编号拷贝到地类图斑属性上。

（2）坡度值这里可不填，待数据入库后，根据提供的DEM数据，通过程序的坡度维护功能，将其赋到地类图斑的坡度上。

4.3.7生成村（街坊界）

将行政界线、图幅层选择后，图形处理——生面结构成，输入代码：村界为91600000。
点击“确定”后，程序会自动在左边目录树上生成一个“村”层，如下图所示：
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选中某一个村，点击工具栏上的[image: image84.png]


，在弹出的属性框中选择相应的区划代码，其相应的需填字段都已经按字典进行了赋值，如下图：（也可直接用[image: image85.png]


来赋值）
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4.3.8批量赋权属单位、坐落单位

上面讲到的地类图斑、线状地物若在采集时没有输相应的权属单位和坐落，此时我们可以通过村界上的区划代码，将值批量赋到村内的地类图斑和线状地物上。操作方法如下：
   1、选择“编辑功能——空间关系属性赋值”：
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2、将村界层的【行政区代码】（XZQDM）字段属性分别复制到地类图斑层(QSDWDM及ZLDWDM)、零星地物层(QSDWDM及ZLDWDM)和线状地物层(QSDWDM1)的字段属性当中；将村界层的【单位名称】（DWMC）字段属性分别复制到地类图斑层(QSDWMC及ZLDWMC)、零星地物层(QSDWMC及ZLDWMC)和线状地物层(QSDWMC1)的字段属性当中。
3、完成赋值后，在图斑层和线状地物层对属性进行浏览，把未复制上属性的图斑和线状地物手工赋予属性(特别是行政界线上的线状地物，根据跳绘类型检查赋值是否正确)，然后进行单层检查和图形常规检查，检查完成后对数据按标准格式保存。
注：考虑飞地的情况，行政界线和村采用如下做法。（在村层增加QSDWDM，QSDWMC两个字段）
第一步：

在采集行政界线时，飞地的行政界线在 界线说明（JXSM）字段里标记F。

在村层增加QSDWDM，QSDWMC两个字段。将行政区代码、名称赋值为它所“坐落”单位的行政区代码、名称。赋完后，通过字段间拷贝，将XZQDM拷到QSDWDM里，将DWMC拷到QSDWMC里，如果飞地的再修改QSDWDM和QSDWMC。在通过空间关系属性赋值赋到地类图斑、零星地物和线状地物里。

第二步：

将行政界线上界线说明（JXSM）字段里标记为F的改为地类界线。

将村层用处理功能——面处理——面合并里按行政区代码进行合并。
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4.3.9分幅图文件接边

    数据采集完成后，程序支持数据库数据接边、文件夹数据接边、自动接边和手动接边等几种方式（注意的是批量接边和自动接边容差的设置很重要，当然最准确的还是手工接边），下面以“文件夹数据接边“为例：

1、选择“处理功能——批处理接边”，选择“文件夹数据接边”，设置接边容差范围（接边容限设置的要小些），程序会根据输入的值，将此范围内的数据进行接边，超过此范围的不予接边，点击“下一步”
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2、选择文件夹类型（*.shp），
接边的文件夹的路径：应选择存放所有需接边的图幅数据的上一级目录，
请读入接边边界文件：选择标准图幅层文件，选择后并点击“读取”；

请选择标准文件夹命名字段：选择TUFH（此字段上的值必须与需接边的标准图幅的文件夹命名一致）

再点击“查找选择目录中的文件”。
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点“下一步”，点击“接边”，最后点击“完成”。
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接边完成后，程序会自动将接边好的数据替换原有的数据（所以要提前备份好数据）。

自动接边：
对于超过容限范围的数据，没有进行接边的，我们可以将分幅数据读取出来，‘单选[image: image93.bmp]’需要接边的一个标准图幅，点击“处理功能——自动接边”， 比如设置融限为15米，也可以按属性条件选择，比如下图是将线状地物进行接边，将线状地物地物宽度相同的，且范围在15米内的，程序会将分幅线两边线条的点吸取到一个点上，吸取的方法为以两边距离取中值。
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手工接边：

· （图块接边），此功能可将两两相交或未相交的两条线段进行吸引。
选取吸引边，点击此按钮，在被选取的吸引线上点鼠标左键，再拖动鼠标，此时会划出一个绿色的圆形，将需要接边的图块包含后，松开鼠标左键，此时被包含的图块互相吸引，并停在鼠标拉圆圈的中心点位置，如图所示：
[image: image96.png]



选取吸引边，点击此按钮，在被选取的吸引线上点鼠标左键，再拖动鼠标，此时会划出一个绿色的矩形，并弹出对话框输入边界误差限，系统会自动裁剪或延伸线头。如下图：
[image: image97.png]



4.5分幅数据间图斑融合

我们是按图幅进行采集的，有的地类图斑可能会跨几幅图，系统是按县乡村的管理模式进行管理的，我们可以将属于同一个村的被分幅线切断的地类图斑，按所在的行政村、地类代码、权属性质等字段进行融合，形成一个图斑。

选中标准图幅，执行处理功能下的边界数据融合，选择所属的权属单位代码、坐落单位代码（指属于同一个村的）、权属性质及地类代码DLDM等字段勾选，然后点击“确定”，系统会自动将标准图幅边界上的按此条件下的地类图斑进行融合，检查无误后进行入库即可。如下图。
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4.6数据入库及必填字段
一、入库前需准备的数据（必填字段）
1．村：单位名称、行政区代码

2．地类图斑：地类编码、权属单位代码、权属单位名称、坐落单位代码、坐落单位名称、权属性质、耕地类型（有值时）、地类备注（批而未用大写的P表示填到地类备注字段中，同时将批文号填到批准文号字段里；可调整地类小写的k表示填到地类备注字段中；补测地物在图斑编号前加B填到图斑预编号里）
3．线状地物：地类代码、宽度、权属性质、权属单位代码1、权属单位名称1（如果有属于2个村的情况需要权属单位代码2和权属单位名称2），权属单位代码1、权属单位名称1、权属单位代码2和权属单位名称2这四个也可以暂时不填，做线状地物扣除时程序会自动维护QSID和QSID2（此维护在功能上暂时是在行政界线上的线状地物都是属于两个村）
4．零星地物：权属单位名称、权属单位代码、坐落单位代码、坐落单位名称、权属性质、地类代码、面积、耕地类型（有值时）
5．行政界线：境界类型、境界性质。（此层也可以没有，程序也可以自动生成，不过生成的界线都是不跳绘的）
6．地类界线表：地类界线类型（此层也可以没有，程序也可以自动生成）
7．标准图幅：（此层也可以没有，二调库里没有此层，主要用来出图）
4.7制作坡度图
   1、DEM生成坡度：根据提供的DEM文件进行计算，生成坡度
   2、坡度图重分类：对生成的坡度图进行重分类，按坡度范围分为五个坡度级别
3、栅格坡度转矢量：将栅格坡度图转成矢量文件，入到坡度图层中去。
如提供的文件为等高线数据，也可通过等高线文件生成GRD或DEM：打开Kq3d_exe文件夹，双击Kq3d.exe,点击加载数据，打开一个等高线数据，点“[image: image99.png]


”，再点“[image: image100.png]


”勾网，最后点“[image: image101.png]


”。

若是DEM文件，双击TOOLS程序下的[image: image102.png]


，如下图，即可将DEM转为GRD。
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4.8数据整理

利用程序的单层检查、图形常规检查、悬链检查等功能，对数据进行多种叠加检查，保证数据的正确性。针对不同比例尺数据，整理基本原则就是低精度数据服从高精度数据。区域范围及分幅之间保证数据的完全无缝整理。

以下为各图层的检查及整理数据事项：有些属性数据入库维护后才能进行检查
地物、行政界线、图斑在图幅接边处符号代码、地类、线型是否一致；

线状地物之间是否有突然分断情况； 

是否有重复图斑号（点、线、面）；

所属系统是否完整（点、线、面）；

权属单位不明的图斑（点、线、面）；

地类是否正确（点、线、面）；

线状地物：宽度是否合理；扣除系数是否合理；

点状图斑：面积是否为空，是否大于面状图斑，是否有重复；所在图幅、隶属图斑是否填写；

面状图斑：是否有重复、相交、空洞等；整个区域是否完全无缝。

4.9数据维护

为了保证数据的正确性，程序提供一系列的维护功能，可以根据相应的功能进行维护。数据维护菜单下的数据库维护工具里的内容都不需要读出数据，会直接对数据库进行操作。
4.9.1管理区行政区字典自动生成

前面已经建了管理区和行政区字典，此操作可不进行。
如果前面没有建字典，可通过点击“数据维护——数据库工具维护——构建行政区树”维护，按村构树或按街坊构树。如下图按村构树，将在行政区里自动生成字典，只需要改乡名、县名、市名等。
[image: image104.png]



（1）打开“系统设置”下的“行政区设置”。

修改乡名、县名等，保存后再上传字典。再点‘导入到管理区’。

如下图点击右键选编辑在乡级将‘永兴村’改为‘永兴乡’。
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（2）打开“系统设置”下的“管理区设置”。
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然后进入管理区设置，点保存，上传字典。
4.9.2管理区、行政区编号维护

可通过二调数据库维护、空间属性拷贝、管理/行政区编号维护等方式进行，选其一即可。最好用数据库工作组与编号维护的功能来做。

（1）入库前没有赋管理区ID，坐落单位，权属单位时执行此操作。

为了保证数据的正确性，可能有的数据的权属坐落单位未赋上，我们可以通过街坊界或是村界，按空间关系将这些值维护上去。最好读出数据看一下，是否维护完全，是否有需要修改的地方。

[image: image107.png]BEE RE

Bl Hmi(110100000000)
B ¥HRE(110127000000)
© EwA 10127001000)

[mE=

P [D1_POLYLINE T v

IR 43P fI0(OWID)

Y : BT RS E PR 58
AR A P RIE % A ocallDR L
B ERR b NEREHloDR S

B memmsrov oD P
T T A5 {REDWID S QSIDRERRY, BT 1 1568,

B





注意：维护前应保证各层的数据是不跨村的，如有垮村界的情况，用下面的‘范围裁剪赋编号’来维护。
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（2）空间属性拷贝（数据库和SHP文件都可）

从数据库中读出零星地物、线状地物、地类图斑、村、街坊，点“编辑工具”下的“空间关系属性赋值”，分别将村的DWBH拷贝到零星地物的DWID、QSID；村的DWBH拷贝到线状地物的DWID、QSID；将村的DWBH拷贝到地类图斑的DWID、QSID；将街坊的 LOCALID拷贝到零星地物的LOCALID; 将街坊的 LOCALID拷贝到线状地物的LOCALID; 将街坊的 LOCALID拷贝到地类图斑的LOCALID。拷贝完毕后入库即可。
（3）如果原数据中QSDWDM，ZLDWDM的值全，可通过点击“数据维护——数据库工具维护——数据库工作组与编号维护”。
维护前可先做字段长度维护。如地类图斑的QSDWDM,ZLDWDM;零星地物QSDWDM,ZLDWDM;线状地物的QSDWDM1,QSDWDM2。
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选择“土地利用”，选择“重构”，点击“生成工作组”，状态条左侧出现[image: image110.png]


后，再点生成“生成ID”，完成后状态条左侧出现[image: image111.png]ID#EPTEER!



。
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4.9.3区域融合
为了保证数据的无缝性，我们可以根据面状图斑的坐落权属单位，自动形成村界、街坊界等，见下图，可以通过图斑融合为街坊，再由街坊融合为街道，街道融合为区，不用读取数据，系统会自动形成这些界线并入到相应的图层中去。（如已有村和街坊，就不需要做图斑融合为村、融合为街坊）
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    融合村界时，我们可以根据坐落来进行融合
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融合时村层里的描述说明会自动进行赋值。默认值为非海岛“00”，如是海岛再修改为01。
4.9.4图斑编号维护
通过条件选取，将数据库中的‘地类图斑、零星地物’按管理或行政区域进行编号维护。如下图
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4.9.5数据库图斑坡度级别维护
将坡度图与土地利用库中的图斑进行叠加，计算耕地图斑内的坡度级，确定该图斑所属的坡度级别（地类图斑和零星地物都维护）。
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4.9.6田坎系数维护
可以直接通过“数据维护——数据库维护工具——田坎系数维护”功能，将地类为耕地的不同坡度级别的图斑赋上相应的田坎系数。（此维护地类在图斑的PDJB做过维护后进行。土地利用数据库标准里只要求到小数点后两位）
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4.9.7线状地物扣除维护
“数据维护——数据库维护工具——线状地物扣除维护”功能，通过地类图斑与线状地物叠加，计算出线状地物的扣除系数及相应扣除线状地物所在地类图斑的图斑号、权属等，此功能直接通过选择区域字典，更新数据库。
能保证LOCALID、DWID、QSID、QSID2正确的话维护权属单位可不选。
选上维护权属单位，这样LOCALID、DWID、QSID、QSID2会自动维护上（此维护在功能上暂时是在行政界线上的线状地物都是属于两个村）
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线状地物扣除维护完，还要单独对线状地物进行图斑编号维护。因为进行此维护线状地物会被地类图斑切割，线状地物的编号会重复，切记只维护线状地物的图斑编号，地类图斑的一定不要再维护。
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4.9.8椭球面积维护
   根据二调新的规程，在数据平差前，必须按椭球面积进行计算。

“数据维护——数据库维护工具——椭球面积维护”功能，选择数据库的坐标系，分带方式，中央经度和需要维护的表，在右下角也可以输入过滤条件，如右图所示格式，若不输则是将数据库中的该表的所有数据进行维护，如左图所示。
村、乡、县、街坊、街道、区、地类图斑、等面层。
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4.9.9平差

   数据维护—数据库维护工具下，可以按控区或是图幅两种方式进行平差。选其中一种即可（一般作控区平差）。
1、控区平差面积计算

数据维护 —〉数据库维护下增加了 行政区面积维护 新增了 行政区平差面积计算功能（替换掉原来的）操作，步骤如下：

由于新的质检软件才用了新的调平方法，对某些数据层的字段做了控制。为了适应质检软件，针对我们系统中的控区平差做了对应的调整。原控区平差功能不在使用。新的控区平差功能操作方法如下：

以下功能前提条件：行政表（至少村表）必须有数据，地类图斑中无村代码缺失，并已计算椭球面积。所有面积计算全部使用2位小数。

1 数据维护->数据库维护工具->行政区面积维护 功能。
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1.1 椭球面积计算：计算行政区（村，乡，县）图层自身的椭球面积，赋值到JSMJ字段中。此功能为独立功能。
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1.2 有些地方的数据，并没有下发总的控制面积，这个时候不需要进行控区平差（后面的控区平差功能就不需要了）。那么在行政区上也就没有控制面积。但是在质检中是不允许的。那么我们可以直接采用图斑的PCMJ（PCMJ可以直接由椭球面积更新而来）汇总到其对应的行政区（村，乡，县）上去。
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1.3 有总控制面积的数据。首先执行左侧的功能。将行政区内的图斑的椭球面积（JSMJ）汇总到行政区的PCMJ字段中去。其目的是为了后面的调平作为参考依据。

然后执行右侧的行政区控制面积维护，系统将根据前面的系数，调平各个村上的控制面积值。
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查看修改控制面积可以修改控制面积。
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完成以上步骤后，可以开始进行控区平差功能。

2 数据维护->数据库维护->控区平差面积计算。

系统将自动计算所有图斑的平差面积。最终效果为：县的总控面积=各个乡的总控面积=所有村的总控面积；村的总控面积=村内所有图斑的PCMJ。
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当对单个村或几个村发生变更，如果没有调整界线不用修改，调整了需要修改村的控制面积，重新计算单个村的PCMJ。

关于结果的验证（使用SQL语句）：所有图斑的PCMJ是否等于总控面积。单个村内的控制面积是否与村内图斑的PCMJ相等（TOOLS中属性浏览的统计功能）。

1、控区平差面积计算（按面积平差）
可按管理区或是行政区进行平差。没有控制面积时可拷贝实测面积到控制面积。
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点击拷贝实测面积至控制面积，出现下面提示框，点击确定即可。依次点‘保存控制面积’，‘计算控制面积’。依次向下平差。控制面积可选中后在修改控制面积的编辑框里修改。
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2、图幅平差面积计算

选数据库相应的大地坐标系、分带方式、中央经度等，程序根据图幅控制面积进行数据的平差计算。
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4.9.10图斑面积维护

对选中的数据库的以管理区、行政区的范围进行维护的面积有：面斑图斑：线状地物面积、零星地物面积、扣除地类面积、图斑面积、图斑净面积；线状地物：线状地物面积；零星地物：零星地物的隶属图斑编号、座落图斑编号。
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维护完后可统计预检查看是否有错误的情况

4.9.11地类图斑属性名称维护

点数据维护菜单下的数据库维护工具——地类图斑属性名称维护。选择要维护的村，需要维护的层，维护方式，点击维护即可。
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4.9.12所属图幅维护
点数据维护菜单下的数据库维护工具——所属图幅维护。如整层数据都维护不选条件，如左图所示；如按条件维护，则输入字段名等于某个值，如右图所示。
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4.9.13行政界线批量生成（提交数据时）

为保证行政界线与行政区的拓扑关系的一致性，可通过程序来自动生成行政界线。
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4.9.14地类界线批量生成（提交数据时）

为保证地类界线与地类图斑的拓扑关系的一致性，可通过程序来自动生成地类界线。
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生成完毕后再来维护地类界线的类型。
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4.9.15 MBBSM编号维护

可通过编号来重排MBBSM。数据库中有数据的层进行维护。
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4.9.16 要素代码维护

如下图所示，根据二调要求的要素代码来对各层进行 赋值。
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点击下图的读入字典，选择Dic文件夹里的二调标准要素代码.txt 
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点下面的全选转换即可。
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4.10苍穹标准库与二调库之间的转换、输出标准VCT
先要在系统设置下创建二调标准土地利用数据库。

将苍穹标准数据库转换到“二调数据库”内，点击“数据交换”菜单下的[image: image147.png]HEERR >
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 弹出对话框，选择“土地利用数据库”，再选择“国标数据库名称”，点击右边的按钮，选择二调数据库后，点“连接”，厂商数据库名称的选择一样，即选择创建好的“苍穹标准数据库”。如下图所示
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土地利用没有属性库，不需要转属性库。点转库之后，会出现下面的提示框，点确定即可。
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转库完成后会在状态条的左侧出现下图所示。
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输出标准VCT
数据转换—由数据库输出VCT矢量---选择二调库---<全选><通过平台输出>-------

<采用样本VCT分层模板><根据设置模版构拓扑><坐标系统><中央经度___>
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弹出对话框，连接二调数据库，通过平台输出即可。
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大数据量VCT导出文档说明：

此功能在：数据交换->VCT与数据库交换->大数据量VCT导出

STEP 1: 在做此功能之前，首先要创建一个二调标准库.如果已经有了二调标准库（并且是老版本程序创建的），请对这个二调执行检查功能下的 数据库标准化 检查，使用土地利用数据库检查，并创建缺失的表。系统将新增两个表 TOPO_AREA_CHAIN_REL 与  TOPO_CHAIN_UNK。在SQL管理器或MDB中设计 TOPO_AREA_CHAIN_REL 表，修改这个表中的 CHAIN_BSMS 字段类型。（新程序0414号以后的程序不需要修改）
SQL修改为 [image: image156.png]CHATH_BSNS
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MDB修改为 [image: image157.png]F3
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STEP2：执行[image: image159.png][T L ]




首先连接数据库，再执行 [image: image160.png]EREEEFARL | VEEEHERE



功能。

数据量较大的执行下面这两组功能，运行完成后进入STEP3。较小数据量可以运行上面的2组功能，速度快一点。
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STEP3: [image: image162.png]| ARSI




如下图
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4.11输出PRJ文件与元数据
1. 系统设置——自定义地理坐标系统，选择坐标系统文件，导出prj文件。
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2. 输出元数据。

先对系统设置下的空间参考信息进行设置，保存上传后，连接二调库，系统设置——元数据管理，输出全库和每个要素的元数据。
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4.12 CIS管理软件设置

登录CIS管理软件时，需要配置连接信息：

1．ARC版CIS

文件夹为“AECIS”即为ARC版CIS，可连接MDB或是SDE数据库。第一次运行前需要注册里面的reg.bat及其内的“bin符号”文件夹内的reg.bat

双击AECIS文件夹内的[image: image168.png]| g ConnectConfig.exe



，输入属性库连接信息，空间数据库选择MDB库，如下图所示：设好后点击“保存”，即可登录ARCCIS。
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    上面属性库的创建是在TOOLS程序中，点击“系统设置”菜单下的“标准SQL数据库创建”，选择“苍穹标准业务数据库”，如下图，输入计算机名、创建的库名，用户名和密码。[image: image170.png]I alesEs
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2．自已平台版CIS

文件夹为“KQCIS”即为自已平台版的CIS，可连接SQL数据库。第一次运行前需要注册里面的reg.bat

配置连接信息，如下图，配置属性库，图形库：下面输入SQL数据库名。

[image: image171.png]REE:
g

EMEEEAE

anqui

BPE:

ok

T8

FEASEEREAE

© AocessHEE ©

@ SOESUBE :

REE:
BEE:
g

anqui

BPE:

rknown valie

ik

T8

L





3．KQCIS通过V1.6 核查软件说明

1．数据库升级

（1）升级到最新版本的tools
（2）使用tools的标准化维护工具对现有数据库进行维护。维护成功后，数据库中会有一个ATT_ED_DL_AREA的表

（3）选择ATT_ED_DL_AREA,点设计表，查看DLAREA的字段长度如下图
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（4）执行tools的数据合法性检查，必须通过全部检查再出报表

2．CIS统计

（1）统计要在县级进行。在县上点右键，选择计算台帐，计算完毕后，在县级出统计报表，记住一定要选择：从数据库中读取，否则算不平
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（2）计算完台帐，打开ATT_ED_DL_AREA, 要QSID不为0，TDZMJ 大于0， DLAREA不为空才可以，否则就是数据有问题，请返回第一步重新检查
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（3）统计完成后，进入V1.6核查软件进行检验。如果没有通过，且误差在零点几公顷话，请选择第3步进行智能调平。 如果大于零点几公顷的话，绝大部分是数据问题，请自查。
3． 智能调平

智能调平是模拟人工操作，自动对数据进行调平

（1）在县上点右键，选择智能调平，选择核查对比库，点击开始智能调平即可。
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调平结束后，请重新在CIS中出报表，步骤见2（注意，此时不要再计算台帐了，因为台帐已经调平）

4.13数据变更

4.13.1调整数据

数据调整是数据库中所有的空间数据，根据当年的数据情况，对基础数据进行检查，并对错误数据做出正确的修改，保持数据建库的完整和正确性，但不记录历史。

4.13.2变更数据

数据变更是数据库中所有的空间数据根据当年的数据变更情况，进行变更，对以往已存数据记录历史，保存原始数据的完整性，追朔历史。
4.13.2.1新增宗地
1、变更数据来源

新增的宗地其数据来源有以下几种：

1、根据纸质坐标文件直接键盘输入。具体操作方法如下：

在管理区目录栏上将需要变更的街坊前打上钩点击右键，选择‘变更管理区数据’，如下图：
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或者在分幅表目录栏上点击右键选择‘变更分幅数据’。

在输入工具栏的要素代码上输入‘19111000’（ [image: image178.png]E#AS: | 19111000



）点击回车键，此时程序会在左边的要素列表中创建‘屏幕作图层’并将其定义为当前层，直接在键盘上输入X、Y坐标值，中间以逗号“，”隔开，例如输入的坐标X=368848.01，Y=322576.57，则直接键盘输入“322576.57，368848.01”，可以在状态栏显示输入信息，输入完毕按回车键，程序会自动将点绘制到屏幕上，同理，可以将所有的坐标点绘制到屏幕上，系统会自动连成图块。

2、读入外业测量文件

外业测量文件主要包括CAD的*.dwg格式文件、外业txt坐标文件、Shape文件等。具体操作方法如下：在数据库中读出需要变更的图形后，选择“文件”菜单下的‘加载数据’，在弹出的选择文件对话框中，选择变更的图形文件，导入。 

3、根据影像图进行绘制

利用‘查看’菜单下的‘叠加图像’功能，将航片或卫片叠加到图形中，根据影像图进行绘制，得到需要变更的矢量文件。

2、新增宗地

先查询出变更的区域或分幅图形，选择导入的新增宗地的图形，执行‘变更’菜单下的‘新增宗地’，系统自动将该图形划分到宗地层，并提示对话框‘是否连动变更图斑’，用户可自行选择是与否。如下图：
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点击‘是’，图斑随之进行变更，点击‘否’只变更宗地，图斑保持原来不变。新增的宗地，其宗地号为本次读出图形的最大宗地号加1，若新增一个岛宗地，外围的宗地其宗地号会由原来的编号（如2）在后面加上扩展编号，变为2-2，新增的宗地号为2-1，地类号与外围宗地的地类号相同。其他相应属性用户可点击‘[image: image180.bmp]’进行修改，如下图：

[image: image181.png]



数据变更好后，检查无误后，点击工具栏上的“入库[image: image182.bmp]”按钮，点击“更新到工作库”中。
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4.13.2.2新增图斑

先查询出变更的区域或分幅图形，选择导入的新增图斑图形，执行‘变更’菜单下的‘新增图斑’，系统自动将该图形划分到图斑层，图斑号由本村最大图斑号后续编，如本村最大图斑其图斑号为103，新增的图斑号为104，其地类号与外围图斑的地类号相同，其他相应属性用户可进行修改，如下图：

[image: image184.png]



4.13.2.3面合并

先查询出变更的区域或分幅图形，将相邻的多个面状图块进行合并，即使两两相交的图块也可进行合并。选定多个面状图块，执行‘变更’菜单下的‘面合并’，即可融合为一个标准面。

宗地合并时，选取相邻的两个或多个宗地后，执行‘变更’菜单下的‘面合并’，系统自动将选取的宗地进行合并，合并后的宗地号，以原宗地号中的最小宗地号加支号表示。如：选取的宗地号为1和2，合并后的宗地号为1-1，其他相应属性用户可进行修改。图斑合并时，图斑号由本村最大图斑号后续编。如下图：
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4.13.2.4面分割

先查询出变更的区域或分幅图形，选择编辑好的分割线，执行‘变更’菜单下的‘面分割’，若用户进行变更时读出了多层数据，分割时系统会弹出对话框，供用户选择需要分割的要素，只需在要分割的要素名前打‘√’。分割后的各宗地编号，以原宗地编号加支号顺序排列，如宗地编号为2，分割后会为2-1、2-2、2-3，其他相应属性用户可进行修改。图斑分割时，图斑号由本村最大图斑号后续编。如下图：
[image: image186.png]



4.13.2.5连片开发

先查询出变更的区域或分幅图形，选择编辑好的一个封闭的面，选取做好的图形然后执行‘变更’菜单下的‘连片开发’，由多块宗地的一部分合并成一宗地的宗地编号为原宗地号中的最小宗地号加支号表示，其它剩余部分宗地以原编号加支号顺序排列，如1、2、3号宗地的一部分合并成一宗，则合并后的宗地编号为1-1，1、2、3号剩余部分宗地相应变为1-2、2-1、3-1，其他相应属性用户可进行修改。图斑连片开发时，图斑号由本村最大图斑号后续编。如下图：
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例如需要修建一条高速公路，导入外业测量的道路中心线，通过整理工具-拓朴处理-拓朴操作-线缓冲，给定缓冲宽度，得到道路的边界线，构成一个闭合的面，再利用此功能来进行变更。

4.13.2.6界线调整

此操作主要完成宗地界址线的调整，对宗地进行增点、删点、移点、加点操作时执行此功能。

如图形只进行局部修改，如点增加、修改、删除等操作，程序为了实现平差面积的实时变化，在操作前应选择需要调整理的图形‘开始’界线调整，再进行图形的修改，修改完毕后，再‘结束’界线调整，此时所调整的图形的平差面积实时也调整过来。

4.13.2.7新增行政界线
读取要变更的一个或多个街坊数据，划定要新增行政界线的一个封闭区域，选中该区域后，点击此功能，会弹出如下对话框：系统会默认其中一个街坊的行政区代码和名称，也可以修改成要新增的新的行政区代码和名称。
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点击“确定”后，选择要调整的层，新增的区域所涉及的数据，如下图：
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此时新增的行政界线内的地类图斑、宗地等图层的权属坐落单位都会更新成新设置的行政区界线的属性，变更好后直接入库即可。

[image: image190.png]



4.13.2.8合并行政界线
读取要变更的两个或多个行政村，将行政界线（街坊界）多选后，点击“合并行政界线”，会弹出如下对话框：系统会默认其中一个街坊的行政区代码和名称，也可以修改成要合并的新的行政区代码和名称。

合并后，两个街坊内的地类图斑、线状地物等图层的权属坐落单位都会更新成新设置的街坊的属性。
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4.13.2.9分割行政界线
读取要变更的街坊后，划定分割线后，选中分割线，点击“分割行政界线”，一个街坊被分割成两块，呈蓝色显示的区域，分割后要赋的街坊属性，如下图：
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　　点击“确定“后，会再次弹出另一块区域所需要赋的属性框：
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操作完成后，这两块范围内的图形也会随之变更过来，数据入库后，形成新的二个街坊。

4.13.2.10行政界线调整

在日常的变更工作中，有时会出现行政界线之间的调整变更，相邻行政界进行调整后，可通过此功能将调整后宗地落入相应的街坊内进行重新编号。其编号规则为，新划入调整后街坊内的宗地根据本街坊内最大宗地号加1。

通过点击‘管理区’目录选择需要调整街坊界线的街坊，系统将选取的街坊图形读出，此时对街坊界进行调整，调整完毕后选取街坊界，并选择‘变更’菜单下的‘街坊界线调整’功能，此时系统会提示有多少个图块进行了更新，并将划入到调整后界线内的宗地进行重新编号。如下图： 

街坊界线调整前

[image: image194.png]



街坊界线调整后

[image: image195.png]



4.13.2.11数据变更分析

图形数据变更或地类发生变化后，程序可通过此功能进行地类变更分析并列出报表。

操作步骤为：通过变更操作，如分割、合并、连片开发或界线调整等操作后，选择‘数据变更’菜单下的‘地类变更分析’，在输出报表前，程序可选择统计的年份及变更图形的微小面积容限处理，如下图：
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便可将当时变更的数据进行分析并列出报表，并可按二级、三级地类进行输出EXL报表，如变更操作合理，也可将地类分析的结果进行入库，如下图：
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4.13.2.12数据库比对变更分析

原始数据库建设完成后，再将其数据库进行数据的变更，建立成两个数据库，一个为原始数据库，一个为变更后数据库，程序可将两个数据库，选择不同的行政区划进行对比，并分析出地类变更分析的报表。如下图：
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4.13.2.13地类批量变更

程序还提供批量变更方法，如行政区划内的图形重新测量，如单一进行手工变更操作非常复杂，便可以采用此功能进行批量变更，操作方法：读取数据库中需要变更的区域，再将重新测得的图形打开，将两者图形进行连接后，便可进行批量变更操作。
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4.13.2.14宗地批量变更

这个功能主要是针对宗地的批量变更。
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4.13.2.15临时库变更

对于不确定的变更数据，我们可以将数据先变更入到临时库中，以后等数据确定后，再将临时库的数据导入到现实库中，若之前变更的临时信息错误，不需要入到现实库中，我们也可以取消之前变更的临时信息，具体操作如下：

1、在管理区上点右键，通过变更管理区数据，将需要变更的数据读取出来。
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2、数据读出来后，我们可以通过上面讲的变更方法进行操作，如需要将一个地类图斑进行分割，划好分割线后，选中分割线后，点击‘变更’菜单下的‘面分割’，只需在要分割的要素名前打‘√’，点击“确定”后，完成分割操作。
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点击工具栏上的“入库[image: image204.bmp]”按钮，点击“更新到临时库”中。
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3、点击“数据变更——临时库变更信息”，

选中刚才入到临时库中的记录，点击此按钮，系统会将临时变更的图形读取出来，若以后需要入到现实库中，可以点击“正式更新到工作库”中，此时会将临时库变更的图形入到现实库中。若要取消临时变更的记录，点击“取消临时库变更”即可。
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二、成果汇总

1 专题图件

数据库建立完成后，需要对数据库进行专题图件的查询及报表的统计，此操作都是在管理软件CIS里完成的。

登陆管理软件CIS前，需要先配置数据库的连接信息，点击[image: image207.png]'z, ComnactDonfi. exe
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  数据库的连接分为两种类型，ACCESS数据库处用于连接ARCGIS平台的数据库，SDE数据库处用于连接SQLserver和苍穹平台的SDE数据库。

1.1图件设置

1、登陆管理软件CIS后，选择设置->图形分层设置，弹出如下对话框，可以看到窗口右边有增加、修改、删除等按钮，可以通过点击它们来编辑所需查询图件的相应内容。
图形分层设置可以设置图层的增加、删除和对各层的显示比例、渲染方式及所调用的符号库的修改等。‘上移’、‘下移’可对图层的叠放次序进行调整：单击鼠标选择某一层后，点击‘上移’或‘下移’，即可改变图层的叠放次序
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图层设置非常灵活，程序将数据库内需要显示的分层信息已做出了一套标准的模板，如某一图层在某一比例之间才显示出来或调用哪个符号库，当然，也提供用户自定义设置，用户可以自定义增加、删除显示图层，也可对已有的图层进行编辑，就此我们作一个详细的说明。

在对话框中双击一个图层可以对该图层渲染方式进行设置。如双击宗地层；
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最小显示比例：大于此比例尺才显示

最大显示比例：小于此比例尺才显示

装入时显示：  初次加载时时候显示
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渲染方式：  eq \o\ac(○,1)简单符号渲染：只以单一符号来渲染地物； eq \o\ac(○,2)独立值符号渲染：可以通过某一字段类型来渲染地物

渲染字段：    只有渲染方式为独立值符号渲染时，才可选择

符号库：    使用哪种符号库进行渲染。简单符号渲染时使用。如选择的是地类图斑层，地类图斑的渲染都是按图形的地类代码进行渲染的，那么，渲染方式选‘独立值渲染’，渲染字段选‘地类编码’， 

[image: image212.png]BEEREE

SruE WOER |mgER|

=

ERA
mare [ERE |
SR =

e

e

e





符号名：    简单符号渲染时使用。一般当该层用单一符号表示时这里才输入相应的符号名称，如宗地层全部以一种符号进行渲染，则其默认符号名称就用宗地的要素代码‘16110000’表示即可，而线状地形、面状地形等层里面可能包含多种线状或面状信息，则不必设置符号名。

透明度：    透明程度(0-100)

[image: image213.png]BEEREE

STEE | WeER EEER |

FBE:

RS

EEFH

BT
BT

T :
¥ FBIEE

RAL =

mi





字段名： 
  
包含注记内容的字段名称

注记文本大小：  
注记字体大小

注记字体：      
注记字体名称

最大、最小显示比例： 同显示设置的最大、最小显示比例。在此范围内注记才显示

注记颜色：      设置注记的颜色

开启注记：

允许注记

2、各个图件图层设置完毕后，通过在视图中间点击鼠标右键，或点击‘管理区’的目录树右键，都可以查询出所需的图件
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所有查询出来的图件，在‘地图’都会显示出该图件的图层，图层所显示的比例及符号等都是根据‘图件分层设置’内的设置来进行渲染的。
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1.2专题图件设置

1.2.1 管理软件CIS中的图件设置
管理软件CIS对有些专题图件增加了设置的功能，可以设置注记及图廓的符号等。

1、宗地图设置

查询宗地图之前，先将‘图件分层设置’内的‘宗地图’所需要的图层显示比例、符号渲染设置后，选择设置->宗地图设置，这里可以设置宗地图的图廓外的注记及内部的自动注记等。
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在查询过的基本图、街道、街坊图上点击右键，只要鼠标指向的位置有宗地可以直接查询出所在位置的宗地图；或查询出基本图、街道、街坊图后，通过查询->宗地定位，将宗地定位后再进行右键查询宗地图。
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或者查询-> 宗地图查询，根据对话框中的条件进行查询，在查询的结果选中一条内容后，点击右边的‘出图’，也可输出对应的宗地图。
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2、分幅图设置

当进入管理软件CIS系统以后，查询分幅图之前，先将‘图件分层设置’内的‘分幅图’所需要的图层显示比例、符号渲染设置后，选择设置->分幅图设置，这里可以设置分幅图图廓外的注记及内部的自动注记等信息。

打开设置->分幅图设置，如下图

[image: image221.png]SEESE |t
ERE il : B | TEEE |
B EmaR
s [ - mmwese:s pT
miEgs: 0T oswptaR
ACFIEEE Of) ¢ [1000 motEmEE: [
SR o) 1 [1000 simmemE: 5
v BRI v #eE
Foem  [FH =l | wemme: @
Fhrh P wemmE [
EETHREL [0 ST I
EETHREL St [rs
BBEEL EEEAuRE: P
FHEH £ =1 iz bR [
Fxd [ g [EEEEs 1=
e
I OEERRSHMER Fexiflz [ BREEEER 03 ekh s
I OEERNS FURALT [ SRERREE Y me FERD (5
I oEEEEwEsn FEAAL [ SEEmEE Fuxh f
- twEmEEn  TAAAT [ EHEEE FhAA 15
SREPRTERS:  [URUmET
¥ AR @ ER AEEaR s <] Bk Eeem SRER -

il





  上面的信息都可以自行设置，在此用户还可以自定义各种比例尺的分幅图出图模板，如下操作设置模板；
 eq \o\ac(○,1)首先分幅图比例尺直接输入自定义的比例尺。或直接选择已有的比例尺。
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如需要编辑1：10000的，则输入10000回车，用户自定义输入的比例尺后，程序也会在安装的根目录下Config文件夹中自动生成一个kqt的分幅图模板文件。
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 eq \o\ac(○,2)在出图时我们要对分幅图廓上显示的一些信息进行设置，修改和添加我们需要的信息。在这里我们可以制作一个模板，这个模板的作用在于批量的调用分幅图信息内自身已有的一些信息，一次性完成所有分幅图的设置。

 eq \o\ac(○,3)在管理软件CIS左边的分幅目录树上，选择一幅图点击右键，选择‘分幅信息’，出现一个对话框，
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我们可以看到该分幅图的一些信息，下一步我们就调用这些信息，来完成分幅图图廓的设置，在出图时将需要的信息在图面上显示出来。

以一幅图举例说明：在系统左边的分幅目录树上查询一幅分幅图， 
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点击左边工具条上的[image: image226.png]


， 此时所有的注记都会出现蓝色边框，如下图
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将鼠标点选一个注记，选中的注记变为天蓝色，表示此注记被选中，
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在注记被选中的状态下，点击右键，系统会弹出一个对话框，我们可以通过输入注记表达式来调用分幅图里面的内容。比如我要调用测量员及测量员的姓名，让它显示在该注记的位置，则要在注记表达式里输入如下内容，‘测量员：’直接输入，再次查询时就会自动注记出来，因每一幅图的测量员姓名不一样，则姓名需要从分幅信息内调用，那么通过双击右边的注记字段内的测量员，注记表达式如下对话框：
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   再次查询分幅图时，修改的注记位置便修改成如下效果

[image: image230.png]



打开其他分幅图，会看见该库中所有的分幅图这个注记的位置都显示了测量员的信息。如果需要添加多个内容，比如还想添加调查员的信息，则可以输入如下内容，注意：换行请用Ctrl+Enter键，
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点击确定后出现如下效果；
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另外，我们可以设置该注记显示的位置,再刚才的界面上选择[页面元素]，
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我们可以选择将该注记放在哪个瞄点位置,再输入X,Y的值来确定具体位置，例如，我输入上图内容：-250，10，选择位置左上角,则图例为：
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除此外还可以设置其他我们想变换和需要显示的内容。

注意：进行上述改动设置后，程序将会自动保存设置的信息。并且该库中所有的分幅图都将以所设置的模式来显示。

3、区域图设置

查询宗地图之前，先将‘图件分层设置’内的‘街坊图、街道图、基本图’等区域图，所需要的图层显示比例、符号渲染设置后，选择设置->区域图设置，这里可以设置宗地图的图廓外的注记及内部的自动注记等。
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4、制作图幅接合图设置

 eq \o\ac(○,1)在KANQ LANDPS（北京苍穹国土数据处理系统）中加载行政界线（县）和标准图幅两层数据，选择菜单处理功能->标准图幅加密
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 eq \o\ac(○,2)空间分析->叠置分析->面叠置
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 eq \o\ac(○,3)利用面面叠置得到破幅后的行政区图层
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 eq \o\ac(○,4)计算破幅后的行政区图层的控制面积，并将字段添回KZMJ字段
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 eq \o\ac(○,5)先将生成的破幅行政区设为焦点层，利用KANQ LANDPS（北京苍穹国土数据处理系统）处理功能下，面处理中的生成面内点层功能，得到生成的破幅行政区内点层数据, 并将数据导出成SHP文件
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 eq \o\ac(○,6)系统设置下设置空间参考信息

一般需要改的是：坐标系统名称；地理坐标名称；大地坐标系；分带方式（不带带号的选非标准）；中央经度；东偏移；大地水准面；坐标范围里只需输入最小和最大X、Y坐标，点保存后关闭再打开，下边的经纬度会自动显示出来。设置完成后点上传，空间参考信息会入到数据库中。

[image: image241.png]pERGE : WELFRG) v

ARG ¢ [Xon 1950 3 Degree GR CM 1172 |

LRBE [ meter v| MBLEEH: ccsen_ o0 |
KHLHR

Owess#hR  OEFOMER  OlFSUHER
SEAR

Osm# Oem# @iz
BHEL
REzm: (s V| nuem: 17
Fg: [0 | sz [0 ]
R
Kok : Xen 1950 v
i | | mepmaE: (28,257 ]
kR 1 (6710 | mse: o ]

2
wiean | SSEREEEE v| KeRamEe: (722 ]

BoER: [0 | o 1000 ]
Li7EE

B [436104.7%031 | Borxsiz : (53739828304
BAVAR: (078914343 | ok s [4552002.950016

may: |16 w00

sy [

G s | a0

(3200 | [sewo | [ 26 [ | [ &= | [ 2a





 eq \o\ac(○,7)在KANQ LANDPS（北京苍穹国土数据处理系统）所在目录下找到KqCalaLog文件夹，运行GisCatalog.exe
 eq \o\ac(○,8)在左边目录树上选择空间库，右键菜单中打开工作区
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 eq \o\ac(○,9)打开工作区之后，左边目录树上选择空间表，右键菜单中导入shp文件，将第五步得到的破幅行政区内点层数据导入到数据库中，记录下所取的表名（如DJ_POINT_KZMJ_1W）
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 eq \o\ac(○,10)进入管理软件CIS出图，打开CIS之后在设置->图件分层设置中图件类型选择：控制面积接合图表图

在图件中增加需要显示的行政区域层（县），标准图幅层，以及上一步新增的破幅行政区内点层（如DJ_POINT_KZMJ_1W）设置好行政区层和标准图幅层的符号渲染，而破幅行政区内点层（如DJ_POINT_KZMJ_1W）不设置符号渲染，同时设置注记渲染（开启注记，并设置注记字段为KZMJ（控制面积））。如果已经设置有这些层，将多余的层删掉。

标准图幅渲染如下，设置符号渲染与注记渲染。符号渲染方式：独立值；渲染字段：比例分母；符号库：jbt。
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县渲染如下，设置符号渲染与注记渲染。符号渲染方式：选简单符号；符号库：symbo1500；符号名：91401000。
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控制面积点层（DJ_POINT_KZMJ_1W）设置注记渲染，字段名为KZMJ。
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 eq \o\ac(○,11)打开设置下结合图设置。填写层名；填写编制单位名称；编制日期不填则默认为当天日期。
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 eq \o\ac(○,12)在管理区选择需要出控制面积接合表的县，右键菜单选择：专题控制面积接合表图。
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1.2.2 数据处理系统TOOLS中的图件设置

国土数据处理系统TOOLS在制图功能中对一些专题图件进行了设置，主要针对注记的生成、入库，属性和注记之间的转换，以及图廓的编辑和设置等。

1、注记的生成

以生成地类图斑的注记为例：

（1）读入地类图斑数据，点击制图工具下的注记处理-- >生成地类图斑注记，在弹出的对话框中设置注记的格式，字体，颜色，大小等，如下图：
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在图上我们可以看到已经生成的地类图斑注记，同时在要素列表中系统自动新增了一个“地类图斑注记”层，如下图：
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（2）系统也可以根据需要，将某层数据的某个属性转为注记，在图上显示出来。例如：

读入地类图斑层，点击制图功能-->注记处理-->属性转注记层，在弹出的对话框中选择注记层的层名，注记颜色、字体、大小等，在下图红色“注记字段”内选择要注记的字段，点击确定。
[image: image254.png]



1、 注记的入库

注记的入库有多种方法，也以地类图斑层的注记为例：

（1）在要素节点上，对要入库的注记层点击右键，有“单层数据入库”选项，可以将注记入到相应的层。入下图：
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  （2）在要素节点上，对要入库的注记层点击右键，有“注记指定层入库”选项，在弹出的对话框中选择要导入的表，可以将注记入到相应的层。如下图：
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（3）地类图斑入库以后，选择制图功能-->注记处理-->行政区注记入库(或分幅注记入库),选择相应的注记层（例如地类图斑层）如左图，在弹出的对话框中选择要生成注记的区域，注记的格式等，点击确定入库。如右图：
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2、 图廓的编辑和图件设置

（1）点击制图工具-->图廓设置-->设置图廓模板，选择要设置的图件，在‘图廓模板设置’修改模板的信息。在下图红色选项上可以按照提示对图例、比例尺、接合表、图廓整饰等信息进行详细设置。
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（2）在系统设置-->图形查询设置，选择图件类型，以设置分幅图为例，图件类型应该选择‘分幅图（制图）’，在下面的列表中双击其中的一项可以进行编辑，在‘设置符号’和‘设置注记’中可以对符号渲染和注记渲染进行设置，如下图：

[image: image261.png]=
e
o
as
I
I
B0 oo
B0 rovcon cn
Dovrorconm %
B0 oo #E
Bonn e
=
Boior e

an =





设置完成以后，在系统左侧的分幅表中右键选择叠加分幅图廓，可以按照吩咐直接调出数据，数据可以直接套用设置好的模板。如下图：
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1.3专题图件输出与打印

1.3.1 管理软件CIS中的图件输出与打印
管理软件CIS，所有需打印的图件都需在‘页面’[image: image264.png]«/ wA [ T®



状态下进行，查询宗地图、分幅图、图幅接合表等系统会根据图件的设置，自动切换到页面状态，如查询的是街坊、街道等区域图件，则在查询的视图中右键选择‘任意区域区’，系统会切换到页面状态。注：查询图件前需将相应的图件设置配置好，再查询，如设置修改后，需重新查询。
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打印的图件上如需增加或编辑注记可通过工具条上的[image: image266.bmp]进行编辑。如编辑一部分注记位置后，可通过文件—>导出注记，将注记保存为VTM格式，待下次再编辑时，将图件查询出来，再通过文件—>导入注记，继续编辑。或直接文件—>导出图件，将图件及注记保存为VTM格式，下次需要编辑时通过文件—>加载图件。

打印步骤：查询图件—编辑—打印定位—打印。

注：打印定位时弹下面对话框，可直接设置打印机，选择打印纸张大小。设置后，视图中出现蓝框是打印的区域，将图形右键移动至蓝框范围中间，即可打印。
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1.3.2数据处理系统TOOLS中的图件输出与打印
在数据处理系统TOOLS中，比例尺对于出图十分重要。在生成注记之前，首先要检查比例尺是否与出图的比例尺一致，不一致的要进行设置[image: image268.png]- |[EEBIR:




。
打印步骤：打印定位-->打印预览-->打印输出

注：打印定位时弹下面对话框，可直接设置打印机，选择打印纸张大小。设置后，视图中出现蓝框是打印的区域，将图形右键移动至蓝框范围中间，即可打印。
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2 统计报表

数据库建立完善后，可通过管理软件CIS进行统计报表的输出，在统计分析菜单下可以统计出城镇的报表，或在管理区目录树上的各个节点上右键也可以统计出城镇的报表，在行政区目录树上的各个节点上右键可出相应的土地利用的报表。

行政区右键浏览的报表前，需要先统计台帐，浏览统计簿时，选择‘从数据库读取’，即可浏览出相应的报告，当选中‘实时统计’选项，系统将根据实时统计的结果而不是数据库中的结果来生成统计簿。
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三、数据库备份及还原
如果想备份数据库时，可以在程序SQL Server中启动它的企业管理器，找到我们想要备份的数据库，右键选择“备份数据库”，弹出如下对话框。
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通过“添加”和“浏览”选择数据库备份的路径，最后点击确定即可。

对于备份完的数据库如果要进行使用连接时，我们可以将这个备份好的文件还原成数据库。启动SQL Server中的企业管理器。
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在数据库一级目录上右键选择“还原数据库”，得到如下对话框。
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在第一个红色框中填入文件还原后数据库的名称，点击“选择设备”，得到如下对话框
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通过“添加”按钮选择我们要还原的文件，点击“确定”

然后在“选项”中选择“在现有数据库上强制还原”，
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最后点击“确定”即可。

同时，KANQ LANDPS（北京苍穹国土数据处理系统）也提供了数据库的备份和还原功能。将数据库进行备份，以防数据的丢失。系统提供两种备份方式，完全备份还增量备份，第一次备份数据时，都需要先进行“完全备份数据库”，若以后需要用增量备份和还原的话，以后每次可采取增量备份。

在系统的“数据交换”菜单下我们可以看见数据库备份与还原等功能。

数据库备份：它提供了数据库的完全备份和增量备份两种功能。
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首先选择数据库备份的类型，是“完全”或者是“增量”，增量备份一般是用于对于完全备份好的数据库，之后又进行了变更等变动，需要再备份时我们就可以选择增量备份数据库，这样数据量小，还能备份我们对数据库的每一次变动。           

选择备份的文件路径及文件名后，再选择要备份的数据库，输入要备份的数据库   的连接信息后，点“确定”，提示连接成功后，即可点“开始”，程序会进行备份。备份的数据库类型可以是SDE或是SQLSERVER数据库，如下图所示：
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数据库完全还原：

对于完全备份的数据库，在还原时，需选择“数据库完全还原”，选择数据库类型后，选择之前备份的文件，输入当前还原的计算机名、数据库名及SQL密码等信息，如下图所示：点“确定”后，即可开始还原。
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数据库增量还原：

对于增量备份的数据库，若需要还原到某一个增量点时，我们可以用此功能，首先需要用此菜单内的“完全还原数据库”还原一个完全备份好的数据库，再选择“增量还原数据库”，选择增量备份的文件进行还原。
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