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§3.4水样采取

野外测绘中采取水样必须遵守下列规则：

（1）要从水面以下0.2～0.5 m处取样；

（2）在停滞的水体或水中采取水样，应将死水抽去后，采取新鲜水样；采取河水水祥，应在水流较缓的地段采取；

（3）在取祥前应将已洗净的水样瓶用所取之水仔细冲洗2~3次；

（4）取样时不宜把瓶装满，应留l~2 cm空隙；

（5）取好水样应立即密封，用纱布将瓶口缠好，然后再用蜡封住；

（6）取特殊要求水样时应加稳定剂另取一瓶水样，如分析水中侵蚀性CO2的含量时，则应另取一瓶水样加入大理石粉。
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